Ein Bild, das Text, Schrift, Grafiken, Säugetier enthält.

Automatisch generierte Beschreibung   
  
PREFA GmbH Alu-Dächer und Fassaden  
Deutschland – 98634 Wasungen - Aluminiumstraße 2

**Leistungsbeschreibung**

**PREFA DE – Standardausschreibungstexte GESAMT   
(Dach, Dachentwässerung, Fassade, Solar)**

**LV 01 PREFA DACH / FASSADE / SOLAR**

**Titel 01.01 PREFA Dachsysteme**

**Untertitel 01.01.01 PREFA Dachplatte**

**ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN**

***Vorwort***

*Die PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden bietet einen umfangreichen Ausschreibungsservice. Wir unterstützen Architekten und Planer kostenlos bei der Erstellung komplexer Leistungsbeschreibungen und stellen darüber hinaus Ausschreibungstextvorlagen in Form von Worddateien (\*.docx) sowie im Format GAEB 2000 (\*.x81) zur Verfügung.*

*Bei der Erstellung der vorliegenden Leistungsbeschreibung berücksichtigen wir den derzeit gültigen, aktuellen Stand der Technik und Produktentwicklung.*

*Mit der Nutzung dieser Services, eben durch die Verarbeitung, Verbreitung erstellter, eingefügter bzw. ergänzter Angaben und Informationen in Leistungsbeschreibungen, stimmen Sie nachfolgenden Bedingungen ausdrücklich zu.*

*Die Nutzung des Ausschreibungsservice, sowie die im Zusammenhang damit zur Verfügung gestellten Unterlagen (etwa Verlegerichtlinien) stellen keine vertragliche oder vertragsähnliche Leistung unsererseits dar; eine Haftung für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art wird -soweit gesetzlich zulässig- ausdrücklich ausgeschlossen.*

*PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden übernimmt für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen keine Gewährleistung, ebenso nicht für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen. Der Planer hat alle Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Positionen sind vom Planer und ggfs. auch vom ausführenden Handwerker ("Bieter") auf Durchführbarkeit zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.  
  
Bildliche Darstellungen sind keine Planungsdetails und dienen nur als beispielhafte Darstellung und Hilfestellung. Diese können vom Architekten / Planer bei Bedarf entfernt werden.*

Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis zugrunde:

...........................................

...........................................

...........................................

**Technische Vorbemerkungen**

1. Grundlage für die Ausführung der beschriebenen Leistung sind die Verlege- und Montagehinweise der PREFA Aluminiumprodukte GmbH sowie die national geltenden Gesetze, Vorschriften, Fachregeln und Normen.
2. Alle Positionen sind gesamtpreisbildend und werden mit GP ausgegeben. Kontrollieren Sie gegebenenfalls alle Bedarfspositionen, Wahlpositionen und Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir den Datenaustausch über GAEB (90/ 2000/ XML) oder den Export: ‘Digitale Angebotsanforderung‘ da Textexport-Dateien nicht reimportiert werden können. Diese Anwendung ist nach dem Datenaustauschstandard GAEB XML 3.1 zertifiziert.
3. Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- und Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen. Abrechnung erfolgt nach bauseitigem Aufmaß.
4. Vor Angebotsabgabe sind eine Baustellenbesichtigung durchzuführen; die baulichen und technischen Gegebenheiten mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden. Bei einer Sanierung ist die vor Ort Prüfung des vorhandenen Dachaufbaues, bzw. der allgemeinen Situation erforderlich.
5. Wenn diese Leistungsbeschreibung eine Alternative zu einem bestehenden Leistungsverzeichnis ist, gelten die Vorbedingungen des Hauptangebotes unverändert weiter.
6. Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist mittels Nachweises der Entsorgungsstellen zu belegen. Dies gilt sowohl für die beim Rückbau als auch beim Einbau anfallenden Wert- und Reststoffe. Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
7. Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind nicht enthalten bzw. berücksichtigt.
8. Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen.
9. Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht selbstständig vergütet werden.

**01.01.01.1 Trennlage erhöht regensicher**

Liefern und Montieren einer nahtselbstklebenden Polymerbitumen-Trennlage/Vordeckbahn,

bei Anforderungen erhöhter Regensicherheit.

Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Angebotenes Erzeugnis: ........

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.2 Trennlage regensicher**

Liefern und Montieren einer nahtselbstklebenden Polymerbitumen-Trennlage/Vordeckbahn.

Die Eigenschaften der Trennlage richten sich nach den Anforderungen.

Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Angebotenes Erzeugnis: ........

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.3 Dacheindeckung mit PREFA Dachplatten**

Liefern und Montieren einer Aluminium Dacheindeckung

mit PREFA Dachplatten einschließlich PREFA Befestigungsmaterial

(verdeckte Befestigung mittels Patenthafte und Rillennägel, 8 Stk/m²)

auf vorhandener Vollschalung, mind. 24 mm dick oder Traglattung 30/50mm.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

**Mindestdachneigung:**

**ab 12°** (Sparrenlänge bis 7 m)

ab 14° (Sparrenlänge von 7-12 m)

ab 16° (Sparrenlänge über 12 m)

Größe: 600 x 420 mm in verlegter Fläche (4 Stk/m²)

Materialstärke: 0,70 mm

Gewicht: 2,3 kg/m²

Material: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 oder EN AW 3105 gemäß EN 573-3

Vorderseite: P.10 Einbrennlackierung

Farbe: **........**

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rückseite: Schutzlack

Oberfläche: **stucco oder glatt**

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen: ohne Prüfung

entsprechend gemäß EN 13501-5 bzw. Entscheidung 2000/553/EG

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804:

EPD-GDA-20130260-IBG1-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 70 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten Aluminiumblechen

entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt

und Gesundheit bekannt.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.4 PREFA Saumstreifen (Traufstreifen) für Dachplatten**

Liefern und Montieren von PREFA Saumstreifen

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 1806 x 150 mm

Materialdicke: 1,2 mm

Material: Aluminium

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.5 PREFA Vogelschutzgitter zur Be- und Entlüftung**

Liefern und Montieren von PREFA Vogelschutzgittern

mit Rundlochung, zur Be- und Entlüftung und zum Vogelschutz

der Belüftungsebene einschließlich Befestigungsmaterial.

Zuschnitt: 125 mm

Abkantung: nach Erfordernis

Länge: 2000 mm

Materialstärke: 0,70 mm

Material: Aluminium

Rundlochung: Ø 5 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.6 Dachknick (Mansarde)**

Ausbildung eines Dachknickes eines Mansardendaches

einschließlich Aluminiumkantteil und Saumstreifen

sowie Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Dachübergang von ....° auf ....°

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.7 Dachknick**

Ausbildung eines Dachknickes aus einer Übergangsverblechung

mit PREFA Farbaluminiumband einschließlich Befestigungsmaterial

sowie Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Dachübergang von .... ° auf .... °

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.8 PREFA Sicherheitskehle (werkseitig hergestellt)**

Liefern und Montieren von PREFA Sicherheitskehlen mit Zusatzfalz  
einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten  
aller Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung.  
Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: 708 mm

Abkantung: 8 Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.9 Kehlenausbildung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Kehlblechen  
aus PREFA Farbaluminiumband  
einschließlich Befestigungsmaterial sowie  
Anarbeiten der Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung.  
Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.10 Kehlausbildung vertieft aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren einer vertieften Kehlausbildung  
als Kehlrinne aus PREFA Farbaluminiumband,  
auf vorhandener, tiefergelegten Unterkonstruktion  
einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten  
der Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung sowie  
Aufbringen einer Vordeckbahn als zusätzliche Rückstausicherung.  
Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm,

Abkantung: bis 5 Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.11 Kehlenausbildung (Kurvenkehlen)**

Liefern und Montieren einer runden bzw. gefalteten Kehlenausbildung  
bei Rundgauben aus PREFA Farbaluminiumband.  
Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden  
einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten  
der Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung.

Gaubenbreite: .... mm

Stichhöhe: .... mm

Hauptdachneigung: .... °

Materialstärke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.12 Kehlensattel (Kurvenkehlen)**

Liefern und Montieren eines Kehlsattels  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Materialdicke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.13 PREFA Ortgangstreifen (werkseitig hergestellt)**

Liefern und Montieren von PREFA Ortgangstreifen mit Haftstreifen  
einschließlich Befestigungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.  
Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.  
Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: 2000 x 95 mm

Abkantung: 4 Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: 2000 x 70 mm

Abkantung: 2 Stk

Materialstärke: 1,0 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.14 Ortgangstreifen aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Ortgangstreifen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: mind. 1,0 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.15 Ortgangausbildung vertieft aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren einer vertieften Ortgangausbildung  
als Kehlrinne aus PREFA Farbaluminiumband  
auf bauseits vorhandener, tiefergelegten Unterkonstruktion.  
Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden,  
inklusive Haftstreifen, Aufbringen einer Vordeckbahn  
  
an die PREFA Dacheindeckung.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: wie Hauptposition

Vertiefter Ortgang:

Zuschnitt: .............. mm

Abkantung: 6 Stk

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: mind. 1,0 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.16 Brustblech aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Brustblechen

aus PREFA Farbaluminiumband

zu firstseitigen Anschlüssen an Dacheinbauten

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.17 PREFA Jetlüfter (First-/Gratentlüfter), selbsttragend**

Liefern und Montieren von PREFA Jetlüfter

selbsttragend, halbrund geformt, zur Entlüftung von Belüftungsebenen

einschließlich Befestigungsmaterial

(NIRO-Schrauben 4,5/60 mm mit Dichtscheibe)

sowie Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Stücklängen: 3000/ 1200 mm

Lüftungsquerschnitt: 250 cm²/ lfm

Materialstärke: 1,00 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.18 PREFA Jetlüfter Anfangs/Endstück**

Liefern und Montieren von PREFA Jetlüfter Anfangs/Endstück,

halbrund geformt, gerade geschnitten,

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten an den Jetlüfter.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialstärke: 1,00 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.19 PREFA Grat- / Firstreiter, unbelüftet**

Liefern und Montieren von PREFA Grat- / Firstreiter,

halbrund geformt, mit eingeprägter Sicke

auf vorhandener Holzlatte

einschließlich Befestigungsmaterial

(NIRO-Schrauben 4,5/45 mm mit Dichtscheibe)

und Anarbeiten der PREFA Dacheindeckung

an die First- oder Gratlatte sowie

Ausschneiden der Dachplattenwellen.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

**Hinweis für Dächer mit belüfteten Dachkonstruktionen:  
Die Lattung der Belüftungsebene ist am Grat ausreichend zurückzuschneiden, um eine Belüftung zum First zu gewährleisten. Ausführung gemäß Vorgabe des Architekten.**

Länge: 500 mm

Materialstärke: 1,00 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.20 PREFA Grat- / Firstreiter Anfangs/Endstück (Viertelkugel)**

Liefern und Montieren von PREFA Grat- / Firstreiter Anfangs/Endstück,

(Viertelkugel) einschließlich Befestigungsmaterial

sowie Anarbeiten an den Gratreiter.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialstärke: 1,50 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.21 First- und Gratausbildung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von First- /Gratausbildungen unbelüftet, mit Holzprofilleiste und Abdeckprofil aus PREFA Farbaluminiumband.  
Die Eindeckung ist beidseitig aufzustellen und nach Erfordernis mit einer Rückkantung zu versehen, einschließlich Haftstreifen und Einhängen der Gratabdeckung.  
Das Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung,  
inkl. An- und Abschlüsse ist einzukalkulieren.   
Die aktuell gültigen Klempnerfachregeln sind zu berücksichtigen.  
  
**Hinweis für Dächer mit belüfteten Dachkonstruktionen:  
Die Lattung der Belüftungsebene ist am Grat ausreichend zurückzuschneiden, um eine Belüftung zum First zu gewährleisten. Ausführung gemäß Vorgabe des Architekten.**  
Gratabdeckung:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.22 PREFA Dachplatte mit Froschmaulluke (Entlüftungshaube)**

Liefern und Montieren von PREFA Dachplatte mit Froschmaulluke

für die Be- und Entlüftung der Hinterlüftungsebene,

mit tiefgezogenem Oberteil und Perforierung,

einschließlich Ausschneiden der erforderlichen Öffnungen aus der Schalung.

Materialstärke: 1,20 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Lüftungsquerschnitt: ca. 30 cm ²

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.23 Pultdachabschluss aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Pultdachabschlüssen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Befestigungsmaterial,

Haftstreifen und Lochblech sowie

Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Abdeckprofil:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.24 Ausbildung eines Pyramiedenabschluss**

Liefern und Montieren eines Pyramiedenabschlusses  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungsmaterial, Lochblech,  
und Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Abmessung: ........... x ........... mm

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.25 seitlicher Wandanschluss aus PREFA Farbaluminiumband unbelüftet**

Liefern und Montieren von Anschlussblechen  
aus PREFA Farbaluminiumband  
für den seitlichen Wandanschluss  
einschließlich Befestigungsmaterial sowie  
Anarbeiten der Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung.  
Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.26 Wandanschluss aus PREFA Farbaluminiumband belüftet**

Liefern und Montieren von Wandanschluss mit Entlüftung

auf vorhandener Unterkonstruktion

aus PREFA Farbaluminiumband,

einschließlich Haftstreifen, Lochblech und Befestigungsmaterial

sowie aller An- und Abschlüsse.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: wie Hauptposition

Brustblech:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Haftstreifen:

Materialstärke: mind. 1 mm

Zuschnitt: bis 200 mm

Abkantung: 2 Stk

Abdeckung:

Materialstärke: 0,7 mm

Zuschnitt: bis 500 mm

Abkantung: 4 Stk

Lochblech: Rundlochung Ø 5 mm

Materialstärke: 0,7 mm

Zuschnitt: bis 150 mm

Abkantung: bis 2 Stk

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.27 Mauerputzleisten aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Mauerputzleisten

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Befestigungsmaterial

(wenn erforderlich Dübelbefestigung).

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: bis 4 Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.28 Kappleiste aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Kappleisten

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Befestigungsmaterial

(wenn erforderlich Dübelbefestigung)

sowie Abdichten mit einer dauerelastischen Dichtungsmasse

und Einlegen von Distanzhaltern bei Vollwärmeschutz.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: bis 6 Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.29 PREFA Einfassungsplatte für Dachplatte**

Liefern und Montieren von PREFA Einfassungsplatten  
für Rohrdurchführungen einschließlich Ausschneiden der Öffnung  
aus der Schalung und Einarbeiten in die PREFA Dacheindeckung.  
Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Rohrdurchführungen: 80 bis 125 mm Ø

Dachneigung: 12° - 52°

Materialstärke: wie Hauptpositon

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.30 PREFA Universaleinfassung 2-teilig**

Liefern und Montieren von PREFA Universaleinfassungen 2-teilig

( z.B. für Antenneneinfassung)

einschließlich Einarbeiten in die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Rohrdurchführungen: 40 bis 120 mm Ø

Dachneigung: 12° - 52°

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.31 PREFA Entlüftungsrohr**

Liefern und Montieren von PREFA Entlüftungsrohr mit Abdeckhut

einschließlich Einbau in die Einfassungsplatte

und Abdichten der Rohrrosette.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Gesamthöhe: 380 mm

Durchmesser: 100 mm Ø, 120 mm Ø

Materialstärke: 1,00 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.32 PREFA Faltmanschette**

Liefern und Montieren von PREFA Faltmanschetten

aus dauerelastischem EPDM zur Einbindung

von runden Dachdurchführungen im Unterdach.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Durchmesser: 100 - 130 mm Ø

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.33 Fenster- /Wasserrutsche aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Fenster- /Wasserrutschen

aus PREFA Farbaluminiumband

mit beidseitigem Steh- und Wasserfalz

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten der Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung.

Abmessung: .... x .... mm

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.34 Kamin-, Entlüftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachflächenfenstereinfassung**

Liefern und Montieren von Kamin-, Entlüftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachflächenfenstereinfassungen

aus PREFA Farbaluminiumband,

bestehend aus Seitenteilen, Brustblech und Nackenblech

einschließlich aller Anschlüsse an die wasserführende Ebene

sowie Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Bei Durchdringungen mit einer Breite > 1,0 m

ist ein Gefällekeil (Sattel) im Nackenbereich herzustellen.

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Größe: .... x .... mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.35 Kamin-, Entlüftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachflächenfenstereinfassung**

Liefern und Montieren von Kamin-, Entlüftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachflächenfenstereinfassungen

aus PREFA Farbaluminiumband,

bestehend aus Seitenteilen, Brustblech und Nackenblech

einschließlich aller Anschlüsse an die wasserführende Ebene

sowie Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Bei Durchdringungen mit einer Breite > 1,0 m

ist ein Gefällekeil (Sattel) im Nackenbereich herzustellen.

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition  
Zuschnitt: ........ mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.36 Zulage Zwischenstück bei Fenster neben- / übereinander**

Zulage zur Vorposition für das Liefern und Montieren   
eines Zwischenstückes bei Anordnung der Fenster

nebeneinander / übereinander.

Anordnung: **.....................**

Blendrahmenabstand: **.............. mm**Fenstertyp/Größe: **.....................**

Die Vorgaben des Fensterherstellers sind zu beachten!

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.37 Kamin- bzw. Entlüftungsschachtbekleidung**

Liefern und Montieren von Kamin- bzw. Entlüftungsschachtbekleidungen

aus PREFA Farbaluminiumband.

Anfertigung der Bekleidungen in gefalzter Ausführung

nach örtlichem Aufmaß

bis zur Unterkante der Einmündung.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: 0,70 mm

Größe: .... x .... x .....mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.38 Kamin- bzw. Entlüftungsschachtbekleidung**

Liefern und Montieren von Kamin- bzw.

Entlüftungsschachtbekleidungen

aus PREFA Farbaluminiumband.

Anfertigung der Bekleidungen in gefalzter Ausführung

nach örtlichem Aufmaß

bis zur Unterkante der Einmündung.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: 0,70 mm

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.39 Kaminkopfabdeckung**

Liefern und Montieren von Kaminkopfabdeckungen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Ausschneiden, Aufbördeln und Abdichten der Öffnungen.

Größe: .... x .... mm

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.40 PREFA Kaminhut**

Liefern und Montieren von PREFA Kaminhüten

einschließlich Kaminstreben und Niro-Schrauben.

Materialstärke: 2 mm

Materialqualität: Al-Legierung, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

Größe: .... x .... mm

700 x 700 mm, 800 x 800 mm, 1000 x 700 mm, 1100 x 800 mm, 1500 x 800 mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.41 PREFA Dachluke**

Liefern und Montieren von PREFA Dachluken

für Kalt- und Dachbodenräume,

mit Einfassung, Holzrahmen, Anspreizstange mit Federsplint

und 6mm Doppelsteg-Lichtplatte mit Rahmendichtung.

Einschließlich Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung,

Ausschneiden der Durchstiegsöffnung aus der Vollschalung

sowie Befestigen des Holzrahmens.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 595 x 595 mm Innenmaß

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.42 PREFA Einfassung für Velux Dachflächenfenster**

Liefern und Montieren von PREFA Einfassungen

für Velux Dachflächenfenster

einschließlich Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Fenster: mit Wärmedämmrahmen

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Größe: ....

Standard Größen: CK02 55x78, CK04 55x98, CK06 55x118, FK04 66x98, FK06 66x118, FK08 66x140, MK04 78x98, MK06 78x118, MK08 78x140, MK10 78x160, MK12 78x180, PK04 94x98, PK06 94x118, PK08 94x140, PK10 94x160, SK06 114x118, SK08 114x140, SK10 114x160, UK04 134x98, UK08 134x140, UK10 134x160

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.43 PREFA Einfassung für Roto Dachflächenfenster**

Liefern und Montieren von PREFA Einfassungen

für Roto Dachflächenfenster

einschließlich Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Fenster: mit Wärmedämmrahmen

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Größe: ....

Standard Größen: 5/7 54x78, 5/9 54x98, 5/11 54x118, 6/9 65x98, 6/11 65x118, 6/14 65x140, 7/7 74x78, 7/9 74x98, 7/11 74x118, 7/14 74x140, 7/16 74x160, 9/7 94x78, 9/9 94x98, 9/11 94x118, 9/14 94x140, 9/16 94x160, 11/7 114x78, 11/9 114x98, 11/11 114x118, 11/14 114x140, 11/16 114x160, 13/7 134x78, 13/9 134x98, 13/14 134x140

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.44 PREFA Einfassung für Roto-Q-Serie Dachflächenfenster**

Liefern und Montieren von PREFA Einfassungen

für Roto-Q-Serie Dachflächenfenster

einschließlich Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Fenster: mit/ohne Wärmedämmrahmen

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Größe: .......

Standard Größen: Q55/78, Q55/98, Q55/118, Q66/98, Q66/118, Q66/140, Q78/78, Q78/98, Q78/118, Q78/140, Q78/160, Q94/78, Q94/98, Q94/118, Q94/140, Q94/160, Q94/180, Q114/78, Q114/98, Q114/118, Q114/140, Q114/160, Q114/180, Q134/78, Q134/98, Q134/118, Q134/140, Q134/160

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.45 PREFA Schneestopper für PREFA Dachplatten**

Liefern und Montieren von PREFA Schneestoppern

für PREFA Dachplatten.

Die Bestückung erfolgt immer von der Traufe Richtung First.

Die ersten zwei traufseitigen Reihen sind mit

2 Stk Schneestopper pro Dachplatte zu versehen.

Die Anzahl der Schneestopper erfolgt nach statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.46 PREFA Schneerechensystem**

Liefern und Montieren eines PREFA Schneerechensystemes

einschließlich Befestigungsmaterial und

wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die Anordnung des Schneerechensystems

erfolgt nach statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Schneerechensystem: 205 x 50 x 300 mm (H x B x T)

mit Fixierschieber, zwei Fußteilen mit Flächendichtung 87 mm Ø außen,

Befestigungsmaterial und Abdeckkappen.

Durchzüge: Einlegeprofil mit Verbindungsmuffen, 3 Stk, 3000 mm lang.

An den Enden sind PREFA Abschlusselemente zu montieren.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.47 Zulage PREFA Eiskrallen (Schneerechensystem)**

PREFA Eiskrallen für das Schneerechensystem, ca. 4 Stk/lfm.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.48 PREFA Gebirgsschneefangstütze**

Liefern und Montieren einer PREFA Gebirgsschneefangstütze

einschließlich Befestigungsmaterial und

wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die Anordnung der Gebirgsschneefangstütze

erfolgt nach statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Gebirgsschneefangstütze 300 x 246 mm

mit zwei Fußteilen mit Flächendichtung 87 mm Ø außen,

Befestigungsmaterial und Abdeckkappen.

Durchzüge: Rundholz ca. 140mm Ø

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.49 PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B auf Fußteilen**

Liefern und Montieren von PREFA Sicherheitsdachhaken

auf Fußteilen, geprüft nach EN 517B, zulässig für zwei Personen,

bestehend aus zwei Fußteilen mit Flächendichtung 87 mm Ø außen,

Befestigungsmaterial und Abdeckkappen in hellgrau.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Die Anordnung und Auslegung der Sicherheitsdachhaken

erfolgt nach den Richtlinien der Unfallverhütungsvorschrift

des jeweiligen Landes bzw. nach den gestellten Anforderungen des Gebäudes.

Material: Edelstahl

Farbe: Edelstahl / hellgrau

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.50 PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B**

Liefern und Montieren von PREFA Sicherheitsdachhaken  
als Einzelanschlagspunkt, geprüft nach EN 517B,  
zulässig für eine Person  
einschließlich Abdeckkappen, Befestigungs- und Dichtungsmaterial.  
Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.  
Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.  
  
Die Anordnung und Auslegung der Dachsicherheitshaken  
erfolgt nach den Richtlinien der Unfallverhütungsvorschrift  
des jeweiligen Landes bzw. nach den gestellten Anforderungen des Gebäudes.

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.51 PREFA Laufsteganlage**

Liefern und Montieren einer PREFA Laufsteganlage,

einschließlich Abdeckkappe, Befestigungs- und Dichtungsmaterial.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Laufstegstütze: 250 mm, 360 mm (Stützenabstand max. 900 mm)

mit Abdeckkappe, verstellbar für Dachneigungen von 12°- 55°,

jedoch Berücksichtigung der Mindestdachneigung des Dachproduktes.

Laufsteg: 250 x 420/600/800/1200 mm, 360 x 800/1200 mm

mit Befestigungsmaterial und Verbinder für Laufstege.

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.52 PREFA Laufstegstützen (Dachtritte)**

Liefern und Montieren von PREFA Laufstegstützen

als Dachtritte einschließlich Abdeckkappe,

Befestigungs- und Dichtungsmaterial.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Laufstegstütze: 2 Stk 250 mm oder 2 Stk 360 mm

(Stützenabstand max. 900 mm)

mit Abdeckkappe, verstellbar für Dachneigungen von 12°-55°,

jedoch Berücksichtigung der Mindestdachneigung des Dachproduktes.

Laufsteg: 250 x 420/600/800 mm oder 360 x 800 mm mit Befestigungsmaterial.

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.53 PREFA Einzeltritt**

Liefern und Montieren von PREFA Einzeltritten,

bestehend aus zwei Fußteilen mit Flächendichtung 87 mm Ø außen,

Befestigungsmaterial und Abdeckkappen,

verstellbar für Dachneigungen von 12°- 60°,

jedoch Berücksichtigung der Mindestdachneigung des Dachproduktes.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.54 PREFA Montagesystem PS.13**

Liefern und Montieren des PREFA Montagesystems PS.13,

dachparallel, auf vorhandener Unterkonstruktion.

Das PS. 13 Montagesystem ist an die regionalen Wind- und Schneelasten anzupassen.

Eine geplante PV-Anlage bzw. Solar-Anlage ist auf der Dachfläche so anzuordnen,

dass die Wirksamkeit des Schneefanges nicht beeinträchtigt wird!

Wenn erforderlich, sind Unterlagsplatten entsprechend der Sparrenlage einzukalkulieren.

PREFA Montagesystem bestehend aus:

xxx Stk ... PREFA Solarhalter Vario/Fix (Sparren)

xxx Stk ... PREFA Solarhalter Vario/Fix (Schalung)

xxx Stk ... PREFA Solarhalter Sunny

xxx Stk ... PREFA Spezialklebeset

xxx Stk ... PREFA Solarhalter inkl. Abdeckkappe

xxx Stk ... PREFA Profilschiene

xxx Stk ... PREFA Profilschienenverbinder

xxx Stk ... PREFA Profilschienenverbinder

xxx Stk ... PREFA Kabelclip

xxx Stk ... PREFA Modulanbindung Mittelklemme 30-50mm

xxx Stk ... PREFA Modulanbindung Endklemme 30-50mm

xxx Stk ... PREFA Kreuzverbinder Sunny

xxx Stk ... PREFA Kreuzverbinder Solarhalter

xxx Stk ... PREFA Kreuz/Erdungsklemme

xxx Stk ... PREFA Modulabsturzsicherung

xxx Stk ... PREFA Profilschienenanbindung

xxx Stk ... PREFA Solarluke

Die PREFA Verlegerichtlinien sowie die Verlegerichtlinien der Modulhersteller sind einzuhalten.

**0,000 psch** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.55 PREFA Solarhalter**

Liefern und Montieren von PREFA Solarhaltern als Befestigungspunkt

von Solaranlagen auf PREFA Dächern

einschließlich Abdeckkappe, Befestigungs- und Dichtungsmaterial.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Anzahl und Stützweiten laut statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 63 x 260 mm

Materialstärke: 5 mm

Material: Aluminium

Farbe: wie Hauptposition, pulverbeschichtet

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.56 PREFA Solarhalter Vario/Fix**

Liefern und Montieren von PREFA Solarhaltern Vario oder Fix

als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf PREFA Dächern

einschließlich Befestigungsmaterial.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Anzahl und Stützweiten laut statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Material: Aluminium

Farbe: anthrazit

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.57 PREFA Solarhalter Sunny**

Liefern und Montieren von PREFA Sunny Solarhaltern

als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf PREFA Dächern

einschließlich PREFA Spezialkleber zur Einbindung der Abdeckung.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Anzahl und Stützweiten laut statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Befestigungsschraube: STS M12 350mm, blank

Abdeckung:

Farbe: zinkgrau, pulverbeschichtet

Material: Aluminium 1,20 mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.58 PREFA Solarhalter Sunny Spezial**

Liefern und Montieren von PREFA Solarhalter Sunny Spezial

als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf PREFA Dachplattenrillen.

Die Einbindung der Abdeckung erfolgt

mittels Klebeverbindung (PREFA Spezialkleber).

Anzahl und Stützweiten nach statischen Erfordernis.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Dachsystem: PREFA Dachplatte

Befestigungsschraube: STS M12 350mm

Abdeckung:

Farbe: wie Hauptposition, pulverbeschichtet

Materialqualität: Aluminium 2,00 mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.59 PREFA Solarluke**

Liefern und Montieren von PREFA Solarluken

zur fachgerechten Einführung von PV-Leitungen bei PREFA Dächern

einschließlich PREFA Spezialkleber zur Einbindung in die Dacheindeckung.

PREFA Solarluke:

inkl. Rohrmanschette und Montageschablone

Durchführungen: 2 x 10mm, 1 x 32-35mm

Innendurchmesser: 26,5mm

Außendurchmesser: 32,8mm

Farbe: Standard nach gültiger PREFA Farbkarte

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.60 PREFA Unterlagsplatte**

Liefern und Montieren von PREFA Unterlagsplatten

einschließlich fachgerechtem Einbinden

in die PREFA Dacheindeckung.

Farbe: wie Hauptposition,

Materialqualität: wie Hauptposition,

Materialstärke: 0,70 mm,

Größe: 540x125mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.61 Gesimsabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Gesimsabdeckungen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Saumstreifen und Befestigungsmaterial,

inklusive aller Ecken, An- und Abschlüsse.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.62 Winkelsaumabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Winkelsaumabdeckungen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Haftstreifen und Befestigungsmaterial,

inklusive aller Ecken, An- und Abschlüsse.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.63 Attikaabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Haftstreifen und Befestigungsmaterial,

inklusive aller Ecken, An- und Abschlüsse.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Verbindungsarten:

Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder Unterlagswellblech

Ausführung: ........

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.64 Attikaabdeckung mit Entlüftung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen

aus PREFA Farbaluminiumband, mit Entlüftung

einschließlich Haftstreifen und Befestigungsmaterial.

Die einzelnen Elemente sind fachgerecht zu verbinden.

Die Anschlüsse an Grate, Kehlen, Ortgänge, Wände etc. sind einzukalkulieren.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: wie Hauptposition

Brustblech:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Attikaabdeckung:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Haftstreifen:

Materialstärke: mind. 1 mm

Zuschnitt: bis 200 mm

Abkantung: 2 Stk

Lochblech: Rundlochung Ø 5 mm

Materialstärke: 0,7 mm

Zuschnitt: bis 150 mm

Abkantung: bis 2 Stk

Verbindungsarten:

Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder Unterlagswellblech

Ausführung: ........

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.65 Zulage Attika in Segmenten**

Zulage zur Vorposition Attika für den Mehraufwand

bei einer Ausführung der Attika in Segmenten.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.66 Zulage Attika gerundet**

Zulage zur Vorpostion Attika für den Mehraufwand   
bei einer gerundeten Ausführung der Attika.

Radius: .....................

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.01.67 Wandbekleidung**

Liefern und Montieren von Wandbekleidungen

(Gauben-, Giebel-, und Stirnseiten)

mit PREFA Dachplatte oder PREFA Farbaluminiumband (Winkelstehfalz).

Ausführung: ........

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe:wie Hauptposition

einschließlich Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung

sowie aller Ecken, An- und Abschlüsse.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Untertitel 01.01.01 PREFA Dachplatte GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Untertitel 01.01.02 PREFA Dachplatte R.16**

**ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN**

***Vorwort***

*Die PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden bietet einen umfangreichen Ausschreibungsservice. Wir unterstützen Architekten und Planer kostenlos bei der Erstellung komplexer Leistungsbeschreibungen und stellen darüber hinaus Ausschreibungstextvorlagen in Form von Worddateien (\*.docx) sowie im Format GAEB 2000 (\*.x81) zur Verfügung.*

*Bei der Erstellung der vorliegenden Leistungsbeschreibung berücksichtigen wir den derzeit gültigen, aktuellen Stand der Technik und Produktentwicklung.*

*Mit der Nutzung dieser Services, eben durch die Verarbeitung, Verbreitung erstellter, eingefügter bzw. ergänzter Angaben und Informationen in Leistungsbeschreibungen, stimmen Sie nachfolgenden Bedingungen ausdrücklich zu.*

*Die Nutzung des Ausschreibungsservice, sowie die im Zusammenhang damit zur Verfügung gestellten Unterlagen (etwa Verlegerichtlinien) stellen keine vertragliche oder vertragsähnliche Leistung unsererseits dar; eine Haftung für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art wird -soweit gesetzlich zulässig- ausdrücklich ausgeschlossen.*

*PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden übernimmt für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen keine Gewährleistung, ebenso nicht für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen. Der Planer hat alle Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Positionen sind vom Planer und ggfs. auch vom ausführenden Handwerker ("Bieter") auf Durchführbarkeit zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.  
  
Bildliche Darstellungen sind keine Planungsdetails und dienen nur als beispielhafte Darstellung und Hilfestellung. Diese können vom Architekten / Planer bei Bedarf entfernt werden.*

Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis zugrunde:

* ...........................................
* ...........................................
* ...........................................

**Technische Vorbemerkungen**

1. Grundlage für die Ausführung der beschriebenen Leistung sind die Verlege- und Montagehinweise der PREFA Aluminiumprodukte GmbH sowie die national geltenden Gesetze, Vorschriften, Fachregeln und Normen.
2. Alle Positionen sind gesamtpreisbildend und werden mit GP ausgegeben. Kontrollieren Sie gegebenenfalls alle Bedarfspositionen, Wahlpositionen und Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir den Datenaustausch über GAEB (90/ 2000/ XML) oder den Export: ‘Digitale Angebotsanforderung‘ da Textexport-Dateien nicht reimportiert werden können. Diese Anwendung ist nach dem Datenaustauschstandard GAEB XML 3.1 zertifiziert.
3. Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- und Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen. Abrechnung erfolgt nach bauseitigem Aufmaß.
4. Vor Angebotsabgabe sind eine Baustellenbesichtigung durchzuführen; die baulichen und technischen Gegebenheiten mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden. Bei einer Sanierung ist die vor Ort Prüfung des vorhandenen Dachaufbaues, bzw. der allgemeinen Situation erforderlich.
5. Wenn diese Leistungsbeschreibung eine Alternative zu einem bestehenden Leistungsverzeichnis ist, gelten die Vorbedingungen des Hauptangebotes unverändert weiter.
6. Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist mittels Nachweises der Entsorgungsstellen zu belegen. Dies gilt sowohl für die beim Rückbau als auch beim Einbau anfallenden Wert- und Reststoffe. Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
7. Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind nicht enthalten bzw. berücksichtigt.
8. Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen.
9. Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht selbstständig vergütet werden.

**01.01.02.1 Trennlage erhöht regensicher**

Liefern und Montieren einer nahtselbstklebenden Polymerbitumen-Trennlage/Vordeckbahn,

bei Anforderungen erhöhter Regensicherheit.

Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Angebotenes Erzeugnis: ........

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.2 Trennlage regensicher**

Liefern und Montieren einer nahtselbstklebenden Polymerbitumen-Trennlage/Vordeckbahn.

Die Eigenschaften der Trennlage richten sich nach den Anforderungen.

Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Angebotenes Erzeugnis: ................

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.3 Dacheindeckung mit PREFA Dachplatten R.16**

Liefern und Montieren einer Aluminium Dacheindeckung

mit PREFA Dachplatten R.16 einschließlich PREFA Befestigungsmaterial

(verdeckte Befestigung mittels 3 Stk Rillennägel pro Platte)

auf Vollschalung mind. 24 mm dick

mit geeigneter Trennlage

als hinterlüftete Konstruktion.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Mindestdachneigung: 17°

17-25° Verlegung auf Trennlage

Verlegung: von rechts nach links

Größe: 700 x 420 mm in verlegter Fläche (3,4 Stk/m²)

Materialstärke: 0,70 mm

Gewicht: 2,5 kg/m²

Materialqualität: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 oder EN AW 3105 gemäß EN 573-3

Vorderseite: P.10 Einbrennlackierung

Farbe: **........**

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)  
Rückseite: Schutzlack

Oberfläche: **stucco oder glatt**

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen: ohne Prüfung

entsprechend gemäß EN 13501-5 bzw. Entscheidung 2000/553/EG

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-GDA-20130260-IBG1-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 70 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.4 PREFA Saumstreifen (Traufstreifen)**

Liefern und Montieren von PREFA Saumstreifen

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 1800 x 158 mm

Materialstärke: 1,0 mm

Materialqualität: Aluminium

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.5 PREFA Vogelschutzgitter zur Be- und Entlüftung**

Liefern und Montieren von PREFA Vogelschutzgittern

mit Rundlochung, zur Be- und Entlüftung und zum Vogelschutz

der Belüftungsebene einschließlich Befestigungsmaterial.

Zuschnitt: 125 mm

Abkantung: nach Erfordernis

Länge: 2000 mm

Materialstärke: 0,70 mm

Material: Aluminium

Rundlochung: Ø 5 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.6 Dachknick (Mansarde)**

Ausbildung eines Dachknickes eines Mansardendaches

einschließlich Aluminiumkantteil und Saumstreifen

sowie Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Dachübergang von ....° auf ....°

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.7 Dachknick**

Ausbildung eines Dachknickes aus einer Übergangsverblechung

mit PREFA Farbaluminiumband einschließlich Befestigungsmaterial

sowie Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Dachübergang von .... ° auf .... °

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.8 PREFA Sicherheitskehle (werkseitig hergestellt)**

Liefern und Montieren von PREFA Sicherheitskehlen mit Zusatzfalz

einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten

aller Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: 708 mm

Abkantung: 8 Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.9 Kehlenausbildung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Kehlblechen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten der Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.10 Kehlausbildung vertieft aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren einer vertieften Kehlausbildung

als Kehlrinne aus PREFA Farbaluminiumband,

auf vorhandener, tiefergelegten Unterkonstruktion

einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten

der Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung sowie

Aufbringen einer Vordeckbahn als zusätzliche Rückstausicherung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm,

Abkantung: bis 5 Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.11 Kehlenausbildung (Kurvenkehlen)**

Liefern und Montieren einer runden bzw. gefalteten Kehlenausbildung

bei Rundgauben aus PREFA Farbaluminiumband.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden

einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten

der Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung.

Gaubenbreite: .... mm

Stichhöhe: .... mm

Hauptdachneigung: .... °

Materialstärke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.12 Kehlensattel (Kurvenkehlen)**

Liefern und Montieren eines Kehlsattels  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Materialdicke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.13 PREFA Ortgangstreifen (werkseitig hergestellt)**

Liefern und Montieren von PREFA Ortgangstreifen

mit Haftstreifen

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: 2000 x 95 mm

Abkantung: 4 Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: 2000 x 70 mm

Abkantung: 2 Stk

Materialstärke: 1,0 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.14 Ortgangstreifen aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Ortgangstreifen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: mind. 1,0 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.15 Ortgangausbildung vertieft aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren einer vertieften Ortgangausbildung

als Kehlrinne aus PREFA Farbaluminiumband

auf bauseits vorhandener, tiefergelegten Unterkonstruktion.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden,

inklusive Haftstreifen, Aufbringen einer Vordeckbahn

als zusätzliche Rückstausicherung sowie Anarbeiten

an die PREFA Dacheindeckung.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: wie Hauptposition

Vertiefter Ortgang:

Zuschnitt: .............. mm

Abkantung: 6 Stk

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: mind. 1,0 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.16 Brustblech aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Brustblechen

aus PREFA Farbaluminiumband

zu firstseitigen Anschlüssen an Dacheinbauten

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.17 PREFA Jetlüfter (First-/Gratentlüfter), selbsttragend**

Liefern und Montieren von PREFA Jetlüfter

selbsttragend, halbrund geformt, zur Entlüftung von Belüftungsebenen

einschließlich Befestigungsmaterial

(NIRO-Schrauben 4,5/60 mm mit Dichtscheibe)

sowie Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Stücklängen: 3000/ 1200 mm

Lüftungsquerschnitt: 250 cm²/ lfm

Materialstärke: 1,00 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.18 PREFA Jetlüfter Anfangs/Endstück**

Liefern und Montieren von PREFA Jetlüfter Anfangs/Endstück,

halbrund geformt, gerade geschnitten,

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten an den Jetlüfter.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialstärke: 1,00 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.19 PREFA Grat- / Firstreiter, unbelüftet**

Liefern und Montieren von PREFA Grat- / Firstreiter

halbrund geformt, mit eingeprägter Sicke

auf vorhandener Holzlatte

einschließlich Befestigungsmaterial

(NIRO-Schrauben 4,5/45 mm mit Dichtscheibe)

und Anarbeiten der PREFA Dacheindeckung

an die First- oder Gratlatte.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

**Hinweis für Dächer mit belüfteten Dachkonstruktionen:  
Die Lattung der Belüftungsebene ist am Grat ausreichend zurückzuschneiden, um eine Belüftung zum First zu gewährleisten. Ausführung gemäß Vorgabe des Architekten.**

Länge: 500 mm

Materialstärke: 1,00 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.20 PREFA Grat- / Firstreiter Anfangs/Endstück (Viertelkugel)**

Liefern und Montieren von PREFA Grat- / Firstreiter Anfangs/Endstück,

(Viertelkugel) einschließlich Befestigungsmaterial

sowie Anarbeiten an den Gratreiter.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialstärke: 1,50 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.21 First- und Gratausbildung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von First- /Gratausbildungen unbelüftet, mit Holzprofilleiste und Abdeckprofil aus PREFA Farbaluminiumband.  
Die Eindeckung ist beidseitig aufzustellen und nach Erfordernis mit einer Rückkantung zu versehen, einschließlich Haftstreifen und Einhängen der Gratabdeckung.  
Das Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung,  
inkl. An- und Abschlüsse ist einzukalkulieren.   
Die aktuell gültigen Klempnerfachregeln sind zu berücksichtigen.  
  
**Hinweis für Dächer mit belüfteten Dachkonstruktionen:  
Die Lattung der Belüftungsebene ist am Grat ausreichend zurückzuschneiden, um eine Belüftung zum First zu gewährleisten. Ausführung gemäß Vorgabe des Architekten.**  
Gratabdeckung:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.22 Pultdachabschluss aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Pultdachabschlüssen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Befestigungsmaterial,

Haftstreifen und Lochblech sowie

Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Abdeckprofil:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.23 Ausbildung eines Pyramiedenabschluss**

Liefern und Montieren eines Pyramiedenabschlusses

aus PREFA Farbaluminiumband,

einschließlich Befestigungsmaterial, Lochblech,

und Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Abmessung: ........... x ........... mm

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.24 seitlicher Wandanschluss aus PREFA Farbaluminiumband unbelüftet**

Liefern und Montieren von Wandanschlussblechen

aus PREFA Farbaluminiumband

für den seitlichen Wandanschluss

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten der Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.25 Wandanschluss aus PREFA Farbaluminiumband belüftet**

Liefern und Montieren von Wandanschluss mit Entlüftung

auf vorhandener Unterkonstruktion

aus PREFA Farbaluminiumband,

einschließlich Haftstreifen, Lochblech und Befestigungsmaterial

sowie aller An- und Abschlüsse.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: wie Hauptposition

Brustblech:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Haftstreifen:

Materialstärke: mind. 1 mm

Zuschnitt: bis 200 mm

Abkantung: 2 Stk

Abdeckung:

Materialstärke: 0,7 mm

Zuschnitt: bis 500 mm

Abkantung: 4 Stk

Lochblech: Rundlochung Ø 5 mm

Materialstärke: 0,7 mm

Zuschnitt: bis 150 mm

Abkantung: bis 2 Stk

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.26 Kappleiste aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Kappleisten

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Befestigungsmaterial

(wenn erforderlich Dübelbefestigung)

sowie Abdichten mit einer dauerelastischen Dichtungsmasse

und Einlegen von Distanzhaltern bei Vollwärmeschutz.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: bis 6 Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.27 Mauerputzleisten aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Mauerputzleisten

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Befestigungsmaterial

(wenn erforderlich Dübelbefestigung).

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: bis 4 Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.28 PREFA Froschmaullukenhauben (Entlüftungshaube)**

Liefern und Montieren von PREFA Froschmaullukenhauben

für die Be- und Entlüftung der Hinterlüftungsebene,

mit tiefgezogenem Oberteil und Perforierung,

Einbau mittels Niet- bzw. Klebeverbindung

einschließlich Ausschneiden der erforderlichen Öffnungen

aus Dacheindeckung und Schalung.

Materialstärke: 1,20 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Lüftungsquerschnitt: ca. 30 cm ²

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.29 PREFA Einfassungsplatte für Dachplatte R.16**

Liefern und Montieren von PREFA Einfassungsplatten

für Rohrdurchführungen einschließlich Ausschneiden der Öffnung

aus der Schalung und Einarbeiten in die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Rohrdurchführungen: 80 bis 125 mm Ø

Dachneigung: 17° - 52°

Materialstärke: wie Hauptpositon

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.30 PREFA Universaleinfassung 2-teilig**

Liefern und Montieren von PREFA Universaleinfassungen 2-teilig

(z.B. für Antenneneinfassung)

einschließlich Einarbeiten in die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Rohrdurchführungen: 40 bis 120 mm Ø

Dachneigung: 17° - 52°

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.31 PREFA Entlüftungsrohr**

Liefern und Montieren von PREFA Entlüftungsrohr mit Abdeckhut

einschließlich Einbau in die Einfassungsplatte

und Abdichten der Rohrrosette.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Gesamthöhe: 380 mm

Durchmesser: 100 mm Ø, 120 mm Ø

Materialstärke: 1,00 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.32 PREFA Faltmanschette**

Liefern und Montieren von PREFA Faltmanschetten

aus dauerelastischem EPDM zur Einbindung

von runden Dachdurchführungen im Unterdach.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Durchmesser: 100 - 130 mm Ø

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.33 Fenster- / Wasserrutsche aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Fenster- /Wasserrutschen

aus PREFA Farbaluminiumband

mit beidseitigem Steh- und Wasserfalz

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten der Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung.

Abmessung: .... x .... mm

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.34 Kamin-, Entlüftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachflächenfenstereinfassung**

Liefern und Montieren von Kamin-, Entlüftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachflächenfenstereinfassungen

aus PREFA Farbaluminiumband,

bestehend aus Seitenteilen, Brustblech und Nackenblech

einschließlich aller Anschlüsse an die wasserführende Ebene

sowie Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Bei Durchdringungen mit einer Breite > 1,0 m

ist ein Gefällekeil (Sattel) im Nackenbereich herzustellen.

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Größe: .... x .... mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.35 Kamin-, Entlüftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachflächenfenstereinfassung**

Liefern und Montieren von Kamin-, Entlüftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachflächenfenstereinfassungen

aus PREFA Farbaluminiumband,

bestehend aus Seitenteilen, Brustblech und Nackenblech

einschließlich aller Anschlüsse an die wasserführende Ebene

sowie Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Bei Durchdringungen mit einer Breite > 1,0 m

ist ein Gefällekeil (Sattel) im Nackenbereich herzustellen.

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Zuschnitt: ........ mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.36 Zulage Zwischenstück bei Fenster neben- / übereinander**

Zulage zur Vorposition für das Liefern und Montieren   
eines Zwischenstückes bei Anordnung der Fenster

nebeneinander / übereinander.

Anordnung: **.....................**

Blendrahmenabstand: **.............. mm**Fenstertyp/Größe: **.....................**

Die Vorgaben des Fensterherstellers sind zu beachten!

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.37 Kamin- bzw. Entlüftungsschachtbekleidung**

Liefern und Montieren von Kamin- bzw. Entlüftungsschachtbekleidungen

aus PREFA Farbaluminiumband.

Anfertigung der Bekleidungen in gefalzter Ausführung

nach örtlichem Aufmaß

bis zur Unterkante der Einmündung.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: 0,70 mm

Größe: .... x .... x .... mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.38 Kamin- bzw. Entlüftungsschachtbekleidung**

Liefern und Montieren von Kamin- bzw.

Entlüftungsschachtbekleidungen

aus PREFA Farbaluminiumband.

Anfertigung der Bekleidungen in gefalzter Ausführung

nach örtlichem Aufmaß

bis zur Unterkante der Einmündung.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: 0,70 mm

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.39 Kaminkopfabdeckung**

Liefern und Montieren von Kaminkopfabdeckungen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Ausschneiden, Aufbördeln und Abdichten der Öffnungen.

Größe: .... x .... mm

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.40 PREFA Kaminhut**

Liefern und Montieren von PREFA Kaminhüten

einschließlich Kaminstreben und Niro-Schrauben.

Materialstärke: 2 mm

Materialqualität: Al-Legierung, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

Größe: .... x .... mm

700 x 700 mm, 800 x 800 mm, 1000 x 700 mm, 1100 x 800 mm, 1500 x 800 mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.41 PREFA Dachluke**

Liefern und Montieren von PREFA Dachluken

für Kalt- und Dachbodenräume,

mit Einfassung, Holzrahmen, Anspreizstange mit Federsplint

und 6mm Doppelsteg-Lichtplatte mit Rahmendichtung.

Einschließlich Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung,

Ausschneiden der Durchstiegsöffnung aus der Vollschalung

sowie Befestigen des Holzrahmens.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 595 x 595 mm Innenmaß

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.42 PREFA Einfassung für Velux Dachflächenfenster**

Liefern und Montieren von PREFA Einfassungen

für Velux Dachflächenfenster

einschließlich Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Fenster: mit Wärmedämmrahmen

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Größe: ....

Standard Größen: CK02 55x78, CK04 55x98, CK06 55x118, FK04 66x98, FK06 66x118, FK08 66x140, MK04 78x98, MK06 78x118, MK08 78x140, MK10 78x160, MK12 78x180, PK04 94x98, PK06 94x118, PK08 94x140, PK10 94x160, SK06 114x118, SK08 114x140, SK10 114x160, UK04 134x98, UK08 134x140, UK10 134x160

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.43 PREFA Einfassung für Roto Dachflächenfenster**

Liefern und Montieren von PREFA Einfassungen

für Roto Dachflächenfenster

einschließlich Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Fenster: mit Wärmedämmrahmen

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Größe: ....

Standard Größen: 5/7 54x78, 5/9 54x98, 5/11 54x118, 6/9 65x98, 6/11 65x118, 6/14 65x140, 7/7 74x78, 7/9 74x98, 7/11 74x118, 7/14 74x140, 7/16 74x160, 9/7 94x78, 9/9 94x98, 9/11 94x118, 9/14 94x140, 9/16 94x160, 11/7 114x78, 11/9 114x98, 11/11 114x118, 11/14 114x140, 11/16 114x160, 13/7 134x78, 13/9 134x98, 13/14 134x140

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.44 PREFA Einfassung für Roto-Q-Serie Dachflächenfenster**

Liefern und Montieren von PREFA Einfassungen

für Roto-Q-Serie Dachflächenfenster

einschließlich Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Fenster: mit/ohne Wärmedämmrahmen

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Größe: .......

Standard Größen: Q55/78, Q55/98, Q55/118, Q66/98, Q66/118, Q66/140, Q78/78, Q78/98, Q78/118, Q78/140, Q78/160, Q94/78, Q94/98, Q94/118, Q94/140, Q94/160, Q94/180, Q114/78, Q114/98, Q114/118, Q114/140, Q114/160, Q114/180, Q134/78, Q134/98, Q134/118, Q134/140, Q134/160

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.45 PREFA Schneestopper für PREFA Dachplatte R.16**

Liefern und Montieren von PREFA Schneestoppern

für PREFA Dachplatte R.16.

Die Bestückung erfolgt von der Traufe Richtung First.

Die ersten zwei traufseitigen Reihen sind mit

2 Stk Schneestopper pro Dachplatte R.16 zu versehen.

Die Anzahl der Schneestopper erfolgt nach statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.46 PREFA Schneerechensystem**

Liefern und Montieren eines PREFA Schneerechensystemes

einschließlich Befestigungsmaterial und

wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die Anordnung des Schneerechensystems

erfolgt nach statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Schneerechensystem: 205 x 50 x 300 mm (H x B x T)

mit Fixierschieber, zwei Fußteilen mit Flächendichtung 87 mm Ø außen,

Befestigungsmaterial und Abdeckkappen.

Durchzüge: Einlegeprofil mit Verbindungsmuffen, 3 Stk, 3000 mm lang.

An den Enden sind PREFA Abschlusselemente zu montieren.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.47 Zulage PREFA Eiskrallen (Schneerechensystem)**

PREFA Eiskrallen für das Schneerechensystem,

ca. 4 Stk/lfm.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.48 PREFA Gebirgsschneefangstütze**

Liefern und Montieren einer PREFA Gebirgsschneefangstütze

einschließlich Befestigungsmaterial und

wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die Anordnung der Gebirgsschneefangstütze

erfolgt nach statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Gebirgsschneefangstütze 300 x 246 mm

mit zwei Fußteilen mit Flächendichtung 87 mm Ø außen,

Befestigungsmaterial und Abdeckkappen.

Durchzüge: Rundholz ca. 140mm Ø

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.49 PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B auf Fußteilen**

Liefern und Montieren von PREFA Sicherheitsdachhaken

auf Fußteilen, geprüft nach EN 517B, zulässig für zwei Personen,

bestehend aus zwei Fußteilen mit Flächendichtung 87 mm Ø außen,

Befestigungsmaterial und Abdeckkappen in hellgrau.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Die Anordnung und Auslegung der Sicherheitsdachhaken

erfolgt nach den Richtlinien der Unfallverhütungsvorschrift

des jeweiligen Landes bzw. nach den gestellten Anforderungen des Gebäudes.

Material: Edelstahl

Farbe: Edelstahl / hellgrau

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.50 PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B**

Liefern und Montieren von PREFA Sicherheitsdachhaken

als Einzelanschlagspunkt,

geprüft nach EN 517B, zulässig für eine Person

einschließlich Abdeckkappen, Befestigungs- und Dichtungsmaterial.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Die Anordnung und Auslegung der Dachsicherheitshaken

erfolgt nach den Richtlinien der Unfallverhütungsvorschrift

des jeweiligen Landes bzw. nach den gestellten Anforderungen des Gebäudes.

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.51 PREFA Laufsteganlage**

Liefern und Montieren einer PREFA Laufsteganlage,

einschließlich Abdeckkappe, Befestigungs- und Dichtungsmaterial.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Laufstegstütze: 250 mm,

mit Abdeckkappe, verstellbar für Dachneigungen von 12°- 55°,

jedoch Berücksichtigung der Mindestdachneigung des Dachproduktes.

Laufsteg: 250 x1200 mm

mit Befestigungsmaterial und Verbinder für Laufstege.

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000**  EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.52 PREFA Laufstegstützen (Dachtritte)**

Liefern und Montieren von PREFA Laufstegstützen

als Dachtritte einschließlich Abdeckkappe,

Befestigungs- und Dichtungsmaterial.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Laufstegstütze: 2 Stk 250 mm oder 2 Stk 360 mm

(Stützenabstand max. 900 mm)

mit Abdeckkappe, verstellbar für Dachneigungen von 12°-55°,

jedoch Berücksichtigung der Mindestdachneigung des Dachproduktes.

Laufsteg: 250 x 420/600/800 mm oder 360 x 800 mm mit Befestigungsmaterial.

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.53 PREFA Einzeltritt**

Liefern und Montieren von PREFA Einzeltritten,

bestehend aus zwei Fußteilen mit Flächendichtung 87 mm Ø außen,

Befestigungsmaterial und Abdeckkappen,

verstellbar für Dachneigungen von 12°- 60°,

jedoch Berücksichtigung der Mindestdachneigung des Dachproduktes.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.54 PREFA Montagesystem PS.13**

Liefern und Montieren des PREFA Montagesystems PS.13,

dachparallel, auf vorhandener Unterkonstruktion.

Das PS. 13 Montagesystem ist an die regionalen Wind- und Schneelasten anzupassen.

Eine geplante PV-Anlage bzw. Solar-Anlage ist auf der Dachfläche so anzuordnen,

dass die Wirksamkeit des Schneefanges nicht beeinträchtigt wird!

Wenn erforderlich, sind Unterlagsplatten entsprechend der Sparrenlage einzukalkulieren.

PREFA Montagesystem bestehend aus:

xxx Stk ... PREFA Solarhalter Vario/Fix (Sparren)

xxx Stk ... PREFA Solarhalter Vario/Fix (Schalung)

xxx Stk ... PREFA Solarhalter Sunny

xxx Stk ... PREFA Spezialklebeset

xxx Stk ... PREFA Solarhalter inkl. Abdeckkappe

xxx Stk ... PREFA Profilschiene

xxx Stk ... PREFA Profilschienenverbinder

xxx Stk ... PREFA Profilschienenverbinder

xxx Stk ... PREFA Kabelclip

xxx Stk ... PREFA Modulanbindung Mittelklemme 30-50mm

xxx Stk ... PREFA Modulanbindung Endklemme 30-50mm

xxx Stk ... PREFA Kreuzverbinder Sunny

xxx Stk ... PREFA Kreuzverbinder Solarhalter

xxx Stk ... PREFA Kreuz/Erdungsklemme

xxx Stk ... PREFA Modulabsturzsicherung

xxx Stk ... PREFA Profilschienenanbindung

xxx Stk ... PREFA Solarluke

Die PREFA Verlegerichtlinien sowie die Verlegerichtlinien der Modulhersteller sind einzuhalten.

**0,000 psch** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.55 PREFA Solarhalter**

Liefern und Montieren von PREFA Solarhaltern

als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf PREFA Dächern

einschließlich Abdeckkappe, Befestigungs- und Dichtungsmaterial.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Anzahl und Stützweiten laut statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 63 x 260 mm

Materialstärke: 5 mm

Material: Aluminium

Farbe: wie Hauptposition, pulverbeschichtet

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.56 PREFA Solarhalter Vario/Fix**

Liefern und Montieren von PREFA Solarhaltern Vario oder Fix

als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf PREFA Dächern

einschließlich Befestigungsmaterial.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Anzahl und Stützweiten laut statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Material: Aluminium

Farbe: anthrazit

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.57 PREFA Solarhalter Sunny**

Liefern und Montieren von PREFA Sunny Solarhaltern

als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf PREFA Dächern

einschließlich PREFA Spezialkleber zur Die Einbindung der Abdeckung.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Anzahl und Stützweiten laut statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Befestigungsschraube: STS M12 350mm, blank

Abdeckung:

Farbe: zinkgrau, pulverbeschichtet

Material: Aluminium 1,20 mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.58 PREFA Solarluke**

Liefern und Montieren von PREFA Solarluken

zur fachgerechten Einführung von PV-Leitungen bei PREFA Dächern

einschließlich PREFA Spezialkleber zur Einbindung in die Dacheindeckung.

PREFA Solarluke:

inkl. Rohrmanschette und Montageschablone

Durchführungen: 2 x 10mm, 1 x 32-35mm

Innendurchmesser: 26,5mm

Außendurchmesser: 32,8mm

Farbe: Standard nach gültiger PREFA Farbkarte

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.59 PREFA Unterlagsplatte**

Liefern und Montieren von PREFA Unterlagsplatten

einschließlich fachgerechtem Einbinden in die PREFA Dacheindeckung.

Farbe: wie Hauptposition,

Materialqualität: wie Hauptposition,

Materialstärke: 0,70 mm,

Größe: 540x125mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.60 Gesimsabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Gesimsabdeckungen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Haftstreifen und Befestigungsmaterial,

inklusive aller Ecken, An- und Abschlüsse.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.61 Winkelsaumabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Winkelsaumabdeckungen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Haftstreifen und Befestigungsmaterial,

inklusive aller Ecken, An- und Abschlüsse.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.62 Attikaabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Haftstreifen und Befestigungsmaterial,

inklusive aller Ecken, An- und Abschlüsse.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Verbindungsarten:

Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder Unterlagswellblech

Ausführung: ........

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.63 Attikaabdeckung mit Entlüftung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen

aus PREFA Farbaluminiumband, mit Entlüftung

einschließlich Haftstreifen und Befestigungsmaterial.

Die einzelnen Elemente sind fachgerecht zu verbinden.

Die Anschlüsse an Grate, Kehlen, Ortgänge, Wände etc. sind einzukalkulieren.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: wie Hauptposition

Brustblech:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Attikaabdeckung:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Haftstreifen:

Materialstärke: mind. 1 mm

Zuschnitt: bis 200 mm

Abkantung: 2 Stk

Lochblech: Rundlochung Ø 5 mm

Materialstärke: 0,7 mm

Zuschnitt: bis 150 mm

Abkantung: bis 2 Stk

Verbindungsarten:

Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder Unterlagswellblech

Ausführung: ........

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.64 Zulage Attika in Segmente**

Zulage zur Vorposition Attika für den Mehraufwand

bei einer Ausführung der Attika in Segmenten.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.65 Zulage Attika gerundet**

Zulage zur Vorpostion Attika für den Mehraufwand   
bei einer gerundeten Ausführung der Attika.

Radius: .....................

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.02.66 Wandbekleidung**

Liefern und Montieren von Wandbekleidungen

(Gauben-, Giebel-, und Stirnseiten)

mit PREFA Dachplatte R.16 oder PREFA Farbaluminiumband (Winkelstehfalz).

Ausführung: .......................

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe:wie Hauptposition

einschließlich Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung

sowie aller Ecken, An- und Abschlüsse.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Untertitel 01.01.02 PREFA Dachplatte R.16 GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Untertitel 01.01.03 PREFA Dachschindel**

**ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN**

***Vorwort***

*Die PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden bietet einen umfangreichen Ausschreibungsservice. Wir unterstützen Architekten und Planer kostenlos bei der Erstellung komplexer Leistungsbeschreibungen und stellen darüber hinaus Ausschreibungstextvorlagen in Form von Worddateien (\*.docx) sowie im Format GAEB 2000 (\*.x81) zur Verfügung.*

*Bei der Erstellung der vorliegenden Leistungsbeschreibung berücksichtigen wir den derzeit gültigen, aktuellen Stand der Technik und Produktentwicklung.*

*Mit der Nutzung dieser Services, eben durch die Verarbeitung, Verbreitung erstellter, eingefügter bzw. ergänzter Angaben und Informationen in Leistungsbeschreibungen, stimmen Sie nachfolgenden Bedingungen ausdrücklich zu.*

*Die Nutzung des Ausschreibungsservice, sowie die im Zusammenhang damit zur Verfügung gestellten Unterlagen (etwa Verlegerichtlinien) stellen keine vertragliche oder vertragsähnliche Leistung unsererseits dar; eine Haftung für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art wird -soweit gesetzlich zulässig- ausdrücklich ausgeschlossen.*

*PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden übernimmt für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen keine Gewährleistung, ebenso nicht für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen. Der Planer hat alle Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Positionen sind vom Planer und ggfs. auch vom ausführenden Handwerker ("Bieter") auf Durchführbarkeit zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.  
  
Bildliche Darstellungen sind keine Planungsdetails und dienen nur als beispielhafte Darstellung und Hilfestellung. Diese können vom Architekten / Planer bei Bedarf entfernt werden.*

Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis zugrunde:

* ...........................................
* ...........................................
* ...........................................

**Technische Vorbemerkungen**

1. Grundlage für die Ausführung der beschriebenen Leistung sind die Verlege- und Montagehinweise der PREFA Aluminiumprodukte GmbH sowie die national geltenden Gesetze, Vorschriften, Fachregeln und Normen.
2. Alle Positionen sind gesamtpreisbildend und werden mit GP ausgegeben. Kontrollieren Sie gegebenenfalls alle Bedarfspositionen, Wahlpositionen und Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir den Datenaustausch über GAEB (90/ 2000/ XML) oder den Export: ‘Digitale Angebotsanforderung‘ da Textexport-Dateien nicht reimportiert werden können. Diese Anwendung ist nach dem Datenaustauschstandard GAEB XML 3.1 zertifiziert.
3. Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- und Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen. Abrechnung erfolgt nach bauseitigem Aufmaß.
4. Vor Angebotsabgabe sind eine Baustellenbesichtigung durchzuführen; die baulichen und technischen Gegebenheiten mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden. Bei einer Sanierung ist die vor Ort Prüfung des vorhandenen Dachaufbaues, bzw. der allgemeinen Situation erforderlich.
5. Wenn diese Leistungsbeschreibung eine Alternative zu einem bestehenden Leistungsverzeichnis ist, gelten die Vorbedingungen des Hauptangebotes unverändert weiter.
6. Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist mittels Nachweises der Entsorgungsstellen zu belegen. Dies gilt sowohl für die beim Rückbau als auch beim Einbau anfallenden Wert- und Reststoffe. Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
7. Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind nicht enthalten bzw. berücksichtigt.
8. Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen.
9. Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht selbstständig vergütet werden.

**01.01.03.1 Trennlage erhöht regensicher**

Liefern und Montieren einer nahtselbstklebenden Polymerbitumen-Trennlage/Vordeckbahn,

bei Anforderungen erhöhter Regensicherheit.

Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Angebotenes Erzeugnis: ........

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.2 Trennlage regensicher**

Liefern und Montieren einer nahtselbstklebenden Polymerbitumen-Trennlage/Vordeckbahn.

Die Eigenschaften der Trennlage richten sich nach den Anforderungen.

Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Angebotenes Erzeugnis: ................

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.3 Dacheindeckung mit PREFA Dachschindeln**

Liefern und Montieren einer Aluminium Dacheindeckung

mit PREFA Dachschindeln

einschließlich PREFA Befestigungsmaterial

(verdeckte Befestigung mittels Patenthafte und Rillennägel, 10 Stk/m²),

auf Vollschalung, mind. 24 mm dick

mit geeigneter Trennlage

als hinterlüftete Konstruktion.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Verlegung: 1/3 Teilung

**Mindestdachneigung: 25° (ca. 47%)**

Größe: 420 x 240 mm in verlegter Dachfläche (10 Stk/m²)

Materialdicke: 0,70 mm

Gewicht: 2,5 kg/m²

Material: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 oder EN AW 3105 gemäß EN 573-3

Vorderseite: P.10 Einbrennlackierung

Farbe: **........**

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rückseite: Schutzlack

Oberfläche: **stucco oder glatt**

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen: ohne Prüfung

entsprechend gemäß EN 13501-5 bzw. Entscheidung 2000/553/EG

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-GDA-20130260-IBG1-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 70 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.4 PREFA Saumstreifen (Traufstreifen)**

Liefern und Montieren von PREFA Saumstreifen

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 1800 x 158 mm

Materialstärke: 1,0 mm

Materialqualität: Aluminium

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.5 PREFA Vogelschutzgitter zur Be- und Entlüftung**

Liefern und Montieren von PREFA Vogelschutzgittern

mit Rundlochung, zur Be- und Entlüftung und zum Vogelschutz

der Belüftungsebene einschließlich Befestigungsmaterial.

Zuschnitt: 125 mm

Abkantung: nach Erfordernis

Länge: 2000 mm

Materialstärke: 0,70 mm

Material: Aluminium

Rundlochung: Ø 5 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.6 Dachknick (Mansarde)**

Ausbildung eines Dachknickes eines Mansardendaches

einschließlich Aluminiumkantteil und Saumstreifen

sowie Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Dachübergang von ....° auf ....°

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.7 Dachknick**

Ausbildung eines Dachknickes aus einer Übergangsverblechung

mit PREFA Farbaluminiumband einschließlich Befestigungsmaterial

sowie Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Dachübergang von .... ° auf .... °

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.8 PREFA Sicherheitskehle (werkseitig hergestellt)**

Liefern und Montieren von PREFA Sicherheitskehlen mit Zusatzfalz

einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten

aller Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: 708 mm

Abkantung: 8 Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.9 Kehlenausbildung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Kehlblechen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten der Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.10 Kehlausbildung vertieft aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren einer vertieften Kehlausbildung

als Kehlrinne aus PREFA Farbaluminiumband,

auf vorhandener, tiefergelegten Unterkonstruktion

einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten

der Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung sowie

Aufbringen einer Vordeckbahn als zusätzliche Rückstausicherung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm,

Abkantung: bis 5 Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.11 Kehlenausbildung (Kurvenkehlen)**

Liefern und Montieren einer runden bzw. gefalteten Kehlenausbildung

bei Rundgauben aus PREFA Farbaluminiumband.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden

einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten

der Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung.

Gaubenbreite: .... mm

Stichhöhe: .... mm

Hauptdachneigung: .... °

Materialstärke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.12 Kehlensattel (Kurvenkehlen)**

Liefern und Montieren eines Kehlsattels  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Materialdicke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.13 PREFA Ortgangstreifen (werkseitig hergestellt)**

Liefern und Montieren von PREFA Ortgangstreifen

mit Haftstreifen

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: 2000 x 95 mm

Abkantung: 4 Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: 2000 x 70 mm

Abkantung: 2 Stk

Materialstärke: 1,0 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.14 Ortgangstreifen aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Ortgangstreifen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: mind. 1,0 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.15 Ortgangausbildung vertieft aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren einer vertieften Ortgangausbildung

als Kehlrinne aus PREFA Farbaluminiumband

auf bauseits vorhandener, tiefergelegten Unterkonstruktion.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden,

inklusive Haftstreifen, Aufbringen einer Vordeckbahn

als zusätzliche Rückstausicherung sowie Anarbeiten

an die PREFA Dacheindeckung.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: wie Hauptposition

Vertiefter Ortgang:

Zuschnitt: .............. mm

Abkantung: 6 Stk

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: mind. 1,0 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.16 seitlicher Wandanschluss aus PREFA Farbaluminiumband unbelüftet**

Liefern und Montieren von Anschlussblechen

aus PREFA Farbaluminiumband

für den seitlichen Wandanschluss

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten der Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.17 Wandanschluss aus PREFA Farbaluminiumband belüftet**

Liefern und Montieren von Wandanschluss mit Entlüftung

auf vorhandener Unterkonstruktion

aus PREFA Farbaluminiumband,

einschließlich Haftstreifen, Lochblech und Befestigungsmaterial

sowie aller An- und Abschlüsse.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: wie Hauptposition

Brustblech:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Haftstreifen:

Materialstärke: mind. 1 mm

Zuschnitt: bis 200 mm

Abkantung: 2 Stk

Abdeckung:

Materialstärke: 0,7 mm

Zuschnitt: bis 500 mm

Abkantung: 4 Stk

Lochblech: Rundlochung Ø 5 mm

Materialstärke: 0,7 mm

Zuschnitt: bis 150 mm

Abkantung: bis 2 Stk

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.18 Kappleisten aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Kappleisten

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Befestigungsmaterial

(wenn erforderlich Dübelbefestigung)

sowie Abdichten mit einer dauerelastischen Dichtungsmasse

und Einlegen von Distanzhaltern bei Vollwärmeschutz.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: bis 6 Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.19 Mauerputzleiste aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Mauerputzleisten

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Befestigungsmaterial

(wenn erforderlich Dübelbefestigung).

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: bis 4 Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.20 Brustblech aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Brustblechen

aus PREFA Farbaluminiumband

zu firstseitigen Anschlüssen an Dacheinbauten

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.21 PREFA Jetlüfter (First-/Gratentlüfter), selbsttragend**

Liefern und Montieren von PREFA Jetlüfter

selbsttragend, halbrund geformt, zur Entlüftung von Belüftungsebenen

einschließlich Befestigungsmaterial

(NIRO-Schrauben 4,5/60 mm mit Dichtscheibe)

sowie Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Stücklängen: 3000/ 1200 mm

Lüftungsquerschnitt: 250 cm²/ lfm

Materialstärke: 1,00 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.22 PREFA Jetlüfter Anfangs/Endstück**

Liefern und Montieren von PREFA Jetlüfter Anfangs/Endstück,

halbrund geformt, gerade geschnitten,

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten an den Jetlüfter.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialstärke: 1,00 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.23 PREFA Grat- / Firstreiter, unbelüftet**

Liefern und Montieren von PREFA Grat- / Firstreiter,

halbrund geformt, mit eingeprägter Sicke

auf vorhandener Holzlatte

einschließlich Befestigungsmaterial

(NIRO-Schrauben 4,5/45 mm mit Dichtscheibe)

und Anarbeiten der PREFA Dacheindeckung

an die First- oder Gratlatte sowie

Ausschneiden der Dachplattenwellen.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

**Hinweis für Dächer mit belüfteten Dachkonstruktionen:  
Die Lattung der Belüftungsebene ist am Grat ausreichend zurückzuschneiden, um eine Belüftung zum First zu gewährleisten. Ausführung gemäß Vorgabe des Architekten.**

Länge: 500 mm

Materialstärke: 1,00 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.24 PREFA Grat- / Firstreiter Anfangs/Endstück (Viertelkugel)**

Liefern und Montieren von PREFA Grat- / Firstreiter Anfangs/Endstück,

(Viertelkugel) einschließlich Befestigungsmaterial

sowie Anarbeiten an den Gratreiter.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialstärke: 1,50 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.25 First- und Gratausbildung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von First- /Gratausbildungen unbelüftet, mit Holzprofilleiste und Abdeckprofil aus PREFA Farbaluminiumband.  
Die Eindeckung ist beidseitig aufzustellen und nach Erfordernis mit einer Rückkantung zu versehen, einschließlich Haftstreifen und Einhängen der Gratabdeckung.  
Das Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung,  
inkl. An- und Abschlüsse ist einzukalkulieren.   
Die aktuell gültigen Klempnerfachregeln sind zu berücksichtigen.  
  
**Hinweis für Dächer mit belüfteten Dachkonstruktionen:  
Die Lattung der Belüftungsebene ist am Grat ausreichend zurückzuschneiden, um eine Belüftung zum First zu gewährleisten. Ausführung gemäß Vorgabe des Architekten.**  
  
Gratabdeckung:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.26 Pultdachabschluss aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Pultdachabschlüssen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Befestigungsmaterial,

Haftstreifen und Lochblech sowie

Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Abdeckprofil:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.27 Ausbildung eines Pyramiedenabschluss**

Liefern und Montieren eines Pyramiedenabschlusses  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungsmaterial, Lochblech,  
und Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Abmessung: ........... x ........... mm

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.28 PREFA Dachschindel mit Froschmaulluke (Entlüftungshaube)**

Liefern und Montieren von PREFA Dachschindeln mit Froschmaulluke

für die Be- und Entlüftung der Hinterlüftungsebene,

mit tiefgezogenem Oberteil und Perforierung,

einschließlich Ausschneiden der erforderlichen Öffnungen aus der Schalung.

Materialstärke: 1,20 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Lüftungsquerschnitt: ca. 30 cm ²

Farbe: wie Hauptposition

Lüftungsquerschnitt: 30 cm²

Größe: 420 x 240 mm

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.29 PREFA Einfassungsplatte für Dachschindel**

Liefern und Montieren von PREFA Einfassungsplatten

für Rohrdurchführungen einschließlich Ausschneiden der Öffnung

aus der Schalung und Einarbeiten in die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Rohrdurchführungen: 80 bis 125 mm Ø

Dachneigung: 25° - 52°

Materialstärke: wie Hauptpositon

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.30 PREFA Universaleinfassung 2-teilig**

Liefern und Montieren von PREFA Universaleinfassungen 2-teilig

(z.B. für Antenneneinfassung)

einschließlich Einarbeiten in die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Rohrdurchführungen: 40 bis 120 mm Ø

Dachneigung: 25° - 52°

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.31 PREFA Entlüftungsrohr**

Liefern und Montieren von PREFA Entlüftungsrohr mit Abdeckhut

einschließlich Einbau in die Einfassungsplatte

und Abdichten der Rohrrosette.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Gesamthöhe: 380 mm

Durchmesser: 100 mm Ø, 120 mm Ø

Materialstärke: 1,00 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.32 PREFA Faltmanschette**

Liefern und Montieren von PREFA Faltmanschetten

aus dauerelastischem EPDM zur Einbindung

von runden Dachdurchführungen im Unterdach.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Durchmesser: 100 - 130 mm Ø

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.33 Fenster- /Wasserrutsche aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Fenster- /Wasserrutschen

aus PREFA Farbaluminiumband

mit beidseitigem Steh- und Wasserfalz

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten der Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung.

Abmessung: .... x .... mm

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.34 Kamin-, Entlüftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachflächenfenstereinfassung**

Liefern und Montieren von Kamin-, Entlüftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachflächenfenstereinfassungen

aus PREFA Farbaluminiumband,

bestehend aus Seitenteilen, Brustblech und Nackenblech

einschließlich aller Anschlüsse an die wasserführende Ebene

sowie Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Bei Durchdringungen mit einer Breite > 1,0 m

ist ein Gefällekeil (Sattel) im Nackenbereich herzustellen.

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Größe: .... x .... mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.35 Kamin-, Entlüftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachflächenfenstereinfassung**

Liefern und Montieren von Kamin-, Entlüftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachflächenfenstereinfassungen

aus PREFA Farbaluminiumband,

bestehend aus Seitenteilen, Brustblech und Nackenblech

einschließlich aller Anschlüsse an die wasserführende Ebene

sowie Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Bei Durchdringungen mit einer Breite > 1,0 m

ist ein Gefällekeil (Sattel) im Nackenbereich herzustellen.

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Zuschnitt: ........ mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.36 Zulage Zwischenstück bei Fenster neben- / übereinander**

Zulage zur Vorposition für das Liefern und Montieren   
eines Zwischenstückes bei Anordnung der Fenster

nebeneinander / übereinander.

Anordnung: **.....................**

Blendrahmenabstand: **.............. mm**Fenstertyp/Größe: **.....................**

Die Vorgaben des Fensterherstellers sind zu beachten!

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.37 Kamin- bzw. Entlüftungsschachtbekleidung**

Liefern und Montieren von Kamin- bzw. Entlüftungsschachtbekleidungen

aus PREFA Farbaluminiumband.

Anfertigung der Bekleidungen in gefalzter Ausführung

nach örtlichem Aufmaß

bis zur Unterkante der Einmündung.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: 0,70 mm

Größe: .... x .... x .....mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.38 Kamin- bzw. Entlüftungsschachtbekleidung**

Liefern und Montieren von Kamin- bzw.

Entlüftungsschachtbekleidungen

aus PREFA Farbaluminiumband.

Anfertigung der Bekleidungen in gefalzter Ausführung

nach örtlichem Aufmaß

bis zur Unterkante der Einmündung.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: 0,70 mm

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.39 Kaminkopfabdeckung**

Liefern und Montieren von Kaminkopfabdeckungen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Ausschneiden, Aufbördeln und Abdichten der Öffnungen.

Größe: .... x .... mm

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.40 PREFA Kaminhut**

Liefern und Montieren von PREFA Kaminhüten

einschließlich Kaminstreben und Niro-Schrauben.

Materialstärke: 2 mm

Materialqualität: Al-Legierung, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

Größe: .... x .... mm

700 x 700 mm, 800 x 800 mm, 1000 x 700 mm, 1100 x 800 mm, 1500 x 800 mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.41 PREFA Dachluke**

Liefern und Montieren von PREFA Dachluken

für Kalt- und Dachbodenräume,

mit Einfassung, Holzrahmen, Anspreizstange mit Federsplint

und 6mm Doppelsteg-Lichtplatte mit Rahmendichtung.

Einschließlich Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung,

Ausschneiden der Durchstiegsöffnung aus der Vollschalung

sowie Befestigen des Holzrahmens.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 595 x 595 mm Innenmaß

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.42 PREFA Einfassung für Velux Dachflächenfenster**

Liefern und Montieren von PREFA Einfassungen

für Velux Dachflächenfenster

einschließlich Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Fenster: mit Wärmedämmrahmen

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Größe: ....

Standard Größen: CK02 55x78, CK04 55x98, CK06 55x118, FK04 66x98, FK06 66x118, FK08 66x140, MK04 78x98, MK06 78x118, MK08 78x140, MK10 78x160, MK12 78x180, PK04 94x98, PK06 94x118, PK08 94x140, PK10 94x160, SK06 114x118, SK08 114x140, SK10 114x160, UK04 134x98, UK08 134x140, UK10 134x160

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.43 PREFA Einfassung für Roto Dachflächenfenster**

Liefern und Montieren von PREFA Einfassungen

für Roto Dachflächenfenster

einschließlich Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Fenster: mit Wärmedämmrahmen

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Größe: ....

Standard Größen: 5/7 54x78, 5/9 54x98, 5/11 54x118, 6/9 65x98, 6/11 65x118, 6/14 65x140, 7/7 74x78, 7/9 74x98, 7/11 74x118, 7/14 74x140, 7/16 74x160, 9/7 94x78, 9/9 94x98, 9/11 94x118, 9/14 94x140, 9/16 94x160, 11/7 114x78, 11/9 114x98, 11/11 114x118, 11/14 114x140, 11/16 114x160, 13/7 134x78, 13/9 134x98, 13/14 134x140

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.44 PREFA Einfassung für Roto-Q-Serie Dachflächenfenster**

Liefern und Montieren von PREFA Einfassungen

für Roto-Q-Serie Dachflächenfenster

einschließlich Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Fenster: mit/ohne Wärmedämmrahmen

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Größe: .......

Standard Größen: Q55/78, Q55/98, Q55/118, Q66/98, Q66/118, Q66/140, Q78/78, Q78/98, Q78/118, Q78/140, Q78/160, Q94/78, Q94/98, Q94/118, Q94/140, Q94/160, Q94/180, Q114/78, Q114/98, Q114/118, Q114/140, Q114/160, Q114/180, Q134/78, Q134/98, Q134/118, Q134/140, Q134/160

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.45 PREFA Schneestopper für PREFA Dachschindel**

Liefern und Montieren von PREFA Schneestopper

für PREFA Dachschindeln.

Die Bestückung erfolgt immer von der Traufe Richtung First,

die ersten zwei traufseitigen Reihen sind mit

1 Stk. Schneestopper pro Dachschindel zu versehen.

Die Anzahl der Schneestopper erfolgt nach statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.46 PREFA Schneerechensystem**

Liefern und Montieren eines PREFA Schneerechensystemes

einschließlich Befestigungsmaterial und

wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die Anordnung des Schneerechensystems

erfolgt nach statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Schneerechensystem: 205 x 50 x 300 mm (H x B x T)

mit Fixierschieber, zwei Fußteilen mit Flächendichtung 87 mm Ø außen,

Befestigungsmaterial und Abdeckkappen.

Durchzüge: Einlegeprofil mit Verbindungsmuffen, 3 Stk, 3000 mm lang.

An den Enden sind PREFA Abschlusselemente zu montieren.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.47 Zulage PREFA Eiskrallen (Schneerechensystem)**

PREFA Eiskrallen für das Schneerechensystem,

ca. 4 Stk./lfm.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.48 PREFA Gebirgsschneefangstütze**

Liefern und Montieren einer PREFA Gebirgsschneefangstütze

einschließlich Befestigungsmaterial und

wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die Anordnung der Gebirgsschneefangstütze

erfolgt nach statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Gebirgsschneefangstütze 300 x 246 mm

mit zwei Fußteilen mit Flächendichtung 87 mm Ø außen,

Befestigungsmaterial und Abdeckkappen.

Durchzüge: Rundholz ca. 140mm Ø

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.49 PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B auf Fußteilen**

Liefern und Montieren von PREFA Sicherheitsdachhaken

auf Fußteilen, geprüft nach EN 517B, zulässig für zwei Personen,

bestehend aus zwei Fußteilen mit Flächendichtung 87 mm Ø außen,

Befestigungsmaterial und Abdeckkappen in hellgrau.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Die Anordnung und Auslegung der Sicherheitsdachhaken

erfolgt nach den Richtlinien der Unfallverhütungsvorschrift

des jeweiligen Landes bzw. nach den gestellten Anforderungen des Gebäudes.

Material: Edelstahl

Farbe: Edelstahl / hellgrau

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.50 PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B**

Liefern und Montieren von PREFA Sicherheitsdachhaken

als Einzelanschlagspunkt,

geprüft nach EN 517B, zulässig für eine Person

einschließlich Abdeckkappen, Befestigungs- und Dichtungsmaterial.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Die Anordnung und Auslegung der Dachsicherheitshaken

erfolgt nach den Richtlinien der Unfallverhütungsvorschrift

des jeweiligen Landes bzw. nach den gestellten Anforderungen des Gebäudes.

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.51 PREFA Laufsteganlage**

Liefern und Montieren einer PREFA Laufsteganlage,

einschließlich Abdeckkappe, Befestigungs- und Dichtungsmaterial.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Laufstegstütze: 250 mm, 360 mm (Stützenabstand max. 900 mm)

mit Abdeckkappe, verstellbar für Dachneigungen von 12°- 55°,

jedoch Berücksichtigung der Mindestdachneigung des Dachproduktes.

Laufsteg: 250 x 420/600/800/1200 mm, 360 x 800/1200 mm

mit Befestigungsmaterial und Verbinder für Laufstege.

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.52 PREFA Laufstegstützen (Dachtritte)**

Liefern und Montieren von PREFA Laufstegstützen

als Dachtritte einschließlich Abdeckkappe,

Befestigungs- und Dichtungsmaterial.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Laufstegstütze: 2 Stk 250 mm oder 2 Stk 360 mm

(Stützenabstand max. 900 mm)

mit Abdeckkappe, verstellbar für Dachneigungen von 12°-55°,

jedoch Berücksichtigung der Mindestdachneigung des Dachproduktes.

Laufsteg: 250 x 420/600/800 mm oder 360 x 800 mm mit Befestigungsmaterial.

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.53 PREFA Einzeltritt**

Liefern und Montieren von PREFA Einzeltritten,

bestehend aus zwei Fußteilen mit Flächendichtung 87 mm Ø außen,

Befestigungsmaterial und Abdeckkappen,

verstellbar für Dachneigungen von 12°- 60°,

jedoch Berücksichtigung der Mindestdachneigung des Dachproduktes.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.54 PREFA Montagesystem PS.13**

Liefern und Montieren des PREFA Montagesystems PS.13,

dachparallel, auf vorhandener Unterkonstruktion.

Das PS. 13 Montagesystem ist an die regionalen Wind- und Schneelasten anzupassen.

Eine geplante PV-Anlage bzw. Solar-Anlage ist auf der Dachfläche so anzuordnen,

dass die Wirksamkeit des Schneefanges nicht beeinträchtigt wird!

Wenn erforderlich, sind Unterlagsplatten entsprechend der Sparrenlage einzukalkulieren.

PREFA Montagesystem bestehend aus:

xxx Stk ... PREFA Solarhalter Vario/Fix (Sparren)

xxx Stk ... PREFA Solarhalter Vario/Fix (Schalung)

xxx Stk ... PREFA Solarhalter Sunny

xxx Stk ... PREFA Spezialklebeset

xxx Stk ... PREFA Solarhalter inkl. Abdeckkappe

xxx Stk ... PREFA Profilschiene

xxx Stk ... PREFA Profilschienenverbinder

xxx Stk ... PREFA Profilschienenverbinder

xxx Stk ... PREFA Kabelclip

xxx Stk ... PREFA Modulanbindung Mittelklemme 30-50mm

xxx Stk ... PREFA Modulanbindung Endklemme 30-50mm

xxx Stk ... PREFA Kreuzverbinder Sunny

xxx Stk ... PREFA Kreuzverbinder Solarhalter

xxx Stk ... PREFA Kreuz/Erdungsklemme

xxx Stk ... PREFA Modulabsturzsicherung

xxx Stk ... PREFA Profilschienenanbindung

xxx Stk ... PREFA Solarluke

Die PREFA Verlegerichtlinien sowie die Verlegerichtlinien der Modulhersteller sind einzuhalten.

**0,000 psch** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.55 PREFA Solarhalter**

Liefern und Montieren von PREFA Solarhaltern als Befestigungspunkt

von Solaranlagen auf PREFA Dächern

einschließlich Abdeckkappe, Befestigungs- und Dichtungsmaterial.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Anzahl und Stützweiten laut statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 63 x 260 mm

Materialstärke: 5 mm

Material: Aluminium

Farbe: wie Hauptposition, pulverbeschichtet

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.56 PREFA Solarhalter Vario/Fix**

Liefern und Montieren von PREFA Solarhaltern Vario oder Fix

als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf PREFA Dächern

einschließlich Befestigungsmaterial.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Anzahl und Stützweiten laut statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Material: Aluminium

Farbe: anthrazit

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.57 PREFA Solarhalter Sunny**

Liefern und Montieren von PREFA Sunny Solarhaltern

als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf PREFA Dächern

einschließlich PREFA Spezialkleber zur Einbindung der Abdeckung.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Anzahl und Stützweiten laut statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Befestigungsschraube: STS M12 350mm, blank

Abdeckung:

Farbe: zinkgrau, pulverbeschichtet

Material: Aluminium 1,20 mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.58 PREFA Solarluke**

Liefern und Montieren von PREFA Solarluken

zur fachgerechten Einführung von PV-Leitungen bei PREFA Dächern

einschließlich PREFA Spezialkleber zur Einbindung in die Dacheindeckung.

PREFA Solarluke:

inkl. Rohrmanschette und Montageschablone

Durchführungen: 2 x 10mm, 1 x 32-35mm

Innendurchmesser: 26,5mm

Außendurchmesser: 32,8mm

Farbe: Standard nach gültiger PREFA Farbkarte

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.59 PREFA Unterlagsplatte**

Liefern und Montieren von PREFA Unterlagsplatten

einschließlich fachgerechtem Einbinden

in die PREFA Dacheindeckung.

Farbe: wie Hauptposition,

Materialqualität: wie Hauptposition,

Materialstärke: 0,70 mm,

Größe: 540x125mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.60 Gesimsabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Gesimsabdeckungen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Saumstreifen und Befestigungsmaterial,

inklusive aller Ecken, An- und Abschlüsse.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.61 Winkelsaumabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Winkelsaumabdeckungen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Saumstreifen und Befestigungsmaterial,

inklusive aller Ecken, An- und Abschlüsse.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.62 Attikaabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Haftstreifen und Befestigungsmaterial,

inklusive aller Ecken, An- und Abschlüsse.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Verbindungsarten:

Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder Unterlagswellblech

Ausführung: ........

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.63 Attikaabdeckung inkl. Wandentlüftung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen

aus PREFA Farbaluminiumband,

inklusive Wandlüfter,

einschließlich Haftstreifen und Befestigungsmaterial.

Die einzelnen Elemente sind fachgerecht zu verbinden.

Die Anschlüsse an Grate, Kehlen, Ortgänge, Wände etc. sind einzukalkulieren.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: wie Hauptposition

Brustblech:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Attikaabdeckung:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Haftstreifen:

Materialstärke: mind. 1 mm

Zuschnitt: bis 200 mm

Abkantung: 2 Stk

Lochblech: Rundlochung Ø 5 mm

Materialstärke: 0,7 mm

Zuschnitt: bis 150 mm

Abkantung: bis 2 Stk

Verbindungsarten:

Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder Unterlagswellblech

Ausführung: ........

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.64 Zulage Attika in Segmente**

Zulage zur Vorposition Attika für den Mehraufwand

bei einer Ausführung der Attika in Segmenten.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.65 Zulage Attika gerundet**

Zulage zur Vorpostion Attika für den Mehraufwand   
bei einer gerundeten Ausführung der Attika.

Radius: .....................

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.03.66 Wandbekleidung**

Liefern und Montieren von Wandbekleidungen

(Gauben-, Giebel-, und Stirnseiten)

mit PREFA Dachschindeln oder PREFA Farbaluminiumband (Winkelstehfalz).

Ausführung: .......................

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe:wie Hauptposition

einschließlich Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung

sowie aller Ecken, An- und Abschlüsse.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Untertitel 01.01.03 PREFA Dachschindel GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Untertitel 01.01.04 PREFA Dachschindel DS.19**

**ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN**

***Vorwort***

*Die PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden bietet einen umfangreichen Ausschreibungsservice. Wir unterstützen Architekten und Planer kostenlos bei der Erstellung komplexer Leistungsbeschreibungen und stellen darüber hinaus Ausschreibungstextvorlagen in Form von Worddateien (\*.docx) sowie im Format GAEB 2000 (\*.x81) zur Verfügung.*

*Bei der Erstellung der vorliegenden Leistungsbeschreibung berücksichtigen wir den derzeit gültigen, aktuellen Stand der Technik und Produktentwicklung.*

*Mit der Nutzung dieser Services, eben durch die Verarbeitung, Verbreitung erstellter, eingefügter bzw. ergänzter Angaben und Informationen in Leistungsbeschreibungen, stimmen Sie nachfolgenden Bedingungen ausdrücklich zu.*

*Die Nutzung des Ausschreibungsservice, sowie die im Zusammenhang damit zur Verfügung gestellten Unterlagen (etwa Verlegerichtlinien) stellen keine vertragliche oder vertragsähnliche Leistung unsererseits dar; eine Haftung für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art wird -soweit gesetzlich zulässig- ausdrücklich ausgeschlossen.*

*PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden übernimmt für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen keine Gewährleistung, ebenso nicht für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen. Der Planer hat alle Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Positionen sind vom Planer und ggfs. auch vom ausführenden Handwerker ("Bieter") auf Durchführbarkeit zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.  
  
Bildliche Darstellungen sind keine Planungsdetails und dienen nur als beispielhafte Darstellung und Hilfestellung. Diese können vom Architekten / Planer bei Bedarf entfernt werden.*

Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis zugrunde:

* ...........................................
* ...........................................
* ...........................................

**Technische Vorbemerkungen**

1. Grundlage für die Ausführung der beschriebenen Leistung sind die Verlege- und Montagehinweise der PREFA Aluminiumprodukte GmbH sowie die national geltenden Gesetze, Vorschriften, Fachregeln und Normen.
2. Alle Positionen sind gesamtpreisbildend und werden mit GP ausgegeben. Kontrollieren Sie gegebenenfalls alle Bedarfspositionen, Wahlpositionen und Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir den Datenaustausch über GAEB (90/ 2000/ XML) oder den Export: ‘Digitale Angebotsanforderung‘ da Textexport-Dateien nicht reimportiert werden können. Diese Anwendung ist nach dem Datenaustauschstandard GAEB XML 3.1 zertifiziert.
3. Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- und Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen. Abrechnung erfolgt nach bauseitigem Aufmaß.
4. Vor Angebotsabgabe sind eine Baustellenbesichtigung durchzuführen; die baulichen und technischen Gegebenheiten mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden. Bei einer Sanierung ist die vor Ort Prüfung des vorhandenen Dachaufbaues, bzw. der allgemeinen Situation erforderlich.
5. Wenn diese Leistungsbeschreibung eine Alternative zu einem bestehenden Leistungsverzeichnis ist, gelten die Vorbedingungen des Hauptangebotes unverändert weiter.
6. Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist mittels Nachweises der Entsorgungsstellen zu belegen. Dies gilt sowohl für die beim Rückbau als auch beim Einbau anfallenden Wert- und Reststoffe. Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
7. Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind nicht enthalten bzw. berücksichtigt.
8. Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen.
9. Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht selbstständig vergütet werden.

**01.01.04.1 Trennlage erhöht regensicher**

Liefern und Montieren einer nahtselbstklebenden Polymerbitumen-Trennlage/Vordeckbahn,

bei Anforderungen erhöhter Regensicherheit

Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Angebotenes Erzeugnis: ........

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.2 Trennlage regensicher**

Liefern und Montieren einer nahtselbstklebenden Polymerbitumen-Trennlage/Vordeckbahn.

Die Eigenschaften der Trennlage richten sich nach den Anforderungen.

Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Angebotenes Erzeugnis: ................

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.3 Dacheindeckung mit PREFA Dachschindeln DS.19**

Liefern und Montieren einer Aluminium Dacheindeckung

mit PREFA Dachschindeln DS.19

einschließlich PREFA Befestigungsmaterial

(verdeckte Befestigung mittels Patenthafte und Rillennägel, 8 Stk/m²),

auf Vollschalung, mind. 24 mm dick

mit geeigneter Trennlage

als hinterlüftete Konstruktion.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Verlegung: 1/3 Teilung

**Mindestdachneigung: 17°**

Größe: 480 x 262 mm in verlegter Dachfläche (8 Stk/m²)

Materialdicke: 0,70 mm

Gewicht: 2,75 kg/m²

Material: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 oder EN AW 3105 gemäß EN 573-3

Vorderseite: P.10 Einbrennlackierung

Farbe: **........**

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rückseite: Schutzlack

Oberfläche: **stucco oder glatt**

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen: ohne Prüfung entsprechend gemäß EN 13501-5 bzw. Entscheidung 2000/553/EG

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-GDA-20130260-IBG1-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 70 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.4 PREFA Saumstreifen (Traufstreifen)**

Liefern und Montieren von PREFA Saumstreifen

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 1800 x 158 mm

Materialstärke: 1,0 mm

Materialqualität: Aluminium

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.5 PREFA Vogelschutzgitter zur Be- und Entlüftung**

Liefern und Montieren von PREFA Vogelschutzgittern

mit Rundlochung, zur Be- und Entlüftung und zum Vogelschutz

der Belüftungsebene einschließlich Befestigungsmaterial.

Zuschnitt: 125 mm

Abkantung: nach Erfordernis

Länge: 2000 mm

Materialstärke: 0,70 mm

Material: Aluminium

Rundlochung: Ø 5 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.6 Dachknick (Mansarde)**

Ausbildung eines Dachknickes eines Mansardendaches

einschließlich Aluminiumkantteil und Saumstreifen

sowie Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Dachübergang von ....° auf ....°

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.7 Dachknick**

Ausbildung eines Dachknickes aus einer Übergangsverblechung

mit PREFA Farbaluminiumband einschließlich Befestigungsmaterial

sowie Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Dachübergang von ....° auf ....°

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.8 PREFA Sicherheitskehle (werkseitig hergestellt)**

Liefern und Montieren von PREFA Sicherheitskehlen mit Zusatzfalz

einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten

aller Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: 708 mm

Abkantung: 8 Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.9 Kehlenausbildung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Kehlblechen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten der Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.10 Kehlausbildung vertieft aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren einer vertieften Kehlausbildung

als Kehlrinne aus PREFA Farbaluminiumband,

auf vorhandener, tiefergelegten Unterkonstruktion

einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten

der Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung sowie

Aufbringen einer Vordeckbahn als zusätzliche Rückstausicherung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm,

Abkantung: bis 5 Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.11 Kehlenausbildung (Kurvenkehlen)**

Liefern und Montieren einer runden bzw. gefalteten Kehlenausbildung

bei Rundgauben aus PREFA Farbaluminiumband.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden

einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten

der Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung.

Gaubenbreite: .... mm

Stichhöhe: .... mm

Hauptdachneigung: .... °

Materialstärke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.12 Kehlensattel (Kurvenkehlen)**

Liefern und Montieren eines Kehlsattels  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Materialdicke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.13 PREFA Ortgangstreifen (werkseitig hergestellt)**

Liefern und Montieren von PREFA Ortgangstreifen

mit Haftstreifen

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: 2000 x 95 mm

Abkantung: 4 Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: 2000 x 70 mm

Abkantung: 2 Stk

Materialstärke: 1,0 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.14 Ortgangstreifen aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Ortgangstreifen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: mind. 1,0 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.15 Ortgangausbildung vertieft aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren einer vertieften Ortgangausbildung

als Kehlrinne aus PREFA Farbaluminiumband

auf bauseits vorhandener, tiefergelegten Unterkonstruktion.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden,

inklusive Haftstreifen, Aufbringen einer Vordeckbahn

als zusätzliche Rückstausicherung sowie Anarbeiten

an die PREFA Dacheindeckung.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: wie Hauptposition

Vertiefter Ortgang:

Zuschnitt: .............. mm

Abkantung: 6 Stk

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: mind. 1,0 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.16 seitlicher Wandanschluss aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Anschlussblechen

aus PREFA Farbaluminiumband

für den seitlichen Wandanschluss

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten der Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.17 Wandanschluss aus PREFA Farbaluminiumband belüftet**

Liefern und Montieren von Wandanschluss mit Entlüftung

auf vorhandener Unterkonstruktion

aus PREFA Farbaluminiumband,

einschließlich Haftstreifen, Lochblech und Befestigungsmaterial

sowie aller An- und Abschlüsse.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: wie Hauptposition

Brustblech:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Haftstreifen:

Materialstärke: mind. 1 mm

Zuschnitt: bis 200 mm

Abkantung: 2 Stk

Abdeckung:

Materialstärke: 0,7 mm

Zuschnitt: bis 500 mm

Abkantung: 4 Stk

Lochblech: Rundlochung Ø 5 mm

Materialstärke: 0,7 mm

Zuschnitt: bis 150 mm

Abkantung: bis 2 Stk

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.18 Kappleiste aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Kappleisten

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Befestigungsmaterial

(wenn erforderlich Dübelbefestigung)

sowie Abdichten mit einer dauerelastischen Dichtungsmasse

und Einlegen von Distanzhaltern bei Vollwärmeschutz.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: bis 6 Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.19 Mauerputzleisten aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Mauerputzleisten

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Befestigungsmaterial

(wenn erforderlich Dübelbefestigung).

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: bis 4 Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.20 Brustblech aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Brustblechen

aus PREFA Farbaluminiumband

zu firstseitigen Anschlüssen an Dacheinbauten

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.21 PREFA Jetlüfter (First-/Gratentlüfter), selbsttragend**

Liefern und Montieren von PREFA Jetlüfter

selbsttragend, halbrund geformt, zur Entlüftung von Belüftungsebenen

einschließlich Befestigungsmaterial

(NIRO-Schrauben 4,5/60 mm mit Dichtscheibe)

sowie Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Stücklängen: 3000/ 1200 mm

Lüftungsquerschnitt: 250 cm²/ lfm

Materialstärke: 1,00 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.22 PREFA Jetlüfter Anfangs/Endstück**

Liefern und Montieren von PREFA Jetlüfter Anfangs/Endstück,

halbrund geformt, gerade geschnitten,

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten an den Jetlüfter.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialstärke: 1,00 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.23 PREFA Grat-/Firstreiter, unbelüftet**

Liefern und Montieren von PREFA Grat-/Firstreiter

halbrund geformt, mit eingeprägter Sicke

auf vorhandener Holzlatte

einschließlich Befestigungsmaterial

(NIRO-Schrauben 4,5/45 mm mit Dichtscheibe)

und Anarbeiten der PREFA Dacheindeckung

an die First- oder Gratlatte.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

**Hinweis für Dächer mit belüfteten Dachkonstruktionen:  
Die Lattung der Belüftungsebene ist am Grat ausreichend zurückzuschneiden, um eine Belüftung zum First zu gewährleisten. Ausführung gemäß Vorgabe des Architekten.**

Länge: 500 mm

Materialstärke: 1,00 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.24 PREFA Grat-/Firstreiter Anfangs/Endstück (Viertelkugel)**

Liefern und Montieren von PREFA Grat-/Firstreiter Anfangs/Endstück,

(Viertelkugel) einschließlich Befestigungsmaterial

sowie Anarbeiten an den Gratreiter.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialstärke: 1,50 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.25 First- und Gratausbildung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von First- /Gratausbildungen unbelüftet, mit Holzprofilleiste und Abdeckprofil aus PREFA Farbaluminiumband.  
Die Eindeckung ist beidseitig aufzustellen und nach Erfordernis mit einer Rückkantung zu versehen, einschließlich Haftstreifen und Einhängen der Gratabdeckung.  
Das Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung,  
inkl. An- und Abschlüsse ist einzukalkulieren.   
Die aktuell gültigen Klempnerfachregeln sind zu berücksichtigen.  
  
Hinweis für Dächer mit belüfteten Dachkonstruktionen:  
Die Lattung der Belüftungsebene ist am Grat ausreichend zurückzuschneiden, um eine Belüftung zum First zu gewährleisten. Ausführung gemäß Vorgabe des Architekten.  
  
Gratabdeckung:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.26 Pultdachabschluss aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Pultdachabschlüssen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Befestigungsmaterial,

Haftstreifen und Lochblech sowie

Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Abdeckprofil:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.27 Ausbildung eines Pyramiedenabschluss**

Liefern und Montieren eines Pyramiedenabschlusses  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungsmaterial, Lochblech,  
und Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Abmessung: ........... x ........... mm

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.28 PREFA Froschmaullukenhaube**

Liefern und Montieren von PREFA Froschmaullukenhauben

für die Be- und Entlüftung der Hinterlüftungsebene,

mit tiefgezogenem Oberteil und Perforierung,

Einbau mittels Niet- bzw. Klebeverbindung,

inklusive Ausschneiden der erforderlichen Öffnungen

aus Dacheindeckung und Schalung.

Lüftungsquerschnitt: ca. 30 cm²

Materialdicke: 1,20 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.29 PREFA Einfassungsplatte für Dachschindel DS.19**

Liefern und Montieren von PREFA Einfassungsplatten

für Rohrdurchführungen einschließlich Ausschneiden der Öffnung

aus der Schalung und Einarbeiten in die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Rohrdurchführungen: 80 bis 125 mm Ø

Dachneigung: 17° - 52°

Materialstärke: wie Hauptpositon

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.30 PREFA Universaleinfassung 2-teilig**

Liefern und Montieren von PREFA Universaleinfassungen 2-teilig

(z.B. für Antenneneinfassung)

einschließlich Einarbeiten in die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Rohrdurchführungen: 40 bis 120 mm Ø

Dachneigung: 17° - 52°

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.31 PREFA Entlüftungsrohr**

Liefern und Montieren von PREFA Entlüftungsrohr mit Abdeckhut

einschließlich Einbau in die Einfassungsplatte

und Abdichten der Rohrrosette.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Gesamthöhe: 380 mm

Durchmesser: 100 mm Ø, 120 mm Ø

Materialstärke: 1,00 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.32 PREFA Faltmanschette**

Liefern und Montieren von PREFA Faltmanschetten

aus dauerelastischem EPDM zur Einbindung

von runden Dachdurchführungen im Unterdach.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Durchmesser: 100 - 130 mm Ø

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.33 Fenster- /Wasserrutsche aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Fenster- /Wasserrutschen

aus PREFA Farbaluminiumband

mit beidseitigem Steh- und Wasserfalz

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten der Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung.

Abmessung: .... x .... mm

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.34 Kamin-, Entlüftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachflächenfenstereinfassung**

Liefern und Montieren von Kamin-, Entlüftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachflächenfenstereinfassungen

aus PREFA Farbaluminiumband,

bestehend aus Seitenteilen, Brustblech und Nackenblech

einschließlich aller Anschlüsse an die wasserführende Ebene

sowie Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Bei Durchdringungen mit einer Breite > 1,0 m

ist ein Gefällekeil (Sattel) im Nackenbereich herzustellen.

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Größe: .... x .... mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.35 Kamin-, Entlüftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachflächenfenstereinfassung**

Liefern und Montieren von Kamin-, Entlüftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachflächenfenstereinfassungen

aus PREFA Farbaluminiumband,

bestehend aus Seitenteilen, Brustblech und Nackenblech

einschließlich aller Anschlüsse an die wasserführende Ebene

sowie Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Bei Durchdringungen mit einer Breite > 1,0 m

ist ein Gefällekeil (Sattel) im Nackenbereich herzustellen.

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Zuschnitt: ........ mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.36 Zulage Zwischenstück bei Fenster neben- / übereinander**

Zulage zur Vorposition für das Liefern und Montieren   
eines Zwischenstückes bei Anordnung der Fenster

nebeneinander / übereinander.

Anordnung: **.....................**

Blendrahmenabstand: **.............. mm**Fenstertyp/Größe: **.....................**

Die Vorgaben des Fensterherstellers sind zu beachten!

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.37 Kamin- bzw. Entlüftungsschachtbekleidung**

Liefern und Montieren von Kamin- bzw. Entlüftungsschachtbekleidungen

aus PREFA Farbaluminiumband.

Anfertigung der Bekleidungen in gefalzter Ausführung

nach örtlichem Aufmaß

bis zur Unterkante der Einmündung.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: 0,70 mm

Größe: .... x .... x .....mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.38 Kamin- bzw. Entlüftungsschachtbekleidung**

Liefern und Montieren von Kamin- bzw.

Entlüftungsschachtbekleidungen

aus PREFA Farbaluminiumband.

Anfertigung der Bekleidungen in gefalzter Ausführung

nach örtlichem Aufmaß

bis zur Unterkante der Einmündung.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: 0,70 mm

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.39 Kaminkopfabdeckung**

Liefern und Montieren von Kaminkopfabdeckungen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Ausschneiden, Aufbördeln und Abdichten der Öffnungen.

Größe: .... x .... mm

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.40 PREFA Kaminhut**

Liefern und Montieren von PREFA Kaminhüten

einschließlich Kaminstreben und Niro-Schrauben.

Materialstärke: 2 mm

Materialqualität: Al-Legierung, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

Größe: .... x .... mm

700 x 700 mm, 800 x 800 mm, 1000 x 700 mm, 1100 x 800 mm, 1500 x 800 mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.41 PREFA Dachluke**

Liefern und Montieren von PREFA Dachluken

für Kalt- und Dachbodenräume,

mit Einfassung, Holzrahmen, Anspreizstange mit Federsplint

und 6mm Doppelsteg-Lichtplatte mit Rahmendichtung.

Einschließlich Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung,

Ausschneiden der Durchstiegsöffnung aus der Vollschalung

sowie Befestigen des Holzrahmens.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 595 x 595 mm Innenmaß

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.42 PREFA Einfassung für Velux Dachflächenfenster**

Liefern und Montieren von PREFA Einfassungen

für Velux Dachflächenfenster

einschließlich Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Fenster: mit Wärmedämmrahmen

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Größe: ....

Standard Größen: CK02 55x78, CK04 55x98, CK06 55x118, FK04 66x98, FK06 66x118, FK08 66x140, MK04 78x98, MK06 78x118, MK08 78x140, MK10 78x160, MK12 78x180, PK04 94x98, PK06 94x118, PK08 94x140, PK10 94x160, SK06 114x118, SK08 114x140, SK10 114x160, UK04 134x98, UK08 134x140, UK10 134x160

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.43 PREFA Einfassung für Roto Dachflächenfenster**

Liefern und Montieren von PREFA Einfassungen

für Roto Dachflächenfenster

einschließlich Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Fenster: mit Wärmedämmrahmen

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Größe: ....

Standard Größen: 5/7 54x78, 5/9 54x98, 5/11 54x118, 6/9 65x98, 6/11 65x118, 6/14 65x140, 7/7 74x78, 7/9 74x98, 7/11 74x118, 7/14 74x140, 7/16 74x160, 9/7 94x78, 9/9 94x98, 9/11 94x118, 9/14 94x140, 9/16 94x160, 11/7 114x78, 11/9 114x98, 11/11 114x118, 11/14 114x140, 11/16 114x160, 13/7 134x78, 13/9 134x98, 13/14 134x140

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.44 PREFA Einfassung für Roto-Q-Serie Dachflächenfenster**

Liefern und Montieren von PREFA Einfassungen

für Roto-Q-Serie Dachflächenfenster

einschließlich Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Fenster: mit/ohne Wärmedämmrahmen

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Größe: .......

Standard Größen: Q55/78, Q55/98, Q55/118, Q66/98, Q66/118, Q66/140, Q78/78, Q78/98, Q78/118, Q78/140, Q78/160, Q94/78, Q94/98, Q94/118, Q94/140, Q94/160, Q94/180, Q114/78, Q114/98, Q114/118, Q114/140, Q114/160, Q114/180, Q134/78, Q134/98, Q134/118, Q134/140, Q134/160

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.45 PREFA Schneestopper für PREFA Dachschindel DS.19**

Liefern und Montieren von PREFA Schneestopper

für PREFA Dachschindeln DS.19.

Die Bestückung erfolgt immer von der Traufe Richtung First.

Die ersten zwei traufseitigen Reihen sind mit

1 Stk. Schneestopper pro Dachschindel DS.19 zu versehen.

Die Anzahl der Schneestopper erfolgt nach statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.46 PREFA Schneerechensystem**

Liefern und Montieren eines PREFA Schneerechensystemes

einschließlich Befestigungsmaterial und

wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die Anordnung des Schneerechensystems

erfolgt nach statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Schneerechensystem: 205 x 50 x 300 mm (H x B x T)

mit Fixierschieber, zwei Fußteilen mit Flächendichtung 87 mm Ø außen,

Befestigungsmaterial und Abdeckkappen.

Durchzüge: Einlegeprofil mit Verbindungsmuffen, 3 Stk, 3000 mm lang.

An den Enden sind PREFA Abschlusselemente zu montieren.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.47 Zulage PREFA Eiskrallen (Schneerechensystem)**

PREFA Eiskrallen für das Schneerechensystem,

ca. 4 Stk./lfm.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.48 PREFA Gebirgsschneefangstütze**

Liefern und Montieren einer PREFA Gebirgsschneefangstütze

einschließlich Befestigungsmaterial und

wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die Anordnung der Gebirgsschneefangstütze

erfolgt nach statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Gebirgsschneefangstütze 300 x 246 mm

mit zwei Fußteilen mit Flächendichtung 87 mm Ø außen,

Befestigungsmaterial und Abdeckkappen.

Durchzüge: Rundholz ca. 140mm Ø

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.49 PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B auf Fußteilen**

Liefern und Montieren von PREFA Sicherheitsdachhaken

auf Fußteilen, geprüft nach EN 517B, zulässig für zwei Personen,

bestehend aus zwei Fußteilen mit Flächendichtung 87 mm Ø außen,

Befestigungsmaterial und Abdeckkappen in hellgrau.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Die Anordnung und Auslegung der Sicherheitsdachhaken

erfolgt nach den Richtlinien der Unfallverhütungsvorschrift

des jeweiligen Landes bzw. nach den gestellten Anforderungen des Gebäudes.

Material: Edelstahl

Farbe: Edelstahl / hellgrau

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.50 PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B**

Liefern und Montieren von PREFA Sicherheitsdachhaken

als Einzelanschlagspunkt,

geprüft nach EN 517B, zulässig für eine Person

einschließlich Abdeckkappen, Befestigungs- und Dichtungsmaterial.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Die Anordnung und Auslegung der Dachsicherheitshaken

erfolgt nach den Richtlinien der Unfallverhütungsvorschrift

des jeweiligen Landes bzw. nach den gestellten Anforderungen des Gebäudes.

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.51 PREFA Laufsteganlage**

Liefern und Montieren einer PREFA Laufsteganlage,

einschließlich Abdeckkappe, Befestigungs- und Dichtungsmaterial.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Laufstegstütze: 250 mm, 360 mm (Stützenabstand max. 900 mm)

mit Abdeckkappe, verstellbar für Dachneigungen von 12°- 55°, jedoch Berücksichtigung der Mindestdachneigung des Dachproduktes.

Laufsteg: 250 x 420/600/800/1200 mm, 360 x 800/1200 mm

mit Befestigungsmaterial und Verbinder für Laufstege.

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.52 PREFA Laufstegstützen (Dachtritte)**

Liefern und Montieren von PREFA Laufstegstützen

als Dachtritte einschließlich Abdeckkappe,

Befestigungs- und Dichtungsmaterial.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Laufstegstütze: 2 Stk 250 mm oder 2 Stk 360 mm

(Stützenabstand max. 900 mm)

mit Abdeckkappe, verstellbar für Dachneigungen von 12°-55°, jedoch Berücksichtigung der Mindestdachneigung des Dachproduktes.

Laufsteg: 250 x 420/600/800 mm oder 360 x 800 mm mit Befestigungsmaterial.

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.53 PREFA Einzeltritt**

Liefern und Montieren von PREFA Einzeltritten,

bestehend aus zwei Fußteilen mit Flächendichtung 87 mm Ø außen,

Befestigungsmaterial und Abdeckkappen,

verstellbar für Dachneigungen von 12°- 60°, jedoch Berücksichtigung der Mindestdachneigung des Dachproduktes.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.54 PREFA Montagesystem PS.13**

Liefern und Montieren des PREFA Montagesystems PS.13,

dachparallel, auf vorhandener Unterkonstruktion.

Das PS. 13 Montagesystem ist an die regionalen Wind- und Schneelasten anzupassen.

Eine geplante PV-Anlage bzw. Solar-Anlage ist auf der Dachfläche so anzuordnen,

dass die Wirksamkeit des Schneefanges nicht beeinträchtigt wird!

Wenn erforderlich, sind Unterlagsplatten entsprechend der Sparrenlage einzukalkulieren.

PREFA Montagesystem bestehend aus:

xxx Stk ... PREFA Solarhalter Vario/Fix (Sparren)

xxx Stk ... PREFA Solarhalter Vario/Fix (Schalung)

xxx Stk ... PREFA Solarhalter Sunny

xxx Stk ... PREFA Spezialklebeset

xxx Stk ... PREFA Solarhalter inkl. Abdeckkappe

xxx Stk ... PREFA Profilschiene

xxx Stk ... PREFA Profilschienenverbinder

xxx Stk ... PREFA Profilschienenverbinder

xxx Stk ... PREFA Kabelclip

xxx Stk ... PREFA Modulanbindung Mittelklemme 30-50mm

xxx Stk ... PREFA Modulanbindung Endklemme 30-50mm

xxx Stk ... PREFA Kreuzverbinder Sunny

xxx Stk ... PREFA Kreuzverbinder Solarhalter

xxx Stk ... PREFA Kreuz/Erdungsklemme

xxx Stk ... PREFA Modulabsturzsicherung

xxx Stk ... PREFA Profilschienenanbindung

xxx Stk ... PREFA Solarluke

Die PREFA Verlegerichtlinien sowie die Verlegerichtlinien der Modulhersteller sind einzuhalten.

**0,000 psch** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.55 PREFA Solarhalter**

Liefern und Montieren von PREFA Solarhaltern als Befestigungspunkt

von Solaranlagen auf PREFA Dächern

einschließlich Abdeckkappe, Befestigungs- und Dichtungsmaterial.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Anzahl und Stützweiten laut statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 63 x 260 mm

Materialstärke: 5 mm

Material: Aluminium

Farbe: wie Hauptposition, pulverbeschichtet

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.56 PREFA Solarhalter Vario/Fix**

Liefern und Montieren von PREFA Solarhaltern Vario oder Fix

als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf PREFA Dächern

einschließlich Befestigungsmaterial.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Anzahl und Stützweiten laut statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Material: Aluminium

Farbe: anthrazit

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.57 PREFA Solarhalter Sunny**

Liefern und Montieren von PREFA Sunny Solarhaltern

als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf PREFA Dächern

einschließlich PREFA Spezialkleber zur Einbindung der Abdeckung.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Anzahl und Stützweiten laut statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Befestigungsschraube: STS M12 350mm, blank

Abdeckung:

Farbe: zinkgrau, pulverbeschichtet

Material: Aluminium 1,20 mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.58 PREFA Solarluke**

Liefern und Montieren von PREFA Solarluken

zur fachgerechten Einführung von PV-Leitungen bei PREFA Dächern

einschließlich PREFA Spezialkleber zur Einbindung in die Dacheindeckung.

PREFA Solarluke:

inkl. Rohrmanschette und Montageschablone

Durchführungen: 2 x 10mm, 1 x 32-35mm

Innendurchmesser: 26,5mm

Außendurchmesser: 32,8mm

Farbe: Standard nach gültiger PREFA Farbkarte

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.59 PREFA Unterlagsplatte**

Liefern und Montieren von PREFA Unterlagsplatten

einschließlich fachgerechtem Einbinden

in die PREFA Dacheindeckung.

Farbe: wie Hauptposition,

Materialqualität: wie Hauptposition,

Materialstärke: 0,70 mm,

Größe: 680x125mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.60 Gesimsabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Gesimsabdeckungen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Haftstreifen und Befestigungsmaterial,

inklusive aller Ecken, An- und Abschlüsse.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.61 Winkelsaumabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Winkelsaumabdeckungen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Haftstreifen und Befestigungsmaterial,

inklusive aller Ecken, An- und Abschlüsse.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.62 Attikaabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Haftstreifen und Befestigungsmaterial,

inklusive aller Ecken, An- und Abschlüsse.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Verbindungsarten:

Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder Unterlagswellblech

Ausführung: ........

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.63 Attikaabdeckung inkl. Wandentlüftung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen

aus PREFA Farbaluminiumband,

inklusive Wandlüfter,

einschließlich Haftstreifen und Befestigungsmaterial.

Die einzelnen Elemente sind fachgerecht zu verbinden.

Die Anschlüsse an Grate, Kehlen, Ortgänge, Wände etc. sind einzukalkulieren.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: wie Hauptposition

Brustblech:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Attikaabdeckung:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Haftstreifen:

Materialstärke: mind. 1 mm

Zuschnitt: bis 200 mm

Abkantung: 2 Stk

Lochblech: Rundlochung Ø 5 mm

Materialstärke: 0,7 mm

Zuschnitt: bis 150 mm

Abkantung: bis 2 Stk

Verbindungsarten:

Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder Unterlagswellblech

Ausführung: ........

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.64 Zulage Attika in Segmenten**

Zulage zur Vorposition Attika für den Mehraufwand

bei einer Ausführung der Attika in Segmenten.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.65 Zulage Attika gerundet**

Zulage zur Vorpostion Attika für den Mehraufwand   
bei einer gerundeten Ausführung der Attika.

Radius: .....................

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.04.66 Wandbekleidung**

Liefern und Montieren von Wandbekleidungen

(Gauben-, Giebel-, und Stirnseiten)

mit PREFA Dachschindel DS.19 oder PREFA Farbaluminiumband (Winkelstehfalz).

Ausführung: .......................

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe:wie Hauptposition

einschließlich Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung

sowie aller Ecken, An- und Abschlüsse.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Untertitel 01.01.04 PREFA Dachschindel DS.19 GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Untertitel 01.01.05 PREFA Dachraute 29 x 29**

**ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN**

***Vorwort***

*Die PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden bietet einen umfangreichen Ausschreibungsservice. Wir unterstützen Architekten und Planer kostenlos bei der Erstellung komplexer Leistungsbeschreibungen und stellen darüber hinaus Ausschreibungstextvorlagen in Form von Worddateien (\*.docx) sowie im Format GAEB 2000 (\*.x81) zur Verfügung.*

*Bei der Erstellung der vorliegenden Leistungsbeschreibung berücksichtigen wir den derzeit gültigen, aktuellen Stand der Technik und Produktentwicklung.*

*Mit der Nutzung dieser Services, eben durch die Verarbeitung, Verbreitung erstellter, eingefügter bzw. ergänzter Angaben und Informationen in Leistungsbeschreibungen, stimmen Sie nachfolgenden Bedingungen ausdrücklich zu.*

*Die Nutzung des Ausschreibungsservice, sowie die im Zusammenhang damit zur Verfügung gestellten Unterlagen (etwa Verlegerichtlinien) stellen keine vertragliche oder vertragsähnliche Leistung unsererseits dar; eine Haftung für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art wird -soweit gesetzlich zulässig- ausdrücklich ausgeschlossen.*

*PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden übernimmt für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen keine Gewährleistung, ebenso nicht für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen. Der Planer hat alle Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Positionen sind vom Planer und ggfs. auch vom ausführenden Handwerker ("Bieter") auf Durchführbarkeit zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.  
  
Bildliche Darstellungen sind keine Planungsdetails und dienen nur als beispielhafte Darstellung und Hilfestellung. Diese können vom Architekten / Planer bei Bedarf entfernt werden.*

Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis zugrunde:

* ...........................................
* ...........................................
* ...........................................

**Technische Vorbemerkungen**

1. Grundlage für die Ausführung der beschriebenen Leistung sind die Verlege- und Montagehinweise der PREFA Aluminiumprodukte GmbH sowie die national geltenden Gesetze, Vorschriften, Fachregeln und Normen.
2. Alle Positionen sind gesamtpreisbildend und werden mit GP ausgegeben. Kontrollieren Sie gegebenenfalls alle Bedarfspositionen, Wahlpositionen und Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir den Datenaustausch über GAEB (90/ 2000/ XML) oder den Export: ‘Digitale Angebotsanforderung‘ da Textexport-Dateien nicht reimportiert werden können. Diese Anwendung ist nach dem Datenaustauschstandard GAEB XML 3.1 zertifiziert.
3. Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- und Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen. Abrechnung erfolgt nach bauseitigem Aufmaß.
4. Vor Angebotsabgabe sind eine Baustellenbesichtigung durchzuführen; die baulichen und technischen Gegebenheiten mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden. Bei einer Sanierung ist die vor Ort Prüfung des vorhandenen Dachaufbaues, bzw. der allgemeinen Situation erforderlich.
5. Wenn diese Leistungsbeschreibung eine Alternative zu einem bestehenden Leistungsverzeichnis ist, gelten die Vorbedingungen des Hauptangebotes unverändert weiter.
6. Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist mittels Nachweises der Entsorgungsstellen zu belegen. Dies gilt sowohl für die beim Rückbau als auch beim Einbau anfallenden Wert- und Reststoffe. Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
7. Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind nicht enthalten bzw. berücksichtigt.
8. Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen.
9. Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht selbstständig vergütet werden.

**01.01.05.1 Trennlage erhöht regensicher**

Liefern und Montieren einer nahtselbstklebenden Polymerbitumen-Trennlage/Vordeckbahn,

bei Anforderungen erhöhter Regensicherheit.

Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Angebotenes Erzeugnis: ........

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.2 Trennlage regensicher**

Liefern und Montieren einer nahtselbstklebenden Polymerbitumen-Trennlage/Vordeckbahn.

Die Eigenschaften der Trennlage richten sich nach den Anforderungen.

Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Angebotenes Erzeugnis: ................

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.3 Dacheindeckung mit PREFA Dachrauten 29x29**

Liefern und Montieren einer Aluminium Dacheindeckung

mit PREFA Dachrauten 29x29

einschließlich PREFA Befestigungsmaterial

(verdeckte Befestigung mittels Dachrautenhaft 29x29 und Rillennägel, 12 Stk/m²)

auf Vollschalung, mind. 24 mm dick

mit geeigneter Trennlage

als hinterlüftete Konstruktion.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

**Mindestdachneigung: 22° (ca. 40,4%)**

Größe: 290 x 290 mm in verlegter Dachfläche (12 Stk/m²)

Materialdicke: 0,70 mm

Gewicht: 2,6 kg/m²

Material: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 oder EN AW 3105 gemäß EN 573-3

Vorderseite: P.10 Einbrennlackierung

Farbe: **........**

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rückseite: Schutzlack

Oberfläche: **stucco oder glatt**

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen: ohne Prüfung entsprechend gemäß EN 13501-5 bzw. Entscheidung 2000/553/EG

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-GDA-20130260-IBG1-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 70 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.4 Zulage Startplatten für PREFA Dachraute 29x29**

Liefern und Montieren von Startplatten

für die PREFA Dachrauten für die Traufenausbildung

und allen traufseitigen Anschlüssen

(z.B. Kamine, Dachfenster, Lichtkuppeln usw.)

2,2 Stk./m, einschließlich PREFA Befestigungsmaterial.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.5 Zulage Endplatten für PREFA Dachraute 29x29**

Liefern und Montieren von Endplatten

für die PREFA Dacharauten für alle firstseitigen Anschlüsse

(z.B. Kamine, Dachfenster, Lichtkuppeln usw.)

2,2 Stk./m, einschließlich PREFA Befestigungsmaterial.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.6 PREFA Saumstreifen (Traufstreifen)**

Liefern und Montieren von PREFA Saumstreifen

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 1800 x 158 mm

Materialstärke: 1,0 mm

Materialqualität: Aluminium

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.7 PREFA Vogelschutzgitter zur Be- und Entlüftung**

Liefern und Montieren von PREFA Vogelschutzgittern

mit Rundlochung, zur Be- und Entlüftung

und zum Vogelschutz der Belüftungsebene

einschließlich Befestigungsmaterial.

Zuschnitt: 125 mm

Abkantung: nach Erfordernis

Länge: 2000 mm

Materialstärke: 0,70 mm

Material: Aluminium

Rundlochung: Ø 5 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.8 Dachknick (Mansarde)**

Ausbildung eines Dachknickes eines Mansardendaches

einschließlich Aluminiumkantteil und Saumstreifen

sowie Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Dachübergang von ....° auf ....°

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.9 Dachknick**

Ausbildung eines Dachknickes aus einer Übergangsverblechung

mit PREFA Farbaluminiumband einschließlich Befestigungsmaterial

sowie Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Dachübergang von ....° auf ....°

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.10 PREFA Sicherheitskehle (werkseitig hergestellt)**

Liefern und Montieren von PREFA Sicherheitskehlen mit Zusatzfalz

einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten

aller Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: 708 mm

Abkantung: 8 Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.11 Kehlenausbildung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Kehlblechen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten der Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.12 Kehlausbildung vertieft PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren einer vertieften Kehlausbildung

als Kehlrinne aus PREFA Farbaluminiumband,

auf vorhandener, tiefergelegten Unterkonstruktion

einschließlich Befestigungsmterial und Anarbeiten

der Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung sowie

Aufbringen einer Vordeckbahn als zusätzliche Rückstausicherung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm,

Abkantung: bis 5 Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.13 Kehlenausbildung (Kurvenkehlen)**

Liefern und Montieren einer runden bzw. gefalteten Kehlenausbildung

bei Rundgauben aus PREFA Farbaluminiumband.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden

einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten

der Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung.

Gaubenbreite: .... mm

Stichhöhe: .... mm

Hauptdachneigung: .... °

Materialstärke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.14 Kehlensattel (Kurvenkehlen)**

Liefern und Montieren eines Kehlsattels  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Materialdicke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.15 PREFA Ortgangstreifen (werkseitig hergestellt)**

Liefern und Montieren von PREFA Ortgangstreifen

mit Haftstreifen

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: 2000 x 95 mm

Abkantung: 4 Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: 2000 x 70 mm

Abkantung: 2 Stk

Materialstärke: 1,0 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.16 Ortgangstreifen aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Ortgangstreifen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: mind. 1,0 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.17 Ortgangausbildung vertieft aus REFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren einer vertieften Ortgangausbildung

als Kehlrinne aus PREFA Farbaluminiumband

auf bauseits vorhandener, tiefergelegten Unterkonstruktion.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden,

inklusive Haftstreifen, Aufbringen einer Vordeckbahn

als zusätzliche Rückstausicherung sowie Anarbeiten

an die PREFA Dacheindeckung.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: wie Hauptposition

Vertiefter Ortgang:

Zuschnitt: .............. mm

Abkantung: 6 Stk

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: mind. 1,0 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.18 seitlichen Wandanschluss aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Anschlussblechen

aus PREFA Farbaluminiumband

für den seitlichen Wandanschluss

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten der Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.19 Wandanschluss aus PREFA Farbaluminiumband belüftet**

Liefern und Montieren von Wandanschluss mit Entlüftung

auf vorhandener Unterkonstruktion

aus PREFA Farbaluminiumband,

einschließlich Haftstreifen, Lochblech und Befestigungsmaterial

sowie aller An- und Abschlüsse.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: wie Hauptposition

Brustblech:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Haftstreifen:

Materialstärke: mind. 1 mm

Zuschnitt: bis 200 mm

Abkantung: 2 Stk

Abdeckung:

Materialstärke: 0,7 mm

Zuschnitt: bis 500 mm

Abkantung: 4 Stk

Lochblech: Rundlochung Ø 5 mm

Materialstärke: 0,7 mm

Zuschnitt: bis 150 mm

Abkantung: bis 2 Stk

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.20 Kappleiste aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Kappleisten

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Befestigungsmaterial

(wenn erforderlich Dübelbefestigung)

sowie Abdichten mit einer dauerelastischen Dichtungsmasse

und Einlegen von Distanzhaltern bei Vollwärmeschutz.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: bis 6 Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.21 Mauerputzleiste aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Mauerputzleisten

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Befestigungsmaterial

(wenn erforderlich Dübelbefestigung).

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: bis 4 Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.22 Brustblech aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Brustblechen

aus PREFA Farbaluminiumband

zu firstseitigen Anschlüssen an Dacheinbauten

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.23 PREFA Jetlüfter (First-/Gratentlüfter), selbsttragend**

Liefern und Montieren von PREFA Jetlüfter

selbsttragend, halbrund geformt, zur Entlüftung von Belüftungsebenen

einschließlich Befestigungsmaterial

(NIRO-Schrauben 4,5/60 mm mit Dichtscheibe)

sowie Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Stücklängen: 3000/ 1200 mm

Lüftungsquerschnitt: 250 cm²/ lfm

Materialstärke: 1,00 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.24 PREFA Jetlüfter Anfangs/Endstück**

Liefern und Montieren von PREFA Jetlüfter Anfangs/Endstück,

halbrund geformt, gerade geschnitten,

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten an den Jetlüfter.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialstärke: 1,00 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.25 PREFA Grat-/Firstreiter, unbelüftet**

Liefern und Montieren von PREFA Grat-/Firstreiter

halbrund geformt, mit eingeprägter Sicke

auf vorhandener Holzlatte

einschließlich Befestigungsmaterial

(NIRO-Schrauben 4,5/45 mm mit Dichtscheibe)

und Anarbeiten der PREFA Dacheindeckung

an die First- oder Gratlatte.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

**Hinweis für Dächer mit belüfteten Dachkonstruktionen:  
Die Lattung der Belüftungsebene ist am Grat ausreichend zurückzuschneiden, um eine Belüftung zum First zu gewährleisten. Ausführung gemäß Vorgabe des Architekten.**

Länge: 500 mm

Materialstärke: 1,00 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.26 PREFA First- /Gratreiter Anfangs/Endstück (Viertelkugel)**

Liefern und Montieren von PREFA Grat-/Firstreiter Anfangs/Endstück,

(Viertelkugel) einschließlich Befestigungsmaterial

sowie Anarbeiten an den Gratreiter.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialstärke: 1,50 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.27 First- und Gratausbildung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von First- /Gratausbildungen unbelüftet, mit Holzprofilleiste und Abdeckprofil aus PREFA Farbaluminiumband.  
Die Eindeckung ist beidseitig aufzustellen und nach Erfordernis mit einer Rückkantung zu versehen, einschließlich Haftstreifen und Einhängen der Gratabdeckung.  
Das Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung,  
inkl. An- und Abschlüsse ist einzukalkulieren.   
Die aktuell gültigen Klempnerfachregeln sind zu berücksichtigen.  
  
**Hinweis für Dächer mit belüfteten Dachkonstruktionen:  
Die Lattung der Belüftungsebene ist am Grat ausreichend zurückzuschneiden, um eine Belüftung zum First zu gewährleisten. Ausführung gemäß Vorgabe des Architekten.**  
Gratabdeckung:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.28 Pultdachabschluss aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Pultdachabschlüssen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Befestigungsmaterial,

Haftstreifen und Lochblech sowie

Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Abdeckprofil:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.30 Ausbildung eines Pyramiedenabschluss**

Liefern und Montieren eines Pyramiedenabschlusses  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungsmaterial, Lochblech,  
und Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Abmessung: ........... x ........... mm

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.31 PREFA Dachraute 29x29 mit Froschmaulluke (Entlüftungshaube)**

Liefern und Montieren von PREFA Dachrauten 29x29

mit Froschmaulluken zur Be- und Entlüftung der Hinterlüftungsebene,

mit tiefgezogenem Oberteil und Perforierung,

einschließlich Ausschneiden der Öffnungen aus der Schalung.

Lüftungsquerschnitt: 30 cm²

Größe: 290 x 290 mm

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.32 PREFA Einfassungsplatte für Dachraute 29x29**

Liefern und Montieren von PREFA Einfassungsplatten

für Rohrdurchführungen einschließlich Ausschneiden der Öffnung

aus der Schalung und Einarbeiten in die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Rohrdurchführungen: 80 bis 125 mm Ø

Dachneigung: 22° - 52°

Materialstärke: wie Hauptpositon

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.33 PREFA Universaleinfassung 2-teilig**

Liefern und Montieren von PREFA Universaleinfassungen 2-teilig

(z.B. für Antenneneinfassung)

einschließlich Einarbeiten in die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Rohrdurchführungen: 40 bis 120 mm Ø

Dachneigung: 22° - 52°

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.34 PREFA Entlüftungsrohr**

Liefern und Montieren von PREFA Entlüftungsrohr mit Abdeckhut

einschließlich Einbau in die Einfassungsplatte

und Abdichten der Rohrrosette.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Gesamthöhe: 380 mm

Durchmesser: 100 mm Ø, 120 mm Ø

Materialstärke: 1,00 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.35 PREFA Faltmanschette**

Liefern und Montieren von PREFA Faltmanschetten

aus dauerelastischem EPDM zur Einbindung

von runden Dachdurchführungen im Unterdach.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Durchmesser: 100 - 130 mm Ø

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.36 Fenster- / Wasserrutsche aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Fenster- /Wasserrutschen

aus PREFA Farbaluminiumband

mit beidseitigem Steh- und Wasserfalz

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten der Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung.

Abmessung: .... x .... mm

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.37 Kamin-, Entlüftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachflächenfenstereinfassung**

Liefern und Montieren von Kamin-, Entlüftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachflächenfenstereinfassungen

aus PREFA Farbaluminiumband,

bestehend aus Seitenteilen, Brustblech und Nackenblech

einschließlich aller Anschlüsse an die wasserführende Ebene

sowie Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Bei Durchdringungen mit einer Breite > 1,0 m

ist ein Gefällekeil (Sattel) im Nackenbereich herzustellen.

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Größe: .... x .... mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.38 Kamin-, Entlüftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachflächenfenstereinfassung**

Liefern und Montieren von Kamin-, Entlüftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachflächenfenstereinfassungen

aus PREFA Farbaluminiumband,

bestehend aus Seitenteilen, Brustblech und Nackenblech

einschließlich aller Anschlüsse an die wasserführende Ebene

sowie Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Bei Durchdringungen mit einer Breite > 1,0 m

ist ein Gefällekeil (Sattel) im Nackenbereich herzustellen.

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Zuschnitt: ........ mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.39 Zulage Zwischenstück bei Fenster neben- / übereinander**

Zulage zur Vorposition für das Liefern und Montieren   
eines Zwischenstückes bei Anordnung der Fenster

nebeneinander / übereinander.

Anordnung: **.....................**

Blendrahmenabstand: **.............. mm**Fenstertyp/Größe: **.....................**

Die Vorgaben des Fensterherstellers sind zu beachten!

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.40 Kamin- bzw. Entlüftungsschachtbekleidung**

Liefern und Montieren von Kamin- bzw. Entlüftungsschachtbekleidungen

aus PREFA Farbaluminiumband.

Anfertigung der Bekleidungen in gefalzter Ausführung

nach örtlichem Aufmaß

bis zur Unterkante der Einmündung.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: 0,70 mm

Größe: .... x .... x .....mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.41 Kamin- bzw. Entlüftungsschachtbekleidung**

Liefern und Montieren von Kamin- bzw.

Entlüftungsschachtbekleidungen

aus PREFA Farbaluminiumband.

Anfertigung der Bekleidungen in gefalzter Ausführung

nach örtlichem Aufmaß

bis zur Unterkante der Einmündung.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: 0,70 mm

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.42 Kaminkopfabdeckung**

Liefern und Montieren von Kaminkopfabdeckungen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Ausschneiden, Aufbördeln und Abdichten der Öffnungen.

Größe: .... x .... mm

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.43 PREFA Kaminhut**

Liefern und Montieren von PREFA Kaminhüten

einschließlich Kaminstreben und Niro-Schrauben.

Materialstärke: 2 mm

Materialqualität: Al-Legierung, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

Größe: .... x .... mm

700 x 700 mm, 800 x 800 mm, 1000 x 700 mm, 1100 x 800 mm, 1500 x 800 mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.44 PREFA Dachluke**

Liefern und Montieren von PREFA Dachluken

für Kalt- und Dachbodenräume,

mit Einfassung, Holzrahmen, Anspreizstange mit Federsplint

und 6mm Doppelsteg-Lichtplatte mit Rahmendichtung.

Einschließlich Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung,

Ausschneiden der Durchstiegsöffnung aus der Vollschalung

sowie Befestigen des Holzrahmens.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 595 x 595 mm Innenmaß

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.45 PREFA Einfassung für Velux Dachflächenfenster**

Liefern und Montieren von PREFA Einfassungen

für Velux Dachflächenfenster

einschließlich Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Fenster: mit Wärmedämmrahmen

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Größe: ....

Standard Größen: CK02 55x78, CK04 55x98, CK06 55x118, FK04 66x98, FK06 66x118, FK08 66x140, MK04 78x98, MK06 78x118, MK08 78x140, MK10 78x160, MK12 78x180, PK04 94x98, PK06 94x118, PK08 94x140, PK10 94x160, SK06 114x118, SK08 114x140, SK10 114x160, UK04 134x98, UK08 134x140, UK10 134x160

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.46 PREFA Einfassung für Roto Dachflächenfenster**

Liefern und Montieren von PREFA Einfassungen

für Roto Dachflächenfenster

einschließlich Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Fenster: mit Wärmedämmrahmen

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Größe: ....

Standard Größen: 5/7 54x78, 5/9 54x98, 5/11 54x118, 6/9 65x98, 6/11 65x118, 6/14 65x140, 7/7 74x78, 7/9 74x98, 7/11 74x118, 7/14 74x140, 7/16 74x160, 9/7 94x78, 9/9 94x98, 9/11 94x118, 9/14 94x140, 9/16 94x160, 11/7 114x78, 11/9 114x98, 11/11 114x118, 11/14 114x140, 11/16 114x160, 13/7 134x78, 13/9 134x98, 13/14 134x140

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.47 PREFA Einfassung für Roto-Q-Serie Dachflächenfenster**

Liefern und Montieren von PREFA Einfassungen

für Roto-Q-Serie Dachflächenfenster

einschließlich Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Fenster: mit/ohne Wärmedämmrahmen

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Größe: .......

Standard Größen: Q55/78, Q55/98, Q55/118, Q66/98, Q66/118, Q66/140, Q78/78, Q78/98, Q78/118, Q78/140, Q78/160, Q94/78, Q94/98, Q94/118, Q94/140, Q94/160, Q94/180, Q114/78, Q114/98, Q114/118, Q114/140, Q114/160, Q114/180, Q134/78, Q134/98, Q134/118, Q134/140, Q134/160

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.48 PREFA Schneestopper für PREFA Dachraute 29x29**

Liefern und Montieren von PREFA Schneestopper

für PREFA Dachraute 29x29.

Die Bestückung erfolgt immer von der Traufe Richtung First.

Die ersten zwei traufseitigen Reihen sind mit

1 Stk. Schneestopper pro Dachraute zu versehen.

Die Anzahl der Schneestopper erfolgt nach statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.49 PREFA Schneerechensystem**

Liefern und Montieren eines PREFA Schneerechensystemes

einschließlich Befestigungsmaterial und

wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die Anordnung des Schneerechensystems

erfolgt nach statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Schneerechensystem: 205 x 50 x 300 mm (H x B x T)

mit Fixierschieber, zwei Fußteilen mit Flächendichtung 87 mm Ø außen,

Befestigungsmaterial und Abdeckkappen.

Durchzüge: Einlegeprofil mit Verbindungsmuffen, 3 Stk, 3000 mm lang.

An den Enden sind PREFA Abschlusselemente zu montieren.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.50 Zulage PREFA Eiskrallen (Schneerechensystem)**

PREFA Eiskrallen für das Schneerechensystem,

ca. 4 Stk./lfm.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.51 PREFA Gebirgsschneefangstütze**

Liefern und Montieren einer PREFA Gebirgsschneefangstütze

einschließlich Befestigungsmaterial und

wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die Anordnung der Gebirgsschneefangstütze

erfolgt nach statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Gebirgsschneefangstütze 300 x 246 mm

mit zwei Fußteilen mit Flächendichtung 87 mm Ø außen,

Befestigungsmaterial und Abdeckkappen.

Durchzüge: Rundholz ca. 140mm Ø

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.52 PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B auf Fußteilen**

Liefern und Montieren von PREFA Sicherheitsdachhaken

auf Fußteilen, geprüft nach EN 517B, zulässig für zwei Personen,

bestehend aus zwei Fußteilen mit Flächendichtung 87 mm Ø außen,

Befestigungsmaterial und Abdeckkappen in hellgrau.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Die Anordnung und Auslegung der Sicherheitsdachhaken

erfolgt nach den Richtlinien der Unfallverhütungsvorschrift

des jeweiligen Landes bzw. nach den gestellten Anforderungen des Gebäudes.

Material: Edelstahl

Farbe: Edelstahl / hellgrau

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.53 PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B**

Liefern und Montieren von PREFA Sicherheitsdachhaken

als Einzelanschlagspunkt,

geprüft nach EN 517B, zulässig für eine Person

einschließlich Abdeckkappen, Befestigungs- und Dichtungsmaterial.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Die Anordnung und Auslegung der Dachsicherheitshaken

erfolgt nach den Richtlinien der Unfallverhütungsvorschrift

des jeweiligen Landes bzw. nach den gestellten Anforderungen des Gebäudes.

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.54 PREFA Laufsteganlage**

Liefern und Montieren einer PREFA Laufsteganlage,

einschließlich Abdeckkappe, Befestigungs- und Dichtungsmaterial.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Laufstegstütze: 250 mm, 360 mm (Stützenabstand max. 900 mm)

mit Abdeckkappe, verstellbar für Dachneigungen von 12°- 55°,

jedoch Berücksichtigung der Mindestdachneigung des Dachproduktes.

Laufsteg: 250 x 420/600/800/1200 mm, 360 x 800/1200 mm

mit Befestigungsmaterial und Verbinder für Laufstege.

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.55 PREFA Laufstegstützen (Dachtritte)**

Liefern und Montieren von PREFA Laufstegstützen

als Dachtritte einschließlich Abdeckkappe,

Befestigungs- und Dichtungsmaterial.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Laufstegstütze: 2 Stk 250 mm oder 2 Stk 360 mm

(Stützenabstand max. 900 mm)

mit Abdeckkappe, verstellbar für Dachneigungen von 12°-55°, jedoch Berücksichtigung der Mindestdachneigung des Dachproduktes.

Laufsteg: 250 x 420/600/800 mm oder 360 x 800 mm mit Befestigungsmaterial.

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.56 PREFA Einzeltritt**

Liefern und Montieren von PREFA Einzeltritten,

bestehend aus zwei Fußteilen mit Flächendichtung 87 mm Ø außen,

Befestigungsmaterial und Abdeckkappen,

verstellbar für Dachneigungen von 12°- 60°,

jedoch Berücksichtigung der Mindestdachneigung des Dachproduktes.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.57 PREFA Solarmontagesystem PS.13**

Liefern und Montieren des PREFA Solarmontagesystems PS.13,

dachparallel, auf vorhandener Unterkonstruktion.

Das PS.13 Montagesystem ist an die regionalen Wind- und Schneelasten anzupassen.

Eine geplante PV-Anlage bzw. Solar-Anlage ist auf der Dachfläche so anzuordnen,

dass die Wirksamkeit des Schneefanges nicht beeinträchtigt wird!

Wenn erforderlich, sind Unterlagsplatten entsprechend der Sparrenlage einzukalkulieren.

PREFA Solarmontagesystem bestehend aus:

xxx Stk ... PREFA Solarhalter Vario/Fix (Sparren)

xxx Stk ... PREFA Solarhalter Vario/Fix (Schalung)

xxx Stk ... PREFA Solarhalter Sunny

xxx Stk ... PREFA Spezialklebeset

xxx Stk ... PREFA Solarhalter inkl. Abdeckkappe

xxx Stk ... PREFA Profilschiene

xxx Stk ... PREFA Profilschienenverbinder

xxx Stk ... PREFA Profilschienenverbinder

xxx Stk ... PREFA Kabelclip

xxx Stk ... PREFA Modulanbindung Mittelklemme 30-50mm

xxx Stk ... PREFA Modulanbindung Endklemme 30-50mm

xxx Stk ... PREFA Kreuzverbinder Sunny

xxx Stk ... PREFA Kreuzverbinder Solarhalter

xxx Stk ... PREFA Kreuz/Erdungsklemme

xxx Stk ... PREFA Modulabsturzsicherung

xxx Stk ... PREFA Profilschienenanbindung

xxx Stk ... PREFA Solarluke

Die PREFA Verlegerichtlinien sowie die Verlegerichtlinien der Modulhersteller sind einzuhalten.

**0,000 psch** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.58 PREFA Solarhalter**

Liefern und Montieren von PREFA Solarhaltern als Befestigungspunkt

von Solaranlagen auf PREFA Dächern

einschließlich Abdeckkappe, Befestigungs- und Dichtungsmaterial.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Anzahl und Stützweiten laut statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 63 x 260 mm

Materialstärke: 5 mm

Material: Aluminium

Farbe: wie Hauptposition, pulverbeschichtet

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.59 PREFA Solarhalter Vario/Fix**

Liefern und Montieren von PREFA Solarhaltern Vario oder Fix

als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf PREFA Dächern

einschließlich Befestigungsmaterial.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Anzahl und Stützweiten laut statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Material: Aluminium

Farbe: anthrazit

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.60 PREFA Solarhalter Sunny**

Liefern und Montieren von PREFA Sunny Solarhaltern

als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf PREFA Dächern

einschließlich PREFA Spezialkleber zur Einbindung der Abdeckung.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Anzahl und Stützweiten laut statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Befestigungsschraube: STS M12 350mm, blank

Abdeckung:

Farbe: zinkgrau, pulverbeschichtet

Material: Aluminium 1,20 mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.61 PREFA Solarluke**

Liefern und Montieren von PREFA Solarluken

zur fachgerechten Einführung von PV-Leitungen bei PREFA Dächern

einschließlich PREFA Spezialkleber zur Einbindung in die Dacheindeckung.

PREFA Solarluke:

inkl. Rohrmanschette und Montageschablone

Durchführungen: 2 x 10mm, 1 x 32-35mm

Innendurchmesser: 26,5mm

Außendurchmesser: 32,8mm

Farbe: Standard nach gültiger PREFA Farbkarte

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.62 PREFA Unterlagsplatte**

Liefern und Montieren von PREFA Unterlagsplatten

einschließlich fachgerechtem Einbinden

in die PREFA Dacheindeckung.

Farbe: wie Hauptposition,

Materialqualität: wie Hauptposition,

Materialstärke: 0,70 mm,

Größe: 540x125mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.63 Gesimsabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Gesimsabdeckungen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Haftstreifen und Befestigungsmaterial,

inklusive aller Ecken, An- und Abschlüsse.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.64 Winkelsaumabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Winkelsaumabdeckungen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Haftstreifen und Befestigungsmaterial,

inklusive aller Ecken, An- und Abschlüsse.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.65 Attikaabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Haftstreifen und Befestigungsmaterial,

inklusive aller Ecken, An- und Abschlüsse.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Verbindungsarten:

Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder Unterlagswellblech

Ausführung: ........

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.66 Attikaabdeckung inkl. Wandentlüftung aus PREFALZ Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen

aus PREFA Farbaluminiumband,

inklusive Wandlüfter,

einschließlich Haftstreifen und Befestigungsmaterial.

Die einzelnen Elemente sind fachgerecht zu verbinden.

Die Anschlüsse an Grate, Kehlen, Ortgänge, Wände etc. sind einzukalkulieren.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: wie Hauptposition

Brustblech:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Attikaabdeckung:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Haftstreifen:

Materialstärke: mind. 1 mm

Zuschnitt: bis 200 mm

Abkantung: 2 Stk

Lochblech: Rundlochung Ø 5 mm

Materialstärke: 0,7 mm

Zuschnitt: bis 150 mm

Abkantung: bis 2 Stk

Verbindungsarten:

Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder Unterlagswellblech

Ausführung: ........

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.67 Zulage Attika in Segmente**

Zulage zur Vorposition Attika für den Mehraufwand

bei einer Ausführung der Attika in Segmenten.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.68 Zulage Attika gerundet**

Zulage zur Vorpostion Attika für den Mehraufwand   
bei einer gerundeten Ausführung der Attika.

Radius: .....................

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.05.69 Wandbekleidung**

Liefern und Montieren von Wandbekleidungen

(Gauben-, Giebel-, und Stirnseiten)

mit PREFA Dachraute 29x29 oder PREFA Farbaluminiumband (Winkelstehfalz).

Ausführung: ......................

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe:wie Hauptposition

einschließlich Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung

sowie aller Ecken, An- und Abschlüsse.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Untertitel 01.01.05 PREFA Dachraute 29 x 29 GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Untertitel 01.01.06 PREFA Dachraute 44 x 44**

**ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN**

***Vorwort***

*Die PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden bietet einen umfangreichen Ausschreibungsservice. Wir unterstützen Architekten und Planer kostenlos bei der Erstellung komplexer Leistungsbeschreibungen und stellen darüber hinaus Ausschreibungstextvorlagen in Form von Worddateien (\*.docx) sowie im Format GAEB 2000 (\*.x81) zur Verfügung.*

*Bei der Erstellung der vorliegenden Leistungsbeschreibung berücksichtigen wir den derzeit gültigen, aktuellen Stand der Technik und Produktentwicklung.*

*Mit der Nutzung dieser Services, eben durch die Verarbeitung, Verbreitung erstellter, eingefügter bzw. ergänzter Angaben und Informationen in Leistungsbeschreibungen, stimmen Sie nachfolgenden Bedingungen ausdrücklich zu.*

*Die Nutzung des Ausschreibungsservice, sowie die im Zusammenhang damit zur Verfügung gestellten Unterlagen (etwa Verlegerichtlinien) stellen keine vertragliche oder vertragsähnliche Leistung unsererseits dar; eine Haftung für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art wird -soweit gesetzlich zulässig- ausdrücklich ausgeschlossen.*

*PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden übernimmt für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen keine Gewährleistung, ebenso nicht für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen. Der Planer hat alle Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Positionen sind vom Planer und ggfs. auch vom ausführenden Handwerker ("Bieter") auf Durchführbarkeit zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.  
  
Bildliche Darstellungen sind keine Planungsdetails und dienen nur als beispielhafte Darstellung und Hilfestellung. Diese können vom Architekten / Planer bei Bedarf entfernt werden.*

Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis zugrunde:

* ...........................................
* ...........................................
* ...........................................

**Technische Vorbemerkungen**

1. Grundlage für die Ausführung der beschriebenen Leistung sind die Verlege- und Montagehinweise der PREFA Aluminiumprodukte GmbH sowie die national geltenden Gesetze, Vorschriften, Fachregeln und Normen.
2. Alle Positionen sind gesamtpreisbildend und werden mit GP ausgegeben. Kontrollieren Sie gegebenenfalls alle Bedarfspositionen, Wahlpositionen und Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir den Datenaustausch über GAEB (90/ 2000/ XML) oder den Export: ‘Digitale Angebotsanforderung‘ da Textexport-Dateien nicht reimportiert werden können. Diese Anwendung ist nach dem Datenaustauschstandard GAEB XML 3.1 zertifiziert.
3. Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- und Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen. Abrechnung erfolgt nach bauseitigem Aufmaß.
4. Vor Angebotsabgabe sind eine Baustellenbesichtigung durchzuführen; die baulichen und technischen Gegebenheiten mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden. Bei einer Sanierung ist die vor Ort Prüfung des vorhandenen Dachaufbaues, bzw. der allgemeinen Situation erforderlich.
5. Wenn diese Leistungsbeschreibung eine Alternative zu einem bestehenden Leistungsverzeichnis ist, gelten die Vorbedingungen des Hauptangebotes unverändert weiter.
6. Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist mittels Nachweises der Entsorgungsstellen zu belegen. Dies gilt sowohl für die beim Rückbau als auch beim Einbau anfallenden Wert- und Reststoffe. Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
7. Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind nicht enthalten bzw. berücksichtigt.
8. Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen.
9. Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht selbstständig vergütet werden.

**01.01.06.1 Trennlage erhöht regensicher**

Liefern und Montieren einer nahtselbstklebenden Polymerbitumen-Trennlage/Vordeckbahn,

bei Anforderungen erhöhter Regensicherheit.

Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Angebotenes Erzeugnis: ........

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.2 Trennlage regensicher**

Liefern und Montieren einer nahtselbstklebenden Polymerbitumen-Trennlage/Vordeckbahn.

Die Eigenschaften der Trennlage richten sich nach den Anforderungen.

Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Angebotenes Erzeugnis: ................

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.3 Dacheindeckung mit PREFA Dachrauten 44x44**

Liefern und Montieren einer Aluminium Dacheindeckung

mit PREFA Dachrauten 44x44,

einschließlich PREFA Befestigungsmaterial

(verdeckte Befestigung mittels Rillennägel, 4 Stk/Dachraute),

auf Vollschalung, mind. 24 mm dick

mit geeigneter Trennlage

als hinterlüftete Konstruktion.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

**Mindestdachneigung:**

**ab 12°** (Sparrenlänge bis 7 m)

ab 14° (Sparrenlänge von 7-12 m)

ab 16° (Sparrenlänge über 12 m)

Größe: 437 x 437 mm in verlegter Dachfläche (5,24 Stk/m²)

Materialdicke: 0,70 mm

Gewicht: 2,6 kg/m²

Materialqualität: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 oder EN AW 3105 gemäß EN 573-3

Vorderseite: P.10 Einbrennlackierung

Farbe: **........**

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rückseite: Schutzlack

Oberfläche: **stucco oder glatt**

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen: ohne Prüfung entsprechend gemäß EN 13501-5 bzw. Entscheidung 2000/553/EG

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-GDA-20130260-IBG1-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 70 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.4 Zulage Startplatten für PREFA Dachraute 44 x 44**

Liefern und Montieren von Startplatten

für PREFA Dachraute 44 x 44,

für die Traufenausbildung und allen traufseitigen Anschlüssen

(z.B. Kamine, Dachfenster, Lichtkuppeln usw.)

1,48 Stk./m, einschließlich PREFA Befestigungsmaterial.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.5 Zulage Endplatten für PREFA Dachraute 44 x 44**

Liefern und Montieren von Endplatten

für PREFA Dachraute 44 x 44,

für die Firstausbildung und allen firstseitigen Anschlüssen

(z.B. Kamine, Dachfenster, Lichtkuppeln usw.)

1,48 Stk./m, einschließlich PREFA Befestigungsmaterial.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.6 PREFA Saumstreifen (Traufstreifen)**

Liefern und Montieren von PREFA Saumstreifen

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 1800 x 158 mm

Materialstärke: 1,0 mm

Materialqualität: Aluminium

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.7 PREFA Vogelschutzgitter zur Be- und Entlüftung**

Liefern und Montieren von PREFA Vogelschutzgittern

mit Rundlochung, zur Be- und Entlüftung und zum Vogelschutz

der Belüftungsebene einschließlich Befestigungsmaterial.

Zuschnitt: 125 mm

Abkantung: nach Erfordernis

Länge: 2000 mm

Materialstärke: 0,70 mm

Material: Aluminium

Rundlochung: Ø 5 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.8 Dachknick (Mansarde)**

Ausbildung eines Dachknickes eines Mansardendaches

einschließlich Aluminiumkantteil und Saumstreifen

sowie Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Dachübergang von ....° auf ....°

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.9 Dachknick**

Ausbildung eines Dachknickes aus einer Übergangsverblechung

mit PREFA Farbaluminiumband einschließlich Befestigungsmaterial

sowie Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Dachübergang von ....° auf ....°

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.10 PREFA Sicherheitskehle (werkseitig hergestellt)**

Liefern und Montieren von PREFA Sicherheitskehlen mit Zusatzfalz

einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten

aller Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: 708 mm

Abkantung: 8 Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.11 Kehlenausbildung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Kehlblechen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten der Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.12 Kehlausbildung vertieft aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren einer vertieften Kehlausbildung

als Kehlrinne aus PREFA Farbaluminiumband,

auf vorhandener, tiefergelegten Unterkonstruktion

einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten

der Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung sowie

Aufbringen einer Vordeckbahn als zusätzliche Rückstausicherung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm,

Abkantung: bis 5 Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.13 Kehlenausbildung (Kurvenkehlen)**

Liefern und Montieren einer runden bzw. gefalteten Kehlenausbildung

bei Rundgauben aus PREFA Farbaluminiumband.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden

einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten

der Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung.

Gaubenbreite: .... mm

Stichhöhe: .... mm

Hauptdachneigung: .... °

Materialstärke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.14 Kehlensattel (Kurvenkehlen)**

Liefern und Montieren eines Kehlsattels  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Materialdicke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.15 PREFA Ortgangstreifen (werkseitig hergestellt)**

Liefern und Montieren von PREFA Ortgangstreifen

mit Haftstreifen

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: 2000 x 95 mm

Abkantung: 4 Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: 2000 x 70 mm

Abkantung: 2 Stk

Materialstärke: 1,0 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.16 Ortgangstreifen aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Ortgangstreifen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: mind. 1,0 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.17 Ortgangausbildung vertieft aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren einer vertieften Ortgangausbildung

als Kehlrinne aus PREFA Farbaluminiumband

auf bauseits vorhandener, tiefergelegten Unterkonstruktion.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden,

inklusive Haftstreifen, Aufbringen einer Vordeckbahn

als zusätzliche Rückstausicherung sowie Anarbeiten

an die PREFA Dacheindeckung.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: wie Hauptposition

Vertiefter Ortgang:

Zuschnitt: .............. mm

Abkantung: 6 Stk

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: mind. 1,0 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.18 seitlicher Wandanschluss aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Anschlussblechen

aus PREFA Farbaluminiumband

für den seitlichen Wandanschluss

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten der Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.19 Wandanschluss aus PREFA Farbaluminiumband belüftet**

Liefern und Montieren von Wandanschluss mit Entlüftung

auf vorhandener Unterkonstruktion

aus PREFA Farbaluminiumband,

einschließlich Haftstreifen, Lochblech und Befestigungsmaterial

sowie aller An- und Abschlüsse.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: wie Hauptposition

Brustblech:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Haftstreifen:

Materialstärke: mind. 1 mm

Zuschnitt: bis 200 mm

Abkantung: 2 Stk

Abdeckung:

Materialstärke: 0,7 mm

Zuschnitt: bis 500 mm

Abkantung: 4 Stk

Lochblech: Rundlochung Ø 5 mm

Materialstärke: 0,7 mm

Zuschnitt: bis 150 mm

Abkantung: bis 2 Stk

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.20 Kappleiste aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Kappleisten

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Befestigungsmaterial

(wenn erforderlich Dübelbefestigung)

sowie Abdichten mit einer dauerelastischen Dichtungsmasse

und Einlegen von Distanzhaltern bei Vollwärmeschutz.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: bis 6 Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.21 Mauerputzleiste aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Mauerputzleisten

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Befestigungsmaterial

(wenn erforderlich Dübelbefestigung).

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: bis 4 Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.22 Brustblech aus PPREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Brustblechen

aus PREFA Farbaluminiumband

zu firstseitigen Anschlüssen an Dacheinbauten

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.23 PREFA Jetlüfter (First-/Gratentlüfter), selbsttragend**

Liefern und Montieren von PREFA Jetlüfter

selbsttragend, halbrund geformt, zur Entlüftung von Belüftungsebenen

einschließlich Befestigungsmaterial

(NIRO-Schrauben 4,5/60 mm mit Dichtscheibe)

sowie Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Stücklängen: 3000/ 1200 mm

Lüftungsquerschnitt: 250 cm²/ lfm

Materialstärke: 1,00 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.24 PREFA Jetlüfter Anfangs/Endstück**

Liefern und Montieren von PREFA Jetlüfter Anfangs/Endstück,

halbrund geformt, gerade geschnitten,

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten an den Jetlüfter.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialstärke: 1,00 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.25 PREFA Grat-/Firstreiter, unbelüftet**

Liefern und Montieren von PREFA Grat-/Firstreiter

halbrund geformt, mit eingeprägter Sicke

auf vorhandener Holzlatte

einschließlich Befestigungsmaterial

(NIRO-Schrauben 4,5/45 mm mit Dichtscheibe)

und Anarbeiten der PREFA Dacheindeckung

an die First- oder Gratlatte.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

**Hinweis für Dächer mit belüfteten Dachkonstruktionen:  
Die Lattung der Belüftungsebene ist am Grat ausreichend zurückzuschneiden, um eine Belüftung zum First zu gewährleisten. Ausführung gemäß Vorgabe des Architekten.**

Länge: 500 mm

Materialstärke: 1,00 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.26 PREFA Grat-/Firstreiter Anfangs/Endstück (Viertelkugel)**

Liefern und Montieren von PREFA Grat-/Firstreiter Anfangs/Endstück,

(Viertelkugel) einschließlich Befestigungsmaterial

sowie Anarbeiten an den Gratreiter.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialstärke: 1,50 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.27 First- und Gratausbildung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von First- /Gratausbildungen unbelüftet, mit Holzprofilleiste und Abdeckprofil aus PREFA Farbaluminiumband.  
Die Eindeckung ist beidseitig aufzustellen und nach Erfordernis mit einer Rückkantung zu versehen, einschließlich Haftstreifen und Einhängen der Gratabdeckung.  
Das Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung,  
inkl. An- und Abschlüsse ist einzukalkulieren.   
Die aktuell gültigen Klempnerfachregeln sind zu berücksichtigen.  
  
**Hinweis für Dächer mit belüfteten Dachkonstruktionen:  
Die Lattung der Belüftungsebene ist am Grat ausreichend zurückzuschneiden, um eine Belüftung zum First zu gewährleisten. Ausführung gemäß Vorgabe des Architekten.**  
Gratabdeckung:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.28 Pultdachabschluss aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Pultdachabschlüssen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Befestigungsmaterial,

Haftstreifen und Lochblech sowie

Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Abdeckprofil:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.30 Ausbildung eines Pyramiedenabschluss**

Liefern und Montieren eines Pyramiedenabschlusses  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungsmaterial, Lochblech,  
und Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Abmessung: ........... x ........... mm

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.31 PREFA Froschmaullukenhaube**

Liefern und Montieren von PREFA Froschmaullukenhauben

für die Be- und Entlüftung der Hinterlüftungsebene,

mit tiefgezogenem Oberteil und Perforierung,

Einbau mittels Niet- bzw. Klebeverbindung

einschließlich Ausschneiden der erforderlichen Öffnungen

aus Dacheindeckung und Schalung.

Materialstärke: 1,20 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Lüftungsquerschnitt: ca. 30 cm ²

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.32 PREFA Einfassungsplatte für Dachraute 44x44**

Liefern und Montieren von PREFA Einfassungsplatten

für Rohrdurchführungen einschließlich Ausschneiden der Öffnung

aus der Schalung und Einarbeiten in die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Rohrdurchführungen: 80 bis 125 mm Ø

Dachneigung: 12° - 52°

Materialstärke: wie Hauptpositon

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.33 PREFA Universaleinfassung 2-teilig**

Liefern und Montieren von PREFA Universaleinfassungen 2-teilig

(z.B. für Antenneneinfassung)

einschließlich Einarbeiten in die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Rohrdurchführungen: 40 bis 120 mm Ø

Dachneigung: 12° - 52°

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.34 PREFA Entlüftungsrohr**

Liefern und Montieren von PREFA Entlüftungsrohr mit Abdeckhut

einschließlich Einbau in die Einfassungsplatte

und Abdichten der Rohrrosette.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Gesamthöhe: 380 mm

Durchmesser: 100 mm Ø, 120 mm Ø

Materialstärke: 1,00 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.35 PREFA Faltmanschette**

Liefern und Montieren von PREFA Faltmanschetten

aus dauerelastischem EPDM zur Einbindung

von runden Dachdurchführungen im Unterdach.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Durchmesser: 100 - 130 mm Ø

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.36 Fenster- /Wasserrutsche aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Fenster- /Wasserrutschen

aus PREFA Farbaluminiumband

mit beidseitigem Steh- und Wasserfalz

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten der Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung.

Abmessung: .... x .... mm

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.37 Kamin-, Entlüftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachflächenfenstereinfassung**

Liefern und Montieren von Kamin-, Entlüftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachflächenfenstereinfassungen

aus PREFA Farbaluminiumband,

bestehend aus Seitenteilen, Brustblech und Nackenblech

einschließlich aller Anschlüsse an die wasserführende Ebene

sowie Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Bei Durchdringungen mit einer Breite > 1,0 m

ist ein Gefällekeil (Sattel) im Nackenbereich herzustellen.

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Größe: .... x .... mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.38 Kamin-, Entlüftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachflächenfenstereinfassung**

Liefern und Montieren von Kamin-, Entlüftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachflächenfenstereinfassungen

aus PREFA Farbaluminiumband,

bestehend aus Seitenteilen, Brustblech und Nackenblech

einschließlich aller Anschlüsse an die wasserführende Ebene

sowie Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Bei Durchdringungen mit einer Breite > 1,0 m

ist ein Gefällekeil (Sattel) im Nackenbereich herzustellen.

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Zuschnitt: ........ mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.39 Zulage Zwischenstück bei Fenster neben- / übereinander**

Zulage zur Vorposition für das Liefern und Montieren   
eines Zwischenstückes bei Anordnung der Fenster

nebeneinander / übereinander.

Anordnung: **.....................**

Blendrahmenabstand: **.............. mm**Fenstertyp / Größe: **.....................**

Die Vorgaben des Fensterherstellers sind zu beachten!

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.40 Kamin- und Entlüftungsschachtbekleidung**

Liefern und Montieren von Kamin- bzw. Entlüftungsschachtbekleidungen

aus PREFA Farbaluminiumband.

Anfertigung der Bekleidungen in gefalzter Ausführung

nach örtlichem Aufmaß

bis zur Unterkante der Einmündung.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: 0,70 mm

Größe: .... x .... x .....mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.41 Kamin- und Entlüftungsschachtbekleidung**

Liefern und Montieren von Kamin- bzw.

Entlüftungsschachtbekleidungen

aus PREFA Farbaluminiumband.

Anfertigung der Bekleidungen in gefalzter Ausführung

nach örtlichem Aufmaß

bis zur Unterkante der Einmündung.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: 0,70 mm

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.42 Kaminkopfabdeckung**

Liefern und Montieren von Kaminkopfabdeckungen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Ausschneiden, Aufbördeln und Abdichten der Öffnungen.

Größe: .... x .... mm

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.43 PREFA Kaminhut**

Liefern und Montieren von PREFA Kaminhüten

einschließlich Kaminstreben und Niro-Schrauben.

Materialstärke: 2 mm

Materialqualität: Al-Legierung, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

Größe: .... x .... mm

700 x 700 mm, 800 x 800 mm, 1000 x 700 mm, 1100 x 800 mm, 1500 x 800 mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.44 PREFA Dachluke**

Liefern und Montieren von PREFA Dachluken

für Kalt- und Dachbodenräume,

mit Einfassung, Holzrahmen, Anspreizstange mit Federsplint

und 6mm Doppelsteg-Lichtplatte mit Rahmendichtung.

Einschließlich Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung,

Ausschneiden der Durchstiegsöffnung aus der Vollschalung

sowie Befestigen des Holzrahmens.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 595 x 595 mm Innenmaß

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.45 PREFA Einfassung für Velux Dachflächenfenster**

Liefern und Montieren von PREFA Einfassungen

für Velux Dachflächenfenster

einschließlich Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Fenster: mit Wärmedämmrahmen

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Größe: ....

Standard Größen: CK02 55x78, CK04 55x98, CK06 55x118, FK04 66x98, FK06 66x118, FK08 66x140, MK04 78x98, MK06 78x118, MK08 78x140, MK10 78x160, MK12 78x180, PK04 94x98, PK06 94x118, PK08 94x140, PK10 94x160, SK06 114x118, SK08 114x140, SK10 114x160, UK04 134x98, UK08 134x140, UK10 134x160

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.46 PREFA Einfassung für Roto Dachflächenfenster**

Liefern und Montieren von PREFA Einfassungen

für Roto Dachflächenfenster

einschließlich Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Fenster: mit/ohne Wärmedämmrahmen

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Größe: .......

Standard Größen: 5/7 54x78, 5/9 54x98, 5/11 54x118, 6/9 65x98, 6/11 65x118, 6/14 65x140, 7/7 74x78, 7/9 74x98, 7/11 74x118, 7/14 74x140, 7/16 74x160, 9/7 94x78, 9/9 94x98, 9/11 94x118, 9/14 94x140, 9/16 94x160, 11/7 114x78, 11/9 114x98, 11/11 114x118, 11/14 114x140, 11/16 114x160, 13/7 134x78, 13/9 134x98, 13/14 134x140

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.47 PREFA Einfassung für Roto-Q-Serie Dachflächenfenster**

Liefern und Montieren von PREFA Einfassungen

für Roto-Q-Serie Dachflächenfenster

einschließlich Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Fenster: mit/ohne Wärmedämmrahmen

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Größe: .......

Standard Größen: Q55/78, Q55/98, Q55/118, Q66/98, Q66/118, Q66/140, Q78/78, Q78/98, Q78/118, Q78/140, Q78/160, Q94/78, Q94/98, Q94/118, Q94/140, Q94/160, Q94/180, Q114/78, Q114/98, Q114/118, Q114/140, Q114/160, Q114/180, Q134/78, Q134/98, Q134/118, Q134/140, Q134/160

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.48 PREFA Schneestopper für PREFA Dachraute 44 x 44**

Liefern und Montieren von PREFA Schneestopper

für PREFA Dachraute 44 x 44.

Die Bestückung erfolgt von der Traufe Richtung First.

Die ersten zwei traufseitigen Reihen sind mit

1 Stk. Schneestopper pro Dachraute zu versehen.

Die Anzahl der Schneestopper erfolgt nach statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.49 PREFA Schneerechensystem**

Liefern und Montieren eines PREFA Schneerechensystemes

einschließlich Befestigungsmaterial und

wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die Anordnung des Schneerechensystems

erfolgt nach statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Schneerechensystem: 205 x 50 x 300 mm (H x B x T)

mit Fixierschieber, zwei Fußteilen mit Flächendichtung 87 mm Ø außen,

Befestigungsmaterial und Abdeckkappen.

Durchzüge: Einlegeprofil mit Verbindungsmuffen, 3 Stk, 3000 mm lang.

An den Enden sind PREFA Abschlusselemente zu montieren.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.50 Zulage PREFA Eiskrallen (Schneerechensystem)**

PREFA Eiskrallen für das Schneerechensystem,

ca. 4 Stk./lfm.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.51 PREFA Gebirgsschneefangstütze**

Liefern und Montieren einer PREFA Gebirgsschneefangstütze

einschließlich Befestigungsmaterial und

wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die Anordnung der Gebirgsschneefangstütze

erfolgt nach statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Gebirgsschneefangstütze 300 x 246 mm

mit zwei Fußteilen mit Flächendichtung 87 mm Ø außen,

Befestigungsmaterial und Abdeckkappen.

Durchzüge: Rundholz ca. 140mm Ø

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.52 PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B auf Fußteilen**

Liefern und Montieren von PREFA Sicherheitsdachhaken

auf Fußteilen, geprüft nach EN 517B, zulässig für zwei Personen,

bestehend aus zwei Fußteilen mit Flächendichtung 87 mm Ø außen,

Befestigungsmaterial und Abdeckkappen in hellgrau.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Die Anordnung und Auslegung der Sicherheitsdachhaken

erfolgt nach den Richtlinien der Unfallverhütungsvorschrift

des jeweiligen Landes bzw. nach den gestellten Anforderungen des Gebäudes.

Material: Edelstahl

Farbe: Edelstahl / hellgrau

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.53 PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B**

Liefern und Montieren von PREFA Sicherheitsdachhaken

als Einzelanschlagspunkt,

geprüft nach EN 517B, zulässig für eine Person

einschließlich Abdeckkappen, Befestigungs- und Dichtungsmaterial.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Die Anordnung und Auslegung der Dachsicherheitshaken

erfolgt nach den Richtlinien der Unfallverhütungsvorschrift

des jeweiligen Landes bzw. nach den gestellten Anforderungen des Gebäudes.

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.54 PREFA Laufsteganlage**

Liefern und Montieren einer PREFA Laufsteganlage,

einschließlich Abdeckkappe, Befestigungs- und Dichtungsmaterial.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Laufstegstütze: 250 mm, 360 mm (Stützenabstand max. 900 mm)

mit Abdeckkappe, verstellbar für Dachneigungen von 12°- 55°,

jedoch Berücksichtigung der Mindestdachneigung des Dachproduktes.

Laufsteg: 250 x 420/600/800/1200 mm, 360 x 800/1200 mm

mit Befestigungsmaterial und Verbinder für Laufstege.

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.55 PREFA Laufstegstützen (Dachtritte)**

Liefern und Montieren von PREFA Laufstegstützen

als Dachtritte einschließlich Abdeckkappe,

Befestigungs- und Dichtungsmaterial.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Laufstegstütze: 2 Stk 250 mm oder 2 Stk 360 mm

(Stützenabstand max. 900 mm)

mit Abdeckkappe, verstellbar für Dachneigungen von 12°-55°,

jedoch Berücksichtigung der Mindestdachneigung des Dachproduktes.

Laufsteg: 250 x 420/600/800 mm oder 360 x 800 mm mit Befestigungsmaterial.

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.56 PREFA Einzeltritt**

Liefern und Montieren von PREFA Einzeltritten,

bestehend aus zwei Fußteilen mit Flächendichtung 87 mm Ø außen,

Befestigungsmaterial und Abdeckkappen,

verstellbar für Dachneigungen von 12°- 60°,

jedoch Berücksichtigung der Mindestdachneigung des Dachproduktes.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.57 PREFA Solarmontagesystem PS.13**

Liefern und Montieren des PREFA Solarmontagesystems PS.13,

dachparallel, auf vorhandener Unterkonstruktion.

Das PS.13 Montagesystem ist an die regionalen Wind- und Schneelasten anzupassen.

Eine geplante PV-Anlage bzw. Solar-Anlage ist auf der Dachfläche so anzuordnen,

dass die Wirksamkeit des Schneefanges nicht beeinträchtigt wird!

Wenn erforderlich, sind Unterlagsplatten entsprechend der Sparrenlage einzukalkulieren.

PREFA Solarmontagesystem bestehend aus:

xxx Stk ... PREFA Solarhalter Vario/Fix (Sparren)

xxx Stk ... PREFA Solarhalter Vario/Fix (Schalung)

xxx Stk ... PREFA Solarhalter Sunny

xxx Stk ... PREFA Spezialklebeset

xxx Stk ... PREFA Solarhalter inkl. Abdeckkappe

xxx Stk ... PREFA Profilschiene

xxx Stk ... PREFA Profilschienenverbinder

xxx Stk ... PREFA Profilschienenverbinder

xxx Stk ... PREFA Kabelclip

xxx Stk ... PREFA Modulanbindung Mittelklemme 30-50mm

xxx Stk ... PREFA Modulanbindung Endklemme 30-50mm

xxx Stk ... PREFA Kreuzverbinder Sunny

xxx Stk ... PREFA Kreuzverbinder Solarhalter

xxx Stk ... PREFA Kreuz/Erdungsklemme

xxx Stk ... PREFA Modulabsturzsicherung

xxx Stk ... PREFA Profilschienenanbindung

xxx Stk ... PREFA Solarluke

Die PREFA Verlegerichtlinien sowie die Verlegerichtlinien der Modulhersteller sind einzuhalten.

**0,000 psch** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.58 PREFA Solarhalter**

Liefern und Montieren von PREFA Solarhaltern als Befestigungspunkt

von Solaranlagen auf PREFA Dächern

einschließlich Abdeckkappe, Befestigungs- und Dichtungsmaterial.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Anzahl und Stützweiten laut statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 63 x 260 mm

Materialstärke: 5 mm

Material: Aluminium

Farbe: wie Hauptposition, pulverbeschichtet

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.59 PREFA Solarhalter Vario/Fix**

Liefern und Montieren von PREFA Solarhaltern Vario oder Fix

als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf PREFA Dächern

einschließlich Befestigungsmaterial.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Anzahl und Stützweiten laut statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Material: Aluminium

Farbe: anthrazit

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.60 PREFA Solarhalter Sunny**

Liefern und Montieren von PREFA Sunny Solarhaltern

als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf PREFA Dächern

einschließlich PREFA Spezialkleber zur Einbindung der Abdeckung.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Anzahl und Stützweiten laut statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Befestigungsschraube: STS M12 350mm, blank

Abdeckung:

Farbe: zinkgrau, pulverbeschichtet

Material: Aluminium 1,20 mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.61 PREFA Solarluke**

Liefern und Montieren von PREFA Solarluken

zur fachgerechten Einführung von PV-Leitungen bei PREFA Dächern

einschließlich PREFA Spezialkleber zur Einbindung in die Dacheindeckung.

PREFA Solarluke:

inkl. Rohrmanschette und Montageschablone

Durchführungen: 2 x 10mm, 1 x 32-35mm

Innendurchmesser: 26,5mm

Außendurchmesser: 32,8mm

Farbe: Standard nach gültiger PREFA Farbkarte

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.62 PREFA Unterlagsplatte**

Liefern und Montieren von PREFA Unterlagsplatten

einschließlich fachgerechtem Einbinden

in die PREFA Dacheindeckung.

Farbe: wie Hauptposition,

Materialqualität: wie Hauptposition,

Materialstärke: 0,70 mm,

Größe: 680x125mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.63 Gesimsabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Gesimsabdeckungen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Haftstreifen und Befestigungsmaterial,

inklusive aller Ecken, An- und Abschlüsse.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.64 Winkelsaumabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Winkelsaumabdeckungen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Haftstreifen und Befestigungsmaterial,

inklusive aller Ecken, An- und Abschlüsse.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.65 Attikaabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Haftstreifen und Befestigungsmaterial,

inklusive aller Ecken, An- und Abschlüsse.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Verbindungsarten:

Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder Unterlagswellblech

Ausführung: ........

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.66 Attikaabdeckung inkl. Wandentlüftung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen

aus PREFA Farbaluminiumband,

inklusive Wandlüfter,

einschließlich Haftstreifen und Befestigungsmaterial.

Die einzelnen Elemente sind fachgerecht zu verbinden.

Die Anschlüsse an Grate, Kehlen, Ortgänge, Wände etc. sind einzukalkulieren.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: wie Hauptposition

Brustblech:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Attikaabdeckung:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Haftstreifen:

Materialstärke: mind. 1 mm

Zuschnitt: bis 200 mm

Abkantung: 2 Stk

Lochblech: Rundlochung Ø 5 mm

Materialstärke: 0,7 mm

Zuschnitt: bis 150 mm

Abkantung: bis 2 Stk

Verbindungsarten:

Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder Unterlagswellblech

Ausführung: ........

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.67 Zulage Attika in Segmente**

Zulage zur Vorposition Attika für den Mehraufwand

bei einer Ausführung der Attika in Segmenten.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.68 Zulage Attika gerundet**

Zulage zur Vorpostion Attika für den Mehraufwand   
bei einer gerundeten Ausführung der Attika.

Radius: .....................

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.06.69 Wandbekleidung**

Liefern und Montieren von Wandbekleidungen

(Gauben-, Giebel-, und Stirnseiten)

mit PREFA Dachraute 44x44 oder

PREFA Farbaluminiumband (Winkelstehfalz).

Ausführung: .......................

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe:wie Hauptposition

einschließlich Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung

sowie aller Ecken, An- und Abschlüsse.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Untertitel 01.01.06 PREFA Dachraute 44 x 44 GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Untertitel 01.01.07 PREFA Dachpaneel FX.12**

**ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN**

***Vorwort***

*Die PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden bietet einen umfangreichen Ausschreibungsservice. Wir unterstützen Architekten und Planer kostenlos bei der Erstellung komplexer Leistungsbeschreibungen und stellen darüber hinaus Ausschreibungstextvorlagen in Form von Worddateien (\*.docx) sowie im Format GAEB 2000 (\*.x81) zur Verfügung.*

*Bei der Erstellung der vorliegenden Leistungsbeschreibung berücksichtigen wir den derzeit gültigen, aktuellen Stand der Technik und Produktentwicklung.*

*Mit der Nutzung dieser Services, eben durch die Verarbeitung, Verbreitung erstellter, eingefügter bzw. ergänzter Angaben und Informationen in Leistungsbeschreibungen, stimmen Sie nachfolgenden Bedingungen ausdrücklich zu.*

*Die Nutzung des Ausschreibungsservice, sowie die im Zusammenhang damit zur Verfügung gestellten Unterlagen (etwa Verlegerichtlinien) stellen keine vertragliche oder vertragsähnliche Leistung unsererseits dar; eine Haftung für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art wird -soweit gesetzlich zulässig- ausdrücklich ausgeschlossen.*

*PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden übernimmt für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen keine Gewährleistung, ebenso nicht für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen. Der Planer hat alle Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Positionen sind vom Planer und ggfs. auch vom ausführenden Handwerker ("Bieter") auf Durchführbarkeit zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.  
  
Bildliche Darstellungen sind keine Planungsdetails und dienen nur als beispielhafte Darstellung und Hilfestellung. Diese können vom Architekten / Planer bei Bedarf entfernt werden.*

Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis zugrunde:

* ...........................................
* ...........................................
* ...........................................

**Technische Vorbemerkungen**

1. Grundlage für die Ausführung der beschriebenen Leistung sind die Verlege- und Montagehinweise der PREFA Aluminiumprodukte GmbH sowie die national geltenden Gesetze, Vorschriften, Fachregeln und Normen.
2. Alle Positionen sind gesamtpreisbildend und werden mit GP ausgegeben. Kontrollieren Sie gegebenenfalls alle Bedarfspositionen, Wahlpositionen und Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir den Datenaustausch über GAEB (90/ 2000/ XML) oder den Export: ‘Digitale Angebotsanforderung‘ da Textexport-Dateien nicht reimportiert werden können. Diese Anwendung ist nach dem Datenaustauschstandard GAEB XML 3.1 zertifiziert.
3. Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- und Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen. Abrechnung erfolgt nach bauseitigem Aufmaß.
4. Vor Angebotsabgabe sind eine Baustellenbesichtigung durchzuführen; die baulichen und technischen Gegebenheiten mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden. Bei einer Sanierung ist die vor Ort Prüfung des vorhandenen Dachaufbaues, bzw. der allgemeinen Situation erforderlich.
5. Wenn diese Leistungsbeschreibung eine Alternative zu einem bestehenden Leistungsverzeichnis ist, gelten die Vorbedingungen des Hauptangebotes unverändert weiter.
6. Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist mittels Nachweises der Entsorgungsstellen zu belegen. Dies gilt sowohl für die beim Rückbau als auch beim Einbau anfallenden Wert- und Reststoffe. Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
7. Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind nicht enthalten bzw. berücksichtigt.
8. Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen.
9. Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht selbstständig vergütet werden.

**01.01.07.1 Trennlage erhöht regensicher**

Liefern und Montieren einer nahtselbstklebenden Polymerbitumen-Trennlage/Vordeckbahn,

bei Anforderungen erhöhter Regensicherheit.

Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Angebotenes Erzeugnis: ........

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.2 Trennlage regensicher**

Liefern und Montieren einer nahtselbstklebenden Polymerbitumen-Trennlage/Vordeckbahn.

Die Eigenschaften der Trennlage richten sich nach den Anforderungen.

Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Angebotenes Erzeugnis: ................

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.3 Dacheindeckung mit PREFA FX.12**

Liefern und Montieren einer Aluminium Dacheindeckung

mit PREFA Dachpaneel FX.12,

einschließlich PREFA Befestigungsmaterial

(verdeckte Befestigung mittels Patenthafte und Rillennägel),

auf Vollschalung mind. 24 mm dick

mit geeigneter Trennlage

als hinterlüftete Konstruktion.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Verlegung: von rechts nach links, Versatz der Stöße mind. 220mm.

**Mindestdachneigung: 17°**

Größe: 1400 x 420mm (1,7 Stk/m²), 700 x 420mm (3,4 Stk/m²) in verlegter Fläche

Materialdicke: 0,70 mm

Gewicht: 2,5 kg/m²

Material: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 oder EN AW 3105 gemäß EN 573-3

Vorderseite: P.10 Einbrennlackierung

Farbe: **........**

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rückseite: Schutzlack

Oberfläche: **stucco oder glatt**

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen: ohne Prüfung entsprechend gemäß EN 13501-5 bzw. Entscheidung 2000/553/EG

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-GDA-20130260-IBG1-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 70 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.4 PREFA Saumstreifen (Traufstreifen)**

Liefern und Montieren von PREFA Saumstreifen

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 1800 x 158 mm

Materialstärke: 1,0 mm

Materialqualität: Aluminium

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.5 PREFA Vogelschutzgitter zur Be- und Entlüftung**

Liefern und Montieren von PREFA Vogelschutzgittern

mit Rundlochung, zur Be- und Entlüftung und zum Vogelschutz

der Belüftungsebene einschließlich Befestigungsmaterial.

Zuschnitt: 125 mm

Abkantung: nach Erfordernis

Länge: 2000 mm

Materialstärke: 0,70 mm

Material: Aluminium

Rundlochung: Ø 5 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.6 Dachknick (Mansarde)**

Ausbildung eines Dachknickes eines Mansardendaches

einschließlich Aluminiumkantteil und Saumstreifen

sowie Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Dachübergang von ....° auf ....°

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.7 Dachknick**

Ausbildung eines Dachknickes aus einer Übergangsverblechung

mit PREFA Farbaluminiumband einschließlich Befestigungsmaterial

sowie Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Dachübergang von ....° auf ....°

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.8 PREFA Sicherheitskehle (werkseitig hergestellt)**

Liefern und Montieren von PREFA Sicherheitskehlen mit Zusatzfalz

einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten

aller Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: 708 mm

Abkantung: 8 Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.9 Kehlenausbildung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Kehlblechen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten der Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.10 Kehlausbildung vertieft aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren einer vertieften Kehlausbildung

als Kehlrinne aus PREFA Farbaluminiumband,

auf vorhandener, tiefergelegten Unterkonstruktion

einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten

der Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung sowie

Aufbringen einer Vordeckbahn als zusätzliche Rückstausicherung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm,

Abkantung: bis 5 Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.11 Kehlenausbildung (Kurvenkehlen)**

Liefern und Montieren einer runden bzw. gefalteten Kehlenausbildung

bei Rundgauben aus PREFA Farbaluminiumband.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden

einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten

der Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung.

Gaubenbreite: .... mm

Stichhöhe: .... mm

Hauptdachneigung: .... °

Materialstärke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.12 Kehlensattel (Kurvenkehlen)**

Liefern und Montieren eines Kehlsattels  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Materialdicke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.13 PREFA Ortgangstreifen (werkseitig hergestellt)**

Liefern und Montieren von PREFA Ortgangstreifen

mit Haftstreifen

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: 2000 x 95 mm

Abkantung: 4 Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: 2000 x 70 mm

Abkantung: 2 Stk

Materialstärke: 1,0 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.14 Ortgangstreifen aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Ortgangstreifen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: mind. 1,0 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.15 Ortgangausbildung vertieft aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren einer vertieften Ortgangausbildung

als Kehlrinne aus PREFA Farbaluminiumband

auf bauseits vorhandener, tiefergelegten Unterkonstruktion.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden,

inklusive Haftstreifen, Aufbringen einer Vordeckbahn

als zusätzliche Rückstausicherung sowie Anarbeiten

an die PREFA Dacheindeckung.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: wie Hauptposition

Vertiefter Ortgang:

Zuschnitt: .............. mm

Abkantung: 6 Stk

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: mind. 1,0 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.16 seitlicher Wandanschluss aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Anschlussblechen

aus PREFA Farbaluminiumband

für den seitlichen Wandanschluss

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten der Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.17 Wandanschluss aus PREFA Farbaluminiumband belüftet**

Liefern und Montieren von Wandanschluss mit Entlüftung

auf vorhandener Unterkonstruktion

aus PREFA Farbaluminiumband,

einschließlich Haftstreifen, Lochblech und Befestigungsmaterial

sowie aller An- und Abschlüsse.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: wie Hauptposition

Brustblech:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Haftstreifen:

Materialstärke: mind. 1 mm

Zuschnitt: bis 200 mm

Abkantung: 2 Stk

Abdeckung:

Materialstärke: 0,7 mm

Zuschnitt: bis 500 mm

Abkantung: 4 Stk

Lochblech: Rundlochung Ø 5 mm

Materialstärke: 0,7 mm

Zuschnitt: bis 150 mm

Abkantung: bis 2 Stk

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.18 Kappleiste aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Kappleisten

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Befestigungsmaterial

(wenn erforderlich Dübelbefestigung)

sowie Abdichten mit einer dauerelastischen Dichtungsmasse

und Einlegen von Distanzhaltern bei Vollwärmeschutz.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: bis 6 Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.19 Mauerputzleiste aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Mauerputzleisten

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Befestigungsmaterial

(wenn erforderlich Dübelbefestigung).

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: bis 4 Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.20 Brustblech aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Brustblechen

aus PREFA Farbaluminiumband

zu firstseitigen Anschlüssen an Dacheinbauten

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.21 PREFA Jetlüfter (First-/Gratentlüfter), selbsttragend**

Liefern und Montieren von PREFA Jetlüfter

selbsttragend, halbrund geformt, zur Entlüftung von Belüftungsebenen

einschließlich Befestigungsmaterial

(NIRO-Schrauben 4,5/60 mm mit Dichtscheibe)

sowie Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Stücklängen: 3000/ 1200 mm

Lüftungsquerschnitt: 250 cm²/ lfm

Materialstärke: 1,00 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.22 PREFA Jetlüfter Anfangs/Endstück**

Liefern und Montieren von PREFA Jetlüfter Anfangs/Endstück,

halbrund geformt, gerade geschnitten,

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten an den Jetlüfter.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialstärke: 1,00 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.23 PREFA Grat-/Firstreiter, unbelüftet**

Liefern und Montieren von PREFA Grat-/Firstreiter

halbrund geformt, mit eingeprägter Sicke

auf vorhandener Holzlatte

einschließlich Befestigungsmaterial

(NIRO-Schrauben 4,5/45 mm mit Dichtscheibe)

und Anarbeiten der PREFA Dacheindeckung

an die First- oder Gratlatte.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.  
  
**Hinweis für Dächer mit belüfteten Dachkonstruktionen:  
Die Lattung der Belüftungsebene ist am Grat ausreichend zurückzuschneiden, um eine Belüftung zum First zu gewährleisten. Ausführung gemäß Vorgabe des Architekten.**

Länge: 500 mm

Materialstärke: 1,00 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.24 PREFA Grat-/Firstreiter Anfangs/Endstück (Viertelkugel)**

Liefern und Montieren von PREFA Grat-/Firstreiter Anfangs/Endstück,

(Viertelkugel) einschließlich Befestigungsmaterial

sowie Anarbeiten an den Gratreiter.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialstärke: 1,50 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.25 First- und Gratausbildung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von First- /Gratausbildungen unbelüftet, mit Holzprofilleiste und Abdeckprofil aus PREFA Farbaluminiumband.  
Die Eindeckung ist beidseitig aufzustellen und nach Erfordernis mit einer Rückkantung zu versehen, einschließlich Haftstreifen und Einhängen der Gratabdeckung.  
Das Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung,  
inkl. An- und Abschlüsse ist einzukalkulieren.   
Die aktuell gültigen Klempnerfachregeln sind zu berücksichtigen.  
  
**Hinweis für Dächer mit belüfteten Dachkonstruktionen:  
Die Lattung der Belüftungsebene ist am Grat ausreichend zurückzuschneiden, um eine Belüftung zum First zu gewährleisten. Ausführung gemäß Vorgabe des Architekten.**  
Gratabdeckung:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.26 Pultdachabschluss aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Pultdachabschlüssen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Befestigungsmaterial,

Haftstreifen und Lochblech sowie

Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Abdeckprofil:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.28 Ausbildung eines Pyramiedenabschluss**

Liefern und Montieren eines Pyramiedenabschlusses  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungsmaterial, Lochblech,  
und Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Abmessung: ........... x ........... mm

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.29 PREFA Froschmaullukenhaube**

Liefern und Montieren von PREFA Froschmaullukenhauben

für die Be- und Entlüftung der Hinterlüftungsebene,

mit tiefgezogenem Oberteil und Perforierung,

Einbau mittels Niet- bzw. Klebeverbindung

einschließlich Ausschneiden der erforderlichen Öffnungen

aus Dacheindeckung und Schalung.

Materialstärke: 1,20 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Lüftungsquerschnitt: ca. 30 cm ²

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.30 PREFA Einfassungsplatte für FX 12**

Liefern und Montieren von PREFA Einfassungsplatten

für Rohrdurchführungen einschließlich Ausschneiden der Öffnung

aus der Schalung und Einarbeiten in die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Rohrdurchführungen: 80 bis 125 mm Ø

Dachneigung: 17° - 52°

Materialstärke: wie Hauptpositon

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.31 PREFA Universaleinfassung 2-teilig**

Liefern und Montieren von PREFA Universaleinfassungen 2-teilig

(z.B. für Antenneneinfassung)

einschließlich Einarbeiten in die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Rohrdurchführungen: 40 bis 120 mm Ø

Dachneigung: 17° - 52°

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.32 PREFA Entlüftungsrohr**

Liefern und Montieren von PREFA Entlüftungsrohr mit Abdeckhut

einschließlich Einbau in die Einfassungsplatte

und Abdichten der Rohrrosette.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Gesamthöhe: 380 mm

Durchmesser: 100 mm Ø, 120 mm Ø

Materialstärke: 1,00 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.33 PREFA Faltmanschette**

Liefern und Montieren von PREFA Faltmanschetten

aus dauerelastischem EPDM zur Einbindung

von runden Dachdurchführungen im Unterdach.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Durchmesser: 100 - 130 mm Ø

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.34 Fenster- /Wasserrutsche aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Fenster- /Wasserrutschen

aus PREFA Farbaluminiumband

mit beidseitigem Steh- und Wasserfalz

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten der Anschlüsse zur PREFA Dacheindeckung.

Abmessung: .... x .... mm

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.35 Kamin-, Entlüftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachflächenfenstereinfassung**

Liefern und Montieren von Kamin-, Entlüftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachflächenfenstereinfassungen

aus PREFA Farbaluminiumband,

bestehend aus Seitenteilen, Brustblech und Nackenblech

einschließlich aller Anschlüsse an die wasserführende Ebene

sowie Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Bei Durchdringungen mit einer Breite > 1,0 m

ist ein Gefällekeil (Sattel) im Nackenbereich herzustellen.

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Größe: .... x .... mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.36 Kamin-, Entlüftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachflächenfenstereinfassung**

Liefern und Montieren von Kamin-, Entlüftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachflächenfenstereinfassungen

aus PREFA Farbaluminiumband,

bestehend aus Seitenteilen, Brustblech und Nackenblech

einschließlich aller Anschlüsse an die wasserführende Ebene

sowie Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Bei Durchdringungen mit einer Breite > 1,0 m

ist ein Gefällekeil (Sattel) im Nackenbereich herzustellen.

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Zuschnitt: ........ mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.37 Zulage Zwischenstück bei Fenster neben- / übereinander**

Zulage zur Vorposition für das Liefern und Montieren   
eines Zwischenstückes bei Anordnung der Fenster

nebeneinander / übereinander.

Anordnung: **.....................**

Blendrahmenabstand: **.............. mm**Fenstertyp/Größe: **.....................**

Die Vorgaben des Fensterherstellers sind zu beachten!

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.38 Kamin- und Entlüftungsschachtbekleidung**

Liefern und Montieren von Kamin- bzw. Entlüftungsschachtbekleidungen

aus PREFA Farbaluminiumband.

Anfertigung der Bekleidungen in gefalzter Ausführung

nach örtlichem Aufmaß

bis zur Unterkante der Einmündung.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: 0,70 mm

Größe: .... x .... x .....mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.39 Kamin- bzw. Entlüftungsschachtbekleidung**

Liefern und Montieren von Kamin- bzw.

Entlüftungsschachtbekleidungen

aus PREFA Farbaluminiumband.

Anfertigung der Bekleidungen in gefalzter Ausführung

nach örtlichem Aufmaß

bis zur Unterkante der Einmündung.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: 0,70 mm

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.40 Kaminkopfabdeckung**

Liefern und Montieren von Kaminkopfabdeckungen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Ausschneiden, Aufbördeln und Abdichten der Öffnungen.

Größe: .... x .... mm

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.41 PREFA Kaminhut**

Liefern und Montieren von PREFA Kaminhüten

einschließlich Kaminstreben und Niro-Schrauben.

Materialstärke: 2 mm

Materialqualität: Al-Legierung, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

Größe: .... x .... mm

700 x 700 mm, 800 x 800 mm, 1000 x 700 mm, 1100 x 800 mm, 1500 x 800 mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.42 PREFA Dachluke**

Liefern und Montieren von PREFA Dachluken

für Kalt- und Dachbodenräume,

mit Einfassung, Holzrahmen, Anspreizstange mit Federsplint

und 6mm Doppelsteg-Lichtplatte mit Rahmendichtung.

Einschließlich Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung,

Ausschneiden der Durchstiegsöffnung aus der Vollschalung

sowie Befestigen des Holzrahmens.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 595 x 595 mm Innenmaß

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.43 PREFA Einfassung für Velux Dachflächenfenster**

Liefern und Montieren von PREFA Einfassungen

für Velux Dachflächenfenster

einschließlich Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Fenster: mit Wärmedämmrahmen

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Größe: ....

Standard Größen: CK02 55x78, CK04 55x98, CK06 55x118, FK04 66x98, FK06 66x118, FK08 66x140, MK04 78x98, MK06 78x118, MK08 78x140, MK10 78x160, MK12 78x180, PK04 94x98, PK06 94x118, PK08 94x140, PK10 94x160, SK06 114x118, SK08 114x140, SK10 114x160, UK04 134x98, UK08 134x140, UK10 134x160

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.44 PREFA Einfassung für Roto Dachflächenfenster**

Liefern und Montieren von PREFA Einfassungen

für Roto Dachflächenfenster

einschließlich Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Fenster: mit / ohne Wärmedämmrahmen

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Größe: ....

Standard Größen: 5/7 54x78, 5/9 54x98, 5/11 54x118, 6/9 65x98, 6/11 65x118, 6/14 65x140, 7/7 74x78, 7/9 74x98, 7/11 74x118, 7/14 74x140, 7/16 74x160, 9/7 94x78, 9/9 94x98, 9/11 94x118, 9/14 94x140, 9/16 94x160, 11/7 114x78, 11/9 114x98, 11/11 114x118, 11/14 114x140, 11/16 114x160, 13/7 134x78, 13/9 134x98, 13/14 134x140

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.45 PREFA Einfassung für Roto-Q-Serie Dachflächenfenster**

Liefern und Montieren von PREFA Einfassungen

für Roto-Q-Serie Dachflächenfenster

einschließlich Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Fenster: mit / ohne Wärmedämmrahmen

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Größe: .......

Standard Größen: Q55/78, Q55/98, Q55/118, Q66/98, Q66/118, Q66/140, Q78/78, Q78/98, Q78/118, Q78/140, Q78/160, Q94/78, Q94/98, Q94/118, Q94/140, Q94/160, Q94/180, Q114/78, Q114/98, Q114/118, Q114/140, Q114/160, Q114/180, Q134/78, Q134/98, Q134/118, Q134/140, Q134/160

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.46 PREFA Schneestopper für PREFA Dachpaneel FX.12**

Liefern und Montieren von PREFA Schneestopper

für PREFA Dachpaneel FX.12.

Die Bestückung erfolgt von der Traufe Richtung First-

Die ersten zwei traufseitigen Reihen sind durchgehend mit Schneestopper zu versehen.

Die Anzahl der Schneestopper erfolgt nach statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Vorraussetzung für Verwendung der Schneestopper,

ist eine Verlegung der Dachpaneele FX.12 mit regelmäßigem Versatz.

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.47 PREFA Schneerechensystem**

Liefern und Montieren eines PREFA Schneerechensystemes

einschließlich Befestigungsmaterial und

wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die Anordnung des Schneerechensystems

erfolgt nach statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Schneerechensystem: 205 x 50 x 300 mm (H x B x T)

mit Fixierschieber, zwei Fußteilen mit Flächendichtung 87 mm Ø außen,

Befestigungsmaterial und Abdeckkappen.

Durchzüge: Einlegeprofil mit Verbindungsmuffen, 3 Stk, 3000 mm lang.

An den Enden sind PREFA Abschlusselemente zu montieren.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.48 Zulage PREFA Eiskrallen (Schneerechensystem)**

PREFA Eiskrallen für das Schneerechensystem,

ca. 4 Stk./lfm.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.49 PREFA Gebirgsschneefangstütze**

Liefern und Montieren einer PREFA Gebirgsschneefangstütze

einschließlich Befestigungsmaterial und

wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die Anordnung der Gebirgsschneefangstütze

erfolgt nach statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Gebirgsschneefangstütze 300 x 246 mm

mit zwei Fußteilen mit Flächendichtung 87 mm Ø außen,

Befestigungsmaterial und Abdeckkappen.

Durchzüge: Rundholz ca. 140mm Ø

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.50 PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B auf Fußteilen**

Liefern und Montieren von PREFA Sicherheitsdachhaken

auf Fußteilen, geprüft nach EN 517B, zulässig für zwei Personen,

bestehend aus zwei Fußteilen mit Flächendichtung 87 mm Ø außen,

Befestigungsmaterial und Abdeckkappen in hellgrau.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Die Anordnung und Auslegung der Sicherheitsdachhaken

erfolgt nach den Richtlinien der Unfallverhütungsvorschrift

des jeweiligen Landes bzw. nach den gestellten Anforderungen des Gebäudes.

Material: Edelstahl

Farbe: Edelstahl / hellgrau

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.51 PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B**

Liefern und Montieren von PREFA Sicherheitsdachhaken

als Einzelanschlagspunkt,

geprüft nach EN 517B, zulässig für eine Person

einschließlich Abdeckkappen, Befestigungs- und Dichtungsmaterial.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Die Anordnung und Auslegung der Dachsicherheitshaken

erfolgt nach den Richtlinien der Unfallverhütungsvorschrift

des jeweiligen Landes bzw. nach den gestellten Anforderungen des Gebäudes.

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.52 PREFA Laufsteganlage**

Liefern und Montieren einer PREFA Laufsteganlage,

einschließlich Abdeckkappe, Befestigungs- und Dichtungsmaterial.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Laufstegstütze: 250 mm, 360 mm (Stützenabstand max. 900 mm)

mit Abdeckkappe, verstellbar für Dachneigungen von 12°- 55°.

Laufsteg: 250 x 420/600/800/1200 mm, 360 x 800/1200 mm

mit Befestigungsmaterial und Verbinder für Laufstege.

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.53 PREFA Laufstegstützen (Dachtritte)**

Liefern und Montieren von PREFA Laufstegstützen

als Dachtritte einschließlich Abdeckkappe,

Befestigungs- und Dichtungsmaterial.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Laufstegstütze: 2 Stk 250 mm oder 2 Stk 360 mm

(Stützenabstand max. 900 mm)

mit Abdeckkappe, verstellbar für Dachneigungen von 12°-55°.

Laufsteg: 250 x 420/600/800 mm oder 360 x 800 mm mit Befestigungsmaterial.

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.54 PREFA Einzeltritt**

Liefern und Montieren von PREFA Einzeltritten,

bestehend aus zwei Fußteilen mit Flächendichtung 87 mm Ø außen,

Befestigungsmaterial und Abdeckkappen,

verstellbar für Dachneigungen von 12°- 60°.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.55 PREFA Solarmontagesystem PS.13**

Liefern und Montieren des PREFA Solarmontagesystems PS.13,

dachparallel, auf vorhandener Unterkonstruktion.

Das PS.13 Montagesystem ist an die regionalen Wind- und Schneelasten anzupassen.

Eine geplante PV-Anlage bzw. Solar-Anlage ist auf der Dachfläche so anzuordnen,

dass die Wirksamkeit des Schneefanges nicht beeinträchtigt wird!

Wenn erforderlich, sind Unterlagsplatten entsprechend der Sparrenlage einzukalkulieren.

PREFA Solarmontagesystem bestehend aus:

xxx Stk ... PREFA Solarhalter Vario/Fix (Sparren)

xxx Stk ... PREFA Solarhalter Vario/Fix (Schalung)

xxx Stk ... PREFA Solarhalter Sunny

xxx Stk ... PREFA Spezialklebeset

xxx Stk ... PREFA Solarhalter inkl. Abdeckkappe

xxx Stk ... PREFA Profilschiene

xxx Stk ... PREFA Profilschienenverbinder

xxx Stk ... PREFA Profilschienenverbinder

xxx Stk ... PREFA Kabelclip

xxx Stk ... PREFA Modulanbindung Mittelklemme 30-50mm

xxx Stk ... PREFA Modulanbindung Endklemme 30-50mm

xxx Stk ... PREFA Kreuzverbinder Sunny

xxx Stk ... PREFA Kreuzverbinder Solarhalter

xxx Stk ... PREFA Kreuz/Erdungsklemme

xxx Stk ... PREFA Modulabsturzsicherung

xxx Stk ... PREFA Profilschienenanbindung

xxx Stk ... PREFA Solarluke

Die PREFA Verlegerichtlinien sowie die Verlegerichtlinien der Modulhersteller sind einzuhalten.

**0,000 psch** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.56 PREFA Solarhalter**

Liefern und Montieren von PREFA Solarhaltern als Befestigungspunkt

von Solaranlagen auf PREFA Dächern

einschließlich Abdeckkappe, Befestigungs- und Dichtungsmaterial.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Anzahl und Stützweiten laut statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 63 x 260 mm

Materialstärke: 5 mm

Material: Aluminium

Farbe: wie Hauptposition, pulverbeschichtet

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.57 PREFA Solarhalter Vario/Fix**

Liefern und Montieren von PREFA Solarhaltern Vario oder Fix

als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf PREFA Dächern

einschließlich Befestigungsmaterial.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Anzahl und Stützweiten laut statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Material: Aluminium

Farbe: anthrazit

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.58 PREFA Solarhalter Sunny**

Liefern und Montieren von PREFA Sunny Solarhaltern

als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf PREFA Dächern

einschließlich PREFA Spezialkleber zur Einbindung der Abdeckung.

Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.

Anzahl und Stützweiten laut statischer Berechnung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Befestigungsschraube: STS M12 350mm, blank

Abdeckung:

Farbe: zinkgrau, pulverbeschichtet

Material: Aluminium 1,20 mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.59 PREFA Solarluke**

Liefern und Montieren von PREFA Solarluken

zur fachgerechten Einführung von PV-Leitungen bei PREFA Dächern

einschließlich PREFA Spezialkleber zur Einbindung in die Dacheindeckung.

PREFA Solarluke:

inkl. Rohrmanschette und Montageschablone

Durchführungen: 2 x 10mm, 1 x 32-35mm

Innendurchmesser: 26,5mm

Außendurchmesser: 32,8mm

Farbe: Standard nach gültiger PREFA Farbkarte

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.60 PREFA Unterlagsplatte**

Liefern und Montieren von PREFA Unterlagsplatten

einschließlich fachgerechtem Einbinden

in die PREFA Dacheindeckung.

Farbe: wie Hauptposition,

Materialqualität: wie Hauptposition,

Materialstärke: 0,70 mm,

Größe: 540x125mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.61 Gesimsabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Gesimsabdeckungen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Haftstreifen und Befestigungsmaterial,

inklusive aller Ecken, An- und Abschlüsse.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.62 Winkelsaumabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Winkelsaumabdeckungen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Haftstreifen und Befestigungsmaterial,

inklusive aller Ecken, An- und Abschlüsse.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.63 Attikaabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen

aus PREFA Farbaluminiumband

einschließlich Haftstreifen und Befestigungsmaterial,

inklusive aller Ecken, An- und Abschlüsse.

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Verbindungsarten:

Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder Unterlagswellblech

Ausführung: ........

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.64 Attikaabdeckung inkl. Wandentlüftung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen

aus PREFA Farbaluminiumband,

inklusive Wandlüfter,

einschließlich Haftstreifen und Befestigungsmaterial.

Die einzelnen Elemente sind fachgerecht zu verbinden.

Die Anschlüsse an Grate, Kehlen, Ortgänge, Wände etc. sind einzukalkulieren.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: wie Hauptposition

Brustblech:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Attikaabdeckung:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Haftstreifen:

Materialstärke: mind. 1 mm

Zuschnitt: bis 200 mm

Abkantung: 2 Stk

Lochblech: Rundlochung Ø 5 mm

Materialstärke: 0,7 mm

Zuschnitt: bis 150 mm

Abkantung: bis 2 Stk

Verbindungsarten:

Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder Unterlagswellblech

Ausführung: ........

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.65 Zulage Attika in Segmenten**

Zulage zur Vorposition Attika für den Mehraufwand

bei einer Ausführung der Attika in Segmenten.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.66 Zulage Attika gerundet**

Zulage zur Vorpostion Attika für den Mehraufwand   
bei einer gerundeten Ausführung der Attika.

Radius: .....................

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.07.67 Wandbekleidung**

Liefern und Montieren von Wandbekleidungen

(Gauben-, Giebel-, und Stirnseiten)

mit PREFA Dachplatte oder PREFA Farbaluminiumband (Winkelstehfalz).

Ausführung: .......................

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe:wie Hauptposition

einschließlich Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung

sowie aller Ecken, An- und Abschlüsse.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Untertitel 01.01.07 PREFA Dachpaneel FX.12 GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Untertitel 01.01.08 PREFALZ Doppelstehfalz**

**ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN**

***Vorwort***

*Die PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden bietet einen umfangreichen Ausschreibungsservice. Wir unterstützen Architekten und Planer kostenlos bei der Erstellung komplexer Leistungsbeschreibungen und stellen darüber hinaus Ausschreibungstextvorlagen in Form von Worddateien (\*.docx) sowie im Format GAEB 2000 (\*.x81) zur Verfügung.*

*Bei der Erstellung der vorliegenden Leistungsbeschreibung berücksichtigen wir den derzeit gültigen, aktuellen Stand der Technik und Produktentwicklung.*

*Mit der Nutzung dieser Services, eben durch die Verarbeitung, Verbreitung erstellter, eingefügter bzw. ergänzter Angaben und Informationen in Leistungsbeschreibungen, stimmen Sie nachfolgenden Bedingungen ausdrücklich zu.*

*Die Nutzung des Ausschreibungsservice, sowie die im Zusammenhang damit zur Verfügung gestellten Unterlagen (etwa Verlegerichtlinien) stellen keine vertragliche oder vertragsähnliche Leistung unsererseits dar; eine Haftung für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art wird -soweit gesetzlich zulässig- ausdrücklich ausgeschlossen.*

*PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden übernimmt für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen keine Gewährleistung, ebenso nicht für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen. Der Planer hat alle Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Positionen sind vom Planer und ggfs. auch vom ausführenden Handwerker ("Bieter") auf Durchführbarkeit zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.  
  
Bildliche Darstellungen sind keine Planungsdetails und dienen nur als beispielhafte Darstellung und Hilfestellung. Diese können vom Architekten / Planer bei Bedarf entfernt werden.*

Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis zugrunde:

* ...........................................
* ...........................................
* ...........................................

**Technische Vorbemerkungen**

1. Grundlage für die Ausführung der beschriebenen Leistung sind die Verlege- und Montagehinweise der PREFA Aluminiumprodukte GmbH sowie die national geltenden Gesetze, Vorschriften, Fachregeln und Normen.
2. Alle Positionen sind gesamtpreisbildend und werden mit GP ausgegeben. Kontrollieren Sie gegebenenfalls alle Bedarfspositionen, Wahlpositionen und Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir den Datenaustausch über GAEB (90/ 2000/ XML) oder den Export: ‘Digitale Angebotsanforderung‘ da Textexport-Dateien nicht reimportiert werden können. Diese Anwendung ist nach dem Datenaustauschstandard GAEB XML 3.1 zertifiziert.
3. Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- und Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen. Abrechnung erfolgt nach bauseitigem Aufmaß.
4. Vor Angebotsabgabe sind eine Baustellenbesichtigung durchzuführen; die baulichen und technischen Gegebenheiten mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden. Bei einer Sanierung ist die vor Ort Prüfung des vorhandenen Dachaufbaues, bzw. der allgemeinen Situation erforderlich.
5. Wenn diese Leistungsbeschreibung eine Alternative zu einem bestehenden Leistungsverzeichnis ist, gelten die Vorbedingungen des Hauptangebotes unverändert weiter.
6. Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist mittels Nachweises der Entsorgungsstellen zu belegen. Dies gilt sowohl für die beim Rückbau als auch beim Einbau anfallenden Wert- und Reststoffe. Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
7. Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind nicht enthalten bzw. berücksichtigt.
8. Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen.
9. Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht selbstständig vergütet werden.

**01.01.08.1 Trennlage (Vordeckung)**

Liefern und Montieren einer nahtselbstklebenden diffusionsoffenen Trennlage (Vordeckung).   
Die Eigenschaften der Trennlage richten sich nach den Anforderungen an die Dachkonstruktion.  
Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Angebotenes Erzeugnis: ....................... o.glw.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.2 Dacheindeckung mit PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren einer Dacheindeckung  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
auf bauseits vorhandener Vollschalung  
(Schalungsstärke nach den allgemein gültigen Fachregeln),  
als hinterlüfte Konstruktion,  
einschließlich PREFA Befestigungsmaterial  
(verdeckte Befestigung mittels Winkel-Festhafte  
bzw. Winkel-Schiebehafte und Niro Rillennägel).  
Die Art und die Anzahl der Befestigung richtet sich nach den Objektanforderungen  
und der statischen Berechnung.

Das Falzprofil ist konisch herzustellen,  
so dass am unteren Auflagebereich der Bahnen ein Dehnungsspalt verbleibt.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Einfachstehfalz:

Mindestdachneigung: > 45°

Winkelstehfalz:

Mindestdachneigung: 25° normal beanspruchte Gegend, 35° schneereiche Gegend

**Doppelstehfalz**:

Mindestdachneigung: 3°

< 7° mit Dichtband/Falzgel

Standarddeckung: Doppelstehfalz  
  
Produkt: **PREFALZ // FALZONAL**

Bandbreite: 650 mm / 500 mm // 600 mm

Achsmaß: 580 mm / 430 mm //530 mm

Scharbreite: 570 mm / 420 mm // 520 mm

**gewähltes Produkt: ...................  
gewählte Bandbreite: ................... mm**

Materialdicke: 0,70 mm  
Gewicht: 2,2 bis 2,3 kg/m²

Material: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 gemäß EN 573-3

Falzqualität H41

Vorderseite: P.10, PP 99 oder PvdF, Einbrennlackierung

**Farbe**: **............................**

(nach gültiger PREFA Farbkarte)  
Die Farbe ist vom Architekten vorzugeben!

Rückseite: Schutzlack

Oberfläche:   
**PREFALZ: stucco oder glatt  
FALZONAL: glatt mit Folie**

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen: ohne Prüfung entsprechend gemäß EN 13501-5 bzw. Entscheidung 2000/553/EG

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-GDA-20130260-IBG1-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 70 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.3 Dacheindeckung mit PREFA Farbaluminiumband auf UK-A1**

Liefern und Montieren einer Dacheindeckung  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
auf bauseits vorhandener nichtbrennbarer Unterkonstruktion (A1),  
als hinterlüfte Konstruktion,  
einschließlich PREFA Befestigungsmaterial  
(verdeckte Befestigung mittels Winkel-Festhafte  
und Winkel-Schiebehafte sowie Befestigungsmittel entsprechend UK).  
Die Art und die Anzahl der Befestigung richtet sich nach den Objektanforderungen  
und der statischen Berechnung.

Das Falzprofil ist konisch herzustellen,  
so dass am unteren Auflagebereich der Bahnen ein Dehnungsspalt verbleibt.

Die PREFA Verlegerichtlinien und die allgemeingültigen Fachregeln sind einzuhalten.

Einfachstehfalz:

Mindestdachneigung: > 45°

Winkelstehfalz:

Mindestdachneigung: 25° normal beanspruchte Gegend, 35° schneereiche Gegend

**Doppelstehfalz**:

Mindestdachneigung: 3°

< 7° mit Dichtband/Falzgel

Standarddeckung: Doppelstehfalz  
  
Produkt: **PREFALZ // FALZONAL**

Bandbreite: 650 mm / 500 mm // 600 mm

Achsmaß: 580 mm / 430 mm //530 mm

Scharbreite: 570 mm / 420 mm // 520 mm

**gewähltes Produkt: ...................  
gewählte Bandbreite: ................... mm**

Materialdicke: 0,70 mm

Gewicht: 2,2 bis 2,3 kg/m²

Material: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 gemäß EN 573-3

Falzqualität H41

Vorderseite: P.10, PP 99 oder PvdF, Einbrennlackierung

**Farbe**: **............................**

(nach gültiger PREFA Farbkarte)  
Die Farbe ist vom Architekten vorzugeben!

Rückseite: Schutzlack

Oberfläche:   
**PREFALZ: stucco oder glatt  
FALZONAL: glatt mit Folie**

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen: ohne Prüfung entsprechend gemäß EN 13501-5 bzw. Entscheidung 2000/553/EG

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-GDA-20130260-IBG1-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 70 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.4 Zulage Pass-/Sonderscharen**

Zulage für Pass-/Sonderscharen bei Falzrichtungswechsel innerhalb einer Fläche bzw. abweichende Scharbreite zur Hauptscharbreite.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.5 Zulage Dehnungsleisten**

Zulage zur Hauptposition für das Liefern und Montieren  
von Dehnungsleisten aus PREFA Farbaluminiumband,  
zur Aufnahme der Längsdehnung,  
einschließlich Befestigungsmaterial sowie  
Anarbeiten aller Anschlüsse (beidseitig) zur PREFA Dacheindeckung.  
Die Einzelstücke sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Dehnungsleisten bestehend aus:

Abdeckbleche:

Materialdicke: 0,7 mm

Zuschnitt: ........ mm

Abkantung: ........ Stk.

Haltebleche:  
Materialdicke: 1,0 mm

Zuschnitt: ........ mm

Abkantung: ........ Stk.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.6 Zulage für Falzfreistellung**

Zulage zur Hauptposition für Falzfreistellung.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.7 Zulage gerundete Schare**

Zulage zur Hauptposition für die Herstellung und den Einbau von gerundeten Scharen.

Radius: konkav ............ mm

Radius: konvex ............ mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.8 Zulage konische Schare**

Zulage zur Hauptposition für die Herstellung und den Einbau von konischen Scharen.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.9 Zulage Langschiebehafte**

Zulage zur Hauptposition für die Ausführung   
mit PREFA Winkellangschiebehaften,   
Scharenlänge bis 15 m,   
max Bandbreite 500 mm.   
Bei Scharlängen über 12 m bis maximal 15 m  
sind neben Winkelfesthafte (Festhaftbereich)   
ausschließlich Langschiebehaften zu verwenden.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.10 Zulage zur Hauptposition für erhöhte Hafteranzahl**

Zulage zur Hauptposition für eine erhöhte Anzahl  
von PREFA Winkel-Festhaften und  
PREFA Winkel-Schiebehaften  
im Bereich von dachparallelen PV-Anlagen  
auf den Falz geklemmt montiert.  
Die Art und die Anzahl der Befestigung richtet sich nach den Objektanforderungen und der statischen Berechnung.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.11 Zulage Traufabschlüsse**

Zulage zur Hauptposition für die Herstellung   
von Falzverbindungen an Traufen.  
Ausführung gemäß aktuell gültigen Klempnerfachregeln.  
  
Ausführung: stehend runder Falz,  
 stehend gerader Falz,

stehend schräger Falz,  
 schwäbischer Traufabschluss

gewählte Ausführung: stehend runder Falz

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.12 Zulage Abdichten der Falze**

Zulage für das Aufbringen von PREFA Falzgel   
in die Falze im Dachneigungsbereich 3° bis < 7°.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.13 Zulage Bündnerfalz**

Zulage zur Hauptposition für die Herstellung des Bündnerfalzes   
an aufgehenden Bauteilen einschließlich Rückkantung.

Aufstellhöhe: ..... mm

Achsmaß: 580 mm: 1,72 Stk/m,  
 530 mm: 1,89 Stk/m,

430 mm: 2.33 Stk/m

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.14 Zulage Querfalz**

Zulage für das Herstellen von Querfälzen,

Dachneigung: Art der Quernähte:

> 25° Einfacher Querfalz

> 10° Einfacher Querfalz mit Zusatzfalz

> 7° Doppelter Querfalz (ohne Dichteinlage)

< 7° Wasserdichte Ausführung

(Doppelter Querfalz mit Dichteinlage)

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.15 Zulage Schrägschnitte**

Zulage für die Herstellung von Schrägschnitten an schräg verlaufenden Dachgeometrien (schräge Traufe, Ortgang, etc.)

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.16 PREFA Lochblech zur Be- und Entlüftung**

Liefern und Montieren von PREFA Lochblech

mit Rundlochung, zur Be- und Entlüftung,

einschließlich Befestigungsmaterial.

Zuschnitt: 125mm

Abkantung: 2Stk

Materialdicke: 0,70 mm

Material: Aluminium

Rundlochung: Ø 5 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.17 Traufblech aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Traufblech   
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungsmaterial.

Materialdicke: mind. 0,7 mm

Zuschnitt: bis 400 mm

Abkantung: bis 5 Stk.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.18 Zulage für Vorstoßblech**

Zulage für Vorstoßblech aus

aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungsmaterial.

Materialdicke: mind. 0,8 mm bis 1,0 mm

Zuschnitt: bis 333 mm

Abkantung: bis 5 Stk.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.19 Zulage Traufe gerundete (in Segmenten)**

Zulage für den Mehraufwand bei der Ausbildung  
einer gerundeten Traufe (in Segmenten).

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.20 Dachübergang (Mansarde)**

Ausbildung eines Dachüberganges   
vom steileren Dachbereich, z.B. Mansarde,   
zum flachgeneigten Dachbereich,  
einschließlich Befestigungsmaterial, Vorstoßblech,  
Traufausbildung, sowie Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Dachübergang von ....° auf ....°

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.21 Dachknick**

Ausbildung eines Dachknickes   
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungsmaterial, Vorstoßblech,  
Traufausbildung, und Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Dachübergang von ....° auf ....°  
  
Ausführung: - Quetschfalte  
 - Überggangsblech  
gewählte Ausführung: .......................

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.22 PREFA Sicherheitskehle**

Liefern und Montieren von PREFA Sicherheitskehlen   
mit Zusatzfalz, einschließlich Befestigungsmaterial  
und Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung,  
inkl. An- und Abschlüsse.  
Die Einzelstücke sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: 708 mm

Abkantung: 7 Stk.  
Länge: 3000 mm

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.23 Kehlenausbildung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Kehlblechen  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungsmaterial,   
Aufbringen einer Lage Unterdeckbahn als zusätzliche Rückstausicherung  
und Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung,  
inkl. An- und Abschlüsse.   
Die Einzelstücke sind dehnungsgerecht zu verbinden.  
Ausführung gemäß aktuell gültigen Klempnerfachregeln.

Zuschnitt: ..... mm

Abkantung: 7 Stk.

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.24 Kehlausbildung vertieft aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren einer vertieften Kehle   
als Kehlrinne aus PREFA Farbaluminiumband,  
auf vorhandener, tiefergelegten Unterkonstruktion,  
einschließlich Befestigungsmaterial, Haftstreifen, Aufbringen einer Lage Unterdeckbahn als zusätzliche Rückstausicherung  
und Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung,  
inkl. An- und Abschlüsse.   
Die Einzelstücke sind dehnungsgerecht zu verbinden.  
Ausführung gemäß aktuell gültigen Klempnerfachregeln.

Zuschnitt: 500mm,

Abkantung: bis 5 Stk.

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.25 Kehlenausbildung (Kurvenkehlen)**

Liefern und Montieren einer runden bzw. gefalteten Kehlenausbildung  
bei Rundgauben aus PREFA Farbaluminiumband.  
einschließlich Befestigungsmaterial,   
Aufbringen einer Lage Unterdeckbahn als zusätzliche Rückstausicherung  
und Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung,  
inkl. An- und Abschlüsse.  
.Die Einzelstücke sind dehnungsgerecht zu verbinden.  
Ausführung gemäß aktuell gültigen Klempnerfachregeln.

Gaubenbreite: .... mm

Stichhöhe: .... mm

Hauptdachneigung: .... °

Materialdicke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.26 Kehlensattel**

Liefern und Montieren eines Kehlsattels  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Materialdicke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.27 Gefällesprung unbelüftet**

Ausbildung von Gefällesprung unbelüftet mit Bündnerfalz bzw. umgelegten Falz,  
zur Sicherung der thermisch bedingten  
Längenänderung der Scharen, mit Vorstoßblech,  
auf vorhandener Unterkonstruktion.

Die Fälze der unteren Scharen sind am oberen Ende   
als Bündnerfalz einschließlich Rückkantung auszuführen,  
einschließlich Befestigungsmaterial, Traufenausbildung sowie Anschlüsse an Grate, Kehlen, Ortgänge, Wände etc.

Ausführung gemäß aktuell gültigen Klempnerfachregeln.

Ausführungsvarianten:  
- Bündnerfalz

- umgelegter Falz  
gewählte Variante: **...............**

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.28 Gefällesprung unbelüftet (mit Aufschiebling)**

Ausbildung Gefällesprung unbelüftet mit Bündnerfalz  
bzw. umgelegten Falz und Aufschiebling,  
zur Sicherung der thermisch bedingten  
Längenänderung der Scharen, mit Vorstoßblech,  
auf vorhandener Unterkonstruktion.

Die Fälze der unteren Scharen sind am oberen Ende   
als Bündnerfalz einschließlich Rückkantung auszuführen,  
einschließlich Befestigungsmaterial, Traufenausbildung,  
Quetschfalte, sowie Anschlüsse an Grate, Kehlen, Ortgänge, Wände etc.

Ausführung gemäß aktuell gültigen Klempnerfachregeln.  
Ausführungsvarianten:  
- Bündnerfalz

- umgelegter Falz  
gewählte Variante: **...............**

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.29 Gefällesprung belüftet**

Ausbildung von Gefällesprung befüftet,   
mit Bündnerfalz bzw. umgelegten Falz,   
zur Sicherung der thermisch bedingten Längenänderung der Scharen,

auf vorhandener Unterkonstruktion.

Die Fälze der unteren Scharen sind am oberen Ende aufzustellen und mit einer Rückkantung auszuführen,   
einschließlich Befestigungsmaterial, Traufenausbildung,  
Quetschfalte, Lochblech, sowie Anschlüsse an Grate, Kehlen, Ortgänge, Wände etc.

Ausführung gemäß aktuell gültigen Klempnerfachregeln.  
Ausführungsvarianten:  
- Bündnerfalz

- umgelegter Falz  
gewählte Variante: **...............**

Lochblech:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk.

Materialdicke: 0,7 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.30 Ortgangstreifen aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Ortgangstreifen   
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungsmaterial, Haftstreifen   
und Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung,  
inkl. An- und Abschlüsse.   
Die Schare sind am Ortgang aufzustellen und   
mit dem Ortgangstreifen zu verfalzen.   
Die Einzelstücke sind dehnungsgerecht zu verbinden.  
Ausführung gemäß aktuell gültigen Klempnerfachregeln.

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialdicke: 0,70 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialdicke: mind. 1,0 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.31 Ortgangausbildung vertieft aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren einer vertieften Ortgangausbildung  
als Ortgangrinne aus PREFA Farbaluminiumband,  
auf vorhandener, tiefergelegten Unterkonstruktion,  
einschließlich Befestigungsmaterial, Haftstreifen, Aufbringen einer Lage Unterdeckbahn als zusätzliche Rückstausicherung  
und Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung,  
inkl. An- und Abschlüsse.  
Die Einzelstücke sind dehnungsgerecht zu verbinden.  
Ausführung gemäß aktuell gültigen Klempnerfachregeln.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: wie Hauptposition

Vertiefter Ortgang:

Zuschnitt: .............. mm

Abkantung: ......... Stk

Materialdicke: 0,70 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialdicke: mind. 1,0 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.32 Ortgangausbildung mit Winkel- oder Doppelstehfalz**

Liefern und Montieren von Ortgangbekleidung   
mit Winkel- oder Doppelstehfalz   
aus PREFA Farbaluminiumband,  
auf vorhandener Unterkonstruktion,  
einschließlich Befestigungsmittel (Hafte, Rillennägel),  
Haftstreifen, Traufausbildung, Rückkantung  
und Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung,  
inkl. An- und Abschlüsse.  
Die einzelnen Schare sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: wie Hauptposition

Ortgang:

Ansichtshöhe: .............. mm

Achsmaß der Schare: ............ mm

Materialdicke: 0,70 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialdicke: mind. 1,0 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.33 Zulage Ortgangausbildung gerundet**

Zulage zur Position Ortgangausbildung für den Mehraufwand  
bei gerundetem Ortgang (in Segmenten).  
  
Ausführung: - Glattblech  
 - Stehfalz   
gewählte Ausführung: ....................

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.34 First- /Gratausbildung, belüftet**

Liefern und Montieren einer Sattelfirstausbildung

mit Entlüftung,   
aus PREFA Farbaluminiumband,  
auf vorhandener Unterkonstruktion.  
Die Schare (beidseitig) sind aufzustellen und   
die Fälze als Bündnerfalz auszuführen, einschließlich Rückkantung.  
Das Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung,  
inkl. An- und Abschlüsse ist einzukalkulieren.

Die Einzelstücke sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Haftstreifen(x 2):

Materialstärke: mind. 1,0 mm

Zuschnitt: bis 200 mm

Abkantung: 2 Stk.

Abdeckung:

Materialstärke: 0,7 mm

Zuschnitt: bis 700 mm

Abkantung: bis 7 Stk.

Lochblech:   
Rundlochung Ø 5 mm

Materialstärke: 0,7 mm

Zuschnitt: bis 250 mm

Abkantung: bis 4 Stk.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.35 First- /Gratausbildung unbelüftet (mit Holzprofilleiste und Abdeckprofil)**

Liefern und Montieren von First- /Gratausbildungen unbelüftet, mit Holzprofilleiste und Abdeckprofil aus PREFA Farbaluminiumband.  
Die Scharen sind beidseitig aufzustellen und mit einer Rückkantung zu versehen, einschließlich Haftstreilen und Einhängen der Gratabdeckung.  
Das Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung,  
inkl. An- und Abschlüsse ist einzukalkulieren.   
Die aktuell gültigen Klempnerfachregeln sind zu berücksichtigen.  
  
**Hinweis für Dächer mit belüfteten Dachkonstruktionen:  
Die Lattung der Belüftungsebene ist am Grat ausreichend zurückzuschneiden, um eine Belüftung zum First zu gewährleisten. Ausführung gemäß Vorgabe des Architekten.**  
Gratabdeckung:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.36 Ausbildung einer Kegelspitze**

Liefern und Montieren einer Kegelspitze  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungsmaterial, Lochblech  
und Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Radius: ........

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.37 Pultdachabschluss, belüftet**

Liefern und Montieren von Pultdachabschluss, belüftet,  
aus PREFA Farbaluminiumband   
einschließlich Befestigungsmaterial und   
Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.   
Die Einzelstücke sind dehnungsgerecht zu verbinden.  
Ausführung gemäß aktuell gültigen Klempnerfachregeln.  
Ausführungsvarianten:  
- Bündnerfalz

- umgelegter Falz  
gewählte Variante: **...............**

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: wie Hauptposition

Traufstreifen:

Materialstärke: mind. 1,0 mm

Zuschnitt: bis 200 mm

Abkantung: 4 Stk.

Abdeckprofil:

Materialstärke: 0,7 mm

Zuschnitt: bis 500 mm

Abkantung: 6 Stk.

Lochblech: Rundlochung Ø 5 mm

Materialstärke: 0,7 mm

Zuschnitt: 150 mm

Abkantung: 1 Stk.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.38 Ausbildung eines Pyramiedenabschluss**

Liefern und Montieren eines Pyramiedenabschlusses  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungsmaterial, Lochblech,  
und Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung.

Abmessung: ........... x ........... mm

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.39 Seitlicher Wandanschluss**

Liefern und Montieren von seitlichen Wandanschlüssen (Hochkantung), einschließlich Rückkantung Befestigungsmaterial   
Die Einzelstücke sind dehnungsgerecht zu verbinden.  
Ausführung gemäß aktuell gültigen Klempnerfachregeln.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.40 Wandanschuss aus PREFA Farbaluminiumband, belüftet**

Liefern und Montieren von Wandanschluss mit Entlüftung  
auf vorhandener Unterkonstruktion   
aus PREFA Farbaluminiumband,

einschließlich Haftstreifen, Lochblech und Befestigungsmaterial  
sowie aller An- und Abschlüsse.  
Die Fälze der darunter liegenden Stehfalzeindeckung  
sind im Anschlussbereich als Bündnerfalz auszuführen,   
einschließlich Rückkantung.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: wie Hauptposition

Haftstreifen:

Materialstärke: mind. 1 mm

Zuschnitt: bis 200 mm

Abkantung: 2 Stk.

Abdeckung:

Materialstärke: 0,7 mm

Zuschnitt: bis 500 mm

Abkantung: 4 Stk.

Lochblech: Rundlochung Ø 5 mm

Materialstärke: 0,7 mm

Zuschnitt: bis 150 mm

Abkantung: bis 2 Stk.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.41 Kappleiste**

Liefern und Montieren von Kappleisten  
aus PREFA Farbaluminiumband,

einschließlich Befestigungsmaterial   
(wenn erforderlich Dübelbefestigung)  
sowie Abdichten mit einer dauerelastischer Dichtungsmasse   
und Einlegen von Distanzhaltern bei Vollwärmeschutz.  
Die Einzelstücke sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: bis 6 Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.42 PREFA Froschmaullukenhaube**

Liefern und Montieren von PREFA Froschmaullukenhauben  
für die Be- und Entlüftung der Belüftungsebene,

mit tiefgezogenem Oberteil und Perforierung.   
Einbau mittels Klebeverbindung (PREFA Spezialkleber) oder Nieten,  
einschließlich Ausschneiden der erforderlichen Öffnungen  
aus der Dacheindeckung und Schalung sowie   
Aufbörteln der Metalleindeckung.   
Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Mindestdachneigung: ab 12°

Materialdicke: 1,20 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Lüftungsquerschnitt: ca. 30 cm²

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.43 PREFA Klebeeinfassung für Falzdächer**

Liefern und Montieren von PREFA Klebeeinfassungen für Rohrdurchführungen,  
einschließlich Ausschneiden der erforderlichen Öffnungen  
aus der Dacheindeckung und Schalung   
sowie Aufbörteln der Metalleindeckung.   
Aufmontieren der Klebeeinfassungen mittels   
PREFA Spezialkleber auf die Dacheindeckung.   
Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Dachneigung: 3° - 52°

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Rohrdurchführungen:

50 mm bis 65 mm Ø

80 mm bis120 mm Ø

120 mm bis 170 mm Ø

170 mm bis 210 mm Ø  
gewählte Größe: ........................ Ø

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.44 Einfassung, gefalzt, aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Einfassungen, gefalzt, mit Abdeckung

für Lüftungsrohre, Antennen etc.

aus PREFA Farbaluminiumband

Blechdicke: ....0,7 mm

Länge: ........ mm

Breite: ........ mm

Höhe: ........ mm (mind. 150 mm)

Aus den Scharen der Dacheindeckung werden   
die Durchdringungen entsprechend ausgeschnitten   
und anschließend umlaufend nach innen gebördelt.   
Der Umschlag der Einfassung wird mit der Schare  
verfalzt und nach unten flachanliegend

(evtl. mit Dichtbandeinlage) eingefalzt.

Die Einfassung besteht aus einem Zylinder, mind. 100 mm lang  
und einem Kegelstumpf, mind. 150 mm lang.

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.45 PREFA Entlüftungsrohr**

Liefern und Montieren von PREFA Entlüftungsrohr mit Abdeckhut,  
einschließlich Einbau in die Einfassungsplatte und Abdichten der Rohrrosette.   
Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Gesamthöhe: 380 mm

Durchmesser: 100 mm Ø, 120 mm Ø

Materialdicke: 1,00 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.46 PREFA Faltmanschette**

Liefern und Montieren von PREFA Faltmanschetten

aus dauerelastischen EPDM   
zur Einbindung von runden Dachdurchführungen im Unterdach.  
Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Durchmesser: 100 - 130 mm Ø

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.47 PREFA Dachlukendeckel**

Liefern und Montieren von PREFA Dachlukendeckel   
für Kalt- und Dachbodenräume, mit Doppelstegplatte,  
Beschläge und Holzrahmen,   
einschließlich Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung,  
Ausschneiden der Durchstiegsöffnung aus der Vollschalung  
sowie Befestigen des Holzrahmens.   
Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Dachlukendeckel:

Größe: 600 x 600 mm Nennmaß

Dachneigung: ab 12°, Dachneigungen unter 12° sind mit einem konischen Holzrahmen auszugleichen.

Holzrahmen:

Größe: 595 x 595 mm Innenmaß

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.48 PREFA Dachflächenfenstereinfassung für Stehfalz**

Liefern und Montieren von PREFA Dachflächenfenstereinfassungen  
aus PREFA Farbaluminiumband, bestehend aus   
Seitenteilen für Stehfalzeindeckung (seitlich auslaufend),  
Brustblech und Nackenblech,   
einschließlich aller Anschlüsse an die wasserführende Ebene  
sowie Einbinden in die Längs- und Querfälze der PREFA Dacheindeckung.   
Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Fenster: mit Wärmedämmrahmen

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Standard Größen: 55x78-99, 66x98-140, 78x98-140, 78x160-180, 94x98-140, 94x160-180, 114x118-140, 114x160-180, 134x98-140, 134x160-180  
  
gewählte Größe: **.......................**  
Fenster-Hersteller: **.......................**   
Typenbezeichnung: **.......................**

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.49 Zulage Zwischenstück bei Fenster neben- / übereinander**

Zulage zur Vorposition für das Liefern und Montieren  
eines Zwischenstückes bei Anordnung der Fenster  
nebeneinander / übereinander  
aus PREFA Farbaluminiumband.

Anordnung: **.....................**

Blendrahmenabstand: **.............. mm**Fenstertyp/Größe: **.....................**

Die Vorgaben des Fensterherstellers sind zu beachten!

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.50 Kamin-, Entlüftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachflächenfenstereinfassung**

Liefern und Montieren von Kamin-, Entlüftungsschacht-,  
Lichtkuppel- oder Dachflächenfenstereinfassungen   
aus PREFA Farbaluminiumband, bestehend aus  
Seitenteilen, Brustblech und Nackenblech,   
einschließlich Einbinden in die Längs- und Querfälze.

Bei Durchdringungen mit einer Breite > 1,0 m ist ein  
Gefällekeil (Sattel) im Nackenbereich herzustellen.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Größe: .... x ....mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.51 Kamin-, Entlüftungsschacht-, Lichtkuppel- oder Dachflächenfenstereinfassung**

Liefern und Montieren von Kamin-, Entlüftungsschacht-,  
Lichtkuppel- oder Dachflächenfenstereinfassungen  
aus PREFA Farbaluminiumband, bestehend aus   
Seitenteilen, Brustblech und Nackenblech,  
einschließlich Einbinden in die Längs- und Querfälze.

Bei Durchdringungen mit einer Breite > 1,0 m ist ein  
Gefällekeil (Sattel) im Nackenbereich herzustellen.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.52 Kamin- und Entlüftungsschachtbekleidung**

Liefern und Montieren von Kamin- und

Entlüftungsschachtbekleidungen   
aus PREFA Farbaluminiumband.   
Anfertigung der Bekleidungen in gefalzter Ausführung  
nach örtlichem Aufmaß bis zur Unterkante der Einmündung.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: 0,70 mm

Größe: **.... x .... x .....**mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.53 Kamin- und Entlüftungsschachtbekleidung**

Liefern und Montieren von Kamin- und

Entlüftungsschachtbekleidungen  
aus PREFA Farbaluminiumband.   
Anfertigung der Bekleidungen in gefalzter Ausführung  
nach örtlichem Aufmaß bis zur Unterkante der Einmündung.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialstärke: 0,70 mm

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.54 Kaminkopfabdeckung**

Liefern und Montieren von Kaminkopfabdeckungen

aus PREFA Farbaluminiumband,

Farbe: wie Hauptposition,

Materialqualität: wie Hauptposition,

Materialstärke: 0,70 mm,

Größe: ............ x ............ mm,

inkl. Ausschneiden, Aufbördeln und Abdichten der Öffnungen.

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.55 PREFA Kaminhut**

Liefern und Montieren von PREFA Kaminhut,

einschließlich Kaminstreben und Niro-Schrauben.

Materialdicke: 2 mm

Material: Aluminium

Farbe: wie Hauptposition

Standard Größen: 700 x 700 mm, 800 x 800 mm, 1000 x 700 mm, 1100 x 800 mm, 1500 x 800 mm

gewählte Größe: .... x .... mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.56 PREFA Laufsteganlage für Stehfalz**

Liefern und Montieren von PREFA Laufsteganlage,  
zum Aufklemmen auf den Doppelstehfalz,  
einschließlich Befestigungsmaterial.   
Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Laufstegstütze: 250 mm (Stützenabstand max. 900 mm), verstellbar für Dachneigungen von 5°-55°

Laufsteg: 250 x 600/800/1200 mm, mit Befestigungsmaterial und Verbinder für Laufstege.

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.57 PREFA Laufstegstützen für Stehfalz (Dachtritte)**

Liefern und Montieren von PREFA Laufstegstützen als Dachtritte,  
zum Aufklemmen auf den Doppelstehfalz,  
einschließlich Befestigungsmaterial.   
Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Laufstegstütze: 2 Stk. 250 mm (Stützenabstand max. 900 mm), verstellbar für Dachneigungen von 5°-55°.

Laufsteg: 250 x 600/800 mm mit Befestigungsmaterial.

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.58 PREFA Schneefangeinrichtung für Stehfalz, 2 Durchzüge**

Liefern und Montieren von PREFA Schneefangeinrichtungen  
für PREFA Stehfalzeindeckungen.   
Die Anzahl und Anordnung der Schneefangreihen erfolgt nach statischer Berechnung.  
Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Sailerklemme: doppelt für zwei Durchzüge,   
 auf jeden Falz,

Rohrdurchzug: 28 mm Ø

Verbindungsmuffe: 28 mm Ø innen, 100 mm lang

Material: Aluminium

Legierung: AlMgSi0,5

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.59 PREFA Schneefangeinrichtung für Stehfalz, 1 Durchzug**

Liefern und Montieren von PREFA Schneefangeinrichtungen  
für PREFA Stehfalzeindeckungen.   
Die Anzahl und Anordnung der Schneefangreihen erfolgt nach statischer Berechnung.  
Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Sailerklemme: einfach für einen Durchzug,  
 auf jeden Falz,

Rohrdurchzug: 28 mm Ø

Verbindungsmuffe: 28 mm Ø innen, 100 mm lang

Material: Aluminium

Legierung: AlMgSi0,5

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.60 Zulage Schneefangeinrichtung für Schrägfälze, 1 Durchzug**

Zulage auf die Schneefangeinrichtung für eine schräge Ausbildung.

Sailerklemme: mit Langloch für Schrägfälze, 1 Durchzug,  
 auf jeden Falz,

Rohrdurchzug: 28 mm Ø

Verbindungsmuffe: 28 mm Ø innen, 100 mm lang

Material: Aluminium

Legierung: AlMgSi0,5

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.61 Zulage Schneefangeinrichtung für PREFA Eisfänger**

Zulage für PREFA Eisfänger   
für die Schneefangeinrichtung, 2 Stk/Schar.

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.62 PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B für Falzdächer**

Liefern und Montieren von PREFA Sicherheitsdachhaken  
SDH-INDUSTRY-31-PREFA als Absturzsicherung,  
geprüft nach EN 517 B, zulässig für zwei Personen,  
zum Aufklemmen auf den Doppelstehfalz.   
Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Die Anordnung und Auslegung der Sicherheitsdachhaken erfolgt nach den Richtlinien der Unfallverhütungsvorschrift des jeweiligen Landes, bzw. nach den gestellten Anforderungen des Gebäudes.

Material: Alu/Edelstahl

Farbe: Alu blank/Edelstahl

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.63 PREFA Montagesystem PS.13**

Liefern und Montieren des PREFA Montagesystems PS.13

dachparallel, auf vorhandener Unterkonstruktion.

Das PS. 13 Montagesystem ist an die regionalen Wind- und Schneelasten anzupassen.

Eine geplante PV-Anlage bzw. Solar-Anlage ist auf der Dachfläche so anzuordnen,

dass die Wirksamkeit des Schneefanges nicht beeinträchtigt wird!

PREFA Montagesystem bestehend aus:

xxx Stk ... Solarhalter PREFALZ Vario

xxx Stk ... PREFA Solarhalter Sunny

xxx Stk ... PREFA Spezialklebeset

xxx Stk ... PREFA Profilschiene

xxx Stk ... PREFA Profilschienenverbinder

xxx Stk ... PREFA Profilschienenverbinder

xxx Stk ... PREFA Kabelclip

xxx Stk ... PREFA Modulanbindung Mittelklemme 30-50mm

xxx Stk ... PREFA Modulanbindung Endklemme 30-50mm

xxx Stk ... PREFA Kreuz/Erdungsklemme

xxx Stk ... PREFA Modulabsturzsicherung

xxx Stk ... PREFA Profilschienenanbindung

xxx Stk ... PREFA Solarluke

Die PREFA Verlegerichtlinien sowie die Verlegerichtlinien der Modulhersteller sind einzuhalten.

**0,000 psch** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.64 PREFA Solarluke**

Liefern und Montieren von PREFA Solarluken zur fachgerechten Einführung von PV-Leitungen bei PREFA Dächern, einschließlich PREFA Spezialkleber zur Einbindung in die Dacheindeckung.

PREFA Solarluke:

inkl. Rohrmanschette und Montageschablone

Durchführungen: 2 x 10mm, 1 x 32-35mm

Innendurchmesser: 26,5mm

Außendurchmesser: 32,8mm

Farbe: Standard nach gültiger PREFA Farbkarte

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.65 Gesimsabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Gesimsabdeckungen  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Haftstreifen und Befestigungsmaterial,   
inkl. aller Ecken, An- und Abschlüsse.   
Die Einzelstücke sind dehnungsgerecht zu verbinden.  
Ausführung gemäß aktuell gültigen Klempnerfachregeln.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.66 Winkelsaumabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Winkelsaumabdeckungen  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Traufblech, Traufenausbildung und Befestigungsmaterial,   
inkl. aller Ecken, An- und Abschlüsse.   
Die Einzelstücke sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.67 Attikaabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Attikaabdeckung  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Haftstreifen, Befestigungsmaterial und Dichtmittel,   
inkl. aller Ecken, An- und Abschlüsse.   
Die Einzelstücke sind dehnungsgerecht zu verbinden.  
Ausführung gemäß aktuell gültigen Klempnerfachregeln.

Attikaabdeckung:

Zuschnitt: .... mm

Abkantungen: .... Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Haftstreifen:

Materialstärke: mind. 1 mm

Zuschnitt: ....... mm

Abkantung: 2 Stk.

Mögliche Verbindungsarten:   
Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder  
Unterlagswellblech inkl. Stoßverbinder

gewählte Ausführung: .................

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.68 Attikaabdeckung mit Entlüftung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen mit Entlüftung,  
aus PREFA Farbaluminiumband,   
einschließlich Haftstreifen, Befestigungsmaterial und Dichtmittel,   
inkl. aller Ecken, An- und Abschlüsse.   
Die Einzelstücke sind dehnungsgerecht zu verbinden.  
Die Fälze der unteren Scharen sind am oberen Ende als  
Bündnerfalz auszuführen, einschließlich Rückkantung.  
Ausführung gemäß aktuell gültigen Klempnerfachregeln.

Attikaabdeckung:

Zuschnitt: .... mm

Abkantungen: .... Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Haftstreifen:

Materialstärke: mind. 1 mm

Zuschnitt: ....... mm

Abkantung: 2 Stk.

Lochblech: Rundlochung Ø 5 mm

Materialstärke: 0,7 mm

Zuschnitt: ......... mm

Abkantung: bis 2 Stk.

Mögliche Verbindungsarten:   
Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder  
Unterlagswellblech inkl. Stoßverbinder

gewählte Ausführung: .................

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.69 Zulage Attika in Segmenten**

Zulage zur Vorposition Attika für den Mehraufwand   
bei einer Ausführung der Attika in Segmenten.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.70 Zulage Attika gerundet**

Zulage zur Vorpostion Attika für den Mehraufwand   
bei einer gerundeten Ausführung der Attika.

Radius: .....................

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.08.71 Wandbekleidung**

Liefern und Montieren von Wandbekleidungen,  
in Winkelstehfalz / Doppelstehfalz,   
einschließlich Anarbeiten an die PREFA Dacheindeckung  
sowie aller Ecken, An- und Abschlüsse.

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe:wie Hauptposition  
Bandbreite: max. 600 mm

Verlegerichtung: horizontal / vertikal  
gewählte Verlegerichtung: ..................

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Untertitel 01.01.08 PREFALZ Doppelstehfalz GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Untertitel 01.01.09 PREFA Dachentwässerung**

**ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN**

***Vorwort***

*Die PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden bietet einen umfangreichen Ausschreibungsservice. Wir unterstützen Architekten und Planer kostenlos bei der Erstellung komplexer Leistungsbeschreibungen und stellen darüber hinaus Ausschreibungstextvorlagen in Form von Worddateien (\*.docx) sowie im Format GAEB 2000 (\*.x81) zur Verfügung.*

*Bei der Erstellung der vorliegenden Leistungsbeschreibung berücksichtigen wir den derzeit gültigen, aktuellen Stand der Technik und Produktentwicklung.*

*Mit der Nutzung dieser Services, eben durch die Verarbeitung, Verbreitung erstellter, eingefügter bzw. ergänzter Angaben und Informationen in Leistungsbeschreibungen, stimmen Sie nachfolgenden Bedingungen ausdrücklich zu.*

*Die Nutzung des Ausschreibungsservice, sowie die im Zusammenhang damit zur Verfügung gestellten Unterlagen (etwa Verlegerichtlinien) stellen keine vertragliche oder vertragsähnliche Leistung unsererseits dar; eine Haftung für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art wird -soweit gesetzlich zulässig- ausdrücklich ausgeschlossen.*

*PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden übernimmt für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen keine Gewährleistung, ebenso nicht für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen. Der Planer hat alle Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Positionen sind vom Planer und ggfs. auch vom ausführenden Handwerker ("Bieter") auf Durchführbarkeit zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.  
  
Bildliche Darstellungen sind keine Planungsdetails und dienen nur als beispielhafte Darstellung und Hilfestellung. Diese können vom Architekten / Planer bei Bedarf entfernt werden.*

Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis zugrunde:

* ...........................................
* ...........................................
* ...........................................

**Technische Vorbemerkungen**

1. Grundlage für die Ausführung der beschriebenen Leistung sind die Verlege- und Montagehinweise der PREFA Aluminiumprodukte GmbH sowie die national geltenden Gesetze, Vorschriften, Fachregeln und Normen.
2. Alle Positionen sind gesamtpreisbildend und werden mit GP ausgegeben. Kontrollieren Sie gegebenenfalls alle Bedarfspositionen, Wahlpositionen und Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir den Datenaustausch über GAEB (90/ 2000/ XML) oder den Export: ‘Digitale Angebotsanforderung‘ da Textexport-Dateien nicht reimportiert werden können. Diese Anwendung ist nach dem Datenaustauschstandard GAEB XML 3.1 zertifiziert.
3. Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- und Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen. Abrechnung erfolgt nach bauseitigem Aufmaß.
4. Vor Angebotsabgabe sind eine Baustellenbesichtigung durchzuführen; die baulichen und technischen Gegebenheiten mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden. Bei einer Sanierung ist die vor Ort Prüfung des vorhandenen Dachaufbaues, bzw. der allgemeinen Situation erforderlich.
5. Wenn diese Leistungsbeschreibung eine Alternative zu einem bestehenden Leistungsverzeichnis ist, gelten die Vorbedingungen des Hauptangebotes unverändert weiter.
6. Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist mittels Nachweises der Entsorgungsstellen zu belegen. Dies gilt sowohl für die beim Rückbau als auch beim Einbau anfallenden Wert- und Reststoffe. Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
7. Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind nicht enthalten bzw. berücksichtigt.
8. Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen.
9. Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht selbstständig vergütet werden.

**01.01.09.1 PREFA Vogelschutzgitter zur Be- und Entlüftung**

Liefern und Montieren von PREFA Vogelschutzgitter  
mit Rundlochung, zur Be- und Entlüftung sowie  
zum Vogelschutz der Belüftungsebene,  
einschließlich Befestigungsmaterial.

Zuschnitt: 125 mm

Abkantung: nach Erfordernis

Länge: 2000 mm

Materialdicke: 0,70 mm

Material: Aluminium

Rundlochung: Ø 5 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.2 PREFA Lochblech zur Be- und Entlüftung**

Liefern und Montieren von PREFA Lochblech  
mit Rundlochung, zur Be- und Entlüftung sowie  
zum Vogelschutz der Belüftungsebene,  
einschließlich Befestigungsmaterial.

Zuschnitt: .... mm

Materialdicke: 0,70 mm

Material: Aluminium

Abkantung: nach Erfordernis

Rundlochung: Ø 5 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.3 PREFA Einlaufblech Standard**

Liefern und Montieren von PREFA Einlaufblechen  
werkseitig zweifach vorgekantet  
einschließlich Befestigungsmaterial,  
konisch gekantet, dem Rinnengefälle angepasst.  
Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 230 x 2000 mm

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualität: Aluminium

Legierung: AlMn1Mg0,5

Oberfläche: Zweischichteinbrennlackierung

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.4 Einlaufblech aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Einlaufblechen  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungsmaterial,  
konisch gekantet, dem Rinnengefälle angepasst.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialstärke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.5 Tropfblech (Unterdach) aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Tropfblech (Unterdach)  
aus PREFA Farbaluminiumband zum Einbau  
als traufseitiger Abschluss des Unterdaches  
für belüftete Dachkonstruktionen,  
einschließlich Befestigungsmaterial.

Zuschnitt: .... mm,

Abkantung: .... Stk

Materialdicke: 0,70 mm

Material: Aluminium

Legierung: AlMn1Mg0,5

Oberfläche: Zweischichteinbrennlackierung

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.6 PREFA Dachrinne, halbrund, 250mm**

Liefern und Montieren von PREFA Dachrinnen,  
halbrund mit Außenwulst und Innenumbug, im Gefälle.  
Die Rinnenhaken auf jedem Sparren einlassen oder  
auf Traufbohle (min. 30 mm dick) montieren,  
einschließlich PREFA Patentnieten und Klebemittel.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialdicke: 0,70 mm

Zuschnitt: 250 mm (8-teilig)

Standardlänge: 5000 mm, 3000 mm

Material: Aluminium

Legierung: EN AW-5010

Oberfläche: Einbrennlackierung, **P.10 oder Polyester**

Außenseite: Schutzfolie

Farbe: **........**

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rinnenhaken: Feder-Feder

Materialqualität: EN AW-6060

Oberfläche: pulverbeschichtet

Farbe: wie Rinne

Größe: 250/23 x 7

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten  
Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine  
Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.7 PREFA Dachrinne, halbrund, 280mm**

Liefern und Montieren von PREFA Dachrinnen,  
halbrund mit Außenwulst und Innenumbug, im Gefälle.  
Die Rinnenhaken auf jedem Sparren einlassen oder  
auf Traufbohle (min. 30 mm dick) montieren,  
einschließlich PREFA Patentnieten und Klebemittel.  
Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialdicke: 0,70 mm

Zuschnitt: 280 mm (7-teilig)

Standardlänge: 5000 mm, 3000 mm

Material: Aluminium

Legierung: EN AW-5010

Oberfläche: Einbrennlackierung, **P.10 oder Polyester**

Außenseite: Schutzfolie

Farbe: **........**

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rinnenhaken: Feder-Feder

Materialqualität: EN AW-6060

Oberfläche: pulverbeschichtet

Farbe: wie Rinne

Größe: 280/28 x 7

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten  
Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine  
Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.8 PREFA Dachrinne, halbrund, 333mm**

Liefern und Montieren von PREFA Dachrinnen,  
halbrund mit Außenwulst und Innenumbug, im Gefälle.  
Die Rinnenhaken auf jedem Sparren einlassen oder  
auf Traufbohle (min. 30 mm dick) montieren,  
einschließlich PREFA Patentnieten und Klebemittel.  
Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialdicke: 0,70 mm

Zuschnitt: 333 mm (6-teilig)

Standardlänge: 5000 mm, 3000 mm

Material: Aluminium

Legierung: EN AW-5010

Oberfläche: Einbrennlackierung, **P.10 oder Polyester**

Außenseite: Schutzfolie

Farbe: **...........**

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rinnenhaken: Feder-Feder

Materialqualität: EN AW-6060

Oberfläche: pulverbeschichtet

Farbe: wie Rinne

Größe: 333/28 x 7

Rinnenhaken hochkant: Feder-Feder

Materialqualität: EN AW-6060

Oberfläche: pulverbeschichtet

Farbe: wie Rinne

Größe: 333/23 x 7

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten  
Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine  
Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.9 PREFA Dachrinne, halbrund, 400mm**

Liefern und Montieren von PREFA Dachrinnen,  
halbrund mit Außenwulst und Innenumbug, im Gefälle.  
Die Rinnenhaken auf jedem Sparren einlassen oder  
auf Traufbohle (min. 30 mm dick) montieren,  
einschließlich PREFA Patentnieten und Klebemittel.  
Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialdicke: 0,70 mm

Zuschnitt: 400 mm (5-teilig)

Standardlänge: 5000 mm, 3000 mm

Material: Aluminium

Legierung: EN AW-5010

Oberfläche: Einbrennlackierung, **P.10 oder Polyester**

Außenseite: Schutzfolie

Farbe: **........**

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rinnenhaken: Feder-Feder

Materialqualität: EN AW-6060

Oberfläche: pulverbeschichtet

Farbe: wie Rinne

Größe: 400/30 x 7

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten  
Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine  
Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.10 PREFA Dachrinne, Kastenrinne, 250mm**

Liefern und Montieren von PREFA Kastenrinnen  
mit Außenwulst und Innenumbug, im Gefälle.  
Die Rinnenhaken auf jedem Sparren einlassen oder  
auf Traufbohle (min. 30 mm dick) montieren,  
einschließlich PREFA Patentnieten und Klebemittel.  
Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialdicke: 0,70 mm

Zuschnitt: 250 mm (8-teilig)

Standardlänge: 5000 mm, 3000 mm

Material: Aluminium

Legierung: EN AW-5010

Oberfläche: Einbrennlackierung, **P.10 oder Polyester**

Außenseite: Schutzfolie

Farbe: **........**

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rinnenhaken: Feder-Feder

Materialqualität: EN AW-6060

Oberfläche: pulverbeschichtet

Farbe: wie Rinne

Größe: 250/23 x 7

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten  
Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine  
Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.11 PREFA Dachrinne, Kastenrinne, 333mm**

Liefern und Montieren von PREFA Kastenrinnen  
mit Außenwulst und Innenumbug, im Gefälle.  
Die Rinnenhaken auf jedem Sparren einlassen oder  
auf Traufbohle (min. 30 mm dick) montieren,  
einschließlich PREFA Patentnieten und Klebemittel.  
Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialdicke: 0,70 mm

Zuschnitt: 333 mm (6-teilig)

Standardlänge: 5000 mm, 3000 mm

Material: Aluminium

Legierung: EN AW-5010

Oberfläche: Zweischichteinbrennlackierung P.10 oder Polyester

Außenseite: Schutzfolie

Farbe: **........**

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rinnenhaken: Feder-Feder

Materialqualität: EN AW-6060

Oberfläche: pulverbeschichtet

Farbe: wie Rinne

Größe: 333/28 x 7

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten  
Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine  
Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.12 PREFA Dachrinne, Kastenrinne, 400mm**

Liefern und Montieren von PREFA Kastenrinnen  
mit Außenwulst und Innenumbug, im Gefälle.  
Die Rinnenhaken auf jedem Sparren einlassen oder  
auf Traufbohle (min. 30 mm dick) montieren,  
einschließlich PREFA Patentnieten und Klebemittel.  
Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialdicke: 0,70 mm

Zuschnitt: 400 mm (5-teilig)

Standardlänge: 5000 mm, 3000 mm

Material: Aluminium

Legierung: EN AW-5010

Oberfläche: Zweischichteinbrennlackierung P.10 oder Polyester

Außenseite: Schutzfolie

Farbe: **........**

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rinnenhaken: Feder-Feder

Materialqualität: EN AW-6060

Oberfläche: pulverbeschichtet

Farbe: wie Rinne

Größe: 400/30 x 7

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten

Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine

Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.13 PREFA Dachrinne, Kastenrinne, 500mm**

Liefern und Montieren von PREFA Kastenrinnen  
mit Außenwulst und Innenumbug, im Gefälle.  
Die Rinnenhaken auf jedem Sparren einlassen oder  
auf Traufbohle (min. 30 mm dick) montieren,  
einschließlich PREFA Patentnieten und Klebemittel.  
Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialdicke: 1,00 mm

Zuschnitt: 500 mm (4-teilig)

Standardlänge: 5000 mm, 3000 mm,

Material: Aluminium

Legierung: EN AW-5010

Oberfläche: Naturblank oder pulverbeschichtet nach RAL

Farbe: ............... (nach RAL)

Rinnenhaken: Feder-Feder

Materialqualität: EN AW-6060

Oberfläche: pulverbeschichtet

Farbe: wie Rinne

Größe: 500/35 x 7

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten  
Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine  
Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.14 PREFA Saumrinne (Aufdachrinne)**

Liefern und Montieren von PREFA Saumrinnen  
(Aufdachrinnen) mit Außenwulst, im Gefälle.  
Die Rinnenhaken auf jedem Sparren montieren,  
einschließlich PREFA Patentnieten und Klebemittel.  
Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Mindestdachneigung: 20°

Materialdicke: 1,00 mm

Zuschnitt: 700 mm

Standardlänge: 6000 mm

Material: Aluminium

Legierung: EN AW-5010

Oberfläche: Einbrennlackierung P.10 oder Polyester

Außenseite: Schutzfolie

Farbe: **........**

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Saumrinnenhaken:

Materialqualität: EN AW-6060

Farbe: wie Rinne

Größe: 28 x 7

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten  
Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine  
Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.15 Saumblech aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Saumblechen

aus PREFA Farbaluminiumband,

einschließlich Saumstreifen und Befestigungsmaterial,

Doppelstehfalzabstand max.1000 mm.

Materialdicke: 0,70 mm

Zuschnitt: bis 600 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.16 Zulage Saumrinnenwinkel**

Zulage für das Herstellen eines Saumrinnenwinkels,

einschließlich Schrägschnitte, PREFA Patentnieten und Klebemittel.

Winkel: ....°

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.17 PREFA Rinnenboden (gefalzt)**

Liefern und Montieren von PREFA Rinnenböden

für Dachrinnen, zum Auffalzen,

einschließlich Befestigungs- und Dichtungsmaterial.

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialdicke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.18 PREFA Saumrinnenboden**

Liefern und Montieren von PREFA Saumrinnenböden

zum Auffalzen, einschließlich Befestigungs- und Dichtungsmaterial.

Materialqualität: wie Hauptposition

Materialdicke: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.19 PREFA Rinnen-Dila, halbrund (Dehnungsausgleicher)**

Liefern und Montieren von PREFA Rinnen-Dila

(Dehnungsausgleicher) für halbrunde Hängerinne,  
Aluminium blank, mit Blende und Wulst,

einschließlich PREFA Patentnieten und Klebemittel.

Dimension: wie Hauptposition

Abstand: max 15 m

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.20 PREFA Kastenrinnen-Dila (Dehnungsausgleicher)**

Liefern und Montieren von PREFA Kastenrinnen-Dila

(Dehnungsausgleicher) Aluminium blank, mit Blende und Wulst, einschließlich PREFA Patentnieten und Klebemittel.

Dimension: wie Hauptposition

Abstand: max 15 m

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.21 PREFA Dila (Endlos Dehnungsausgleicher)**

Liefern und Montieren von PREFA Dila

(Endlos Dehnungsausgleicher) Aluminium blank,

einschließlich PREFA Patentnieten und Klebemittel.

Zuschnitt: bis 700 mm

Abstand:

bei Saumrinne 6 m,

bei Dachrinne halbrund und Kastenrinne 15 m

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.22 PREFA Rinnenwinkel außen (Standard), halbrund**

Liefern und Montieren von PREFA Rinnenwinkel, halbrund,

einschließlich PREFA Patentnieten und Klebemittel.

Materialdicke: 0,70 mm

Größe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Winkel: 90° außen

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.23 PREFA Rinnenwinkel innen (Standard), halbrund**

Liefern und Montieren von PREFA Rinnenwinkel, halbrund,

einschließlich PREFA Patentnieten und Klebemittel.

Materialdicke: 0,70 mm

Größe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Winkel: 90° innen

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.24 PREFA Kastenrinnenwinkel außen (Standard)**

Liefern und Montieren von PREFA Kastenrinnenwinkel,

einschließlich PREFA Patentnieten und Klebemittel.

Materialdicke: 0,70 mm

Größe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Winkel: 90° außen

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.25 PREFA Kastenrinnenwinkel innen (Standard)**

Liefern und Montieren von PREFA Kastenrinnenwinkel,

einschließlich PREFA Patentnieten und Klebemittel.

Materialdicke: 0,70 mm

Größe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Winkel: 90° innen

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.26 Sonderrinnenwinkel innen/außen, halbrund**

Liefern und Montieren von PREFA Rinnenwinkel, halbrund,

einschließlich PREFA Patentnieten und Klebemittel,

geschweißt und nicht verschliffen.

Materialdicke: 0,70 mm

Größe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Winkel: **....°**

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.27 Sonderrinnenwinkel innen/außen, Kastenrinne**

Liefern und Montieren von Sonderrinnenwinkel innen/außen für Kastenrinne,

einschließlich PREFA Patentnieten und Klebemittel,

geschweißt und nicht verschliffen.

Materialdicke: 0,70 mm

Größe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Winkel: **....°**

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.28 Zulage zur Hauptposition für PREFA Überbügel**

Liefern und Montieren von PREFA Überbügeln,

zur zusätzlichen Rinnenhalterung bei

erhöhten Schnee- und Eislasten,

einschließlich Befestigungsmaterial.

Größe: 25 x 4 x 427 mm, für Rinnen 250 - 400 mm

Material: Aluminium

Farbe: wie Hauptpositon

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.29 PREFA Rinnenkessel**

Liefern und Montieren von PREFA Rinnenkessel

zur Entwässerung der halbrunden Dachrinne.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Standard Größen: 250 x 60 Ø, 250 x 80 Ø, 280 x 80 Ø, 280 x 100 Ø, 333 x 80 Ø, 333 x 100 Ø, 333 x 120 Ø, 400 x 120 Ø, 400 x 150 Ø

gewählte Größe: ....

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.30 PREFA Kastenrinnenkessel**

Liefern und Montieren von PREFA Kastenrinnenkessel

zur Entwässerung der Dachrinne.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Standard Größen: 250 x 80 Ø, 333 x 100 Ø, 400 x 120 Ø, 500 x 120 Ø, 500 x 150 Ø

gewählte Größe: ....

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.31 PREFA Schrägstutzen**

Liefern und Montieren von PREFA Schrägstutzen

zur Entwässerung der Dachrinne, beidseitig verwendbar.

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Standard Größen: 250 x 80 Ø, 280 x 80 Ø, 333 x 80 Ø, 280 x 100 Ø, 333 x 100 Ø, 333 x 120 Ø, 400 x 120 Ø

gewählte Größe: ....

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.32 PREFA Stutzen mit Klebeflansch**

Liefern und Montieren von PREFA Stutzen mit Klebeflansch

zur Entwässerung der Dachrinne für ein 60 mm Ø Ablaufrohr.

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Größe: 60 mm Ø

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.33 PREFA Saumrinnenstutzen**

Liefern und Montieren von PREFA Saumrinnenstutzen

zur Entwässerung der Saumrinne.

Bei Bedarf einschließlich Saumstutzen und Umwickeln

des Saumstutzens mit einer Trennlage zum Mauerwerk.

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Größe: 100 mm Ø

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.34 PREFA Wasserfangkasten**

Liefern und Montieren von PREFA Wasserfangkasten

zur Einbindung einer Rinne oder zur Anbindung   
an eine innenliegende Entwässerung mit seitlichem Abgang.

Wulst auf 3 Seiten, Ablaufstutzen exzentrisch,

Abstand zur Fassade 30 mm.

Abmessung Kasten: 220/220/330mm

Materialstärke: 0,80 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: **........**

(Standard nach gültiger Farbkarte)

Standard Größen: 80 mm Ø, 100 mm Ø, 120 mm Ø, 150 mm Ø

gewählte Größe: .... mm Ø

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.35 PREFA Wasserfangkasten rund**

Liefern und Montieren von PREFA Wasserfangkasten  
rund zur Einbindung einer Rinne oder zur Anbindung   
an eine innenliegende Entwässerung mit seitlichem Abgang.,

Ablaufstutzen exzentrisch, Abstand zur Fassade 30 mm.

Gesamthöhe: 245 mm

Materialstärke: 0,80 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: ........

(Standard nach gültiger Farbkarte)

Größe: 100 mm Ø

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.36 PREFA Speiereinmündung**

Liefern und Montieren von PREFA Speiereinmündungen  
zur Anbindung an eine innenliegende Entwässerung  
mit seitlichem Abgang,  
einschließlich EPDM Dichtung, 3° Neigung,   
passend für HT-Rohre NW 110 und NW 125.

Materialstärke: 1,2 mm

Material: Aluminium

Standard Größen: 100 mm Ø, 120 mm Ø

gewählte Größe: .... mm Ø

Farbe: ........

(Standard nach gültiger Farbkarte)

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.37 PREFA Wasserablaufrohr, rund, 60mm Ø**

Liefern und Montieren von PREFA Wasserablaufrohr, rund, geschweißt.

Materialstärke: 0,70 mm

Größe: 60 mm Ø

Länge: 3000 mm

Material: Aluminium

Legierung: EN AW-5010

Oberfläche: pulverbeschichtet

Außenseite: Schutzfolie

Farbe: wie Hauptposition

Rohrschellen:

mit M 10 Gewinde und fixierter Mutter, ohne Dorn

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: Standard wie Ablaufrohr

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.38 PREFA Wasserablaufrohr, rund, 80mm Ø**

Liefern und Montieren von PREFA Wasserablaufrohr,  
rund, mit Doppelfalz.

Materialdicke: 0,70 mm

Größe: 80 mm Ø

Länge: 3000 mm

Material: Aluminium

Legierung: EN AW-5010

Oberfläche: Einbrennlackierung P.10 oder Polyester

Außenseite: Schutzfolie

**Farbe: ........**

(Standard nach gültiger Farbkarte)

Rohrschellen:

mit M 10 Gewinde und fixierter Mutter, ohne Dorn

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: Standard wie Rinne

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.39 PREFA Wasserablaufrohr, rund, 100mm Ø**

Liefern und Montieren von PREFA Wasserablaufrohr,  
rund, mit Doppelfalz.

Materialdicke: 0,70 mm

Größe: 100 mm Ø

Länge: 3000 mm

Material: Aluminium

Legierung: EN AW-5010

Oberfläche: Einbrennlackierung P.10 oder Polyester

Außenseite: Schutzfolie

**Farbe: ........**

(Standard nach gültiger Farbkarte)

Rohrschellen:

mit M 10 Gewinde und fixierter Mutter, ohne Dorn

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: Standard wie Rinne

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.40 PREFA Wasserablaufrohr, rund, 100mm Ø, 1,6mm dick**

Liefern und Montieren von PREFA Wasserablaufrohr,  
rund, 1,6 mm dick stranggepresst.

Materialdicke: 1,60 mm

Größe: 100 mm Ø

Länge: 2950 mm

Material: Aluminium stranggepresst

Oberfläche: pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

Rohrschellen:

mit M 10 Gewinde und fixierter Mutter, ohne Dorn

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: Standard wie Rinne

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.41 PREFA Wasserablaufrohr, rund, 120mm Ø**

Liefern und Montieren von PREFA Wasserablaufrohr,  
rund, mit Doppelfalz.

Materialdicke: 0,70 mm

Größe: 120 mm Ø

Länge: 3000 mm

Material: Aluminium

Legierung: EN AW-5010

Oberfläche: Einbrennlackierung P.10 oder Polyester

Außenseite: Schutzfolie

**Farbe: ........**

(Standard nach gültiger Farbkarte)

Rohrschellen:

mit M 10 Gewinde und fixierter Mutter, ohne Dorn

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: Standard wie Rinne

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.42 PREFA Wasserablaufrohr, rund, 150mm Ø**

Liefern und Montieren von PREFA Wasserablaufrohr,  
rund, mit Doppelfalz.

Materialdicke: 0,70 mm

Größe: 150 mm Ø

Länge: 3000 mm

Material: Aluminium

Legierung: EN AW-5010

Oberfläche: Einbrennlackierung

Außenseite: Schutzfolie

**Farbe: ........**

(Standard nach gültiger Farbkarte)

Rohrschellen:

mit M 10 Gewinde und fixierter Mutter, ohne Dorn

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: Standard wie Rinne

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.43 PREFA Rohrschellendorn für WDVS**

Liefern und Montieren von Rohrschellendorn  
mit Rohrschellendübel Ø10mm für WDVS und Abdeckkappe,  
für PREFA Rohrschellen und Halteklemmen.

PREFA Rohrschellendorn für WDVS Ø10

Größen: 140mm; 200mm; 330mm

gewählte Größe: **.......... mm**

PREFA Rohrschellendübel für WDVS

Dämmstärken: 50mm - 200mm

Einbautiefe mind. 70mm

Größen: Ø10x120mm ; Ø10x180mm; Ø10x280mm

Gewählte Größe: **.......... mm**

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.44 PREFA Rohrschellenhalter für WDVS**

Liefern und Montieren von PREFA Rohrschellenhalter  
mit Dorn und Abdeckkappe, für PREFA Rohrschellen und Halteklemmen.

Die Montage erfolgt vor dem Aufbringen der Wärmedämmung.

Dämmstärken: 100-180 mm,180-260 mm

gewählte Größe: **.......... mm**

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.45 PREFA Rohrbogen 72°**

Liefern und Montieren von PREFA Rohrbögen.

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Winkel: 72°

Standard Größen: 60 Ø, 80 Ø, 100 Ø, 120 Ø, 150 Ø

gewählte Größe: **.... Ø**

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.46 PREFA Rohrbogen 85°**

Liefern und Montieren von PREFA Rohrbögen.

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Winkel: 85°

Standard Größen: 60 Ø, 80 Ø, 100 Ø, 120 Ø

gewählte Größe: **.... Ø**

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.47 PREFA Rohrbogen 40°**

Liefern und Montieren von PREFA Rohrbögen.

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Winkel: 40°

Standard Größen: 60 Ø, 80 Ø, 100 Ø, 120 Ø

gewählte Größe: **.... Ø**

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.48 PREFA Rohreinmündung**

Liefern und Montieren von PREFA Rohreinmündung,  
zum Anschluss von zwei Abläufen an das PREFA Ablaufrohr.

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Winkel-Abzweig: 72° (108°)

Standard Größen: 80 x 60 mm Ø, 80 x 80 mm Ø, 100 x 60 mm, Ø100 x 80 mm Ø, 100 x 100 mm Ø, 120 x 80 mm Ø, 120 x 100 mm Ø, 120 x 120 mm Ø

Größe: **.... x .... mm Ø**

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.49 PREFA Rohreinmündung konisch**

Liefern und Montieren von PREFA Rohreinmündung konisch,  
zum Anschluss von zwei Abläufen an das PREFA Ablaufrohr.

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Winkel-Abzweig: 72° (108°)

Größe: 100 x 50-75 mm Ø

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.50 PREFA Regenklappe**

Liefern und Montieren von PREFA Regenklappe  
mit integriertem Laubsieb,  
als Auslauf für das PREFA Ablaufrohr.

Materialstärke: 0,80 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Länge: 420 mm

verfügbare Größen: 80mm Ø, 100mm Ø, 120mm Ø

gewählte Größe: **.... mm Ø**

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.51 PREFA Wassersammler**

Liefern und Montieren von PREFA Wassersammler,  
einschließlich Schlauchstück 250mm lang,  
Rohrgewinde 19 mm Ø.

Materialstärke: 1,00 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

verfügbare Größen: 80mm Ø, 100mm Ø, 120mm Ø

gewählte Größe: **.... mm Ø**

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.52 PREFA Sockelknie, 80mm-150mm Ø**

Liefern und Montieren von PREFA Sockelknie,  
zum Ausgleichen von Fassadensprüngen.

Materialstärke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Standard Größen: 80mm Ø, 100mm Ø, 120mm Ø, 150mm Ø

gewählte Größe: **.... mm Ø**

Ausladung: 60 mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.53 PREFA Standrohr, 80 mm Ø**

Liefern und Montieren von PREFA Standrohren, rund,  
mit Reinigungsöffnung, einschließlich Standrohrschelle,  
Standrohrkappe und Dichtung.

Größe: 80 mm Ø

Länge: 1000 mm

Materialstärke: 2,2 mm

Materialqualität: Stahl, verzinkt

Oberfläche: pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.54 PREFA Standrohr, 100 mm Ø**

Liefern und Montieren von PREFA Standrohre, rund,  
mit Reinigungsöffnung, einschließlich Standrohrschelle,  
Standrohrkappe und Dichtung.

Größe: 100 mm Ø

Länge: 1000 mm

Materialstärke: 2,2 mm

Materialqualität: Stahl, verzinkt

Oberfläche: pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.55 PREFA Standrohr, 120 mm Ø**

Liefern und Montieren von PREFA Standrohre, rund,  
mit Reinigungsöffnung, einschließlich Standrohrschelle,  
Standrohrkappe und Dichtung.

Größe: 120 mm Ø

Länge: 1000 mm

Materialstärke: 2,2 mm

Materialqualität: Stahl, verzinkt

Oberfläche: pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.56 PREFA Quadratrohr 80 mm**

Liefern und Montieren von PREFA Quadratrohr (Wasserablaufrohr eckig),  
verdeckt befestigt mit PREFA Halteklemmen,  
M10 Gewinde, blank.

Bei Längen über 6 m ist die Ausdehnung  
der PREFA Quadratrohre zu berücksichtigen und  
eine Dehnungsmöglichkeit im Stoßbereich auszuführen.

Größe: 80 x 80 mm

Standardlänge: 3000 mm,1500 mm, 600 mm

Materialstärke: 1,6 mm

Material: Aluminium stranggepresst

Legierung: EN AW-6060 T66

Oberfläche: pulverbeschichtet

**Farbe: ........**

(Standard nach gültiger Farbkarte)

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.57 PREFA Quadratrohr 80 mm, mit Reinigungsöffnung**

Liefern und Montieren von PREFA Quadratrohr  
(Wasserablaufrohr eckig) mit Reinigungsöffnung,  
verdeckt befestigt mit PREFA Halteklemmen,  
M10 Gewinde, blank.

Bei Längen über 6 m ist die Ausdehnung  
der PREFA Quadratrohre zu berücksichtigen und  
eine Dehnungsmöglichkeit im Stoßbereich auszuführen.

Größe: 80 x 80 mm

Standardlänge: 1500 mm

Materialstärke: 1,6 mm

Material: Aluminium stranggepresst

Legierung: EN AW-6060 T66

Oberfläche: pulverbeschichtet

**Farbe: ........**

(Standard nach gültiger Farbkarte)

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.58 PREFA Quadratrohr 100 mm**

Liefern und Montieren von PREFA Quadratrohr (Wasserablaufrohr eckig),  
verdeckt befestigt mit PREFA Halteklemmen,  
M10 Gewinde, blank.

Bei Längen über 6 m ist die Ausdehnung  
der PREFA Quadratrohre zu berücksichtigen und  
eine Dehnungsmöglichkeit im Stoßbereich auszuführen.

Größe: 100 mm

Standardlänge: 3000 mm,1500 mm, 600 mm

Materialstärke: 1,6 mm

Material: Aluminium stranggepresst

Legierung: EN AW-6060 T66

Oberfläche: pulverbeschichtet

**Farbe: ........**

(Standard nach gültiger Farbkarte)

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.59 PREFA Quadratrohr 100 mm, mit Reinigungsöffnung**

Liefern und Montieren von PREFA Quadratrohr  
(Wasserablaufrohr eckig) mit Reinigungsöffnung,  
verdeckt befestigt mit PREFA Halteklemmen,  
M10 Gewinde, blank.

Bei Längen über 6 m ist die Ausdehnung  
der PREFA Quadratrohre zu berücksichtigen und  
eine Dehnungsmöglichkeit im Stoßbereich auszuführen.

Größe: 100 mm

Standardlänge: 1500 mm

Materialstärke: 1,6 mm

Material: Aluminium stranggepresst

Legierung: EN AW-6060 T66

Oberfläche: pulverbeschichtet

**Farbe: ........**

(Standard nach gültiger Farbkarte)

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.60 PREFA Quadratrohrkessel**

Liefern und Montieren von PREFA Quadratrohrkessel  
zur Entwässerung der Dachrinne.

Materialdicke: Kessel 1,5mm / Stutzen 1,6 mm

Material: Aluminium

Oberfläche: pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

Standard Größen: 333/80 mm, 333/100 mm, 400/100 mm

gewählte Größe: **.... /.... mm**

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.61 PREFA Quadratrohr Wasserfangkasten**

Liefern und Montieren von PREFA Quadratrohr-Wasserfangkasten  
zur Einbindung einer Rinne oder zur Anbindung   
an eine innenliegende Entwässerung mit seitlichem Abgang.  
Wulst auf 3 Seiten, Ablaufstutzen exzentrisch, Abstand zur Fassade 45 mm.

Kasten: 220/220/330 mm

(Gesamthöhe 330 mm exkl. Stutzen ca. 264 mm)

Materialdicke: 0,70 mm

Material: Aluminiuim

Abgang Größen: 80x80 mm, 100x100 mm  
gewählte Größe: **..........mm**

**Farbe: ........**

(Standard nach gültiger Farbkarte)

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.62 PREFA Quadratrohr Speiereinmündung**

Liefern und Montieren von PREFA Quadratrohr-Speiereinmündungen  
zur Anbindung an eine innenliegende Entwässerung  
mit seitlichem Abgang, einschließlich EPDM Dichtung,  
3° Neigung, passend für HT-Rohre NW 75 oder NW 110.

Materialdicke: 1,2 mm

Material: Aluminium

Größen: 80 mm, 100 mm  
gewählte Größe: **..... mm**

**Farbe: ........**

(Standard nach gültiger Farbkarte)

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.63 PREFA Quadratrohrbogen 72° kurz**

Liefern und Montieren von PREFA Quadratrohrbögen kurz.

Schenkellänge: 196 x 196 mm sichtbar

Materialdicke: 1,6 mm

Material: Aluminium stranggepresst

Legierung: EN AW-6060 T66

Oberfläche: pulverbeschichtet  
Größen: 80x80 mm, 100x100 mm  
gewählte Größe: **..........mm**

Farbe: **........**

(Standard nach gültiger Farbkarte)

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.64 PREFA Quadratrohrbogen 72° lang**

Liefern und Montieren von PREFA Quadratrohrbögen lang

Schenkellänge: 1000 x 196 mm sichtbar

Materialdicke: 1,6 mm

Material: Aluminium stranggepresst

Legierung: EN AW-6060 T66

Oberfläche: pulverbeschichtet  
Farbe: wie Hauptposition

Größen: 80x80 mm, 100x100 mm  
gewählte Größe: **..........mm**

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.65 PREFA Quadratrohr Muffe 80 mm**

Liefern und Montieren von PREFA Quadratrohrmuffe  
als Übergang von eckig auf rund.

Material: Aluminium

Materialdicke: 1,5 mm

Oberfläche: pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

Standard Größen:   
80/98mm Ø (für KG NW 110 mm),  
80/115mm Ø (für KG NW 125 mm)

gewählte Größe: **80/.... mm**

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.66 PREFA Quadratrohr Muffe 100 mm**

Liefern und Montieren von PREFA Quadratrohrmuffe  
als Übergang von eckig auf rund.

Material: Aluminium

Materialdicke: 1,5 mm

Oberfläche: pulverbeschichtet

Farbe: wie Hauptposition

Standard Größen:  
100/100mm Ø (für KG NW 110 mm),  
100/115mm Ø (für KG NW 125 mm)

gewählte Größe: **100/.... mm**

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.67 Zulage Sonderfarbe (pulverbeschichtet)**

Zulage zu Vorpositionen Dachentwässerung  
für Sonderfarbe als Pulverbeschichtung nach RAL,  
Länge max. 3000mm.

Farbe: RAL ...............

**0,000 psch** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.68 Sicherheitsrinne für innenliegende Rinne (EPDM)**

Liefern und Montieren von Sicherheitsrinnen für innenliegende Rinnen,  
aus einer Lage EPDM-Dichtungsbahn, auf vorhandener Unterkonsturktion,  
einschließlich Auslegen der Sicherheitsrinne mit einer min. 3 mm dicken Strukturmatte (allseitig).

Zuschnitt Sicherheitsrinne: .... mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.69 Innenliegende Rinne aus Edelstahl**

Liefern und Montieren von innenliegenden Rinnen (Einlegerinne)  
aus Edelstahl auf vorhandener Unterkonstruktion,  
im Gefälle. Die Nähte sind kraftschlüssig zu löten,  
einschließlich beidseitiger Haltestreifen.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk.

Materialdicke: 0,5 mm

Materialqualität: Edelstahl mit lötbarer Oberfläche

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.70 Innenliegende Rinne aus PREFA Aluminiumband**

Liefern und Montieren von innenliegenden Rinnen  
aus PREFA Aluminiumband auf vorhandener Unterkonstruktion, im Gefälle.  
Die Nähte sind verschweißt und nicht verschliffen,  
einschließlich beidseitigem Haltestreifen..

Zuschnitt: ....... mm

Abkantung: 4 Stk.

Materialdicke: 1,20 mm

Material: Aluminium

Legierung: EN AW 3005

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.71 Rinnenstutzen für innenliegende Rinnen**

Liefern und Montieren von Rinnenstutzen für innenliegende Rinnen,  
einschließlich Stutzen für die Sicherheitsrinne und  
Umwickeln des Stutzens mit einer Trennlage zum Mauerwerk.

Durchmesser: bis 150 mm Ø

Verbindungstechnik:

Edelstahl: Löten

Aluminium: Schweißen

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.72 Dila für innenliegende Rinnen (Dehnungsausgleicher)**

Liefern und Montieren von Dila (Dehnungsausgleicher)  
für innenliegende Rinnen.

Verbindungstechnik:

Aluminium: Schweißen

Edelstahl: Löten

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.73 Dimensionierung der Dachentwässerung**

Dimensionierung / Berechnung der Dachentwässerung  
gemäß DIN EN 12056-3 sowie den aktuell gültigen Fachregeln.

**0,000 psch** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.09.74 Zulage Notüberlauf für innenliegende Rinnen**

Liefern und Montieren von Notüberläufen  
für innenliegende Rinnen,  
einschließlich anfertigen einer Grundplatte.

Zuschnitt: bis 333 mm

Abkantung: 4 Stk.

Verbindungstechnik:

Aluminium: Schweißen

Edelstahl: Löten

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Untertitel 01.01.09 PREFA Dachentwässerung GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Untertitel 01.01.10 Regieleistungen**

**01.01.10.1 Regiestunden Facharbeiter**

Regiestunden Facharbeiter

**0,000 h** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.01.10.2 Regiestunden Helfer**

Regiestunden Helfer

**0,000 h** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Untertitel 01.01.10 Regieleistungen GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Titel 01.01 PREFA Dachsysteme GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Titel 01.02 PREFA Fassadensysteme**

**Untertitel 01.02.01 Unterkonstruktion Fassade**

**ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN**

***Vorwort***

*Die PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden bietet einen umfangreichen Ausschreibungsservice. Wir unterstützen Architekten und Planer kostenlos bei der Erstellung komplexer Leistungsbeschreibungen und stellen darüber hinaus Ausschreibungstextvorlagen in Form von Worddateien (\*.docx) sowie im Format GAEB 2000 (\*.x81) zur Verfügung.*

*Bei der Erstellung der vorliegenden Leistungsbeschreibung berücksichtigen wir den derzeit gültigen, aktuellen Stand der Technik und Produktentwicklung.*

*Mit der Nutzung dieser Services, eben durch die Verarbeitung, Verbreitung erstellter, eingefügter bzw. ergänzter Angaben und Informationen in Leistungsbeschreibungen, stimmen Sie nachfolgenden Bedingungen ausdrücklich zu.*

*Die Nutzung des Ausschreibungsservice, sowie die im Zusammenhang damit zur Verfügung gestellten Unterlagen (etwa Verlegerichtlinien) stellen keine vertragliche oder vertragsähnliche Leistung unsererseits dar; eine Haftung für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art wird -soweit gesetzlich zulässig- ausdrücklich ausgeschlossen.*

*PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden übernimmt für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen keine Gewährleistung, ebenso nicht für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen. Der Planer hat alle Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Positionen sind vom Planer und ggfs. auch vom ausführenden Handwerker ("Bieter") auf Durchführbarkeit zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.  
  
Bildliche Darstellungen sind keine Planungsdetails und dienen nur als beispielhafte Darstellung und Hilfestellung. Diese können vom Architekten / Planer bei Bedarf entfernt werden.*

Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis zugrunde:

* ...........................................
* ...........................................
* ...........................................

**Technische Vorbemerkungen**

1. Grundlage für die Ausführung der beschriebenen Leistung sind die Verlege- und Montagehinweise der PREFA Aluminiumprodukte GmbH sowie die national geltenden Gesetze, Vorschriften, Fachregeln und Normen.
2. Alle Positionen sind gesamtpreisbildend und werden mit GP ausgegeben. Kontrollieren Sie gegebenenfalls alle Bedarfspositionen, Wahlpositionen und Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir den Datenaustausch über GAEB (90/ 2000/ XML) oder den Export: ‘Digitale Angebotsanforderung‘ da Textexport-Dateien nicht reimportiert werden können. Diese Anwendung ist nach dem Datenaustauschstandard GAEB XML 3.1 zertifiziert.
3. Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- und Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen. Abrechnung erfolgt nach bauseitigem Aufmaß.
4. Vor Angebotsabgabe sind eine Baustellenbesichtigung durchzuführen; die baulichen und technischen Gegebenheiten mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden. Bei einer Sanierung ist die vor Ort Prüfung des vorhandenen Dachaufbaues, bzw. der allgemeinen Situation erforderlich.
5. Wenn diese Leistungsbeschreibung eine Alternative zu einem bestehenden Leistungsverzeichnis ist, gelten die Vorbedingungen des Hauptangebotes unverändert weiter.
6. Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist mittels Nachweis der Entsorgungsstellen zu belegen. Dies gilt sowohl für die beim Rückbau als auch beim Einbau anfallenden Wert- und Reststoffe. Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
7. Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind nicht enthalten bzw. berücksichtigt.
8. Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen.
9. Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht selbstständig vergütet werden.

**01.02.01.1 Fassadendämmung für vorgehängte hinterlüftete Fassaden**

Mineralische Dämmung (MW) nach DIN EN 13162 mit einseitiger Vlieskaschierung für vorgehängte hinterlüftete Fassaden.

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WAB und nichtbrennbar A1/A2 nach DIN 13501.

Dämmschichtdicke: **…………… mm** (60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240 mm)

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m∙K) oder …nach DIN 4108-4:2017-03

Dämmplatten im Verband lückenlos und dichtgestoßen verlegen und mit geeigneten Dämmstoffhaltern entsprechend der VOB Teil C (DIN 18351 ATV-Fassadenarbeiten) sowie der DIN 18516 auf vorhandenem Untergrund gemäß Herstellerrichtlinien mechanisch sichern.

An Durchdringungen, z. B. Teile der Unterkonstruktion und den Anschlussprofilen, sind sie dicht anzuschließen.

Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Angebotenes Fabrikat: ........

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.01.2 Zulage für Fassadendämmplatten an Untersichtbekleidung**

Zulage für die Montage von Fassadendämmplatten an Untersichtbekleidungen (Arbeiten über Kopf)

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.01.3 Fassadenunterkonstruktion mit RDS-CA (für Aluminium-UK)**

Liefern und montieren der Fassadenunterkonstruktion für alle Flächen und Anschlussbereiche bestehend aus **RDS-CA Distanzschrauben für Aluminium-Unterkonstruktion**,

aus Edelstahl V4A blank und gleitbeschichtet, Senkkopf und Teilgewinde.  
Die Distanzschrauben sind lot- und fluchtgerecht auszurichten.

Befestigung gemäß statischem Nachweis und Ausführungsplan,  
inkl. zugelassenem Dübel durch bauseitige Wärmedämmung  
in einen tragfähigen Verankerungsgrund.

**Distanzschraube: RDS-CA  
Schraubenlängen: L190, L210, L230, L250, L270, L290, L310, L330, L350, L370   
gewählte Schraubenlänge RDS: .....................**  
tragfähiger Verankerungsgrund bestehend aus: **..............................**  
(Holz, Beton, Porenbeton, Vollstein, Lochstein, etc.)  
Der Verankerungsgrund vom Planer/Architekten anzugeben!  
  
Abstand Verankerungsgrund bis Hinterkante Bekleidung: **......... mm**Tragprofilabstand (Achsmaß): **......... mm**

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.01.4 Fassadenunterkonstruktion mit RDS-CW (für Holz-UK)**

Liefern und montieren der Fassadenunterkonstruktion für alle Flächen und Anschlussbereiche bestehend aus **RDS-CW Distanzschrauben für Holz-Unterkonstruktion,**

aus Edelstahl V4A blank und gleitbeschichtet, Senkkopf und Teilgewinde.  
Die Distanzschrauben sind lot- und fluchtgerecht auszurichten.

Befestigung gemäß statischem Nachweis und Ausführungsplan,  
inkl. zugelassenem Dübel durch bauseitige Wärmedämmung  
in einen tragfähigen Verankerungsgrund.

**Distanzschraube: RDS-CW  
Schraubenlängen: L190, L210, L230, L250, L270, L290, L310, L330, L350, L370   
gewählte Schraubenlänge RDS: .....................**  
tragfähiger Verankerungsgrund bestehend aus: **..............................**  
(Holz, Beton, Porenbeton, Vollstein, Lochstein, etc.)  
Der Verankerungsgrund vom Planer/Architekten anzugeben!  
  
Abstand Verankerungsgrund bis Hinterkante Bekleidung: **......... mm**  
Tragprofilabstand (Achsmaß): **......... mm**

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.01.5 Unterkonstruktion aus Aluminium-Omegaprofilen**

Liefern und Montieren von gelochten Aluminium-Omegaprofilen als vertikales Tragprofil für vorgenannte Fassadenbereiche,   
inklusive notwendiger horizontaler Hilfs-, Trag- und Aussteifungskonstruktionen.

Omegaprofile ECO-HF-H/C 120x45x30x2.3mm o.glw.  
Tragprofilabstand (Achsmaß): **......... mm**

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.01.6 Unterkonstruktion als justierbare Alu-UK (einlagig)**

Liefern und Montieren einer justierbaren Aluminium Unterkonstruktion für vorgehängte hinterlüftete Fassaden, flucht und lotrecht gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen. Beim Achsabstand der Tragprofile sind die zulässigen Befestigungsabstände der PREFA Fassadenbekleidung zu berücksichtigen. Sämtliche Zuschnitte, Ausklinkungen, eventuell erforderliche Ergänzungskonstruktionen bei Außen- und Innenecken, Fenstersturz, Leibungen etc., sowie Befestigungsmaterialien sind im Einheitspreis einzurechnen.

Wandwinkelstützen aus Alu, Isolator,

L- Tragprofilen oder T-Tragprofilen aus Alu einschließlich Verankerungs- und Verbindungsmittel.

Ausrichtung der Tragprofile: vertikal/ horizontal

Angebotenes System: **......................**

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.01.7 Unterkonstruktion als justierbare Alu-UK (zweilagig)**

Liefern und Montieren einer justierbaren Aluminium Unterkonstruktion für vorgehängte hinterlüftete Fassaden, flucht und lotrecht gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen. Beim Achsabstand der Tragprofile sind die zulässigen Befestigungsabstände der PREFA Fassadenbekleidung zu berücksichtigen. Sämtliche Zuschnitte, Ausklinkungen, eventuell erforderliche Ergänzungskonstruktionen bei Außen- und Innenecken, Fenstersturz, Leibungen etc., sowie Befestigungsmaterialien sind im Einheitspreis einzurechnen.

Wandwinkelstützen, Isolator,

horizontalen L- oder T-Tragprofilen und vertikalen Hut- bzw. Z-Profilen einschließlich Verankerungs- und Verbindungsmittel.

Ausrichtung der Tragprofile: vertikal/ horizontal

Angebotenes System: **......................**

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.01.8 Unterkonstruktion aus Holz**

Liefern und Montieren einer Traglattung, gemäß bauaufsichtlicher Zulassung Z-21.2-2130, als vertikales Tragprofil für vorgenannte Fassadenbereiche, inklusive notwendiger horizontaler Hilfs-, Trag- und Aussteifungskonstruktionen.

Abmessung der Traglattung min. 27 mm dick und max. 58 mm breit  
  
Tragprofilabstand (Achsmaß): **......... mm**

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.01.9 Zulage Haltekonstruktion im Bereich der Fensterstürze**

Zulage zur Unterkonstruktion für Liefern und Montieren von Haltekonstruktionen im Bereich der Fensterstürze, einschließlich Anarbeiten und Befestigungsmaterial.

Materialqualität: Stahl verzinkt

Materialstärke: 0,8 mm

Zuschnitt: **........ mm**

Abkantung: **......... Stk**

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.01.10 Zulage zur Unterkonstruktion für Untersichtbekleidung**

Zulage für die Untersichtbekleidung. Unterkonstruktionsabstand max. 500 mm,  
sowohl geklebt als auch mechanisch befestigt (Schraube/Niete).  
Das Verkleben von Untersichten unterliegt jedoch besonderer Sorgfaltspflicht und ist in Abstimmung mit dem Klebstoffhersteller zu planen, zu validieren und auszuführen. Die Ausführung ist im Brandschutzkonzept zu berücksichtigen.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.01.11 Auszugsversuche am bauseitigen Verankerungsuntergrund**

Ermittlung und digitale Dokumentation von Auszugswerten und Bauteilschichten für vorgenannte **RDS-CA/CW Distanzschrauben** am bauseitigen Untergrund nach ETAG 029, als Grundlage für die Erstellung des statischen Nachweises.

**0,000 Psch** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.01.12 Objektstatik**

Liefern einer prüfbaren objektbezogenen Statik der Unterkonstruktion  
ohne Prüf- und Genehmigungsgebühren

**0,000 Psch** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.01.13 Verlegepläne für Unterkonstruktion**

Liefern von Verlegeplänen für vorgenannte Unterkonstruktion  
in digitaler Ausführung (dwg oder dxf).

**0,000 Psch** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Untertitel 01.02.01 Unterkonstruktion Fassade GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Untertitel 01.02.02 PREFA Siding**

**ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN**

***Vorwort***

*Die PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden bietet einen umfangreichen Ausschreibungsservice. Wir unterstützen Architekten und Planer kostenlos bei der Erstellung komplexer Leistungsbeschreibungen und stellen darüber hinaus Ausschreibungstextvorlagen in Form von Worddateien (\*.docx) sowie im Format GAEB 2000 (\*.x81) zur Verfügung.*

*Bei der Erstellung der vorliegenden Leistungsbeschreibung berücksichtigen wir den derzeit gültigen, aktuellen Stand der Technik und Produktentwicklung.*

*Mit der Nutzung dieser Services, eben durch die Verarbeitung, Verbreitung erstellter, eingefügter bzw. ergänzter Angaben und Informationen in Leistungsbeschreibungen, stimmen Sie nachfolgenden Bedingungen ausdrücklich zu.*

*Die Nutzung des Ausschreibungsservice, sowie die im Zusammenhang damit zur Verfügung gestellten Unterlagen (etwa Verlegerichtlinien) stellen keine vertragliche oder vertragsähnliche Leistung unsererseits dar; eine Haftung für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art wird -soweit gesetzlich zulässig- ausdrücklich ausgeschlossen.*

*PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden übernimmt für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen keine Gewährleistung, ebenso nicht für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen. Der Planer hat alle Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Positionen sind vom Planer und ggfs. auch vom ausführenden Handwerker ("Bieter") auf Durchführbarkeit zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.  
  
Bildliche Darstellungen sind keine Planungsdetails und dienen nur als beispielhafte Darstellung und Hilfestellung. Diese können vom Architekten / Planer bei Bedarf entfernt werden.*

Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis zugrunde:

* ...........................................
* ...........................................
* ...........................................

**Technische Vorbemerkungen**

1. Grundlage für die Ausführung der beschriebenen Leistung sind die Verlege- und Montagehinweise der PREFA Aluminiumprodukte GmbH sowie die national geltenden Gesetze, Vorschriften, Fachregeln und Normen.
2. Alle Positionen sind gesamtpreisbildend und werden mit GP ausgegeben. Kontrollieren Sie gegebenenfalls alle Bedarfspositionen, Wahlpositionen und Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir den Datenaustausch über GAEB (90/ 2000/ XML) oder den Export: ‘Digitale Angebotsanforderung‘ da Textexport-Dateien nicht reimportiert werden können. Diese Anwendung ist nach dem Datenaustauschstandard GAEB XML 3.1 zertifiziert.
3. Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- und Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen. Abrechnung erfolgt nach bauseitigem Aufmaß.
4. Vor Angebotsabgabe sind eine Baustellenbesichtigung durchzuführen; die baulichen und technischen Gegebenheiten mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden. Bei einer Sanierung ist die vor Ort Prüfung des vorhandenen Dachaufbaues, bzw. der allgemeinen Situation erforderlich.
5. Wenn diese Leistungsbeschreibung eine Alternative zu einem bestehenden Leistungsverzeichnis ist, gelten die Vorbedingungen des Hauptangebotes unverändert weiter.
6. Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist mittels Nachweises der Entsorgungsstellen zu belegen. Dies gilt sowohl für die beim Rückbau als auch beim Einbau anfallenden Wert- und Reststoffe. Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
7. Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind nicht enthalten bzw. berücksichtigt.
8. Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen.
9. Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht selbstständig vergütet werden.

**01.02.02.1 Fassadenbekleidung mit PREFA Siding 138/0,7**

Liefern und Montieren einer Aluminium Fassadenbekleidung  
mit PREFA Sidings einschließlich PREFA Befestigungsmaterial  
(verdeckt befestigt mittels Schraubverbindung,  
gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen)  
geradlinig und fluchtgerecht auf vorhandener Unterkonstruktion.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Breite: 138 mm Baubreite

Länge: 500 - 6200 mm  
(Länge max. 2500mm bei Verwendung Fugenprofil)

Materialdicke: 0,7 mm  
Bauhöhe: 22 mm

Gewicht: 3,26 kg/m²

Materialqualität: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 gemäß EN 573-3

Vorderseite: P.10 oder DG5000 Einbrennlackierung

Farbe: **........**

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rückseite: Schutzlack

Oberfläche: **glatt / stucco / liniert**

Schattenfuge: **mit / ohne** (b: 15 mm / t: 7 mm)

Verlegung: horizontal / vertikal / diagonal

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-GDA-20130260-IBG1-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 70 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.02.2 Fassadenbekleidung mit PREFA Siding 200/1,0**

Liefern und Montieren einer Aluminium Fassadenbekleidung  
mit PREFA Sidings einschließlich PREFA Befestigungsmaterial  
(verdeckt befestigt mittels Schraubverbindung,  
gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen)  
geradlinig und fluchtgerecht auf vorhandener Unterkonstruktion.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Breite: 200 mm Baubreite

Länge: 500 - 6200 mm  
(Länge max. 2500mm bei Verwendung Fugenprofil)

Materialdicke: 1,0 mm

Bauhöhe: 22 mm

Gewicht: 4,05 kg/m²

Materialqualität: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 gemäß EN 573-3

Vorderseite: P.10 oder DG5000 Einbrennlackierung

Farbe: **........**

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rückseite: Schutzlack

Oberfläche: **glatt / stucco / liniert**

Schattenfuge: **mit / ohne** (b: 15 mm / t: 7 mm)

Verlegung: **horizontal / vertikal / diagonal**

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-GDA-20130260-IBG1-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 70 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.02.3 Fassadenbekleidung mit PREFA Siding 300/1,2**

Liefern und Montieren einer Aluminium Fassadenbekleidung  
mit PREFA Sidings einschließlich PREFA Befestigungsmaterial  
(verdeckt befestigt mittels Schraubverbindung und Sturmsicherungsclip,  
gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen)  
geradlinig und fluchtgerecht auf vorhandener Unterkonstruktion.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Breite: 300 mm Baubreite

Länge: 500 - 6200 mm  
(Länge max. 2500mm bei Verwendung Fugenprofil)

Materialdicke: 1,2 mm  
Bauhöhe: 22 mm

Gewicht: 4,32 kg/m²

Materialqualität: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 gemäß EN 573-3

Vorderseite: P.10 oder DG5000 Einbrennlackierung

Farbe: **........**

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rückseite: Schutzlack

Oberfläche: glatt

Schattenfuge: **mit / ohne** (b: 15 mm / t: 7 mm)

Verlegung: **horizontal / vertikal / diagonal**

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-GDA-20130260-IBG1-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 70 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.02.4 Fassadenbekleidung mit PREFA Siding 400/1,2**

Liefern und Montieren einer Aluminium Fassadenbekleidung  
mit PREFA Sidings einschließlich PREFA Befestigungsmaterial  
(verdeckt befestigt mittels Schraubverbindung und Sturmsicherungsclip,  
gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen)  
geradlinig und fluchtgerecht auf vorhandener Unterkonstruktion.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Breite: 400 mm Baubreite

Länge: 500 - 6200 mm  
(Länge max. 2500mm bei Verwendung Fugenprofil)

Materialdicke: 1,2 mm  
Bauhöhe: 22 mm

Gewicht: 4,05 kg/m²

Materialqualität: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 gemäß EN 573-3

Vorderseite: P.10 oder DG5000 Einbrennlackierung

Farbe: **........**

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rückseite: Schutzlack

Oberfläche: glatt

Schattenfuge: **mit / ohne** (b: 15 mm / t: 7 mm)

Verlegung: **horizontal / vertikal / diagonal**

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-GDA-20130260-IBG1-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 70 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.02.5 Fassadenbekleidung mit PREFA Siding 500/1,5**

Liefern und Montieren einer Aluminium Fassadenbekleidung  
mit PREFA Sidings einschließlich PREFA Befestigungsmaterial  
(verdeckt befestigt mittels Schraubverbindung und Sturmsicherungsclip,  
gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen)  
geradlinig und fluchtgerecht auf vorhandener Unterkonstruktion.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Breite: 500 mm Baubreite

Länge: 700 - 3500 mm  
(Länge max. 2500mm bei Verwendung Fugenprofil)

Materialdicke: 1,5 mm  
Bauhöhe: 32 mm

Gewicht: 5,14 kg/m²

Materialqualität: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 gemäß EN 573-3

Vorderseite: P.10 oder DG5000 Einbrennlackierung

Farbe: **........**

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rückseite: Schutzlack

Oberfläche: glatt

Schattenfuge: **mit / ohne** (b: 15 mm / t: 7 mm)

Verlegung: **horizontal / vertikal / diagonal**

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-GDA-20130260-IBG1-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 70 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.02.6 Fassadenbekleidung mit PREFA Siding 600/1,5**

Liefern und Montieren einer Aluminium Fassadenbekleidung  
mit PREFA Sidings einschließlich PREFA Befestigungsmaterial  
(verdeckt befestigt mittels Schraubverbindung und Sturmsicherungsclip,  
gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen)  
geradlinig und fluchtgerecht auf vorhandener Unterkonstruktion.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Breite: 600 mm Baubreite

Länge: 700 - 3500 mm  
(Länge max. 2500mm bei Verwendung Fugenprofil)

Materialdicke: 1,5 mm  
Bauhöhe: 32 mm

Gewicht: 4,96 kg/m²

Materialqualität: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 gemäß EN 573-3

Vorderseite: P.10 oder DG5000 Einbrennlackierung

Farbe: **........**

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rückseite: Schutzlack

Oberfläche: glatt

Schattenfuge: **mit / ohne** (b: 15 mm / t: 7 mm)

Verlegung: **horizontal / vertikal / diagonal**

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-GDA-20130260-IBG1-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 70 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.02.7 Fassadenbekleidung mit PREFA Siding.X**

Liefern und Montieren einer Aluminium Fassadenbekleidung  
mit PREFA Siding.X in verschiedenen Baubreiten  
einschließlich PREFA Befestigungsmaterial   
verdeckt befestigt mittels Schraubverbindung und   
ab einer Bautreite >200 mm mit Sturmsicherungsclip,  
gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen)  
geradlinig und fluchtgerecht auf vorhandener Unterkonstruktion.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Breite: 200, 300, 400 mm Baubreite

Länge: 500 - 6200 mm

Materialdicke: 1,00 mm

Gewicht: 3,4 - 4,0 kg/m²

Materialqualität: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 gemäß EN 573-3

Vorderseite: P.10 oder DG5000 Einbrennlackierung

Farbe: **........**

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rückseite: Schutzlack

Oberfläche: glatt

Schattenfuge: **mit / ohne** (b: 15 mm / t: 7 mm)

Verlegung: **horizontal / vertikal / diagonal**

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-GDA-20130260-IBG1-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 70 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.02.8 Zulage zur Hauptposition für Schrägschnitte**

Zulage für die Herstellung von Schrägschnitten  
am PREFA Siding bei schräg verlaufenden Wandgeometrien.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.02.9 Unterer Anschluss der PREFA Sidings**

Liefern und Montieren des unteren Anschlusses,  
einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Abdeckstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

Lochblech:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... mm  
Materialdicke: 0,70 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.02.10 PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil)**

Liefern und Montieren von PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil)  
für den unteren Anschluss, Horizontaltrennung und oberer Fensterabschluss,  
einschließlich Befestigungsmaterial und Stoßverbinder  
sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk.

Länge: 3000 mm

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.02.11 PREFA Taschenprofil**

Liefern und Montieren von PREFA Taschenprofilen  
für den Wandanschluss und oberen Abschluss,  
einschließlich Befestigungs- und Dichtungsmaterial  
sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Zuschnitt: 150 mm

Abkantung: 3 Stk.

Länge: 3000 mm

Farbe: wie Hauptposition

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.02.12 PREFA Startprofil (Siding horizontal)**

Liefern und Montieren von PREFA Startprofilen  
für den unteren Anschluss und Horizontaltrennung   
bei horizontaler Verlegung der PREFA Sidings,  
einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Zuschnitt: 71 mm

Abkantung: 3 Stk.

Länge: 3000 mm

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.02.13 PREFA Startprofil (Siding vertikal)**

Liefern und Montieren von PREFA Startprofilen  
für die Eckausbildung und seitlichen Wandanschlüsse  
bei vertikaler Verlegung der PREFA Sidings,  
einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung

Zuschnitt: 71 mm

Abkantung: 3 Stk.

Länge: 3000 mm

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.02.14 PREFA Schnittlochblende (Siding vertikal)**

Liefern und Montieren von PREFA Schnittlochblenden

für den unteren Anschluss, Horizontaltrennungen

und oberer Fensterabschluss, einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Zuschnitt: 80 mm

Abkantung: 3 Stk.

Länge: 3000 mm

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.02.15 PREFA Fuge (vertikale Stöße)**

Liefern und Montieren von PREFA Fugen  
für die vertikalen Stöße der Sidingfassade im Verband angeordnet.  
Fugenprofil für Sidings der Baubreiten:  
138 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm,  
gewählte Baubreite:  
mit Schattenfuge,  
maximale Sidinglänge 2500mm.

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.02.16 Vertikaltrennung für PREFA Sidings (Stoßblech)**

Liefern und Montieren einer Vertikaltrennung mit PREFA Stoßblech,  
bei horizontaler Verlegung der PREFA Sidings,  
einschließlich Befestigungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Zuschnitt: 150 mm

Abkantung: 5 Stk.

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.02.17 Vertikaltrennung für PREFA Sidings (Unterlagsblech)**

Liefern und Montieren einer Vertikaltrennung mit Unterlagsblech,  
bei horizontaler Verlegung der PREFA Sidings,  
einschließlich Befestigungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 2 Stk.

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.02.18 Vertikaltrennung für PREFA Sidings (Abdeckleiste)**

Liefern und Montieren einer Vertikaltrennung mit Abdeckleiste,  
bei horizontaler Verlegung der PREFA Sidings,  
einschließlich Befestigungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Abdeckleiste:

Zuschnitt: 100 mm

Abkantung: 2 Stk.

Taschenprofil: 2 Stk/Stoß

Zuschnitt: 150 mm

Abkantung: 3 Stk

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.02.19 Eckausbildung Außen- und Innenecken (1-teilig)**

Liefern und Montieren von Außen- und Innenecken,  
1-teilig, einschließlich Befestigungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Gesamtzuschnitt: bis 200 mm

Abkantung: bis 5 Stk.

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.02.20 Eckausbildung Außen- und Innenecken (2-teilig)**

Liefern und Montieren von Innenecken,  
2-teilig, einschließlich Befestigungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Gesamtzuschnitt: bis 250 mm

Abkantung: bis 8 Stk.

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.02.21 Eckausbildung Außen- und Innenecken (3-teilig)**

Liefern und Montieren von Außen- und Innenecken  
3-teilig, einschließlich Befestigungsmaterial sowie   
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Gesamtzuschnitt: bis 450 mm

Abkantung: bis 9 Stk.

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.02.22 Eckausbildung mit PREFA Ecksiding (Siding horizontal)**

Liefern und Montieren von Eckausbildungen mit PREFA Ecksidings (Außenecke) bei horizontaler Verlegung, einschließlich Befestigungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

500mm beidseitige Schenkellänge (Innenmaß)

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.02.23 Eckausbildung mit PREFA Siding (innen, Siding vertikal)**

Liefern und Montieren von Eckausbildungen  
als Innenecke mit PREFA Sidings, bei vertikaler Verlegung,  
einschließlich Startprofil, Befestigungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.02.24 Fenster-/Türanschluss horizontal (Sturz) aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen horizontal (Sturz)  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung und Fensterleibung.   
Es ist darauf zu achten, dass die Wärmedämmung an den Stock gut angearbeitet ist.

Sturz:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk.

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk.

Länge: 3000 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.02.25 Fenster-/Türanschluss vertikal (Leibung) aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen vertikal (Leibung)  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung, Fensterbank und Sturz.  
Es ist darauf zu achten, dass die Wärmedämmung an den Stock gut angearbeitet ist.

Leibung:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk.

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk.

Länge: 3000 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.02.26 Fensterbänke aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Fensterbänken aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungsmaterial und Herstellen der seitlichen Anschlüsse.

Fensterbank:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: 3 Stk.

Materialdicke: wie Hauptposition

Haltewinkel:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: 1 Stk

Materialdicke: 1,00 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.02.27 Attikaabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Attikaabdeckung  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Haftstreifen, Befestigungsmaterial und Dichtmittel,   
inkl. aller Ecken, An- und Abschlüsse.   
Die Einzelstücke sind dehnungsgerecht zu verbinden.  
Ausführung gemäß aktuell gültigen Klempnerfachregeln.

Attikaabdeckung:

Zuschnitt: .... mm

Abkantungen: .... Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Haftstreifen:

Materialstärke: mind. 1 mm

Zuschnitt: ....... mm

Abkantung: 2 Stk.

Mögliche Verbindungsarten:   
Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder  
Unterlagswellblech inkl. Stoßverbinder

gewählte Ausführung: .................

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.02.28 Hinterlegen der PREFA Sidings im Sockelbereich**

Liefern und Montieren von Holzplatten zur Hinterlegung der PREFA Sidings im Sockelbereich, einschließlich Befestigungsmaterial. Die Breite ist abhängig von Sidingbaubreite.

Materialstärke: 20 mm

Länge: ........... mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.02.29 PREFA Lochblech für hinterlüftete Fassaden**

Liefern und Montieren von PREFA Lochblech  
mit Rundlochung zur Be- und Entlüftung der Fassadenbekleidung,  
inkl. erforderlichem Befestigungsmaterial.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: Aluminium

Legierung: EN AW 3005

Materialstärke: 0,7 mm

Rundlochung Ø 5 mm

Zuschnitt: ............... mm

Abkantung: nach Erfordernis

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.02.30 Herstellen von Durchdringungen**

Herstellen von Durchdringung für Tragprofile (z.B. Werbetafeln, Lüftungen, etc.) in die PREFA Fassadenbekleidung, einschließlich Stütz- bzw. Hilfskonstruktionen, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Öffnungsgröße: .... x .... mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Untertitel 01.02.02 PREFA Siding GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Untertitel 01.02.03 PREFA Aluminium Verbundplatte**

**ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN**

***Vorwort***

*Die PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden bietet einen umfangreichen Ausschreibungsservice. Wir unterstützen Architekten und Planer kostenlos bei der Erstellung komplexer Leistungsbeschreibungen und stellen darüber hinaus Ausschreibungstextvorlagen in Form von Worddateien (\*.docx) sowie im Format GAEB 2000 (\*.x81) zur Verfügung.*

*Bei der Erstellung der vorliegenden Leistungsbeschreibung berücksichtigen wir den derzeit gültigen, aktuellen Stand der Technik und Produktentwicklung.*

*Mit der Nutzung dieser Services, eben durch die Verarbeitung, Verbreitung erstellter, eingefügter bzw. ergänzter Angaben und Informationen in Leistungsbeschreibungen, stimmen Sie nachfolgenden Bedingungen ausdrücklich zu.*

*Die Nutzung des Ausschreibungsservice, sowie die im Zusammenhang damit zur Verfügung gestellten Unterlagen (etwa Verlegerichtlinien) stellen keine vertragliche oder vertragsähnliche Leistung unsererseits dar; eine Haftung für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art wird -soweit gesetzlich zulässig- ausdrücklich ausgeschlossen.*

*PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden übernimmt für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen keine Gewährleistung, ebenso nicht für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen. Der Planer hat alle Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Positionen sind vom Planer und ggfs. auch vom ausführenden Handwerker ("Bieter") auf Durchführbarkeit zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.  
  
Bildliche Darstellungen sind keine Planungsdetails und dienen nur als beispielhafte Darstellung und Hilfestellung. Diese können vom Architekten / Planer bei Bedarf entfernt werden.*

Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis zugrunde:

* ...........................................
* ...........................................
* ...........................................

**Technische Vorbemerkungen**

1. Grundlage für die Ausführung der beschriebenen Leistung sind die Verlege- und Montagehinweise der PREFA Aluminiumprodukte GmbH sowie die national geltenden Gesetze, Vorschriften, Fachregeln und Normen.
2. Alle Positionen sind gesamtpreisbildend und werden mit GP ausgegeben. Kontrollieren Sie gegebenenfalls alle Bedarfspositionen, Wahlpositionen und Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir den Datenaustausch über GAEB (90/ 2000/ XML) oder den Export: ‘Digitale Angebotsanforderung‘ da Textexport-Dateien nicht reimportiert werden können. Diese Anwendung ist nach dem Datenaustauschstandard GAEB XML 3.1 zertifiziert.
3. Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- und Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen. Abrechnung erfolgt nach bauseitigem Aufmaß.
4. Vor Angebotsabgabe sind eine Baustellenbesichtigung durchzuführen; die baulichen und technischen Gegebenheiten mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden. Bei einer Sanierung ist die vor Ort Prüfung des vorhandenen Dachaufbaues, bzw. der allgemeinen Situation erforderlich.
5. Wenn diese Leistungsbeschreibung eine Alternative zu einem bestehenden Leistungsverzeichnis ist, gelten die Vorbedingungen des Hauptangebotes unverändert weiter.
6. Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist mittels Nachweises der Entsorgungsstellen zu belegen. Dies gilt sowohl für die beim Rückbau als auch beim Einbau anfallenden Wert- und Reststoffe. Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
7. Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind nicht enthalten bzw. berücksichtigt.
8. Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen.
9. Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht selbstständig vergütet werden.

**01.02.03.1 Fassadenbekleidung mit PREFA Aluminium Verbundplatten FR**

Liefern und Montieren einer Aluminium Fassadenbekleidung  
mit PREFA Aluminium Verbundplatten FR,  
mittels Nietverbindung/Schraubverbindung,  
gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen,  
geradlinig und fluchtgerecht auf vorhandener Unterkonstruktion,  
einschließlich PREFA Befestigungsmaterial.

Die Herstellerrichtlinien sowie die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Baubreite: **.......mm** (1535 mm Standard)

Länge: **......mm** (4010mm Standard)

Allseitiges Besäumen (5mm je Seite) berücksichtigen,

Materialdicke: 4mm

Gewicht: 7,6 kg/m²

Materialqualität: Aluminium-Verbundplatte mit FR Kern

**PREFABOND® FR**

Vorderseite: Coil-Coating Beschichtung

**Farbe: .......**

(Farbe nach PREFA Farbkarte, mengenabhängig)

Rückseite: Schutzlack

Oberflächenstruktur: glatt mit Schutzfolie

Brandklassifizierung: B-s1-d0 gemäß EN 13501-1

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-PREFA-BOND-084-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 50 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Aluminium Verbundplatten entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.03.2 Fassadenbekleidung mit PREFA Aluminium Verbundplatten A2**

Liefern und Montieren einer Aluminium Fassadenbekleidung  
mit PREFA Aluminium Verbundplatten A2,  
mittels Nietverbindung/Schraubverbindung,  
gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen,  
geradlinig und fluchtgerecht auf vorhandener Unterkonstruktion,  
einschließlich PREFA Befestigungsmaterial.

Die Herstellerrichtlinien sowie die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Baubreite: **.......mm** (1535 mm Standard)

Länge: **......mm** (4010mm Standard)

Allseitiges Besäumen (5mm je Seite) berücksichtigen,

Materialdicke: 4mm

Gewicht: 8,4 kg/m²

Materialqualität: Aluminium-Verbundplatte mit A2 Kern

**PREFABOND® A2**

Vorderseite: Coil-Coating Beschichtung

**Farbe: .......**

(Farbe nach PREFA Farbkarte, mengenabhängig)

Rückseite: Schutzlack

Oberflächenstruktur: glatt mit Schutzfolie

Brandklassifizierung: A2-s1-d0 gemäß EN 13501-1

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-PREFA-BOND-084-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 50 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Aluminium Verbundplatten entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.03.3 Fassadenbekleidung mit PREFA Aluminium Verbundplatten FR GEKLEBT**

Liefern und Montieren einer Aluminium Fassadenbekleidung mit PREFA Aluminium Verbundplatten FR, mittels Klebeverbindung, gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen,  
geradlinig und fluchtgerecht auf vorhandener Unterkonstruktion,einschließlich Befestigungsmaterial, Reiniger und Montageband.   
Unterkonstruktionsabstand: max. 500mm.

Die Herstellerrichtlinien sowie die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Baubreite: **.......mm** (1535 mm Standard)

Länge: **......mm** (4010mm Standard, **geklebt max. 3000 mm**)

Allseitiges Besäumen (5mm je Seite) berücksichtigen

Materialdicke: 4mm

Gewicht: 7,6 kg/m²

Materialqualität: Aluminium-Verbundplatte mit FR Kern

**PREFABOND® FR**

Vorderseite: Coil-Coating Beschichtung

**Farbe: .......**

(Farbe nach PREFA Farbkarte, mengenabhängig)

Rückseite: Schutzlack

Oberflächenstruktur: glatt mit Schutzfolie

Brandklassifizierung: B-s1-d0 gemäß EN 13501-1

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-PREFA-BOND-084-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 50 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Aluminium Verbundplatten entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.03.4 Fassadenbekleidung mit Kassetten aus PREFA Aluminium Verbundplatten FR**

Liefern und Montieren einer Aluminium Fassadenbekleidung mit allseitig gekanteten Kassetten aus PREFA Aluminium Verbundplatten FR (System KH35/SZ20), einschließlich Befestigungsmaterial.  
An der oberen bzw. an der unteren Abkantung werden horizontale Aluminiumprofile mittels Nietverbindung vormontiert. Je nach statischer Anforderung werden vertikale Aussteifungsprofile auf die Plattenrückseite geklebt.  
Die Ausrichtung und Montage der Platten erfolgt im Nut- und Federprinzip mittels Kassettenclips auf vorhandener Aluminiumunterkonstruktion.  
Die Herstellerrichtlinien sowie die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Sichtfläche Kassette:

**Breite: ........ mm**

**Länge: ........ mm**

Standardplattengröße: 1535 mm x 4010 mm   
Allseitiges Besäumen: 5 mm je Seite

Materialdicke: 4mm

Materialqualität: Aluminium-Verbundplatte mit FR Kern

**PREFABOND® FR-Kern**

Vorderseite: Coil-Coating Beschichtung

**Farbe: .......**

(Farbe nach PREFA Farbkarte, mengenabhängig)

Rückseite: Schutzlack

Oberflächenstruktur: glatt mit Schutzfolie

Brandklassifizierung: B-s1-d0 gemäß EN 13501-1

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-PREFA-BOND-084-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 50 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Aluminium Verbundplatten entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.03.5 Fassadenbekleidung mit Kassetten aus PREFA Aluminium Verbundplatten A2**

Liefern und Montieren einer Aluminium Fassadenbekleidung  
mit allseitig gekanteten Kassetten aus PREFA Aluminium Verbundplatten A2 (System KH35/SZ20),  
einschließlich Befestigungsmaterial.  
An der oberen bzw. an der unteren Abkantung werden horizontale Aluminiumprofile mittels Nietverbindung vormontiert. Je nach statischer Anforderung werden vertikale Aussteifungsprofile auf die Plattenrückseite geklebt.  
Die Ausrichtung und Montage der Platten erfolgt im Nut- und Federprinzip mittels Kassettenclips auf vorhandener Aluminiumunterkonstruktion.  
Die Herstellerrichtlinien sowie die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Sichtfläche Kassette:

**Breite: ........ mm**

**Länge: ........ mm**

Standardplattengröße: 1535 mm x 4010 mm

Allseitiges Besäumen: 5 mm je Seite

Materialdicke: 4mm

Materialqualität: Aluminium-Verbundplatte mit A2 Kern

**PREFABOND® A2**

Vorderseite: Duragloss 5000 Einbrennlackierung

**Farbe: .......**

(Farbe nach PREFA Farbkarte, mengenabhängig)

Rückseite: Schutzlack

Oberflächenstruktur: glatt mit Schutzfolie

Brandklassifizierung: A2-s1-d0 gemäß EN 13501-1

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-PREFA-BOND-084-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 50 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Aluminium Verbundplatten entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.03.6 Zulage zur Hauptposition für Untersichtbekleidung**

Zulage zur Hauptposition für die Montage an Untersichtbekleidung (Arbeiten über Kopf).

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.03.7 Zulage zur Hauptposition für Spritzlackierung nach RAL**

Zulage zur Hauptposition für die Spritzlackierung der PREFA Aluminium Verbundplatten mit Nasslack, einschließlich Reinigen der Flächen.

Farbe: RAL ........

(nach Wahl des Auftraggebers)

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.03.8 Aufzahlung zur Hauptposition für Schrägschnitte**

Zulage zur Hauptposition für Schrägschnitte   
der PREFA Aluminium Verbundplatten  
bei schräg verlaufenden Wandgeometrien.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.03.9 Zulage zur Hauptposition für Rundschnitte**

Zulage zur Hauptposition für Rundschnitte   
der PREFA Aluminium Verbundplatten.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.03.10 Zulage zur Hauptposition für Wandanschluss vertikal/horizontal**

Zulage zur Hauptposition für horizontale und vertikale Wandanschlüsse,  
nach Erfordernis gefräst und gekantet,  
einschließlich Aluminium Wandwinkel, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial  
sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.03.11 Zulage zur Hauptposition für Innen- u. Außenecken**

Zulage zur Hauptposition für Innen- und Außenecken,  
nach Erfordernis gefräst und gekantet,  
einschließlich Befestigungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.03.12 Zulage zur Hauptposition für Perforierung**

Zulage zur Hauptposition für eine Perforierung   
der Aluminium Verbundplatte mittels fräsen gemäß Planungsdetail.  
Der Abstand zwischen den Ausnehmungen sowie   
der Abstand vom Außenrand beträgt min. 50mm.  
Die benötigten Befestigungspunkte sind zu berücksichtigen.  
Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.03.13 Zulage zur Hauptposition für Runden**

Zulage zur Hauptposition für das Runden der Aluminium Verbundplatte gemäß Planungsdetail.  
  
Maximale Breite: 2000 mm  
Minimaler Radius:   
FR-Kern: 300 mm  
A2-Kern: 600 mm

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.03.14 Zulage zur Hauptposition für unteren Anschluss**

Liefern und Montieren des unteren Anschlusses der PREFA Aluminium Verbundplatte einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Farbe: wie Hauptposition,

Materialstärke: wie Hauptposition,

Materialqualität: wie Hauptposition,

bestehend aus:

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

Abdeckstreifen:

Zuschnitt: ........ mm

Abkantung: ........ Stk

Lochblech:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk  
Materialdicke: 0,70 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.03.15 PREFA Fugenhinterlegung horizontal/vertikal**

Liefern und Montieren von Fugenhinterlegung  
aus PREFA Farbaluminiumband  
für die horizontalen/vertikal Stöße der PREFA Aluminium Verbundplatte.

Länge: bis 3000 mm

Breite der Fuge: 8 - 10 mm

Materialdicke: 0,5 mm

Material: Aluminium

Legierung: EN - AW 3005 H 46

EN - AW 3003 H 46

Farbe: **........**

(Farbe lt. PREFA Farbkarte, mengenabhängig)

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.03.17 PREFA F-/U-Profil für Verbundplatte**

Liefern und Montieren von pulverbeschichteten PREFA F-Profilen oder U-Profilen für horizontale und vertikale Wandanschlüsse der PREFA Aluminium Verbundplatte.

Länge: 3000 mm

Material: Aluminium

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.03.18 Fenster-/ Türanschluss horizontal (Sturz) aus PREFA Aluminium Verbundplatte**

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen horizontal (Sturz) aus PREFA Aluminium Verbundplatten nach Erfordernis gefräst und gekantet. Am Stock mittels Aluminiumwinkel oder direkt befestigen, einschließlich Stütz- bzw. Hilfskonstruktion, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung und Leibung. Es ist darauf zu achten, dass die Wärmedämmung an den Stock gut angearbeitet ist.

Sturz:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.03.19 Fenster-/ Türanschluss vertikal (Leibung) aus PREFA Aluminium Verbundplatte**

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen vertikal (Leibung) aus PREFA Aluminium Verbundplatten nach Erfordernis gefräst und gekantet. Am Stock mittels Aluminiumwinkel oder direkt befestigen, einschließlich Stütz- bzw. Hilfskonstruktion, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung, Fensterbank und Sturz. Es ist darauf zu achten, dass die Wärmedämmung an den Stock gut angearbeitet ist.

Leibung:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.03.20 Fenster-/Türanschluss horizontal (Sturz) aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen horizontal (Sturz) aus PREFA Farbaluminiumband, einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung und Fensterleibung. Es ist darauf zu achten, dass die Wärmedämmung an den Stock gut angearbeitet ist.

Sturzblech:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialdicke: 1,00 mm

Materialqualität: Aluminium

Legierung: EN AW 3005

Farbe: wie Hauptposition

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 2000 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.03.21 Fenster-/Türanschluss vertikal (Leibung) aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen vertikal (Leibung)  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial  
sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung,  
Fensterbank und Sturz. Es ist darauf zu achten,  
dass die Wärmedämmung an den Stock gut angearbeitet ist.

Leibungsblech:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialdicke: 1,00 mm

Materialqualität: Aluminium

Legierung: EN AW 3005

Farbe: wie Hauptposition

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk.

Länge: 2000 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.03.22 Fensterbänke aus PREFA Aluminium Verbundplatte**

Liefern und Montieren von Fensterbänken   
aus PREFA Alumnium Verbundplatte,  
einschließlich Fräsen und Kanten,  
Befestigungsmaterial und Herstellen der seitlichen Anschlüsse.

Fensterbank:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: 3 Stk

Materialdicke: wie Verbundplatte

Materialqualität: wie Verbundplatte

Farbe: wie Verbundplatte

Haltewinkel:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: 1 Stk

Materialdicke: 1,00 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.03.23 Fensterbänke aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Fensterbänken   
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungsmaterial und Herstellen der seitlichen Anschlüsse.

Fensterbank:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: 3 Stk

Materialdicke: 1,00 mm

Materialqualität: Aluminium

Legierung: EN AW 3005

Farbe: ...........

Haltewinkel:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: 1 Stk

Materialdicke: 1,00 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.03.24 Attikaabdeckung aus PREFA Aluminium Verbundplatte**

Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen  
aus PREFA Aluminium Verbundplatte,  
nach Erfordernis gefräst und gekantet,  
einschließlich beidseitiger Haftstreifen.  
Stoßausbildung mit PREFA Design Welle 5 oder 9 mm.  
Die Länge der Attikateile ist nach dem Fugenbild der Fassade auszurichten.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialdicke: wie Verbundplatte

Materialqualität: wie Verbundplatte

Farbe: wie Verbundplatte

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.03.25 Attikaabdeckung aus PREFA Aluminium Verbundplatte (bündig)**

Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen  
aus PREFA Aluminium Verbundplatte, gefräst und gekantet  
laut Planungsdetail auf vorhandener Unterkonstruktion.  
Eine dichte Einbindung der Unterkonstruktionsstütze/  
Unterkonstruktionsprofil in der Abdichtungsebene muss gegeben sein.  
Stoßausbildung mit Design Welle 5 oder 9 mm.  
Die Länge der Attikateile ist nach dem Fugenbild der Fassade auszurichten.

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialdicke: wie Verbundplatte

Materialqualität: wie Verbundplatte

Farbe: wie Verbundplatte

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.03.26 Attikaabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Attikaabdeckung  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Haftstreifen, Befestigungsmaterial und Dichtmittel,   
inkl. aller Ecken, An- und Abschlüsse.   
Die Einzelstücke sind dehnungsgerecht zu verbinden.  
Ausführung gemäß aktuell gültigen Klempnerfachregeln.

Attikaabdeckung:

Zuschnitt: .... mm

Abkantungen: .... Stk

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualität: Aluminium  
Legierung: EN AW 3005

Farbe: ........

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Haftstreifen:

Materialstärke: mind. 1 mm

Zuschnitt: ....... mm

Abkantung: 2 Stk

Mögliche Verbindungsarten:   
Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder  
Unterlagswellblech inkl. Stoßverbinder

gewählte Ausführung: .................

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.03.27 Attikaabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband (bündig)**

Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen  
aus PREFA Farbaluminiumband.   
Die Fassadenbekleidung mit der Aluminium Verbundplatte  
ist bündig über die Attika raufzuziehen, gefräst und gekantet  
laut Planungsdetail, einschließlich Haftstreifen und Befestigungsmaterial.  
Die Einzelstücke sind dehnungsgerecht zu verbinden.  
Ausführung gemäß aktuell gültigen Klempnerfachregeln.

Attikaabdeckung:

Zuschnitt: .... mm

Abkantungen: .... Stk

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualität: Aluminium  
Legierung: EN AW 3005

Farbe: ........

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Haftstreifen:

Materialstärke: mind. 1 mm

Zuschnitt: ....... mm

Abkantung: 2 Stk

Mögliche Verbindungsarten:   
Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder  
Unterlagswellblech inkl. Stoßverbinder

gewählte Ausführung: .................

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.03.28 Herstellen von Durchdringungen**

Herstellen von Durchdringung für Tragprofile (z.B. Werbetafeln, Lüftungen, etc.) in die PREFA Fassadenbekleidung, einschließlich Stütz- bzw. Hilfskonstruktionen, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Öffnungsgröße: .... x .... mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.03.29 PREFA Lochblech für hinterlüftete Fassaden**

Liefern und Montieren von PREFA Lochblech  
mit Rundlochung zur Be- und Entlüftung der Fassadenbekleidung,  
inkl. erforderlichem Befestigungsmaterial.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: Aluminium

Legierung: EN AW 3005

Materialstärke: 0,7 mm

Rundlochung Ø 5 mm

Zuschnitt: ............... mm

Abkantung: nach Erfordernis

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.03.30 Balkonbekleidung mit PREFA Aluminium Verbundplatten FR**

Liefern und Montieren einer Aluminium Balkonverkleidung  
mit Verbundplatten FR, mittels Nietverbindung,  
gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen,  
geradlinig und fluchtgerecht auf vorhandener tragfähiger Rahmenkonstruktion,  
einschließlich Befestigungsmaterial   
(Balkonniete, Edelstahl mit Edelstahldorn).

Abmessungen: 5 x 14 mm

Kopfdurchmesser: 15 mm

Klemmbereich: 4 - 9,5 mm   
Die Herstellerrichtlinien sowie die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Baubreite: ........ mm (max. 1500 mm)

Länge: ........ mm (max. 3000 mm)

Allseitiges Besäumen (5mm je Seite) berücksichtigen.

Materialdicke: 4 mm

Gewicht: 7,6 kg/m²

Materialqualität: Aluminium-Verbundplatte mit FR Kern

Vorderseite: Coil-Coating-Beschichtung

**Farbe: ........**

(Farbe nach PREFA Farbkarte, mengenabhängig)

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Untertitel 01.02.03 PREFA Aluminium Verbundplatte GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Untertitel 01.02.04 PREFA Wandraute 20 x 20**

**ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN**

***Vorwort***

*Die PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden bietet einen umfangreichen Ausschreibungsservice. Wir unterstützen Architekten und Planer kostenlos bei der Erstellung komplexer Leistungsbeschreibungen und stellen darüber hinaus Ausschreibungstextvorlagen in Form von Worddateien (\*.docx) sowie im Format GAEB 2000 (\*.x81) zur Verfügung.*

*Bei der Erstellung der vorliegenden Leistungsbeschreibung berücksichtigen wir den derzeit gültigen, aktuellen Stand der Technik und Produktentwicklung.*

*Mit der Nutzung dieser Services, eben durch die Verarbeitung, Verbreitung erstellter, eingefügter bzw. ergänzter Angaben und Informationen in Leistungsbeschreibungen, stimmen Sie nachfolgenden Bedingungen ausdrücklich zu.*

*Die Nutzung des Ausschreibungsservice, sowie die im Zusammenhang damit zur Verfügung gestellten Unterlagen (etwa Verlegerichtlinien) stellen keine vertragliche oder vertragsähnliche Leistung unsererseits dar; eine Haftung für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art wird -soweit gesetzlich zulässig- ausdrücklich ausgeschlossen.*

*PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden übernimmt für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen keine Gewährleistung, ebenso nicht für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen. Der Planer hat alle Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Positionen sind vom Planer und ggfs. auch vom ausführenden Handwerker ("Bieter") auf Durchführbarkeit zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.  
  
Bildliche Darstellungen sind keine Planungsdetails und dienen nur als beispielhafte Darstellung und Hilfestellung. Diese können vom Architekten / Planer bei Bedarf entfernt werden.*

Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis zugrunde:

* ...........................................
* ...........................................
* ...........................................

**Technische Vorbemerkungen**

1. Grundlage für die Ausführung der beschriebenen Leistung sind die Verlege- und Montagehinweise der PREFA Aluminiumprodukte GmbH sowie die national geltenden Gesetze, Vorschriften, Fachregeln und Normen.
2. Alle Positionen sind gesamtpreisbildend und werden mit GP ausgegeben. Kontrollieren Sie gegebenenfalls alle Bedarfspositionen, Wahlpositionen und Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir den Datenaustausch über GAEB (90/ 2000/ XML) oder den Export: ‘Digitale Angebotsanforderung‘ da Textexport-Dateien nicht reimportiert werden können. Diese Anwendung ist nach dem Datenaustauschstandard GAEB XML 3.1 zertifiziert.
3. Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- und Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen. Abrechnung erfolgt nach bauseitigem Aufmaß.
4. Vor Angebotsabgabe sind eine Baustellenbesichtigung durchzuführen; die baulichen und technischen Gegebenheiten mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden. Bei einer Sanierung ist die vor Ort Prüfung des vorhandenen Dachaufbaues, bzw. der allgemeinen Situation erforderlich.
5. Wenn diese Leistungsbeschreibung eine Alternative zu einem bestehenden Leistungsverzeichnis ist, gelten die Vorbedingungen des Hauptangebotes unverändert weiter.
6. Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist mittels Nachweises der Entsorgungsstellen zu belegen. Dies gilt sowohl für die beim Rückbau als auch beim Einbau anfallenden Wert- und Reststoffe. Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
7. Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind nicht enthalten bzw. berücksichtigt.
8. Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen.
9. Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht selbstständig vergütet werden.

**01.02.04.1 Fassadenbekleidung mit PREFA Wandraute 20x20**

Liefern und Montieren einer Aluminium Fassadenbekleidung  
mit PREFA Wandrauten 20x20,  
einschließlich PREFA Befestigungsmaterial  
(verdeckte Befestigung mittels Rillennägel, 25 Stk/m²)  
auf Vollschalung, mind. 24 mm dick.  
Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 200 x 200 mm in verlegter Fläche (25 Stk/m²)

Materialdicke: 0,70 mm

Gewicht: 2,8 kg/m²

Material: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 gemäß EN 573-3

Vorderseite: P.10 Einbrennlackierung

**Farbe: ........**

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rückseite: Schutzlack

Oberfläche: stucco oder glatt  
**gewählte Oberfläche: .............**

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-GDA-20130260-IBG1-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 70 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.04.2 Zulage zur Hauptposition, Startplatten für PREFA Wandraute 20x20**

Liefern und Montieren von Startplatten für die PREFA Wandrauten  
für die Traufenausbildung und allen traufseitigen Anschlüssen  
(z.B. Fenster, Türen etc.)  
3,2 Stk./m,  
einschließlich PREFA Befestigungsmaterial.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.04.3 PREFA Saumstreifen (Traufenstreifen)**

Liefern und Montieren von PREFA Saumstreifen

einschließlich Befestigungsmaterial sowie

Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 1800 x 158 mm

Materialstärke: 1,0 mm

Materialqualität: Aluminium

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.04.4 Unterer Anschluss der PREFA Wandraute**

Liefern und Montieren des unteren Anschlusses,  
einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Abdeckstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

Lochblech:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialdicke: 0,70 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.04.5 Taschenprofil gekantet**

Liefern und Montieren von Taschenprofilen gekantet  
aus PREFA Farbaluminiumband  
für den Wandanschluss und oberen Abschluss,  
einschließlich Befestigungs- und Dichtungsmaterial  
sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung

Zuschnitt: bis 150 mm

Abkantung: 3 Stk

Farbe: wie Hauptposition

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.04.6 PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil)**

Liefern und Montieren von PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil)  
für den unteren Anschluss, Horizontaltrennung und oberer Fensterabschluss,  
einschließlich Befestigungsmaterial und Stoßverbinder  
sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.04.7 Eckausbildung Außen- und Innenecken (2-teilig)**

Liefern und Montieren von Außen- und Innenecken,  
2-teilig, einschließlich Befestigungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Gesamtzuschnitt: bis 250 mm

Abkantung: bis 8 Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.04.8 Eckausbildung Außen- und Innenecken (3-teilig)**

Liefern und Montieren von Außen- und Innenecken  
3-teilig, einschließlich Befestigungsmaterial sowie   
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Gesamtzuschnitt: bis 450 mm

Abkantung: bis 9 Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.04.9 Fenster-/Türanschluss horizontal (Sturz) aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen horizontal (Sturz)  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung und Fensterleibung.   
Es ist darauf zu achten, dass die Wärmedämmung an den Stock gut angearbeitet ist.

Sturz:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.04.10 Fenster-/Türanschluss vertikal (Leibung) aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen vertikal (Leibung)  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung, Fensterbank und Sturz.  
Es ist darauf zu achten, dass die Wärmedämmung an den Stock gut angearbeitet ist.

Leibung:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.04.11 Fensterbänke aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Fensterbänken aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungsmaterial und Herstellen der seitlichen Anschlüsse.

Fensterbank:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: 3 Stk.

Materialdicke: wie Hauptposition

Haltewinkel:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: 1 Stk

Materialdicke: 1,00 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.04.12 Attikaabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Attikaabdeckung  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Haftstreifen, Befestigungsmaterial und Dichtmittel,   
inkl. aller Ecken, An- und Abschlüsse.   
Die Einzelstücke sind dehnungsgerecht zu verbinden.  
Ausführung gemäß aktuell gültigen Klempnerfachregeln.

Attikaabdeckung:

Zuschnitt: .... mm

Abkantungen: .... Stk

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Haftstreifen:

Materialstärke: mind. 1 mm

Zuschnitt: ....... mm

Abkantung: 2 Stk

Mögliche Verbindungsarten:   
Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder  
Unterlagswellblech inkl. Stoßverbinder

gewählte Ausführung: .................

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.04.13 Herstellen von Durchdringungen**

Herstellen von Durchdringung für Tragprofile (z.B. Werbetafeln, Lüftungen, etc.) in die PREFA Fassadenbekleidung, einschließlich Stütz- bzw. Hilfskonstruktionen, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Öffnungsgröße: .... x .... mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.04.14 PREFA Lochblech für hinterlüftete Fassaden**

Liefern und Montieren von PREFA Lochblech  
mit Rundlochung zur Be- und Entlüftung der Fassadenbekleidung,  
inkl. erforderlichem Befestigungsmaterial.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: Aluminium

Legierung: EN AW 3005

Materialstärke: 0,7 mm

Rundlochung Ø 5 mm

Zuschnitt: ............... mm

Abkantung: nach Erfordernis

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Untertitel 01.02.04 PREFA Wandraute 20 x 20 GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Untertitel 01.02.05 PREFA Wandraute 29 x 29**

**ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN**

***Vorwort***

*Die PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden bietet einen umfangreichen Ausschreibungsservice. Wir unterstützen Architekten und Planer kostenlos bei der Erstellung komplexer Leistungsbeschreibungen und stellen darüber hinaus Ausschreibungstextvorlagen in Form von Worddateien (\*.docx) sowie im Format GAEB 2000 (\*.x81) zur Verfügung.*

*Bei der Erstellung der vorliegenden Leistungsbeschreibung berücksichtigen wir den derzeit gültigen, aktuellen Stand der Technik und Produktentwicklung.*

*Mit der Nutzung dieser Services, eben durch die Verarbeitung, Verbreitung erstellter, eingefügter bzw. ergänzter Angaben und Informationen in Leistungsbeschreibungen, stimmen Sie nachfolgenden Bedingungen ausdrücklich zu.*

*Die Nutzung des Ausschreibungsservice, sowie die im Zusammenhang damit zur Verfügung gestellten Unterlagen (etwa Verlegerichtlinien) stellen keine vertragliche oder vertragsähnliche Leistung unsererseits dar; eine Haftung für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art wird -soweit gesetzlich zulässig- ausdrücklich ausgeschlossen.*

*PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden übernimmt für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen keine Gewährleistung, ebenso nicht für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen. Der Planer hat alle Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Positionen sind vom Planer und ggfs. auch vom ausführenden Handwerker ("Bieter") auf Durchführbarkeit zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.  
  
Bildliche Darstellungen sind keine Planungsdetails und dienen nur als beispielhafte Darstellung und Hilfestellung. Diese können vom Architekten / Planer bei Bedarf entfernt werden.*

Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis zugrunde:

* ...........................................
* ...........................................
* ...........................................

**Technische Vorbemerkungen**

1. Grundlage für die Ausführung der beschriebenen Leistung sind die Verlege- und Montagehinweise der PREFA Aluminiumprodukte GmbH sowie die national geltenden Gesetze, Vorschriften, Fachregeln und Normen.
2. Alle Positionen sind gesamtpreisbildend und werden mit GP ausgegeben. Kontrollieren Sie gegebenenfalls alle Bedarfspositionen, Wahlpositionen und Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir den Datenaustausch über GAEB (90/ 2000/ XML) oder den Export: ‘Digitale Angebotsanforderung‘ da Textexport-Dateien nicht reimportiert werden können. Diese Anwendung ist nach dem Datenaustauschstandard GAEB XML 3.1 zertifiziert.
3. Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- und Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen. Abrechnung erfolgt nach bauseitigem Aufmaß.
4. Vor Angebotsabgabe sind eine Baustellenbesichtigung durchzuführen; die baulichen und technischen Gegebenheiten mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden. Bei einer Sanierung ist die vor Ort Prüfung des vorhandenen Dachaufbaues, bzw. der allgemeinen Situation erforderlich.
5. Wenn diese Leistungsbeschreibung eine Alternative zu einem bestehenden Leistungsverzeichnis ist, gelten die Vorbedingungen des Hauptangebotes unverändert weiter.
6. Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist mittels Nachweises der Entsorgungsstellen zu belegen. Dies gilt sowohl für die beim Rückbau als auch beim Einbau anfallenden Wert- und Reststoffe. Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
7. Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind nicht enthalten bzw. berücksichtigt.
8. Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen.
9. Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht selbstständig vergütet werden.

**01.02.05.1 Fassadenbekleidung mit PREFA Wandraute 29x29**

Liefern und Montieren einer Aluminium Fassadenbekleidung  
mit PREFA Wandrauten 29x29,  
einschließlich PREFA Befestigungsmaterial  
(verdeckte Befestigung mittels Rillennägel, 12 Stk/m²)  
auf Vollschalung, mind. 24 mm dick.  
Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 290 x 290 mm in verlegter Fläche (12 Stk/m²)

Materialdicke: 0,70 mm

Gewicht: 2,6 kg/m²

Material: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 gemäß EN 573-3

Vorderseite: P.10 Einbrennlackierung

**Farbe: ........**

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rückseite: Schutzlack

Oberfläche: stucco oder glatt  
**Gewählte Oberfläche: ........**

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-GDA-20130260-IBG1-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 70 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.05.2 Zulage zur Hauptposition, Startplatten für PREFA Wandraute 29x29**

Liefern und Montieren von Startplatten für die PREFA Wandraute 29 x 29  
für die Traufenausbildung und allen traufseitigen Anschlüssen  
(z.B. Fenster, Türen etc.)  
2,2 Stk./m, einschließlich PREFA Befestigungsmaterial.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.05.3 Zulage zur Hauptposition, Endplatten für PREFA Wandraute 29x29**

Liefern und Montieren von Endplatten  
für die PREFA Wandrauten 29 x 29  
für alle oberen Anschlüsse (z.B. Fenster etc.)  
2,2 Stk./m, einschließlich PREFA Befestigungsmaterial.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.05.4 PREFA Saumstreifen (Traufstreifen)**

Liefern und Montieren von PREFA Saumstreifen  
einschließlich Befestigungsmaterial sowie   
Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.  
Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 1800 x 158 mm

Materialstärke: 1,0 mm

Materialqualität: Aluminium

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.05.5 Unterer Anschluss der PREFA Wandraute**

Liefern und Montieren des unteren Anschlusses,  
einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Abdeckstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

Lochblech:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialdicke: 0,70 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.05.6 Taschenprofil gekantet**

Liefern und Montieren von Taschenprofilen gekantet  
aus PREFA Farbaluminiumband  
für den oberen Abschluss,  
einschließlich Befestigungs- und Dichtungsmaterial  
sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung

Zuschnitt: bis 150 mm

Abkantung: 3 Stk

Farbe: wie Hauptposition

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.05.7 PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil)**

Liefern und Montieren von PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil)  
für den unteren Anschluss, Horizontaltrennung und oberer Fensterabschluss,  
einschließlich Befestigungsmaterial und Stoßverbinder  
sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.05.8 Eckausbildung Außen- und Innenecken (2-teilig)**

Liefern und Montieren von Außen- und Innenecken,  
2-teilig, einschließlich Befestigungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Gesamtzuschnitt: bis 250 mm

Abkantung: bis 8 Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.05.9 Eckausbildung Außen- und Innenecken (3-teilig)**

Liefern und Montieren von Außen- und Innenecken  
3-teilig, einschließlich Befestigungsmaterial sowie   
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Gesamtzuschnitt: bis 450 mm

Abkantung: bis 9 Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.05.10 Fenster-/Türanschluss horizontal (Sturz) aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen horizontal (Sturz)  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung und Fensterleibung.   
Es ist darauf zu achten, dass die Wärmedämmung an den Stock gut angearbeitet ist.

Sturz:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.05.11 Fenster-/Türanschluss vertikal (Leibung) aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen vertikal (Leibung)  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung, Fensterbank und Sturz.  
Es ist darauf zu achten, dass die Wärmedämmung an den Stock gut angearbeitet ist.

Leibung:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.05.12 Fensterbänke aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Fensterbänke aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungsmaterial und Herstellen der seitlichen Anschlüsse.

Fensterbank:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: 3 Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Haltewinkel:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: 1 Stk

Materialdicke: 1,00 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.05.13 Attikaabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Attikaabdeckung  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Haftstreifen, Befestigungsmaterial und Dichtmittel,   
inkl. aller Ecken, An- und Abschlüsse.   
Die Einzelstücke sind dehnungsgerecht zu verbinden.  
Ausführung gemäß aktuell gültigen Klempnerfachregeln.

Attikaabdeckung:

Zuschnitt: .... mm

Abkantungen: .... Stk

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Haftstreifen:

Materialstärke: mind. 1 mm

Zuschnitt: ....... mm

Abkantung: 2 Stk

Mögliche Verbindungsarten:   
Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder  
Unterlagswellblech inkl. Stoßverbinder

gewählte Ausführung: .................

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.05.14 Herstellen von Durchdringungen**

Herstellen von Durchdringung für Tragprofile (z.B. Werbetafeln, Lüftungen, etc.) in die PREFA Fassadenbekleidung, einschließlich Stütz- bzw. Hilfskonstruktionen, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Öffnungsgröße: .... x .... mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.05.15 PREFA Lochblech für hinterlüftete Fassaden**

Liefern und Montieren von PREFA Lochblech  
mit Rundlochung zur Be- und Entlüftung der Fassadenbekleidung,  
inkl. erforderlichem Befestigungsmaterial.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: Aluminium

Legierung: EN AW 3005

Materialstärke: 0,7 mm

Rundlochung Ø 5 mm

Zuschnitt: ............... mm

Abkantung: nach Erfordernis

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Untertitel 01.02.05 PREFA Wandraute 29 x 29 GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Untertitel 01.02.06 PREFA Wandraute 44 x 44**

**ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN**

***Vorwort***

*Die PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden bietet einen umfangreichen Ausschreibungsservice. Wir unterstützen Architekten und Planer kostenlos bei der Erstellung komplexer Leistungsbeschreibungen und stellen darüber hinaus Ausschreibungstextvorlagen in Form von Worddateien (\*.docx) sowie im Format GAEB 2000 (\*.x81) zur Verfügung.*

*Bei der Erstellung der vorliegenden Leistungsbeschreibung berücksichtigen wir den derzeit gültigen, aktuellen Stand der Technik und Produktentwicklung.*

*Mit der Nutzung dieser Services, eben durch die Verarbeitung, Verbreitung erstellter, eingefügter bzw. ergänzter Angaben und Informationen in Leistungsbeschreibungen, stimmen Sie nachfolgenden Bedingungen ausdrücklich zu.*

*Die Nutzung des Ausschreibungsservice, sowie die im Zusammenhang damit zur Verfügung gestellten Unterlagen (etwa Verlegerichtlinien) stellen keine vertragliche oder vertragsähnliche Leistung unsererseits dar; eine Haftung für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art wird -soweit gesetzlich zulässig- ausdrücklich ausgeschlossen.*

*PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden übernimmt für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen keine Gewährleistung, ebenso nicht für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen. Der Planer hat alle Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Positionen sind vom Planer und ggfs. auch vom ausführenden Handwerker ("Bieter") auf Durchführbarkeit zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.  
  
Bildliche Darstellungen sind keine Planungsdetails und dienen nur als beispielhafte Darstellung und Hilfestellung. Diese können vom Architekten / Planer bei Bedarf entfernt werden.*

Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis zugrunde:

* ...........................................
* ...........................................
* ...........................................

**Technische Vorbemerkungen**

1. Grundlage für die Ausführung der beschriebenen Leistung sind die Verlege- und Montagehinweise der PREFA Aluminiumprodukte GmbH sowie die national geltenden Gesetze, Vorschriften, Fachregeln und Normen.
2. Alle Positionen sind gesamtpreisbildend und werden mit GP ausgegeben. Kontrollieren Sie gegebenenfalls alle Bedarfspositionen, Wahlpositionen und Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir den Datenaustausch über GAEB (90/ 2000/ XML) oder den Export: ‘Digitale Angebotsanforderung‘ da Textexport-Dateien nicht reimportiert werden können. Diese Anwendung ist nach dem Datenaustauschstandard GAEB XML 3.1 zertifiziert.
3. Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- und Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen. Abrechnung erfolgt nach bauseitigem Aufmaß.
4. Vor Angebotsabgabe sind eine Baustellenbesichtigung durchzuführen; die baulichen und technischen Gegebenheiten mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden. Bei einer Sanierung ist die vor Ort Prüfung des vorhandenen Dachaufbaues, bzw. der allgemeinen Situation erforderlich.
5. Wenn diese Leistungsbeschreibung eine Alternative zu einem bestehenden Leistungsverzeichnis ist, gelten die Vorbedingungen des Hauptangebotes unverändert weiter.
6. Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist mittels Nachweises der Entsorgungsstellen zu belegen. Dies gilt sowohl für die beim Rückbau als auch beim Einbau anfallenden Wert- und Reststoffe. Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
7. Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind nicht enthalten bzw. berücksichtigt.
8. Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen.
9. Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht selbstständig vergütet werden.

**01.02.06.1 Fassadenbekleidung mit PREFA Wandraute 44x44**

Liefern und Montieren einer Aluminium Fassadenbekleidung  
mit PREFA Wandrauten 44x44,  
einschließlich PREFA Befestigungsmaterial  
(verdeckte Befestigung mittels Rillennägel, 4 Stk/Wandraute)  
auf Vollschalung, mind. 24 mm dick.  
Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 437 x 437 mm in verlegter Fläche

(5,24 Stk/m²)

Materialdicke: 0,70 mm

Gewicht: 2,6 kg/m²

Material: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 gemäß EN 573-3

Vorderseite: P.10 Einbrennlackierung

**Farbe: ........**

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rückseite: Schutzlack

Oberfläche: stucco oder glatt  
**Gewählte Oberfläche: ..........**

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-GDA-20130260-IBG1-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 70 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.06.2 Zulage zur Hauptposition, Startplatten für PREFA Wandraute 44x44**

Liefern und Montieren von Startplatten  
für PREFA Wandraute 44 x 44,  
für die Traufenausbildung und allen traufseitigen Anschlüssen (z.B. Fenster.),  
1,48 Stk/m, einschließlich PREFA Befestigungsmaterial  
(1 Stk. Rillennagel/Wandraute).  
Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.06.3 Zulage zur Hauptposition, Endplatten für PREFA Wandraute 44x44**

Liefern und Montieren von Endplatten für PREFA Wandrauten 44 x 44,  
für die Firstausbildung und allen firstseitigen Anschlüssen (z.B. oberer Abschluss, Fenster etc.)  
1,48 Stk./m einschließlich PREFA Befestigungsmaterial (1 Stk Rillennägel/ Wandraute).  
Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.06.4 PREFA Saumstreifen (Traufstreifen)**

Liefern und Montieren von PREFA Saumstreifen  
einschließlich Befestigungsmaterial sowie   
Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.  
Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 1800 x 158 mm

Materialstärke: 1,0 mm

Materialqualität: Aluminium

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.06.5 Unterer Anschluss der PREFA Wandraute**

Liefern und Montieren des unteren Anschlusses,  
einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Abdeckstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

Lochblech:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialdicke: 0,70 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.06.6 Taschenprofil gekantet**

Liefern und Montieren von Taschenprofilen gekantet  
aus PREFA Farbaluminiumband  
für den Wandanschluss und oberen Abschluss,  
einschließlich Befestigungs- und Dichtungsmaterial  
sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung

Zuschnitt: bis 150 mm

Abkantung: 3 Stk

Farbe: wie Hauptposition

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.06.7 PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil)**

Liefern und Montieren von PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil)  
für den unteren Anschluss, Horizontaltrennung und oberer Fensterabschluss,  
einschließlich Befestigungsmaterial und Stoßverbinder  
sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.06.8 Eckausbildung Außen- und Innenecken (2-teilig)**

Liefern und Montieren von Außen- und Innenecken,  
2-teilig, einschließlich Befestigungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Gesamtzuschnitt: bis 250 mm

Abkantung: bis 8 Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.06.9 Eckausbildung Außen- und Innenecken (3-teilig)**

Liefern und Montieren von Außen- und Innenecken  
3-teilig, einschließlich Befestigungsmaterial sowie   
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Gesamtzuschnitt: bis 450 mm

Abkantung: bis 9 Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.06.10 Fenster-/Türanschluss horizontal (Sturz) aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen horizontal (Sturz)  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung und Fensterleibung.   
Es ist darauf zu achten, dass die Wärmedämmung an den Stock gut angearbeitet ist.

Sturz:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.06.11 Fenster-/Türanschluss vertikal (Leibung) aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen vertikal (Leibung)  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung, Fensterbank und Sturz.  
Es ist darauf zu achten, dass die Wärmedämmung an den Stock gut angearbeitet ist.

Leibung:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.06.12 Fensterbänke aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Fensterbänken aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungsmaterial und herstellen der seitlichen Anschlüsse.

Fensterbank:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: 3 Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Haltewinkel:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: 1 Stk

Materialdicke: 1,00 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.06.13 Attikaabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Attikaabdeckung  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Haftstreifen, Befestigungsmaterial und Dichtmittel,   
inkl. aller Ecken, An- und Abschlüsse.   
Die Einzelstücke sind dehnungsgerecht zu verbinden.  
Ausführung gemäß aktuell gültigen Klempnerfachregeln.

Attikaabdeckung:

Zuschnitt: .... mm

Abkantungen: .... Stk

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Haftstreifen:

Materialstärke: mind. 1 mm

Zuschnitt: ....... mm

Abkantung: 2 Stk

Mögliche Verbindungsarten:   
Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder  
Unterlagswellblech inkl. Stoßverbinder

gewählte Ausführung: .................

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.06.14 Herstellen von Durchdringungen**

Herstellen von Durchdringung für Tragprofile (z.B. Werbetafeln, Lüftungen, etc.) in die PREFA Fassadenbekleidung, einschließlich Stütz- bzw. Hilfskonstruktionen, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Öffnungsgröße: .... x .... mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.06.15 PREFA Lochblech für hinterlüftete Fassaden**

Liefern und Montieren von PREFA Lochblech  
mit Rundlochung zur Be- und Entlüftung der Fassadenbekleidung,  
inkl. erforderlichem Befestigungsmaterial.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: Aluminium

Legierung: EN AW 3005

Materialstärke: 0,7 mm

Rundlochung Ø 5 mm

Zuschnitt: ............... mm

Abkantung: nach Erfordernis

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Untertitel 01.02.06 PREFA Wandraute 44 x 44 GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Untertitel 01.02.07 PREFA Wandschindel**

**ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN**

***Vorwort***

*Die PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden bietet einen umfangreichen Ausschreibungsservice. Wir unterstützen Architekten und Planer kostenlos bei der Erstellung komplexer Leistungsbeschreibungen und stellen darüber hinaus Ausschreibungstextvorlagen in Form von Worddateien (\*.docx) sowie im Format GAEB 2000 (\*.x81) zur Verfügung.*

*Bei der Erstellung der vorliegenden Leistungsbeschreibung berücksichtigen wir den derzeit gültigen, aktuellen Stand der Technik und Produktentwicklung.*

*Mit der Nutzung dieser Services, eben durch die Verarbeitung, Verbreitung erstellter, eingefügter bzw. ergänzter Angaben und Informationen in Leistungsbeschreibungen, stimmen Sie nachfolgenden Bedingungen ausdrücklich zu.*

*Die Nutzung des Ausschreibungsservice, sowie die im Zusammenhang damit zur Verfügung gestellten Unterlagen (etwa Verlegerichtlinien) stellen keine vertragliche oder vertragsähnliche Leistung unsererseits dar; eine Haftung für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art wird -soweit gesetzlich zulässig- ausdrücklich ausgeschlossen.*

*PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden übernimmt für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen keine Gewährleistung, ebenso nicht für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen. Der Planer hat alle Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Positionen sind vom Planer und ggfs. auch vom ausführenden Handwerker ("Bieter") auf Durchführbarkeit zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.  
  
Bildliche Darstellungen sind keine Planungsdetails und dienen nur als beispielhafte Darstellung und Hilfestellung. Diese können vom Architekten / Planer bei Bedarf entfernt werden.*

Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis zugrunde:

* ...........................................
* ...........................................
* ...........................................

**Technische Vorbemerkungen**

1. Grundlage für die Ausführung der beschriebenen Leistung sind die Verlege- und Montagehinweise der PREFA Aluminiumprodukte GmbH sowie die national geltenden Gesetze, Vorschriften, Fachregeln und Normen.
2. Alle Positionen sind gesamtpreisbildend und werden mit GP ausgegeben. Kontrollieren Sie gegebenenfalls alle Bedarfspositionen, Wahlpositionen und Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir den Datenaustausch über GAEB (90/ 2000/ XML) oder den Export: ‘Digitale Angebotsanforderung‘ da Textexport-Dateien nicht reimportiert werden können. Diese Anwendung ist nach dem Datenaustauschstandard GAEB XML 3.1 zertifiziert.
3. Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- und Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen. Abrechnung erfolgt nach bauseitigem Aufmaß.
4. Vor Angebotsabgabe sind eine Baustellenbesichtigung durchzuführen; die baulichen und technischen Gegebenheiten mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden. Bei einer Sanierung ist die vor Ort Prüfung des vorhandenen Dachaufbaues, bzw. der allgemeinen Situation erforderlich.
5. Wenn diese Leistungsbeschreibung eine Alternative zu einem bestehenden Leistungsverzeichnis ist, gelten die Vorbedingungen des Hauptangebotes unverändert weiter.
6. Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist mittels Nachweises der Entsorgungsstellen zu belegen. Dies gilt sowohl für die beim Rückbau als auch beim Einbau anfallenden Wert- und Reststoffe. Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
7. Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind nicht enthalten bzw. berücksichtigt.
8. Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen.
9. Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht selbstständig vergütet werden.

**01.02.07.1 Fassadenbekleidung mit PREFA Wandschindel**

Liefern und Montieren einer Aluminium Fassadenbekleidung  
mit PREFA Wandschindeln,  
einschließlich PREFA Befestigungsmaterial  
(verdeckte Befestigung mittels Patenthafte  
und Rillennägel, 10 Stk/m²) auf Vollschalung, mind. 24 mm dick.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Verlegung: 1/3 Teilung

Größe: 420 x 240 mm in verlegter Fläche (10 Stk/m²)

Materialdicke: 0,70 mm

Gewicht: 2,5 kg/m²

Material: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 gemäß EN 573-3

Vorderseite: P.10 Einbrennlackierung

**Farbe: ........**

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rückseite: Schutzlack

Oberfläche: stucco oder glatt  
**Gewählte Oberfläche: ...........**

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-GDA-20130260-IBG1-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 70 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.07.2 Fassadenbekleidung mit PREFA Wandschindel XL**

Liefern und Montieren einer Aluminium Fassadenbekleidung  
mit PREFA Wandschindeln XL,  
einschließlich PREFA Befestigungsmaterial  
(verdeckte Befestigung mittels Patenthafte  
und Rillennägel, 5 Stk/m²)   
auf Vollschalung, mind. 24 mm dick.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Verlegung: Stoßversatz mind. 100 mm

Größe: 840 x 240 mm in verlegter Fläche (5 Stk/m²)

Materialdicke: 0,70 mm

Gewicht: 2,4 kg/m²

Material: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 gemäß EN 573-3

Vorderseite: P.10 Einbrennlackierung

**Farbe: ........**

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rückseite: Schutzlack

Oberfläche: stucco oder glatt  
**Gewählte Oberfläche: ...........**

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-GDA-20130260-IBG1-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 70 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.07.3 PREFA Saumstreifen (Traufstreifen)**

Liefern und Montieren von PREFA Saumstreifen  
einschließlich Befestigungsmaterial sowie   
Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.  
Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 1800 x 158 mm

Materialstärke: 1,0 mm

Materialqualität: Aluminium

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.07.4 Unterer Anschluss der PREFA Wandschindel**

Liefern und Montieren des unteren Anschlusses,  
einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Abdeckstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

Lochblech:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialdicke: 0,70 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.07.5 Taschenprofil gekantet**

Liefern und Montieren von Taschenprofilen gekantet  
aus PREFA Farbaluminiumband  
für den Wandanschluss und oberen Abschluss,  
einschließlich Befestigungs- und Dichtungsmaterial  
sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung

Zuschnitt: bis 150 mm

Abkantung: 3 Stk

Farbe: wie Hauptposition

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.07.6 PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil)**

Liefern und Montieren von PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil)  
für den unteren Anschluss, Horizontaltrennung und oberer Fensterabschluss,  
einschließlich Befestigungsmaterial und Stoßverbinder  
sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.07.7 Eckausbildung Außen- und Innenecken (2-teilig)**

Liefern und Montieren von Außen- und Innenecken,  
2-teilig, einschließlich Befestigungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Gesamtzuschnitt: bis 250 mm

Abkantung: bis 8 Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.07.8 Eckausbildung Außen- und Innenecken (3-teilig)**

Liefern und Montieren von Außen- und Innenecken  
3-teilig, einschließlich Befestigungsmaterial sowie   
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Gesamtzuschnitt: bis 450 mm

Abkantung: bis 9 Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.07.9 Fenster-/Türanschluss horizontal (Sturz) aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen horizontal (Sturz)  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung und Fensterleibung.   
Es ist darauf zu achten, dass die Wärmedämmung an den Stock gut angearbeitet ist.

Sturz:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.07.10 Fenster-/Türanschluss vertikal (Leibung) aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen vertikal (Leibung)  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung, Fensterbank und Sturz.  
Es ist darauf zu achten, dass die Wärmedämmung an den Stock gut angearbeitet ist.

Leibung:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk.

Länge: 3000 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.07.11 Fensterbänke aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Fensterbänken aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungsmaterial und Herstellen der seitlichen Anschlüsse.

Fensterbank:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: 3 Stk.

Materialdicke: wie Hauptposition

Haltewinkel:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: 1 Stk

Materialdicke: 1,00 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.07.12 Attikaabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Attikaabdeckung  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Haftstreifen, Befestigungsmaterial und Dichtmittel,   
inkl. aller Ecken, An- und Abschlüsse.   
Die Einzelstücke sind dehnungsgerecht zu verbinden.  
Ausführung gemäß aktuell gültigen Klempnerfachregeln.

Attikaabdeckung:

Zuschnitt: .... mm

Abkantungen: .... Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Haftstreifen:

Materialstärke: mind. 1 mm

Zuschnitt: ....... mm

Abkantung: 2 Stk.

Mögliche Verbindungsarten:   
Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder  
Unterlagswellblech inkl. Stoßverbinder

gewählte Ausführung: .................

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.07.13 Herstellen von Durchdringungen**

Herstellen von Durchdringung für Tragprofile (z.B. Werbetafeln, Lüftungen, etc.) in die PREFA Fassadenbekleidung, einschließlich Stütz- bzw. Hilfskonstruktionen, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Öffnungsgröße: .... x .... mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.07.14 PREFA Lochblech für hinterlüftete Fassaden**

Liefern und Montieren von PREFA Lochblech  
mit Rundlochung zur Be- und Entlüftung der Fassadenbekleidung,  
inkl. erforderlichem Befestigungsmaterial.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: Aluminium

Legierung: EN AW 3005

Materialstärke: 0,7 mm

Rundlochung Ø 5 mm

Zuschnitt: ............... mm

Abkantung: nach Erfordernis

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Untertitel 01.02.07 PREFA Wandschindel GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Untertitel 01.02.08 PREFA Fassadenpaneel FX.12**

**ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN**

***Vorwort***

*Die PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden bietet einen umfangreichen Ausschreibungsservice. Wir unterstützen Architekten und Planer kostenlos bei der Erstellung komplexer Leistungsbeschreibungen und stellen darüber hinaus Ausschreibungstextvorlagen in Form von Worddateien (\*.docx) sowie im Format GAEB 2000 (\*.x81) zur Verfügung.*

*Bei der Erstellung der vorliegenden Leistungsbeschreibung berücksichtigen wir den derzeit gültigen, aktuellen Stand der Technik und Produktentwicklung.*

*Mit der Nutzung dieser Services, eben durch die Verarbeitung, Verbreitung erstellter, eingefügter bzw. ergänzter Angaben und Informationen in Leistungsbeschreibungen, stimmen Sie nachfolgenden Bedingungen ausdrücklich zu.*

*Die Nutzung des Ausschreibungsservice, sowie die im Zusammenhang damit zur Verfügung gestellten Unterlagen (etwa Verlegerichtlinien) stellen keine vertragliche oder vertragsähnliche Leistung unsererseits dar; eine Haftung für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art wird -soweit gesetzlich zulässig- ausdrücklich ausgeschlossen.*

*PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden übernimmt für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen keine Gewährleistung, ebenso nicht für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen. Der Planer hat alle Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Positionen sind vom Planer und ggfs. auch vom ausführenden Handwerker ("Bieter") auf Durchführbarkeit zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.  
  
Bildliche Darstellungen sind keine Planungsdetails und dienen nur als beispielhafte Darstellung und Hilfestellung. Diese können vom Architekten / Planer bei Bedarf entfernt werden.*

Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis zugrunde:

* ...........................................
* ...........................................
* ...........................................

**Technische Vorbemerkungen**

1. Grundlage für die Ausführung der beschriebenen Leistung sind die Verlege- und Montagehinweise der PREFA Aluminiumprodukte GmbH sowie die national geltenden Gesetze, Vorschriften, Fachregeln und Normen.
2. Alle Positionen sind gesamtpreisbildend und werden mit GP ausgegeben. Kontrollieren Sie gegebenenfalls alle Bedarfspositionen, Wahlpositionen und Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir den Datenaustausch über GAEB (90/ 2000/ XML) oder den Export: ‘Digitale Angebotsanforderung‘ da Textexport-Dateien nicht reimportiert werden können. Diese Anwendung ist nach dem Datenaustauschstandard GAEB XML 3.1 zertifiziert.
3. Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- und Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen. Abrechnung erfolgt nach bauseitigem Aufmaß.
4. Vor Angebotsabgabe sind eine Baustellenbesichtigung durchzuführen; die baulichen und technischen Gegebenheiten mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden. Bei einer Sanierung ist die vor Ort Prüfung des vorhandenen Dachaufbaues, bzw. der allgemeinen Situation erforderlich.
5. Wenn diese Leistungsbeschreibung eine Alternative zu einem bestehenden Leistungsverzeichnis ist, gelten die Vorbedingungen des Hauptangebotes unverändert weiter.
6. Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist mittels Nachweises der Entsorgungsstellen zu belegen. Dies gilt sowohl für die beim Rückbau als auch beim Einbau anfallenden Wert- und Reststoffe. Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
7. Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind nicht enthalten bzw. berücksichtigt.
8. Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen.
9. Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht selbstständig vergütet werden.

**01.02.08.1 Fassadenbekleidung mit PREFA FX.12**

Liefern und Montieren einer Aluminium Fassadenbekleidung  
mit PREFA Fassadenpaneel FX.12,  
einschließlich PREFA Befestigungsmaterial  
(verdeckte Befestigung mittels Rillennägel  
direkt befestigt, 4 Stk./Wandraute)  
auf Vollschalung oder Sparschalung, mind. 24 mm dick.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Verlegung: von rechts nach links, Versatz der Stöße mind. 220 mm

Größe: 1400 x 420mm (1,7 Stk/m²), 700 x 420mm (3,4 Stk/m²) in verlegter Fläche

Materialdicke: 0,70 mm

Gewicht: 2,5 kg/m²

Material: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 oder EN AW 3105 gemäß EN 573-3

Vorderseite: P.10 oder DG5000 Einbrennlackierung

**Farbe: ........**

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rückseite: Schutzlack

Oberfläche: glatt

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-GDA-20130260-IBG1-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 70 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.08.2 PREFA Saumstreifen (Traufstreifen)**

Liefern und Montieren von PREFA Saumstreifen  
einschließlich Befestigungsmaterial sowie   
Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.  
Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 1800 x 158 mm

Materialstärke: 1,0 mm

Materialqualität: Aluminium

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.08.3 Unterer Anschluss der PREFA FX.12 Fassade**

Liefern und Montieren des unteren Anschlusses,  
einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Abdeckstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

Lochblech:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialdicke: 0,70 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.08.4 Taschenprofil gekantet**

Liefern und Montieren von Taschenprofilen gekantet  
aus PREFA Farbaluminiumband  
für den Wandanschluss und oberen Abschluss,  
einschließlich Befestigungs- und Dichtungsmaterial  
sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung

Zuschnitt: bis 150 mm

Abkantung: 3 Stk

Farbe: wie Hauptposition

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.08.5 PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil)**

Liefern und Montieren von PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil)  
für den unteren Anschluss, Horizontaltrennung und oberer Fensterabschluss,  
einschließlich Befestigungsmaterial und Stoßverbinder  
sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.08.6 Eckausbildung Außen- und Innenecken (2-teilig)**

Liefern und Montieren von Außen- und Innenecken,  
2-teilig, einschließlich Befestigungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Gesamtzuschnitt: bis 250 mm

Abkantung: bis 8 Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.08.7 Eckausbildung Außen- und Innenecken (3-teilig)**

Liefern und Montieren von Außen- und Innenecken  
3-teilig, einschließlich Befestigungsmaterial sowie   
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Gesamtzuschnitt: bis 450 mm

Abkantung: bis 9 Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.08.8 Fenster-/Türanschluss horizontal (Sturz) aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen horizontal (Sturz)  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung und Fensterleibung.   
Es ist darauf zu achten, dass die Wärmedämmung an den Stock gut angearbeitet ist.

Sturz:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.08.9 Fenster-/Türanschluss vertikal (Leibung) aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen vertikal (Leibung)  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung, Fensterbank und Sturz.  
Es ist darauf zu achten, dass die Wärmedämmung an den Stock gut angearbeitet ist.

Leibung:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.08.10 Fensterbänke aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Fensterbänken aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungsmaterial und Herstellen der seitlichen Anschlüsse.

Fensterbank:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: 3 Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Haltewinkel:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: 1 Stk

Materialdicke: 1,00 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.08.11 Attikaabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Attikaabdeckung  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Haftstreifen, Befestigungsmaterial und Dichtmittel,   
inkl. aller Ecken, An- und Abschlüsse.   
Die Einzelstücke sind dehnungsgerecht zu verbinden.  
Ausführung gemäß aktuell gültigen Klempnerfachregeln.

Attikaabdeckung:

Zuschnitt: .... mm

Abkantungen: .... Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Haftstreifen:

Materialstärke: mind. 1 mm

Zuschnitt: ....... mm

Abkantung: 2 Stk

Mögliche Verbindungsarten:   
Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder  
Unterlagswellblech inkl. Stoßverbinder

gewählte Ausführung: .................

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.08.12 Herstellen von Durchdringungen**

Herstellen von Durchdringung für Tragprofile (z.B. Werbetafeln, Lüftungen, etc.) in die PREFA Fassadenbekleidung, einschließlich Stütz- bzw. Hilfskonstruktionen, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Öffnungsgröße: .... x .... mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.08.13 PREFA Lochblech für hinterlüftete Fassaden**

Liefern und Montieren von PREFA Lochblech  
mit Rundlochung zur Be- und Entlüftung der Fassadenbekleidung,  
inkl. erforderlichem Befestigungsmaterial.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: Aluminium

Legierung: EN AW 3005

Materialstärke: 0,7 mm

Rundlochung Ø 5 mm

Zuschnitt: ............... mm

Abkantung: nach Erfordernis

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Untertitel 01.02.08 PREFA Fassadenpaneel FX.12 GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Untertitel 01.02.09 PREFALZ Winkelstehfalz**

**ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN**

***Vorwort***

*Die PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden bietet einen umfangreichen Ausschreibungsservice. Wir unterstützen Architekten und Planer kostenlos bei der Erstellung komplexer Leistungsbeschreibungen und stellen darüber hinaus Ausschreibungstextvorlagen in Form von Worddateien (\*.docx) sowie im Format GAEB 2000 (\*.x81) zur Verfügung.*

*Bei der Erstellung der vorliegenden Leistungsbeschreibung berücksichtigen wir den derzeit gültigen, aktuellen Stand der Technik und Produktentwicklung.*

*Mit der Nutzung dieser Services, eben durch die Verarbeitung, Verbreitung erstellter, eingefügter bzw. ergänzter Angaben und Informationen in Leistungsbeschreibungen, stimmen Sie nachfolgenden Bedingungen ausdrücklich zu.*

*Die Nutzung des Ausschreibungsservice, sowie die im Zusammenhang damit zur Verfügung gestellten Unterlagen (etwa Verlegerichtlinien) stellen keine vertragliche oder vertragsähnliche Leistung unsererseits dar; eine Haftung für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art wird -soweit gesetzlich zulässig- ausdrücklich ausgeschlossen.*

*PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden übernimmt für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen keine Gewährleistung, ebenso nicht für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen. Der Planer hat alle Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Positionen sind vom Planer und ggfs. auch vom ausführenden Handwerker ("Bieter") auf Durchführbarkeit zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.  
  
Bildliche Darstellungen sind keine Planungsdetails und dienen nur als beispielhafte Darstellung und Hilfestellung. Diese können vom Architekten / Planer bei Bedarf entfernt werden.*

Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis zugrunde:

* ...........................................
* ...........................................
* ...........................................

**Technische Vorbemerkungen**

1. Grundlage für die Ausführung der beschriebenen Leistung sind die Verlege- und Montagehinweise der PREFA Aluminiumprodukte GmbH sowie die national geltenden Gesetze, Vorschriften, Fachregeln und Normen.
2. Alle Positionen sind gesamtpreisbildend und werden mit GP ausgegeben. Kontrollieren Sie gegebenenfalls alle Bedarfspositionen, Wahlpositionen und Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir den Datenaustausch über GAEB (90/ 2000/ XML) oder den Export: ‘Digitale Angebotsanforderung‘ da Textexport-Dateien nicht reimportiert werden können. Diese Anwendung ist nach dem Datenaustauschstandard GAEB XML 3.1 zertifiziert.
3. Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- und Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen. Abrechnung erfolgt nach bauseitigem Aufmaß.
4. Vor Angebotsabgabe sind eine Baustellenbesichtigung durchzuführen; die baulichen und technischen Gegebenheiten mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden. Bei einer Sanierung ist die vor Ort Prüfung des vorhandenen Dachaufbaues, bzw. der allgemeinen Situation erforderlich.
5. Wenn diese Leistungsbeschreibung eine Alternative zu einem bestehenden Leistungsverzeichnis ist, gelten die Vorbedingungen des Hauptangebotes unverändert weiter.
6. Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist mittels Nachweis der Entsorgungsstellen zu belegen. Dies gilt sowohl für die beim Rückbau als auch beim Einbau anfallenden Wert- und Reststoffe. Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
7. Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind nicht enthalten bzw. berücksichtigt.
8. Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen.
9. Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht selbstständig vergütet werden.

**01.02.09.1 Fassadenbekleidung mit PREFALZ Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren einer Aluminium Fassadenbekleidung  
aus PREFALZ Farbaluminiumband,  
einschließlich PREFA Befestigungsmaterial  
(verdeckte Befestigung mittels Winkel-Festhafte bzw.  
Winkel-Schiebehafte und Niro Rillennägel)  
auf Vollschalung, mind. 24 mm dick.  
Die Art und die Anzahl der Befestigung richtet sich  
nach den Objektanforderungen und der statischen Berechnung.

Die Falzaufbüge sind konisch herzustellen, dass am  
unteren Auflagebereich der Bahnen ein Dehnungsspalt verbleibt.

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Winkelstehfalz:

Bandbreite: 500 mm

Achsmaß: 430 mm

Scharbreite: 420 mm

Verlegung: horizontal/vertikal

Materialdicke: 0,70 mm

Gewicht: 2,3 kg/m²

Material: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 gemäß EN 573-3

Falzqualität: H41

Vorderseite: P.10 oder PP 99 Einbrennlackierung

Farbe: **........**

(Standard nach gültiger PREFA Farbkarte)

Rückseite: Schutzlack

Oberfläche: stucco oder glatt  
Gewählte Oberfläche: **........**

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-GDA-20130260-IBG1-DE

Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration: ≥ 70 Jahre

Bei dem Verwendungszweck von Kaltumformten Aluminiumblechen entsprechender Nutzung sind keine Wirkungsbeziehungen bzgl. Umwelt und Gesundheit bekannt.

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.09.2 Zulage zur Hauptposition für Falzverbindungen**

Zulage zur Hauptposition für die Herstellung von Falzverbindungen an Traufen.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.09.3 Zulage zur Hauptposition für Schrägschnitte**

Zulage für die Herstellung von Schrägschnitten  
bei schräg verlaufenden Wandgeometrien.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.09.4 Unterer Anschluss der PREFALZ Winkelstehfalzfassade**

Liefern und Montieren des unteren Anschlusses,  
einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Abdeckstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

Lochblech:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialdicke: 0,70 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.09.5 Saumstreifen aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Saumstreifen  
aus PREFA Farbaluminiumband  
einschließlich Befestigungsmaterial.

Materialdicke: mind. 1,0 mm

Zuschnitt: bis 333 mm

Abkantung: bis 5 Stk

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.09.6 Taschenprofil gekantet**

Liefern und Montieren von Taschenprofilen gekantet  
aus PREFA Farbaluminiumband  
für den Wandanschluss und oberen Abschluss,  
einschließlich Befestigungs- und Dichtungsmaterial  
sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung

Zuschnitt: bis 150 mm

Abkantung: 3 Stk

Farbe: wie Hauptposition

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.09.7 Eckausbildung Außen- und Innenecken PREFA Winkelstehfalz (1-teilig)**

Liefern und Montieren von Außen- und Innenecken  
1-teilig, einschließlich Befestigungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Gesamtzuschnitt: bis 333 mm

Abkantung: bis 9 Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.09.8 Fenster-/Türanschluss horizontal (Sturz) aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen horizontal (Sturz)  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung und Fensterleibung.   
Es ist darauf zu achten, dass die Wärmedämmung an den Stock gut angearbeitet ist.

Sturz:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk.

Länge: 3000 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.09.9 Fenster-/Türanschluss vertikal (Leibung) aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen vertikal (Leibung)  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung, Fensterbank und Sturz.  
Es ist darauf zu achten, dass die Wärmedämmung an den Stock gut angearbeitet ist.

Leibung:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk.

Länge: 3000 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.09.10 Fensterbänke aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Fensterbänke aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungsmaterial und herstellen der seitlichen Anschlüsse.

Fensterbank:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: 3 Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Haltewinkel:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: 1 Stk

Materialdicke: 1,00 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.09.11 PREFA Lochblech für hinterlüftete Fassaden**

Liefern und Montieren von PREFA Lochblech  
mit Rundlochung zur Be- und Entlüftung der Fassadenbekleidung,  
inkl. erforderlichem Befestigungsmaterial.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: Aluminium

Legierung: EN AW 3005

Materialstärke: 0,7 mm

Rundlochung Ø 5 mm

Zuschnitt: ............... mm

Abkantung: nach Erfordernis

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.09.12 Attikaabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Attikaabdeckung  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Haftstreifen, Befestigungsmaterial und Dichtmittel,   
inkl. aller Ecken, An- und Abschlüsse.   
Die Einzelstücke sind dehnungsgerecht zu verbinden.  
Ausführung gemäß aktuell gültigen Klempnerfachregeln.

Attikaabdeckung:

Zuschnitt: .... mm

Abkantungen: .... Stk

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Haftstreifen:

Materialstärke: mind. 1 mm

Zuschnitt: ....... mm

Abkantung: 2 Stk

Mögliche Verbindungsarten:   
Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder  
Unterlagswellblech inkl. Stoßverbinder

gewählte Ausführung: .................

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.09.13 Herstellen von Durchdringungen**

Herstellen von Durchdringung für Tragprofile (z.B. Werbetafeln, Lüftungen, etc.) in die PREFA Fassadenbekleidung, einschließlich Stütz- bzw. Hilfskonstruktionen, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Öffnungsgröße: .... x .... mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Untertitel 01.02.09 PREFALZ Winkelstehfalz GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Untertitel 01.02.10 PREFA Profilwelle**

**ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN**

***Vorwort***

*Die PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden bietet einen umfangreichen Ausschreibungsservice. Wir unterstützen Architekten und Planer kostenlos bei der Erstellung komplexer Leistungsbeschreibungen und stellen darüber hinaus Ausschreibungstextvorlagen in Form von Worddateien (\*.docx) sowie im Format GAEB 2000 (\*.x81) zur Verfügung.*

*Bei der Erstellung der vorliegenden Leistungsbeschreibung berücksichtigen wir den derzeit gültigen, aktuellen Stand der Technik und Produktentwicklung.*

*Mit der Nutzung dieser Services, eben durch die Verarbeitung, Verbreitung erstellter, eingefügter bzw. ergänzter Angaben und Informationen in Leistungsbeschreibungen, stimmen Sie nachfolgenden Bedingungen ausdrücklich zu.*

*Die Nutzung des Ausschreibungsservice, sowie die im Zusammenhang damit zur Verfügung gestellten Unterlagen (etwa Verlegerichtlinien) stellen keine vertragliche oder vertragsähnliche Leistung unsererseits dar; eine Haftung für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art wird -soweit gesetzlich zulässig- ausdrücklich ausgeschlossen.*

*PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden übernimmt für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen keine Gewährleistung, ebenso nicht für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen. Der Planer hat alle Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Positionen sind vom Planer und ggfs. auch vom ausführenden Handwerker ("Bieter") auf Durchführbarkeit zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.  
  
Bildliche Darstellungen sind keine Planungsdetails und dienen nur als beispielhafte Darstellung und Hilfestellung. Diese können vom Architekten / Planer bei Bedarf entfernt werden.*

Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis zugrunde:

* ...........................................
* ...........................................
* ...........................................

**Technische Vorbemerkungen**

1. Grundlage für die Ausführung der beschriebenen Leistung sind die Verlege- und Montagehinweise der PREFA Aluminiumprodukte GmbH sowie die national geltenden Gesetze, Vorschriften, Fachregeln und Normen.
2. Alle Positionen sind gesamtpreisbildend und werden mit GP ausgegeben. Kontrollieren Sie gegebenenfalls alle Bedarfspositionen, Wahlpositionen und Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir den Datenaustausch über GAEB (90/ 2000/ XML) oder den Export: ‘Digitale Angebotsanforderung‘ da Textexport-Dateien nicht reimportiert werden können. Diese Anwendung ist nach dem Datenaustauschstandard GAEB XML 3.1 zertifiziert.
3. Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- und Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen. Abrechnung erfolgt nach bauseitigem Aufmaß.
4. Vor Angebotsabgabe sind eine Baustellenbesichtigung durchzuführen; die baulichen und technischen Gegebenheiten mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden. Bei einer Sanierung ist die vor Ort Prüfung des vorhandenen Dachaufbaues, bzw. der allgemeinen Situation erforderlich.
5. Wenn diese Leistungsbeschreibung eine Alternative zu einem bestehenden Leistungsverzeichnis ist, gelten die Vorbedingungen des Hauptangebotes unverändert weiter.
6. Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist mittels Nachweises der Entsorgungsstellen zu belegen. Dies gilt sowohl für die beim Rückbau als auch beim Einbau anfallenden Wert- und Reststoffe. Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
7. Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind nicht enthalten bzw. berücksichtigt.
8. Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen.
9. Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht selbstständig vergütet werden.

**01.02.10.1 Fassadenbekleidung mit PREFA Profilwelle 10/47/2,0**

Liefern und Montieren einer Aluminium Fassadenbekleidung  
mit PREFA Profilwelle 10/47/2,00 in Sinusform,  
gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen,  
geradlinig und fluchtgerecht auf vorhandener Unterkonstruktion,  
einschließlich PREFA Befestigungsmaterial  
(verdeckte Befestigung mittels PREFA Gleithafte auf vorhandener Unterkonstruktion)

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Verlegung: horizontal / vertikal / diagonal  
Gewählte Verlegung: **..........**

Baubreite: 140 mm

Profilhöhe: 10 mm

Profilabstand: 47 mm

Länge: 500 - 6200 mm

Materialdicke: 2,00 mm

Gewicht: 6,6 kg/m²

Material: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 6060 T66

Vorder- und Rückseite: Pulverbeschichtung / Naturblank

**Farbe: ........**

(nach RAL)

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.10.2 PREFA Startprofil für Profilwelle 10/47/2,0**

Liefern und Montieren von stranggepressten

Startprofilen für den unteren Anschluss und

Horizontaltrennung bei horizontaler Verlegung der PREFA Profilwelle. Einschließlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Sichtfläche: 10 mm

Länge: 3000 mm

Farbe/Oberfläche: wie Hauptposition

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptpositon

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.10.3 PREFA Abschlussprofil für Profilwelle 10/47/2,0**

Liefern und Montieren von stranggepressten Abschlussprofilen  
für den oberen Anschluss und unterer Fensterabschluss  
bei horizontaler Verlegung der PREFA Profilwelle,  
einschließlich Befestigungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Sichtfläche: 40 mm

Länge: 3000 mm

Farbe/Oberfläche: wie Hauptposition

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.10.4 PREFA Außenecke für Profilwelle**

Liefern und Montieren von PREFA Außenecken  
stranggepresst für Profilwelle,   
einschließlich Befestigungsmaterial sowie   
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Außenecke:50/50/2,00mm (Sichtfläche 33/33/2,00mm)

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.10.5 Eckausbildung Außen- und Innenecken (1-teilig)**

Liefern und Montieren von Außen- und Innenecken,  
1-teilig, einschließlich Befestigungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Gesamtzuschnitt: bis 200 mm

Abkantung: bis 5 Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.10.6 Eckausbildung Außen- und Innenecken (2-teilig)**

Liefern und Montieren von Außen- und Innenecken,  
2-teilig, einschließlich Befestigungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Gesamtzuschnitt: bis 250 mm

Abkantung: bis 8 Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.10.7 Eckausbildung Außen- und Innenecken (3-teilig)**

Liefern und Montieren von Außen- und Innenecken  
3-teilig, einschließlich Befestigungsmaterial sowie   
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Gesamtzuschnitt: bis 450 mm

Abkantung: bis 9 Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.10.8 PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil)**

Liefern und Montieren von PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil)  
für den unteren Anschluss, Horizontaltrennung und oberer Fensterabschluss,  
einschließlich Befestigungsmaterial und Stoßverbinder  
sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.10.9 PREFA Taschenprofil für Profilwelle 10/47/2,0**

Liefern und Montieren von PREFA Taschenprofilen gekantet  
für den Wandanschluss und oberen Abschluss,  
einschließlich Befestigungs- und Dichtungsmaterial  
sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Zuschnitt: bis 135 mm

Abkantung: 3 Stk

Farbe: wie Hauptposition

Material: Aluminium

Legierung: AlMn1Mg0,5

Materialstärke: 1,00 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.10.10 Unterer Anschluss der PREFA Profilwelle**

Liefern und Montieren des unteren Anschlusses,  
einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Materialdicke: 1,00 mm

Material: Aluminium

Legierung: AlMn1Mg0,5

Farbe: wie Hauptposition

Abdeckstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

Lochblech:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk  
Materialdicke: 0,70 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.10.11 Fenster-/Türanschluss horizontal (Sturz) aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen horizontal (Sturz)  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung und Fensterleibung.   
Es ist darauf zu achten, dass die Wärmedämmung an den Stock gut angearbeitet ist.

Sturz:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.10.12 Fenster-/Türanschluss vertikal (Leibung) aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen vertikal (Leibung)  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung, Fensterbank und Sturz.  
Es ist darauf zu achten, dass die Wärmedämmung an den Stock gut angearbeitet ist.

Leibung:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.10.13 Fensterbänke aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Fensterbänken aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungsmaterial und herstellen der seitlichen Anschlüsse.

Fensterbank:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: 3 Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Haltewinkel:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: 1 Stk

Materialdicke: 1,00 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.10.14 Vertikaltrennung für PREFA Profilwelle (Stoßblech)**

Liefern und Montieren einer Vertikaltrennung mit Abdeckleiste,  
bei horizontaler Verlegung der PREFA Profilwelle,  
einschließlich Befestigungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Abdeckleiste:

Zuschnitt: 100 mm

Abkantung: 2 Stk

Taschenprofil: 2 Stk./Stoß

Zuschnitt: 150 mm

Abkantung: 3 Stk

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.10.15 Vertikaltrennung für PREFA Profilwelle (Abdeckleiste)**

Liefern und Montieren einer Vertikaltrennung mit Abdeckleiste,  
bei horizontaler Verlegung der PREFA Profilwelle  
einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Material: Aluminium

Legierung: AlMn1Mg0,5

Materialdicke: 1,00 mm

Farbe: wie Hauptposition

Abdeckleiste:

Zuschnitt: 100 mm

Abkantung: 2 Stk

Taschenprofil: 2 Stk/Stoß

Zuschnitt: 150 mm

Abkantung: 3 Stk

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.10.16 PREFA Lochblech für hinterlüftete Fassaden**

Liefern und Montieren von PREFA Lochblech  
mit Rundlochung zur Be- und Entlüftung der Fassadenbekleidung,  
inkl. erforderlichem Befestigungsmaterial.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: Aluminium

Legierung: EN AW 3005

Materialstärke: 0,7 mm

Rundlochung Ø 5 mm

Zuschnitt: ............... mm

Abkantung: nach Erfordernis

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.10.17 Attikaabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Attikaabdeckung  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Haftstreifen, Befestigungsmaterial und Dichtmittel,   
inkl. aller Ecken, An- und Abschlüsse.   
Die Einzelstücke sind dehnungsgerecht zu verbinden.  
Ausführung gemäß aktuell gültigen Klempnerfachregeln.

Attikaabdeckung:

Zuschnitt: .... mm

Abkantungen: .... Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Haftstreifen:

Materialstärke: mind. 1 mm

Zuschnitt: ....... mm

Abkantung: 2 Stk

Mögliche Verbindungsarten:   
Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder  
Unterlagswellblech inkl. Stoßverbinder

gewählte Ausführung: .................

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.10.18 Herstellen von Durchdringungen**

Herstellen von Durchdringung für Tragprofile (z.B. Werbetafeln, Lüftungen, etc.) in die PREFA Fassadenbekleidung, einschließlich Stütz- bzw. Hilfskonstruktionen, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Öffnungsgröße: .... x .... mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.10.19 Balkonbekleidung mit PREFA Profilwelle**

Liefern und Montieren einer Aluminium Balkonverkleidung  
mit Profilwelle 10/47/2,0 mm, gemäß Ausführungsplan und  
den statischen Erfordernissen.

Verdeckte Befestigung mittels Gleithafte und Nietverbindung,  
geradlinig und fluchtgerecht auf vorhandener Rahmenkonstruktion  
einschließlich Befestigungsmaterial:

Gleithaft, Aluminium

Balkonniete, Edelstahl mit Edelstahldorn:

Abmessungen: 5 x 14 mm

Kopfdurchmesser: 15 mm

Klemmbereich: 4 - 9,5 mm

Die Herstellerrichtlinien sowie die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Verlegung (horizontal / vertikal): .......

Baubreite: 140 mm

Profilhöhe: 10 mm   
Profilabstand: 47 mm

Länge:

≤ 1500 mm (vertikale Verlegung)

≤ 3000 mm (horizontale Verlegung)

Materialdicke: 2,00 mm

Gewicht: 6,6 kg/m²

Material: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 6060 T66

Vorder- und Rückseite: Pulverbeschichtung / blank (eloxalfähig)

**Farbe: .......** (nach RAL)

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Untertitel 01.02.10 PREFA Profilwelle GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Untertitel 01.02.11 PREFA Zackenprofil**

**ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN**

***Vorwort***

*Die PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden bietet einen umfangreichen Ausschreibungsservice. Wir unterstützen Architekten und Planer kostenlos bei der Erstellung komplexer Leistungsbeschreibungen und stellen darüber hinaus Ausschreibungstextvorlagen in Form von Worddateien (\*.docx) sowie im Format GAEB 2000 (\*.x81) zur Verfügung.*

*Bei der Erstellung der vorliegenden Leistungsbeschreibung berücksichtigen wir den derzeit gültigen, aktuellen Stand der Technik und Produktentwicklung.*

*Mit der Nutzung dieser Services, eben durch die Verarbeitung, Verbreitung erstellter, eingefügter bzw. ergänzter Angaben und Informationen in Leistungsbeschreibungen, stimmen Sie nachfolgenden Bedingungen ausdrücklich zu.*

*Die Nutzung des Ausschreibungsservice, sowie die im Zusammenhang damit zur Verfügung gestellten Unterlagen (etwa Verlegerichtlinien) stellen keine vertragliche oder vertragsähnliche Leistung unsererseits dar; eine Haftung für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art wird -soweit gesetzlich zulässig- ausdrücklich ausgeschlossen.*

*PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden übernimmt für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen keine Gewährleistung, ebenso nicht für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen. Der Planer hat alle Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Positionen sind vom Planer und ggfs. auch vom ausführenden Handwerker ("Bieter") auf Durchführbarkeit zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.  
  
Bildliche Darstellungen sind keine Planungsdetails und dienen nur als beispielhafte Darstellung und Hilfestellung. Diese können vom Architekten / Planer bei Bedarf entfernt werden.*

Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis zugrunde:

* ...........................................
* ...........................................
* ...........................................

**Technische Vorbemerkungen**

1. Grundlage für die Ausführung der beschriebenen Leistung sind die Verlege- und Montagehinweise der PREFA Aluminiumprodukte GmbH sowie die national geltenden Gesetze, Vorschriften, Fachregeln und Normen.
2. Alle Positionen sind gesamtpreisbildend und werden mit GP ausgegeben. Kontrollieren Sie gegebenenfalls alle Bedarfspositionen, Wahlpositionen und Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir den Datenaustausch über GAEB (90/ 2000/ XML) oder den Export: ‘Digitale Angebotsanforderung‘ da Textexport-Dateien nicht reimportiert werden können. Diese Anwendung ist nach dem Datenaustauschstandard GAEB XML 3.1 zertifiziert.
3. Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- und Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen. Abrechnung erfolgt nach bauseitigem Aufmaß.
4. Vor Angebotsabgabe sind eine Baustellenbesichtigung durchzuführen; die baulichen und technischen Gegebenheiten mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden. Bei einer Sanierung ist die vor Ort Prüfung des vorhandenen Dachaufbaues, bzw. der allgemeinen Situation erforderlich.
5. Wenn diese Leistungsbeschreibung eine Alternative zu einem bestehenden Leistungsverzeichnis ist, gelten die Vorbedingungen des Hauptangebotes unverändert weiter.
6. Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist mittels Nachweises der Entsorgungsstellen zu belegen. Dies gilt sowohl für die beim Rückbau als auch beim Einbau anfallenden Wert- und Reststoffe. Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
7. Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind nicht enthalten bzw. berücksichtigt.
8. Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen.
9. Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht selbstständig vergütet werden.

**01.02.11.1 Fassadenbekleidung mit PREFA Zackenprofil 22/40/2,0**

Liefern und Montieren einer Aluminium Fassadenbekleidung mit PREFA Zackenprofil 22/40/2,0, gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen, geradlinig und fluchtgerecht auf vorhandener Unterkonstruktion. Einschließlich PREFA Befestigungsmaterial (verdeckte Befestigung mittels PREFA Gleithafte auf vorhandener Unterkonstruktion)

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Verlegung: horizontal / vertikal / diagonal

Baubreite: 200 mm

Profilhöhe: 20 mm

Profilabstand: 40 mm

Länge: 500 - 6200 mm

Materialdicke: 2,00 mm

Gewicht: 7,5 kg/m²

Material: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 6060 T66 gemäß

Vorder- und Rückseite: Pulverbeschichtung / Naturblank / (eloxalfähig)

**Farbe: ........**

(nach RAL)

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

**0,000 m²** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.11.2 PREFA Startprofil für Zackenprofil 22/40/2,0**

Liefern und Montieren von stranggepressten Startprofilen  
für den unteren Anschluss und Horizontaltrennung  
bei horizontal Verlegung des PREFA Zackenprofiles  
einschließlich Befestigungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Sichtfläche: 12 mm

Länge: 3000 mm

Farbe/Oberfläche: wie Hauptposition

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptpositon

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.11.3 PREFA Abschlussprofil für Zackenprofil 22/40/2,0**

Liefern und Montieren von stranggepressten Abschlussprofilen  
für den oberen Anschluss und unteren Fensterabschluss  
bei horizontaler Verlegung der PREFA Profilwelle  
einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Sichtfläche: 40 mm

Länge: 3000 mm

Farbe/Oberfläche: wie Hauptposition

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.11.4 PREFA Eckprofil für Zackenprofil 22/40/2,0**

Liefern und Montieren von stranggepressten Eckprofilen  
für die Ausbildung von Außen- und Innenecken  
einschließlich Halteblättchen, Befestigungsmaterial und Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Sichtfläche Außenecke: 16 mm

Sichtfläche Innenecke: 95 mm

Länge: 3000 mm

Farbe/Oberfläche: wie Hauptposition

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.11.5 Eckausbildung Außen- und Innenecken (1-teilig)**

Liefern und Montieren von Außen- und Innenecken,  
1-teilig, einschließlich Befestigungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Gesamtzuschnitt: bis 200 mm

Abkantung: bis 5 Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.11.6 Eckausbildung Außen- und Innenecken (2-teilig)**

Liefern und Montieren von Außen- und Innenecken,  
2-teilig, einschließlich Befestigungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Gesamtzuschnitt: bis 250 mm

Abkantung: bis 8 Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.11.7 Eckausbildung Außen- und Innenecken (3-teilig)**

Liefern und Montieren von Außen- und Innenecken  
3-teilig, einschließlich Befestigungsmaterial sowie   
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Gesamtzuschnitt: bis 450 mm

Abkantung: bis 9 Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.11.8 PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil)**

Liefern und Montieren von PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil) für den unteren Anschluss, Horizontaltrennung und oberer Fensterabschluss, inkl. Stoßverbinder,

Farbe: wie Hauptposition,

Materialqualität: Aluminium, Legierung AlM1Mg0,5

Materialstärke: ......... mm

Wetterschenkel:

Zuschnitt: 120 m

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

Stoßverbinder:

Material: Aluminium dessiniert,

Farbe: anthrazit

Länge: 150 mm

inkl. erforderlichem Befestigungsmaterial sowie fachgerechtem Anarbeiten an das PREFA Zackenprofil.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.11.9 PREFA Taschenprofil für Zackenprofil 22/40/2,0**

Liefern und Montieren von Taschenprofilen gekantet

für den Wandanschluss und oberen Abschluss, einschließlich Befestigungs- u. Dichtungsmaterial sowie anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Zuschnitt: bis 135 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

Farbe: wie Hauptposition

Material: Aluminium

Legierung: AlMn1Mg0,5

Materialstärke: 1,00 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.11.10 Unterer Anschluss des PREFA Zackenprofiles**

Liefern und Montieren des unteren Anschlusses, einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Materialdicke: 1,00 mm

Material: Aluminium

Legierung: AlMn1Mg0,5

Farbe: wie Hauptposition

Abdeckstreifen:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

Lochblech:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk  
Materialdicke: 0,70 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.11.11 Vertikaltrennung für PREFA Zackenprofil (Stoßblech)**

Liefern und Montieren einer Vertikaltrennung mit PREFA Stoßblech,  
bei horizontaler Verlegung des PREFA Zackenprofil  
einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Zuschnitt: 150 mm

Abkantung: 5 Stk

Material: Aluminium

Legierung: AlMn1Mg0,5

Materialdicke: 1,00 mm

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.11.12 Vertikaltrennung für PREFA Zackenprofil (Abdeckleiste)**

Liefern und Montieren einer Vertikaltrennung mit Abdeckleiste,  
bei horizontaler Verlegung des PREFA Zackenprofil  
einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Material: Aluminium

Legierung: AlMn1Mg0,5

Materialdicke: 1,00 mm

Farbe: wie Hauptposition

Abdeckleiste:

Zuschnitt: 100 mm

Abkantung: 2 Stk

Taschenprofil: 2 Stk/Stoß

Zuschnitt: 150 mm

Abkantung: 3 Stk

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.11.13 Fenster-/Türanschluss horizontal (Sturz) aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen horizontal (Sturz)  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung und Fensterleibung.   
Es ist darauf zu achten, dass die Wärmedämmung an den Stock gut angearbeitet ist.

Sturz:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.11.14 Fenster-/Türanschluss vertikal (Leibung) aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen vertikal (Leibung)  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie  
Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung, Fensterbank und Sturz.  
Es ist darauf zu achten, dass die Wärmedämmung an den Stock gut angearbeitet ist.

Leibung:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk

Länge: 3000 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.11.15 Fensterbänke aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Fensterbänken aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Befestigungsmaterial und herstellen der seitlichen Anschlüsse.

Fensterbank:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: 3 Stk

Materialdicke: wie Hauptposition

Haltewinkel:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: 1 Stk

Materialdicke: 1,00 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.11.16 PREFA Lochblech für hinterlüftete Fassaden**

Liefern und Montieren von PREFA Lochblech  
mit Rundlochung zur Be- und Entlüftung der Fassadenbekleidung,  
inkl. erforderlichem Befestigungsmaterial.

Farbe: wie Hauptposition

Materialqualität: Aluminium

Legierung: EN AW 3005

Materialstärke: 0,7 mm

Rundlochung Ø 5 mm

Zuschnitt: ............... mm

Abkantung: nach Erfordernis

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.11.17 Attikaabdeckung aus PREFA Farbaluminiumband**

Liefern und Montieren von Attikaabdeckung  
aus PREFA Farbaluminiumband,  
einschließlich Haftstreifen, Befestigungsmaterial und Dichtmittel,   
inkl. aller Ecken, An- und Abschlüsse.   
Die Einzelstücke sind dehnungsgerecht zu verbinden.  
Ausführung gemäß aktuell gültigen Klempnerfachregeln.

Attikaabdeckung:

Zuschnitt: .... mm

Abkantungen: .... Stk

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

Haftstreifen:

Materialstärke: mind. 1 mm

Zuschnitt: ....... mm

Abkantung: 2 Stk

Mögliche Verbindungsarten:   
Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder  
Unterlagswellblech inkl. Stoßverbinder

gewählte Ausführung: .................

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.11.18 Herstellen von Durchdringungen**

Herstellen von Durchdringung für Tragprofile (z.B. Werbetafeln, Lüftungen, etc.) in die PREFA Fassadenbekleidung, einschließlich Stütz- bzw. Hilfskonstruktionen, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Öffnungsgröße: .... x .... mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.11.19 Balkonbekleidung mit PREFA Zackenprofil**

Liefern und Montieren einer Aluminium Balkonverkleidung  
mit Zackenprofil 22/40/2,0 mm, gemäß Ausführungsplan  
und den statischen Erfordernissen.

Verdeckte Befestigung mittels Gleithafte und Nietverbindung,  
geradlinig und fluchtgerecht auf vorhandener Rahmenkonstruktion

einschließlich Befestigungsmaterial:

Gleithaft, Aluminium

Balkonniete, Edelstahl mit Edelstahldorn:

Abmessungen: 5 x 14 mm

Kopfdurchmesser: 15 mm

Klemmbereich: 4 - 9,5 mm

Die Herstellerrichtlinien sowie die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Verlegung (horizontal / vertikal): .......

Baubreite: 140 mm

Profilhöhe: 10 mm   
Profilabstand: 47 mm

Länge:

≤ 1500 mm (vertikale Verlegung)

≤ 3000 mm (horizontale Verlegung)

Materialdicke: 2,00 mm

Gewicht: 6,6 kg/m²

Material: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 6060 T66

Vorder- und Rückseite: Pulverbeschichtung / Naturblank / (eloxalfähig)

**Farbe: .......** (nach RAL)

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Untertitel 01.02.11 PREFA Zackenprofil GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Untertitel 01.02.12 Regieleistungen**

**01.02.12.1 Regiestunden Facharbeiter**

Regiestunden Facharbeiter

**0,000 h** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.02.12.2 Regiestunden Helfer**

Regiestunden Helfer

**0,000 h** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Untertitel 01.02.12 Regieleistungen GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Titel 01.02 PREFA Fassadensysteme GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Titel 01.03 PREFA Solar**

**Untertitel 01.03.01 PREFA Solardachplatte**

**ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN**

***Vorwort***

*Die PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden bietet einen umfangreichen Ausschreibungsservice. Wir unterstützen Architekten und Planer kostenlos bei der Erstellung komplexer Leistungsbeschreibungen und stellen darüber hinaus Ausschreibungstextvorlagen in Form von Worddateien (\*.docx) sowie im Format GAEB 2000 (\*.x81) zur Verfügung.*

*Bei der Erstellung der vorliegenden Leistungsbeschreibung berücksichtigen wir den derzeit gültigen, aktuellen Stand der Technik und Produktentwicklung.*

*Mit der Nutzung dieser Services, eben durch die Verarbeitung, Verbreitung erstellter, eingefügter bzw. ergänzter Angaben und Informationen in Leistungsbeschreibungen, stimmen Sie nachfolgenden Bedingungen ausdrücklich zu.*

*Die Nutzung des Ausschreibungsservice, sowie die im Zusammenhang damit zur Verfügung gestellten Unterlagen (etwa Verlegerichtlinien) stellen keine vertragliche oder vertragsähnliche Leistung unsererseits dar; eine Haftung für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art wird -soweit gesetzlich zulässig- ausdrücklich ausgeschlossen.*

*PREFA GmbH Alu Dächer und -Fassaden übernimmt für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen keine Gewährleistung, ebenso nicht für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen. Der Planer hat alle Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Positionen sind vom Planer und ggfs. auch vom ausführenden Handwerker ("Bieter") auf Durchführbarkeit zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.  
  
Bildliche Darstellungen sind keine Planungsdetails und dienen nur als beispielhafte Darstellung und Hilfestellung. Diese können vom Architekten / Planer bei Bedarf entfernt werden.*

Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis zugrunde:

* ...........................................
* ...........................................
* ...........................................

**Technische Vorbemerkungen**

1. Grundlage für die Ausführung der beschriebenen Leistung sind die Verlege- und Montagehinweise der PREFA Aluminiumprodukte GmbH sowie die national geltenden Gesetze, Vorschriften, Fachregeln und Normen.
2. Alle Positionen sind gesamtpreisbildend und werden mit GP ausgegeben. Kontrollieren Sie gegebenenfalls alle Bedarfspositionen, Wahlpositionen und Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir den Datenaustausch über GAEB (90/ 2000/ XML) oder den Export: ‘Digitale Angebotsanforderung‘ da Textexport-Dateien nicht reimportiert werden können. Diese Anwendung ist nach dem Datenaustauschstandard GAEB XML 3.1 zertifiziert.
3. Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- und Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen. Abrechnung erfolgt nach bauseitigem Aufmaß.
4. Vor Angebotsabgabe sind eine Baustellenbesichtigung durchzuführen; die baulichen und technischen Gegebenheiten mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden. Bei einer Sanierung ist die vor Ort Prüfung des vorhandenen Dachaufbaues, bzw. der allgemeinen Situation erforderlich.
5. Wenn diese Leistungsbeschreibung eine Alternative zu einem bestehenden Leistungsverzeichnis ist, gelten die Vorbedingungen des Hauptangebotes unverändert weiter.
6. Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist mittels Nachweises der Entsorgungsstellen zu belegen. Dies gilt sowohl für die beim Rückbau als auch beim Einbau anfallenden Wert- und Reststoffe. Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
7. Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind nicht enthalten bzw. berücksichtigt.
8. Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen.
9. Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht selbstständig vergütet werden.

**VORBEMERKUNGEN SDP**

**Solardachplatte (SDP) (PREFA)**

**Dachintegrierte PV-Anlage mit Solardachplatten**

Liefern und Montieren einer dachintegrierten Photovoltaikanlage auf vorhandener Unterkonstruktion. Durch die flächenbündige Integration der Solardachplatte in die Dachfläche sind keine Durchdringungen der Dacheindeckung für die Befestigung der Module notwendig. Sämtliche Verkabelungen und Steckverbindungen sind systembedingt verdeckt geführt und daher keiner Witterung ausgesetzt.

Alle, im Folgenden beschriebenen Komponenten und Dienstleistungen sind im Gesamtpreis einzukalkulieren.

Die Montage erfolgt nach objektbezogener Ausführungsplanung des Herstellers, sowie den Herstellerrichtlinien.

**Komponenten:**

Solardachplatte groß/klein

Verbindungsleitungen (vorkonfektioniert)

Zur Verbindung zweier übereinanderliegenden Solardachplatten Reihen.

Sämtliche notwendigen Kabel, Stecker und Buchsen sind enthalten.

Das Verarbeiten der Komponenten hat gemäß Herstellerrichtlinien zu erfolgen.

Strangleitungspaket (vorkonfektioniert)

Zur Verbindung der Generatorfläche mit dem Generatoranschlusskasten.

Sämtliche notwendigen Kabel, Stecker und Buchsen sind enthalten.

Das Verarbeiten der Komponenten hat gemäß Herstellerrichtlinien zu erfolgen.

Das Solardachplatten-Paket umfasst folgende Elektrokomponenten sowie Elektriker Dienstleistungen, die seitens des Herstellers koordiniert und bereitgestellt werden.

**Elektrikerleistungen:**

Generatoranschlusskasten

Dimensionieren, Liefern und Montieren von Generatoranschlusskasten (GAK) inkl. Kontaktierung aller Strangleitungen (+/-).

Gleichstromhauptleitung

Dimensionieren, Liefern und Montieren einer Gleichstromhauptleitung vom GAK zum Wechselrichter.

Wechselrichter

Liefern und Montieren eines Wechselrichters nach Anlagenplanung und Herstellerrichtlinien.

Abnahme, Erstprüfung, Zählpunktanfrage

Abnahme/Messung des bauseits verschalteten PV-Generators am Generatoranschlusskasten inkl. Übergabe Messprotokoll und Zählpunktanfrage beim Netzbetreiber, Anlagenbuch und Prüfprotokoll.

**Zusätzliche Spenglerleistungen**

Folgende Leistungen sind im Solardachplatten-Paket nicht enthalten, jedoch im Gesamtpreis einzukalkulieren.

- Kabeldurchführung in das Gebäudeinnere im Bereich der Dachunterkonstruktion

- Liefern und Montieren eines Kabelkanals aus Aluminium, geführt in vorhandener Vollschalung laut Detailplanung des Herstellers

**Sonstige Leistungen**

Folgende Leistungen sind im Solardachplatten-Paket nicht enthalten, können jedoch für die Fertigstellung der Anlage notwendig sein.

- Stemm-, Bohr- und Verputzarbeiten

- Leerverrohrung vom Generatoranschlusskasten zum Wechselrichter

- Anschluss der Anlage an das öffentliche Stromnetz

- Feuerwehrschalter (bei Bedarf)

Liefern und Montieren eines Feuerwehrschalters, je nach Erfordernis.

**01.03.01.1 PREFA Solardachplatte klein**

Liefern und Montieren einer dachintegrierten PV-Anlage mit Solardachplatten, inkl. Befestigungsmaterial und aller im Paket inkludierten Komponenten sowie Dienstleistungen, laut Ausführungsplanung und Verlegerichtlinien des Herstellers.

Solardachplatte klein:

Nennleistung: 43 Wp

Abmessung: 700 x 420mm in verlegter Fläche (3,4 Stk/m²)

Gewicht: 12,6 kg/m²

Solarzellen: 12 Stk mono PERC, half cut

Bypassdioden: 1

Schutzklasse: II

Modulanschluss: 4,0 mm² Solarkabel mit Slimline PV Stecksystem

Zertifizierungen: ISO 9001, ISO 14001, IEC 61215:2016, IEC 61730

Leistungsgarantie: min. 97 % im ersten Jahr, danach max. Reduktion um 0,7 % p.a. bis zu 25 Jahren

Kompatibilität: Dachplatte R.16, Dachpaneel FX.12

Anlageninformation:

Farbe: \_\_

Modulanzahl: \_\_ Stk

Anlagenleistung: \_\_ kWp

Anlagenfläche: \_\_ m²

Wechselrichter: \_\_

PREFA Solardachplatte klein oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis: \_\_

**0,000 psch** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.2 PREFA Solardachplatte groß**

Liefern und Montieren einer dachintegrierten PV-Anlage mit Solardachplatten, inkl. Befestigungsmaterial und aller im Paket inkludierten Komponenten sowie Dienstleistungen, laut Ausführungsplanung und Verlegerichtlinien des Herstellers.

Solardachplatte groß:

Nennleistung: 100 Wp

Abmessung: 1400 x 420mm in verlegter Fläche (1,7 Stk/m²)

Gewicht: 12,6 kg/m²

Solarzellen: 28 Stk mono PERC, half cut

Bypassdioden: 1

Schutzklasse: II

Modulanschluss: 4,0 mm² Solarkabel mit Slimline PV Stecksystem

Zertifizierungen: ISO 9001, ISO 14001, IEC 61215:2016, IEC 61730

Leistungsgarantie: min. 97 % im ersten Jahr, danach max. Reduktion um 0,7 % p.a. bis zu 25 Jahren

Kompatibilität: Dachplatte R.16, Dachpaneel FX.12

Anlageninformation:

Farbe: schwarz

Modulanzahl: 62Stk

Anlagenleistung: 6,2 kWp

Anlagenfläche: 36,46m²

Wechselrichter: \_\_

PREFA Solardachplatte groß oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis: \_\_

**0,000 psch** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Untertitel 01.03.01 PREFA Solardachplatte GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Titel 01.03 PREFA Solar GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Zusammenfassung**

Titel 01.01 PREFA Dachsysteme

GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Untertitel 01.01.01 PREFA Dachplatte

GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Untertitel 01.01.02 PREFA Dachplatte R.16

GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Untertitel 01.01.03 PREFA Dachschindel

GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Untertitel 01.01.04 PREFA Dachschindel DS.19

GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Untertitel 01.01.05 PREFA Dachraute 29 x 29

GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Untertitel 01.01.06 PREFA Dachraute 44 x 44

GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Untertitel 01.01.07 PREFA Dachpaneel FX.12

GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Untertitel 01.01.08 PREFALZ Doppelstehfalz

GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Untertitel 01.01.09 PREFA Dachentwässerung

GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Untertitel 01.01.10 Regieleistungen

GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Titel 01.02 PREFA Fassadensysteme

GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Untertitel 01.02.01 Unterkonstruktion Fassade

GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Untertitel 01.02.02 PREFA Siding

GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Untertitel 01.02.03 PREFA Aluminium Verbundplatte

GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Untertitel 01.02.04 PREFA Wandraute 20 x 20

GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Untertitel 01.02.05 PREFA Wandraute 29 x 29

GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Untertitel 01.02.06 PREFA Wandraute 44 x 44

GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Untertitel 01.02.07 PREFA Wandschindel

GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Untertitel 01.02.08 PREFA Fassadenpaneel FX.12

GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Untertitel 01.02.09 PREFALZ Winkelstehfalz

GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Untertitel 01.02.10 PREFA Profilwelle

GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Untertitel 01.02.11 PREFA Zackenprofil

GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Untertitel 01.02.12 Regieleistungen

GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Titel 01.03 PREFA Solar

GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Untertitel 01.03.01 PREFA Solardachplatte

GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**LV 01 PREFA DACH / FASSADE / SOLAR**

**GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**